#

# Personlig computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Sådan gør du

### Windows 8: Grundlæggende funktioner

#### Brugerkonto

- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto
- Om brugerkontotyper

#### Strøm

- Aktivering af Slumretilstand, nedlukning eller genstart
- Brug af i Slumretilstand
- Genstart af din VAIO-computer
- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

#### Skærm

- Åbning af Skrivebord
- Sådan søges efter indhold
- Sådan åbnes app-listen
- Om Start skærm og -menu

#### Internet

- Installation af apps fra Windows Store

#### Adgangskode

- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto
- Om brugerkontotyper

#### Apps

- Skift af brugerkonti
- Skift mellem apps
- Visning af aktive apps
- Lukning af apps
- Sådan startes Apps
- Installation af apps fra Windows Store
- Åbning af app-menuen

#### Windows

- Åbning af Windows Hjælp og support
- Sådan startes Hjælp og tip

#### Menu

- Åbning af Kontrolpanel
- Åbning af amuletter
- Åbning af Skrivebord
- Sådan søges efter indhold
- Sådan åbnes app-listen
- Om Start skærm og -menu

#### Windows 8

- Brug af i Slumretilstand
- Genstart af din VAIO-computer
- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

#### Store

- Skift af brugerkonti
- Installation af apps fra Windows Store

#### Hjælp og support

- Åbning af Windows Hjælp og support
- Sådan startes Hjælp og tip

### Komponenter

#### VAIO-computer

- Dele og betjeningstaster på bagsiden
- Dele og betjeningstaster på forsiden
- Dele og betjeningstaster på siderne
- Dele og betjeningstaster på undersiden

### Opsætning

#### VAIO-computer

- Kontrol af de medfølgende elementer
- Om LCD-skærmrotation
- Sådan anvendes VAIO-computeren i Fremviser tilstand
- Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand
- Indretning af en god computerarbejdsplads
- Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### Strøm

- Opladning af batteriet
- Sådan tænder dus VAIO-computeren
- Tilslutning af en strømkilde
- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

#### Batteri

- Om brugen af batteriet
- Opladning af batteriet

#### Skærm

- Om LCD-skærmrotation
- Sådan anvendes VAIO-computeren i Fremviser tilstand
- Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand

#### Hukommelsesmodul

- Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### Medfølgende elementer

- Kontrol af de medfølgende elementer

#### Berøringsskærm

- Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand

#### Windows 8

- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

### Netværk / internet

#### Internet

- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)
- Om internetforbindelser
- Installation af apps fra Windows Store
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

#### LAN-netværk

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)
- Om internetforbindelser
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

#### Wi-Fi

- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Om internetforbindelser
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

#### Apps

- Installation af apps fra Windows Store

#### Store

- Installation af apps fra Windows Store

### Forbindelser

#### VAIO-computer

- Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)

#### Strøm

- Tilslutning af en strømkilde

#### Skærm

- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed
- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Om LCD-skærmen

#### HDMI

- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed
- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

#### Ekstern enhed

- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Om LCD-skærmen
- Ændring af lydoutputenheden
- Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

#### Cd/dvd/bd

- Tilslutning af et eksternt drev

#### Lyd

- Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset
- Ændring af lydoutputenheden
- Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

#### Højttalere

- Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset

#### Hovedtelefoner

- Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset

#### Optisk digital udgang

- Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

#### Internet

- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)
- Om internetforbindelser
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

#### LAN-netværk

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)
- Om internetforbindelser
- Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

#### Wi-Fi

- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Om internetforbindelser
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

#### BLUETOOTH

- Om BLUETOOTH(R)-sikkerhed
- Om brugen af BLUETOOTH(R)-funktionen
- Om BLUETOOTH(R)-funktionen
- Kommunikation med en anden BLUETOOTH(R)-enhed, f.eks. en mus
- Afbrydelse af BLUETOOTH(R)-kommunikationen

#### USB

- Opladning af en USB-enhed
- Sådan tilsluttes en USB-enhed

### Indstillinger

#### Brugerkonto

- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

#### VAIO-computer

- Om knappen ASSIST
- Visning af systemoplysninger
- Tilpasning af din VAIO-computer
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder
- Brug af VAIO Update
- Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)
- Opdatering af din VAIO-computer

#### Strøm

- Bemærkninger om Slumretilstand
- Valg af strømstyringsplan
- Om brugen af strømkilden
- Brug af i Slumretilstand

#### Skærm

- Sådan vises klare og levende billeder (Modeller med X-Reality for mobile)
- Ændring af LCD-lysstyrken
- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed
- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Om LCD-skærmen
- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse)
- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Gør teksten større (DPI) (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Om indbyggede følere
- Bemærkninger om indbyggede følere
- Automatisk justering af lysstyrken på LCD-skærmen

#### HDMI

- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed
- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

#### Ekstern enhed

- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Om LCD-skærmen
- Ændring af lydoutputenheden
- Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

#### Cd/dvd/bd

- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

#### Lyd

- Justering af højttalernes lydstyrke
- Justering af lydstyrken i Windows
- Ændring af lydoutputenheden
- Justering af mikrofonens lydstyrke
- Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv
- Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+

#### Højttalere

- Justering af højttalernes lydstyrke
- Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+

#### Mikrofon

- Justering af mikrofonens lydstyrke

#### Optisk digital udgang

- Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

#### Knap

- Om knappen ASSIST

#### Genoprettelse

- Om knappen ASSIST

#### Tastatur

- Ændring af indstillingerne for tastaturets baggrundslys (Modeller udstyret med tastatur med baggrundslys)

#### Pegefelt

- Aktivering/deaktivering af bevægelsesfunktionen
- Aktivering/deaktivering af pegefeltet
- Brug af pegefeltet
- Deaktivering af pegefeltets trykkefunktion

#### Kamera

- Sådan anvendes indbygget kamera

#### Internet

- Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

#### Adgangskode

- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto
- Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode
- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Sådan fjernes startadgangskoden

#### Hukommelsesmodul

- Visning af systemoplysninger

#### BIOS

- Om knappen ASSIST
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder
- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Sådan fjernes startadgangskoden

#### Service og support

- Brug af VAIO Update
- Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)
- Opdatering af din VAIO-computer

#### Berøringsskærm

- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Gør teksten større (DPI) (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Sensor

- Om indbyggede følere
- Bemærkninger om indbyggede følere

#### Sikkerhed

- Opdatering af din VAIO-computer

#### Menu

- Åbning af Kontrolpanel

#### Windows 8

- Brug af i Slumretilstand

### Sikkerhedskopier / genopret

#### VAIO-computer

- Om knappen ASSIST
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder
- Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

#### Cd/dvd/bd

- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

#### Knap

- Om knappen ASSIST

#### Genoprettelse

- Om knappen ASSIST
- Genoprettelse fra genoprettelsesområdet
- Sådan optimeres VAIO-computeren (Modeller med Optimer (Refresh)-funktion)
- Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads
- Genoprettelse fra genoprettelsesmedier
- Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet
- Om genoprettelse
- Oprettelse af genoprettelsesmedier
- Bemærkninger om genoprettelse

#### BIOS

- Om knappen ASSIST
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

#### Sikkerhedskopiering

- Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows
- Om sikkerhedskopiering
- Om forskellige typer sikkerhedskopiering
- Oprettelse af et gendannelsespunkt
- Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows
- Gendannelse af data med VAIO Data Restore Tool

#### Service og support

- Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

#### Indbygget lagerenhed

- Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads
- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)
- Oprettelse af partitioner
- Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet

#### Partition

- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)
- Oprettelse af partitioner

#### Opdater

- Sådan optimeres VAIO-computeren (Modeller med Optimer (Refresh)-funktion)
- Om genoprettelse

### Sikkerhed

#### VAIO-computer

- Brug af VAIO Update
- Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

#### Internet

- Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

#### Adgangskode

- Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode
- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Sådan fjernes startadgangskoden

#### BIOS

- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Sådan fjernes startadgangskoden

#### Service og support

- Brug af VAIO Update
- Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

### Andre indstillinger

#### VAIO-computer

- Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)
- Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### Strøm

- Om Slumretilstand
- Brug af i Slumretilstand
- Opladning af batteriet
- Sådan tænder dus VAIO-computeren
- Opladningsindikatorens statusvisning
- Genstart af din VAIO-computer
- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)
- Sådan ændres indstillingerne for Dvale ved lavt batteriniveau
- Ændring af indstillingerne for Intel Smart Connect Technology (i Slumretilstand)

#### Batteri

- Kontrol af batteriets opladningskapacitet
- Om Slumretilstand
- Opladning af batteriet
- Opladningsindikatorens statusvisning
- Sådan forlænges batterilevetid
- Forlængelse af batteriets levetid
- Sådan ændres indstillingerne for Dvale ved lavt batteriniveau
- Ændring af indstillingerne for Intel Smart Connect Technology (i Slumretilstand)

#### Skærm

- Om berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Tastatur

- Kombinationer og funktioner med Fn-tasten
- Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Pegefelt

- Brug af pegefeltet

#### Kamera

- Om indbyggede kamera
- Sådan anvendes indbygget kamera
- Sådan scanner du efter indhold (VAIO Scan)

#### LAN-netværk

- Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)

#### Hukommelsesmodul

- Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### USB

- Opladning af en USB-enhed
- Sådan tilsluttes en USB-enhed

#### Hukommelseskort

- Om brugen af SD-hukommelseskort
- Fjernelse af SD-hukommelseskort
- Indsætning af SD-hukommelseskort

#### Indbygget lagerenhed

- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)
- Oprettelse af partitioner

#### Berøringsskærm

- Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Om berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Partition

- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)
- Oprettelse af partitioner

#### NFC/Et tryk-funktioner

- Bemærkninger om NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)
- Om NFC (Modeller med NFC)
- Om Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)
- Sådan deaktiveres NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)
- Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)
- Sådan afspilles musik ved at berøre en NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed til VAIO-computeren (Lytning med et tryk) (Modelled med NFC)
- Sådan stoppes Lytning med et tryk-forbindelsen (Lytning med et tryk) (Modeller med NFC)

#### Windows

- Åbning af Windows Hjælp og support
- Sådan startes Hjælp og tip

#### Windows 8

- Brug af i Slumretilstand
- Genstart af din VAIO-computer
- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

#### Hjælp og support

- Åbning af Windows Hjælp og support
- Sådan startes Hjælp og tip

#### Pen

- Sådan beskæres et billede, der vises på computerskærmen (VAIO Clip)
- Sådan startes app'en til at tage noter (VAIO Paper)
- Sådan udskiftes pennens batteri
- Sådan bruges pennen

### Meddelelser

#### Læs dette først

- Om denne vejledning

#### VAIO-computer

- Kontrol af de medfølgende elementer
- Indretning af en god computerarbejdsplads
- Opdatering af din VAIO-computer

#### Pleje og vedligeholdelse

- Rengøring af VAIO-computeren/LCD-skærmen

#### Vigtig meddelelse

- Håndtering af den indbyggede lagerenhed
- Om det internationale ENERGY STAR(R)-program
- Om softwarelicenser
- Varemærker
- Sikkerhedsoplysninger

#### Service og support

- Løsning af almindelige problemer med din VAIO-computer
- Om supportwebstedet
- Opdatering af din VAIO-computer

#### Produktregistrering

- Om supportwebstedet

#### Medfølgende elementer

- Kontrol af de medfølgende elementer

#### Sikkerhed

- Opdatering af din VAIO-computer

## Fejlfinding

### Hardware

#### Strøm

- Hvorfor slukkes min VAIO-computeren automatisk?
- Der vises en meddelelse, og Windows kan ikke startes, når jeg tænder min VAIO-computer. Hvorfor det?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan slukke min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen, men skærmen alligevel er sort?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke tænder, eller hvis tænd-/slukknappen ikke fungerer (opladningsindikatoren blinker hurtigt)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computeren ikke kan tændes (strømindikatoren bliver ikke grøn)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, når jeg tænder VAIO-computeren?
- Hvad skal jeg gøre hvis Dvaletilstand ikke er tilgængelig eller VAIO-computeren ikke skifter til Dvaletidstand?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke vender tilbage til Normal-tilstand med tastatur eller pegefelt med handlinger under slumretilstand?

#### Batteri

- Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?
- Hvad skal jeg gøre, hvis batteriet ikke er helt opladet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis mit batteri ikke fungerer korrekt?

#### Skærm

- Hvad skal jeg gøre, hvis farveovergange ikke vises korrekt på computerskærmen?
- Hvorfor roterer computerskærmen ikke?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises video på computerskærmen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis videoafspilningen ikke forløber jævnt?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?
- Hvordan kan jeg ændre LCD-lysstyrken?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der er nogle elementer, som ikke passer på computerskærmen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på den eksterne computerskærm eller tv-skærm?
- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?
- Hvorfor ændres LCD-lysstyrken automatisk?
- Hvad skal jeg gøre, hvis computerskærmen bliver sort?
- Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis computerens skærm flimrer eller toner til hvid? (Modeller med Intel-grafikaccelerator)
- Hvad skal jeg gøre, hvis berøringsskærmen ikke fungerer korrekt? (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### HDMI

- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?

#### Lyd

- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra højttalerne eller hovedtelefonerne?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis lyden afbrydes, når jeg afspille video eller lyd?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den digitale lydenhed, der er sluttet til den digital udgangsport, f.eks. HDMI-udgangsporten?

#### Mikrofon

- Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?

#### Tastatur

- Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive bestemte tegn med tastaturet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis tastaturet er konfigureret forkert?

#### Pegefelt

- Hvordan kan jeg deaktivere pegefeltet?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?
- Hvordan undgår jeg utilsigtede klik eller markørbevægelser, fordi jeg kommer til at røre let ved pegefeltet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?

#### Kamera

- Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?
- Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet?
- Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera kortvarigt?
- Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?

#### LAN-netværk

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

#### Wi-Fi

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

#### BLUETOOTH

- Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?
- Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?

#### Adgangskode

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?
- Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen Enter Onetime Password vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

#### BIOS

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

#### USB

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oplade enheden, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning?

#### Hukommelseskort

- Hvorfor kan jeg ikke skrive data til et hukommelseskort?

#### Software

- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

#### Computer

- Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?

#### Berøringsskærm

- Hvad skal jeg gøre, hvis berøringsskærmen ikke fungerer korrekt? (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### NFC/Et tryk-funktioner

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan anvende NFC/Et tryk-funktioner?

#### Sensor

- Hvorfor viser det indbyggede digitale kompas ikke korrekt retning?
- Hvorfor roterer computerskærmen ikke?

### Apps

#### Skærm

- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

#### Software

- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?
- Hvad skal jeg gøre, hvis mit spil ikke fungerer eller hele tiden går ned?

### Netværk / internet

#### LAN-netværk

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

#### Wi-Fi

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

#### BLUETOOTH

- Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?
- Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?

### Sikkerhedskopier / genopret

#### Genoprettelse

- Hvordan kan jeg geninstallere de oprindelige apps og drivere?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan genoprette VAIO-computeren fra genoprettelsesområdet?
- Hvordan kan jeg gendanne VAIO-computersystemets standardindstillinger?
- Hvordan kan jeg oprette genoprettelsesmedier?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte/fuldføre genoprettelsesprocessen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oprette genoprettelsesmedier?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes ikke)?

### Sikkerhed

#### Adgangskode

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?
- Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen Enter Onetime Password vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

#### BIOS

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

### Eksterne enheder

#### USB

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke registrerer USB-enheden?

#### Printer

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke registrerer USB-enheden?

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Konti og Din konto i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Vælg Opret forbindelse til en Microsoft-konto.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Afbryd forbindelsen i trin 4 istedet for Opret forbindelse til en Microsoft-konto.

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Om brugerkontotyper

Der er to typer af brugerkontoi tilgængelig i Windows 8: en lokalkonto og en Microsoft-konto.

#### Lokalkonto

En lokalkonto er en brugernavn og adgangskode, som du indstiller på VAIO-computeren. Da en lokal konto forventes at blive brugt til en enkelt computer, kan du ikke dele den samme konto på flere computere.

#### Tip!

- Indstilling af en adgangskode til en lokalkonto er valgfri. Hvis du glemmer adgangskoden til din lokale konto, skal du genoprette VAIO-computeren.

#### Microsoft konto

En Microsoft-konto er en e-mail-adresse og adgangskode, som du anvender til at logge på Microsoft-tjenesterne. Da en Microsoft-konto kan indstilles for hver bruger, kan du dele den samme konto på flere computere. For at hente apps fra Windows Store, skal du skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-konto.

#### Tip!

- At indstille en adgangskode til Microsoft-konto er påkrævet. Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Aktivering af Slumretilstand, nedlukning eller genstart

Du kan sætte din VAIO-computer i Slumretilstand eller lukke/genstarte computeren på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. VælgTænd/sluk og Slumre, Luk computeren eller Genstart.

## Brug af i Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du i Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk og Slumre.

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingen).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

#### Bemærk!

- Hvis du holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, slukkes VAIO-computeren automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til i Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren kører på vekselstrøm.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til i Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra i Slumretilstand ved at åbne LCD-skærmen. (For SVF14N/SVF15N, selvom du åbner LCD-skærmen, vender computeren ikke tilbage til normal tilstand 24 timer efter at computeren i går i Slumretilstand.)

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk og Genstart.
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard skifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af i Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk og Luk computeren.

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Åbning af Skrivebord

Du kan få adgang til skrivebordet fra et felt, ligesom en app. Åbn skrivebordet på følgende måde.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Skrivebord. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

## Sådan søges efter indhold

Med amulettenSøg, kan du søge efter filer, indstillinger og webindhold.

Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

1. Skriv et søgeord (f.eks. Windows) i søgefeltet.

2. Vælg ønsket ikon eller fil fra søgeresultatet.

#### Tip!

- Du kan vælge søgedestinationen for at indsnævre søgeresultatet.

## Sådan åbnes app-listen

Du kan åbne listen med installerede apps (Apps-skærmen) på VAIO-computeren.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg opad på Start-skærmen.

#### Med mus/pegefelt

Klik på ikonetnederst til venstre på Start-skærmen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

- Du kan søge apps fra søgefeltet i Apps-skærmens øverste højre hjørne. Når du har installeret mange apps, er det nyttigt at søge fra søgefeltet.

## Om Start skærm og -menu

Du kan tilføje genvejene til apps, skrivebord og de websteder, som du bruger mest.

### Oversigt

1. Felter

   Vælg en flise for at start en app og tilpas Start-skærmen ved at tilføje og omarrangere fliser.

2. Amuletter

   Søg efter apps og filer, del indhold, afspil indhold på andre enheder eller udskriv og konfigurer VAIO-computeren.

### Sådan åbner du Start-skærmen

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Åbn amuletterne, og tryk derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Med mus/pegefelt

Åbn amuletterne, og klik derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på tasten(Windows).

#### Tip!

- På skrivebordet kan du åbne Start-skærmen ved at vælge(Start) i nederste venstre hjørne.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port) for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

   Når installationen er færdig, vises app-ikonet på Apps-skærm. For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Konti og Din konto i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Vælg Opret forbindelse til en Microsoft-konto.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Afbryd forbindelsen i trin 4 istedet for Opret forbindelse til en Microsoft-konto.

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Om brugerkontotyper

Der er to typer af brugerkontoi tilgængelig i Windows 8: en lokalkonto og en Microsoft-konto.

#### Lokalkonto

En lokalkonto er en brugernavn og adgangskode, som du indstiller på VAIO-computeren. Da en lokal konto forventes at blive brugt til en enkelt computer, kan du ikke dele den samme konto på flere computere.

#### Tip!

- Indstilling af en adgangskode til en lokalkonto er valgfri. Hvis du glemmer adgangskoden til din lokale konto, skal du genoprette VAIO-computeren.

#### Microsoft konto

En Microsoft-konto er en e-mail-adresse og adgangskode, som du anvender til at logge på Microsoft-tjenesterne. Da en Microsoft-konto kan indstilles for hver bruger, kan du dele den samme konto på flere computere. For at hente apps fra Windows Store, skal du skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-konto.

#### Tip!

- At indstille en adgangskode til Microsoft-konto er påkrævet. Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Skift af brugerkonti

Du kan skifte til en anden brugerkonto på følgende måde.

1. Åbn Start-skærmen, og vælg et kontonavn øverst til højre på computerskærmen. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)
2. Vælg det ønskede kontonavn.

#### Tip!

- Hvis du vil oprette en ny konto, skal du logge på som en administrator. Åbn derefter amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, og vælg Konti og Andre konti i venstre rude.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Skift mellem apps

Du kan skifte mellem kørende apps.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Få vist de aktive apps, tryk på det ønskede app-ikon, og stryg indad fra den venstre kant. Se Visning af aktive apps for at få vist aktive apps.

#### Med mus/pegefelt

Få vist de aktive apps, og træk det ønskede app-ikon fra venstre kant og ind mod midten. Se Visning af aktive apps for at få vist aktive apps.

## Visning af aktive apps

Du kan se de aktive apps ved at få vist listen på Start-skærmen. Se Om Start skærm og -menu for at få flere oplysninger.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg indad fra venstre kant, indtil der vises et lille app-ikon, og træk derefter ikonet tilbage mod venstre kant.

#### Med mus/pegefelt

Peg på øverste venstre hjørne (), flyt derefter nedad ().

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på(Windows)-tasten og Tab-tasten på samme tid.

## Lukning af apps

Du kan lukke kørende apps ved at følge anvisningen nedenfor.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

1. Peg midt på skærmens øverste kant, når en app er åben.

2. Træk app'en til bunden af skærmen, indtil app'en forsvinder fra skærmen.

#### Med mus/pegefelt

1. Flyt markøren til midt på skærmens øverste kant, når en app er åben, indtil der vises et hånd-ikon.

2. Træk app'en til bunden af skærmen, indtil app'en forsvinder fra skærmen.

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på Alt-tasten og F4-tasten på samme tid.

## Sådan startes Apps

Du kan starte apps ved at følge disse trin.

1. Åbn Start-skærmen eller Apps-skærmen. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne Start-skærmen eller Sådan åbnes app-listen for at åbne Apps-skærmen.)
2. Vælg den ønskede app.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

- Du kan søge apps fra søgefeltet i Apps-skærmens øverste højre hjørne. Når du har installeret mange apps, er det nyttigt at søge fra søgefeltet.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port) for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

   Når installationen er færdig, vises app-ikonet på Apps-skærm. For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

## Åbning af app-menuen

Mange apps har app-menuer, som du kan bruge til at styre din app. Følg anvisningerne nedenfor for at åbne app-menuen.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg opad fra nederste kant.

#### Med mus/pegefelt

Højreklikm når en app er åbn, på et vilkårligt sted på skærmen. Klik på et pegefelt på nederste højre hjørne.

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på(Windows)-tasten og Z-tasten på samme tid.

#### Tip!

- Åbn app-menuen, når app'en vises på computerskærmen.

- App-kommandoer skifter afhængigt af den app, der i øjeblikket vises på computerskærmen.

## Åbning af Windows Hjælp og support

Du kan åbne Windows Hjælp og support på følgende måde.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og support.

## Sådan startes Hjælp og tip

Du kan starte Hjælp og tip, der forklarer de Windows 8 grundlæggende handlinger.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og tip.

## Åbning af Kontrolpanel

Du kan åbne Kontrolpanel på følgende måde.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Kontrolpanel.

## Åbning af amuletter

Du kan åbne amuletter for at søge efter apps og filer, dele indhold, afspille indhold på andre enheder eller udskriv og konfigurer VAIO-computeren.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg indad fra højre kant.

#### Med mus/pegefelt

Peg på øverste højre hjørne (), flyt derefter nedad ().

Med et pegefelt kan du også stryge ind fra højre kant.

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på(Windows)-tasten og C-tasten på samme tid.

## Åbning af Skrivebord

Du kan få adgang til skrivebordet fra et felt, ligesom en app. Åbn skrivebordet på følgende måde.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Skrivebord. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

## Sådan søges efter indhold

Med amulettenSøg, kan du søge efter filer, indstillinger og webindhold.

Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

1. Skriv et søgeord (f.eks. Windows) i søgefeltet.

2. Vælg ønsket ikon eller fil fra søgeresultatet.

#### Tip!

- Du kan vælge søgedestinationen for at indsnævre søgeresultatet.

## Sådan åbnes app-listen

Du kan åbne listen med installerede apps (Apps-skærmen) på VAIO-computeren.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg opad på Start-skærmen.

#### Med mus/pegefelt

Klik på ikonetnederst til venstre på Start-skærmen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

- Du kan søge apps fra søgefeltet i Apps-skærmens øverste højre hjørne. Når du har installeret mange apps, er det nyttigt at søge fra søgefeltet.

## Om Start skærm og -menu

Du kan tilføje genvejene til apps, skrivebord og de websteder, som du bruger mest.

### Oversigt

1. Felter

   Vælg en flise for at start en app og tilpas Start-skærmen ved at tilføje og omarrangere fliser.

2. Amuletter

   Søg efter apps og filer, del indhold, afspil indhold på andre enheder eller udskriv og konfigurer VAIO-computeren.

### Sådan åbner du Start-skærmen

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Åbn amuletterne, og tryk derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Med mus/pegefelt

Åbn amuletterne, og klik derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på tasten(Windows).

#### Tip!

- På skrivebordet kan du åbne Start-skærmen ved at vælge(Start) i nederste venstre hjørne.

## Brug af i Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du i Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk og Slumre.

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingen).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

#### Bemærk!

- Hvis du holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, slukkes VAIO-computeren automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til i Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren kører på vekselstrøm.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til i Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra i Slumretilstand ved at åbne LCD-skærmen. (For SVF14N/SVF15N, selvom du åbner LCD-skærmen, vender computeren ikke tilbage til normal tilstand 24 timer efter at computeren i går i Slumretilstand.)

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk og Genstart.
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard skifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af i Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk og Luk computeren.

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Skift af brugerkonti

Du kan skifte til en anden brugerkonto på følgende måde.

1. Åbn Start-skærmen, og vælg et kontonavn øverst til højre på computerskærmen. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)
2. Vælg det ønskede kontonavn.

#### Tip!

- Hvis du vil oprette en ny konto, skal du logge på som en administrator. Åbn derefter amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, og vælg Konti og Andre konti i venstre rude.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port) for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

   Når installationen er færdig, vises app-ikonet på Apps-skærm. For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

## Åbning af Windows Hjælp og support

Du kan åbne Windows Hjælp og support på følgende måde.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og support.

## Sådan startes Hjælp og tip

Du kan starte Hjælp og tip, der forklarer de Windows 8 grundlæggende handlinger.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og tip.

## Dele og betjeningstaster på bagsiden

Beskriver elementerne bag på VAIO-computeren, f.eks. tilslutningsporte.

1. VOL (Lydstyrke)-knapper

## Dele og betjeningstaster på forsiden

Beskriver elementerne på VAIO-computerens forside, f.eks. knapper og indikatorer.

1. Indbygget dobbeltmikrofoner (Sådan anvendes indbygget kamera)

2. Indbygget frontkameraindikator (Sådan anvendes indbygget kamera)

3. Indbygget frontkamera (Sådan anvendes indbygget kamera)

4. Sensor for omgivende lys (Automatisk justering af lysstyrken på LCD-skærmen)

5. Berøringsskærm (Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm))

6. Windows-knap*

7. ASSIST-knap (Om knappen ASSIST)

8. Tastatur

9. Pegefelt (Brug af pegefeltet)

10. Caps lock-indikator

* Windows-knappens form afhænger af modellen.

#### Bemærk!

- Magneterne er bygget omkring den berøringsfølsomme skærm, eller områderne foran de venstre og højre hjørne af tastaturet afhængigt af modellerne. Anbring ikke kreditkort osv., som påvirkes af magnetisme, i nærheden af VAIO-computeren. Computeren kan ødelægge data.

###

####

A: SVF15N / SVF14N

B: SVF13N

1. Skærmens låsekontakt

2. Opladningsindikator (Opladningsindikatorens statusvisning)

3. Diskdrevindikator (Modeller udstyret med Diskdrevindikator)

4. Strømindikator (Sådan tænder dus VAIO-computeren)

## Dele og betjeningstaster på siderne

Beskriver elementerne på siderne af VAIO-computeren, f.eks. tilslutningsporte.

A: SVF15N

B: SVF14N

C: SVF13N

1. DC IN-port (Tilslutning af en strømkilde)

2. Udblæsningshul

3. HDMI-udgangsport (Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport)

4. USB-port (Sådan tilsluttes en USB-enhed)

   Denne USB-port understøtter USB-opladning. Se Opladning af en USB-enhed for at få flere oplysninger.

5. USB-port (Sådan tilsluttes en USB-enhed)

6. Headset-kompatiblet hovedtelefonstik (Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset)

7. Indbygget stereohøjttaler

A: SVF15N / SVF14N

B: SVF13N

1. Indbygget stereohøjttaler

2. Headset-kompatiblet hovedtelefonstik (Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset)

3. SD-hukommelseskortbning (Indsætning af SD-hukommelseskort)

4. USB-port (Sådan tilsluttes en USB-enhed)

5. LAN-port (Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port))

   Du kan se flere oplysninger om LAN-porten i Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port).

6. USB-port (Sådan tilsluttes en USB-enhed)

   Denne USB-port understøtter USB-opladning. Se Opladning af en USB-enhed for at få flere oplysninger.

7. HDMI-udgangsport (Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport)

8. Tænd/sluk-knap (Sådan tænder dus VAIO-computeren)

## Dele og betjeningstaster på undersiden

Beskriver elementerne på undersiden af VAIO-computeren.

SVF15N

SVF14N

SVF13N

1. Ventilationshuller

2. Indbygget bagkameraindikator (Modeller udstyret med indbygget bagkamera) (Sådan anvendes indbygget kamera)

3. Indbygget bagkamera (Modeller udstyret med indbygget bagkamera) (Sådan anvendes indbygget kamera)

4. Batteriets sluk-knap

5. Berøringsmærke (Modeller med NFC) (Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC))

#### Bemærk!

- Hvis batteriets sluk-knap er trykket på mens VAIO-computeren kører, kan ikke-gemte data gå tabt. Sørg for at gemme dine arbejdsdata og sluk computeren inden du trykker på batteriets sluk-knap.

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømledning

Digitizer-stylus

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

Trådløs router

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

VGA-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

USB IR-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Om LCD-skærmrotation

Du kan anvende VAIO-computeren i tre forskellige tilstande ved at skifte LCD-skærmens retning.

### Laptop tilstand

Anvend denne tilstand til at indtaste tegn med tastaturet.

### Fremviser tilstand

Anvend denne tilstand funktion når du kun vil se computerskærmen under videoafspilning, så du kan koncentrere dig om videoindholdet, eller vise skærmen til den person foran dig. For at skifte Laptop tilstand til Fremviser tilstand, se Sådan anvendes VAIO-computeren i Fremviser tilstand.

### Tablet tilstand

Anvend denne tilstand til bruge VAIO-computeren med berøringsskærmen som en tavle-pc. For at skifte Laptop tilstand til Tablet tilstand, se Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand.

#### Bemærk!

- Sørg for, at skæmens lås står i LOCK-position inden VAIO-computeren anvendes i Laptop tilstand.

- Sørg for at VAIO-computeren er i Laptop tilstand og at LCD-skæmen er lukket, når du bærer computeren i en taske.

- Hvis du skifter LCD-skærmens retning under afspilning af videoafspilning, kan VAIO-computeren blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du ændrer skærmens retning.

- VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises på hovedet når VAIO-computeren er i Fremviser tilstand. Sørg for at ændre Fremviser tilstand til Laptop tilstand inden du anvender VAIO Care (Rescue Mode).

## Sådan anvendes VAIO-computeren i Fremviser tilstand

Du kan anvende VAIO-computeren i Fremviser tilstand, når du kun vil se computerskærmen under videoafspilning, så du kan koncentrere dig om videoindholdet, eller vise skærmen til den person foran dig.

1. Åbn LCD-skærmen mere end 90 grader.

2. Sæt skærmens lås i RELEASE-positionen.

3. Hold området foran tastaturet nede med hånden, grib fat i LCD-skærmens øverste hjørne med den anden hånden, og roter skærmen i pilens retning.

#### For at skifte tilbage til Laptop tilstand

Rotér skærmen til VAIO-computerens front og sæt skærmens lås til LOCK-positionen.

## Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand

Du kan anvende VAIO-computeren i Tablet tilstand for at bruge computeren med en berøringsskærmen som en tavle-pc.

1. Åbn LCD-skærmen mere end 90 grader.

2. Sæt skærmens lås i RELEASE-positionen.

3. Hold området foran tastaturet nede med hånden, grib fat i LCD-skærmens øverste hjørne med den anden hånden, og roter skærmen en anelse mod VAIO-computerens bagside.

4. Flyt LCD-skærmen i pilens retning for at folde skæmen.

   LCD-skærmen er foldet på tastaturet.

#### For at skifte tilbage til Laptop tilstand

Grib fat i LCD-skærmen og løft skærmen for at skifte Tablet tilstand til Fremviser tilstand. Rotér derefter skærmen til VAIO-computerens front og sæt skærmens lås til LOCK-positionen.

## Indretning af en god computerarbejdsplads

I dette emne forklares det, hvor din VAIO-computer må placeres. Emnet indeholder desuden en ergonomisk vejledning.

### Sådan skal du placere din VAIO-computer

Når du skal placere VAIO-computeren, skal du huske følgende:

- Du skal have nem adgang til en strømkilde og de porte, du anvender.

- Der skal være tilstrækkelig plads rundt om computeren.

- Computeren skal placeres på en tilstrækkelig bred, plan overflade, og du skal kunne se direkte på computerskærmen, når du arbejder på den.

- Computeren skal anbringes foran dig, og du skal kunne sidde med ret ryg og underarmene parallelt med gulvet.

### Sådan må du ikke placere din VAIO-computer

Hvis VAIO-computeren placeres et forkert sted, kan den blive beskadiget, eller der kan opstå funktionsfejl. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for:

- Direkte sollys

- Magnetiske elementer eller kilder

- Varmekilder, f.eks. varmeanlæg i beboelsesejendomme

- Støv i større mængder

- Høj luftfugtighed

- Dårlig ventilation

#### Bemærk!

- Området rundt om ventilationshullerne kan blive meget varmt, når VAIO-computeren er tændt. Vær forsigtig, når du rører dette område.

- Placer ikke genstande, der kan blokere ventilationen, i nærheden af ventilationshullerne.

#### Tip!

- Din VAIO-computer bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette forekommer, skal du flytte computeren i passende afstand fra radioen eller tv'et.

### Ergonomisk vejledning

Tag så vidt muligt hensyn til følgende ergonomiske forhold.

#### Møbler og siddestilling

Sid på en stol med god rygstøtte. Juster stolens højde, så dine fødder hviler fladt på gulvet. Det kan være behageligt med en fodskammel.

Sid i en afslappet og rank stilling, og undgå at bøje forover eller læne dig langt tilbage.

#### Synsvinkel i forhold til skærmen

Brug skærmens vippefunktion til at finde den bedste position. Sørg for, at skærmbilledet er i øjenhøjde eller en anelse lavere, når du sidder foran VAIO-computeren. Juster også skærmens lysstyrke.

Dine øjne og muskler belastes mindre, hvis skærmen justeres til den korrekte position, og lysstyrken indstilles til et behageligt niveau.

#### Lysforhold

Vælg en placering, hvor lyset fra vinduer eller lamper ikke reflekteres på computerskærmen. Brug indirekte lyskilder for at undgå lyse punkter på computerskærmen. En ordentlig belysning gør det mere behageligt at arbejde ved computeren og øger dermed din effektivitet.

#### Bemærk!

- Når du justerer synsvinklen i forhold til skærmen, skal du undgå at trykke hårdt på VAIO-computeren, så der ikke opstår mekaniske skader.

#### Tip!

- De samme forholdsregler og retningslinjer er gældende, når du anvender en ekstern skærm.

### Om håndtering af din VAIO-computer

Overhold følgende retningslinjer for at undgå fejl og skader på VAIO-computeren.

- Placer din VAIO-computer forsigtigt på en plan overflade for at undgå mekanisk stød.

- Husk at slukke VAIO-computeren, inden du flytter den. Hvis du flytter computeren, mens den er tændt, kan harddisken blive beskadiget. Sørg for at frakoble alle tilsluttede kabler, inden du flytter computeren.

- Pas på, at du ikke kommer til at tabe eller støde VAIO-computeren. Selv mindre stød eller vibrationer kan medføre fejl på harddisken.

- Placer ikke VAIO-computeren i en ustabil position.

## Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### SVF14N/SVF15N

Kontakt, for at opgradere VAIO-computerens hukommelse, din lokale autoriserede VAIO-servicecenter.

#### SVF13N

Et hukommelsesmudul i VAIO-computeren kan ikke tilføjes eller genmonteres.

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

## Sådan tænder dus VAIO-computeren

Tænd din VAIO-computeren for at starte Windows.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tænder computeren.

1. Tilslut VAIO-computeren til en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)
2. Løft LCD-skærmen.
3. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, tænder den i grønt.

   Computeren er tændt, og Windows starter efter en tid.

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk) nede i mere end fire sekunder, tændes din VAIO-computer ikke.

- Undgå, når du flytter LCD-skærmen, at holde på det indbyggede kamera, da det kan give funktionsfejl på VAIO-computeren.

- Hvis du trykker på knappen(Tænd/sluk), mens LCD-skærmen er lukket, bliver VAIO-computeren ikke tændt.

- Berør ikke berøringsskærmen når VAIO-computeren tændes, da det kan medføre funktionsfejl i computeren. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Tip!

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en bestemt periode uden aktivitet, når computeren er sluttet til stikkontakten. Se Brug af i Slumretilstand for at få flere oplysninger.

## Tilslutning af en strømkilde

Tilslut VAIO-computeren til en vekselstrømskilde.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tilslutter computeren.

1. Sæt den ene ende af strømledningen () ind i vekselstrømsadapter ().
2. Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten ().
3. Sæt ledningen fra vekselstrømsadapter () i DC IN-port () på VAIO-computeren.

#### Bemærk!

- Du må ikke tilslutte flere enheder til samme stikkontakt.

- Vekselstrømsadapter form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Kontroller, at stikket på strømledningen sidder ordentligt i VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse, så din VAIO-computer ikke bliver beskadiget af pludselige strømstød (f.eks. i forbindelse med lynnedslag).

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard skifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af i Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk og Luk computeren.

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Om brugen af batteriet

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger batteriet.

### Om batteriet

- VAIO-computerens indbyggede batteri kan ikke fjernes.

- Opladningen af batteriet kan af sikkerhedshensyn blive afbrudt ved høje eller lave temperaturer.

- Batteriet er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet.

- Der udvikles varme inde i batteriet, når det bruges eller oplades. Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring.

### Om afladning af batteriet

Et opladet batteri bliver med tiden gradvist afladet, selvom det ikke er i brug. Hvis batteriet ikke bruges i en længere periode, kan det blive tømt for strøm. Det anbefales, at du genoplader batteriet, inden det tages i brug.

### Om batteriets levetid

Batteriets levetid varierer. Det afhænger af, hvordan computeren bruges, og hvilke indstillinger der er valgt.

### Om udskiftning af et opbrugt batteri

- Batteriet nedbrydes med tiden. Kapaciteten bliver gradvist mindre, når batteriet genoplades og aflades gentagne gange, og afhængigt af temperaturen i omgivelserne under brug og opbevaring. Det betyder, at batteriet efter lang tids brug kan blive tømt hurtigt, selvom det er fuldt opladet, og på et tidspunkt er det nødvendigt at udskifte batteriet.

- Hvis batteriet hurtigt løber tør for strøm, selvom det er fuldt opladet, eller hvis det har nået slutningen af sin levetid, skal du erstatte det med et nyt batteri.

  Kontakt et autoriseret Sony service-/supportcenter og udskift batteriet med et nyt, som er angivet af Sony.

### Når batteriet er ved at løbe tør for strøm

Hvis batteriet løber tør for strøm og VAIO-computeren ikke er sat i stikket, afbrydes strømmen, og du mister de eventuelle data, du arbejder med.

Når din VAIO-computer kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

## Om LCD-skærmrotation

Du kan anvende VAIO-computeren i tre forskellige tilstande ved at skifte LCD-skærmens retning.

### Laptop tilstand

Anvend denne tilstand til at indtaste tegn med tastaturet.

### Fremviser tilstand

Anvend denne tilstand funktion når du kun vil se computerskærmen under videoafspilning, så du kan koncentrere dig om videoindholdet, eller vise skærmen til den person foran dig. For at skifte Laptop tilstand til Fremviser tilstand, se Sådan anvendes VAIO-computeren i Fremviser tilstand.

### Tablet tilstand

Anvend denne tilstand til bruge VAIO-computeren med berøringsskærmen som en tavle-pc. For at skifte Laptop tilstand til Tablet tilstand, se Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand.

#### Bemærk!

- Sørg for, at skæmens lås står i LOCK-position inden VAIO-computeren anvendes i Laptop tilstand.

- Sørg for at VAIO-computeren er i Laptop tilstand og at LCD-skæmen er lukket, når du bærer computeren i en taske.

- Hvis du skifter LCD-skærmens retning under afspilning af videoafspilning, kan VAIO-computeren blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du ændrer skærmens retning.

- VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises på hovedet når VAIO-computeren er i Fremviser tilstand. Sørg for at ændre Fremviser tilstand til Laptop tilstand inden du anvender VAIO Care (Rescue Mode).

## Sådan anvendes VAIO-computeren i Fremviser tilstand

Du kan anvende VAIO-computeren i Fremviser tilstand, når du kun vil se computerskærmen under videoafspilning, så du kan koncentrere dig om videoindholdet, eller vise skærmen til den person foran dig.

1. Åbn LCD-skærmen mere end 90 grader.

2. Sæt skærmens lås i RELEASE-positionen.

3. Hold området foran tastaturet nede med hånden, grib fat i LCD-skærmens øverste hjørne med den anden hånden, og roter skærmen i pilens retning.

#### For at skifte tilbage til Laptop tilstand

Rotér skærmen til VAIO-computerens front og sæt skærmens lås til LOCK-positionen.

## Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand

Du kan anvende VAIO-computeren i Tablet tilstand for at bruge computeren med en berøringsskærmen som en tavle-pc.

1. Åbn LCD-skærmen mere end 90 grader.

2. Sæt skærmens lås i RELEASE-positionen.

3. Hold området foran tastaturet nede med hånden, grib fat i LCD-skærmens øverste hjørne med den anden hånden, og roter skærmen en anelse mod VAIO-computerens bagside.

4. Flyt LCD-skærmen i pilens retning for at folde skæmen.

   LCD-skærmen er foldet på tastaturet.

#### For at skifte tilbage til Laptop tilstand

Grib fat i LCD-skærmen og løft skærmen for at skifte Tablet tilstand til Fremviser tilstand. Rotér derefter skærmen til VAIO-computerens front og sæt skærmens lås til LOCK-positionen.

## Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### SVF14N/SVF15N

Kontakt, for at opgradere VAIO-computerens hukommelse, din lokale autoriserede VAIO-servicecenter.

#### SVF13N

Et hukommelsesmudul i VAIO-computeren kan ikke tilføjes eller genmonteres.

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømledning

Digitizer-stylus

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

Trådløs router

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

VGA-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

USB IR-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Sådan anvendes VAIO-computeren i Tablet tilstand

Du kan anvende VAIO-computeren i Tablet tilstand for at bruge computeren med en berøringsskærmen som en tavle-pc.

1. Åbn LCD-skærmen mere end 90 grader.

2. Sæt skærmens lås i RELEASE-positionen.

3. Hold området foran tastaturet nede med hånden, grib fat i LCD-skærmens øverste hjørne med den anden hånden, og roter skærmen en anelse mod VAIO-computerens bagside.

4. Flyt LCD-skærmen i pilens retning for at folde skæmen.

   LCD-skærmen er foldet på tastaturet.

#### For at skifte tilbage til Laptop tilstand

Grib fat i LCD-skærmen og løft skærmen for at skifte Tablet tilstand til Fremviser tilstand. Rotér derefter skærmen til VAIO-computerens front og sæt skærmens lås til LOCK-positionen.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard skifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af i Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk og Luk computeren.

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen.

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren og de trådløse enheder (hvis der er nogen).

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en stærkere databeskyttelse og netværksadgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n og 802.11ac (udkast)-standarderne, flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (udkast) (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

## Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Yderligere oplysninger om hvilket udstyr du skal bruge til at få internetadgang og hvordan du kan oprette forbindelse fra VAIO-computeren til Internettet kan du få hos din internetudbyder.

- Når VAIO-computeren opretter forbindelse til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Netværk" eller "Ethernet" på det.

- Der må ikke sluttes et telefonkabel til VAIO-computerens LAN-port.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- For at oprette forbindelse for VAIO-computeren til internettet vha. Wi-Fi(R) (trådløst LAN)-funktionen, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port) for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

   Når installationen er færdig, vises app-ikonet på Apps-skærm. For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computeren.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg(netværksikonet).
4. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
5. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse.

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computeren.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

#### Bemærk!

- På modeller med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast), når kun 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen er aktiveret, kan VAIO-computeren ikke oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-adgangspunkt. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  På modeller med IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computeren til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

Beskyt din VAIO-computer mod computervirus ved hjælp af antivirus-app'en.

Du kan holde antivirus-app'en opdateret ved at hente og installere de seneste opdateringer fra app-udgiverens websted. Find, for at opdatere antivirus-app'en installeret på VAIO-computeren fra de følgende og følg disse trinene.

1. Kontroller, at din VAIO-computer er forbundet til internettet.
2. Udfør de handlinger, der er relevante for den forudinstallerede antivirus-app.

   For Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   For McAfee:

   Start McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   For Windows Defender:

   Start Windows Defender.

   For Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Bemærk!

- Den faktiske fremgangsmåde kan afvige fra de trin, der er angivet ovenfor, alt efter hvilken version af app'en der er installeret på din VAIO-computer. Hvis det er tilfældet, skal du følge vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Se Sådan startes Apps, hvis du vil starte antivirus-app'en.

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til din app.

## Om netværket (LAN)

Netværket (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computeren til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

VAIO-computeren kan oprette forbindelse til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kabel til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket. (Modeller udstyret med LAN-port)

Du kan oprette forbindelse for VAIO-computeren til et netværk vha. funktionen Wi-Fi(R) (trådløst LAN).

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan VAIO-computeren opretter forbindelse til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedsnøgle og VAIO-computeren ikke kam oprette forbindelse til et adgangspunkt, skal du følge disse trin for at oprette forbindelsen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
4. Vælg det ønskede Wi-Fi-adgangspunkt og Opret forbindelse.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Slået fra.

#### Tip!

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand.

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (udkast) (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

## Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Yderligere oplysninger om hvilket udstyr du skal bruge til at få internetadgang og hvordan du kan oprette forbindelse fra VAIO-computeren til Internettet kan du få hos din internetudbyder.

- Når VAIO-computeren opretter forbindelse til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Netværk" eller "Ethernet" på det.

- Der må ikke sluttes et telefonkabel til VAIO-computerens LAN-port.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- For at oprette forbindelse for VAIO-computeren til internettet vha. Wi-Fi(R) (trådløst LAN)-funktionen, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Om netværket (LAN)

Netværket (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computeren til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

VAIO-computeren kan oprette forbindelse til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kabel til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket. (Modeller udstyret med LAN-port)

Du kan oprette forbindelse for VAIO-computeren til et netværk vha. funktionen Wi-Fi(R) (trådløst LAN).

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan VAIO-computeren opretter forbindelse til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedsnøgle og VAIO-computeren ikke kam oprette forbindelse til et adgangspunkt, skal du følge disse trin for at oprette forbindelsen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
4. Vælg det ønskede Wi-Fi-adgangspunkt og Opret forbindelse.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen.

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren og de trådløse enheder (hvis der er nogen).

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en stærkere databeskyttelse og netværksadgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n og 802.11ac (udkast)-standarderne, flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (udkast) (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computeren.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg(netværksikonet).
4. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
5. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse.

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computeren.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

#### Bemærk!

- På modeller med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast), når kun 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen er aktiveret, kan VAIO-computeren ikke oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-adgangspunkt. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  På modeller med IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computeren til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedsnøgle og VAIO-computeren ikke kam oprette forbindelse til et adgangspunkt, skal du følge disse trin for at oprette forbindelsen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
4. Vælg det ønskede Wi-Fi-adgangspunkt og Opret forbindelse.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Slået fra.

#### Tip!

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand.

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port) for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

   Når installationen er færdig, vises app-ikonet på Apps-skærm. For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port) for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

   Når installationen er færdig, vises app-ikonet på Apps-skærm. For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

#### Tip!

- Det er en fordel at fastgøre de apps, som du bruger mest til Start-skærmen. Højreklik på et app-ikon, for at fastgøre app'erne på Apps-skærmen og vælg fastgørelsesikonet på menuen, der vises nederst på skærmen.

## Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Tilslutning af en strømkilde

Tilslut VAIO-computeren til en vekselstrømskilde.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tilslutter computeren.

1. Sæt den ene ende af strømledningen () ind i vekselstrømsadapter ().
2. Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten ().
3. Sæt ledningen fra vekselstrømsadapter () i DC IN-port () på VAIO-computeren.

#### Bemærk!

- Du må ikke tilslutte flere enheder til samme stikkontakt.

- Vekselstrømsadapter form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Kontroller, at stikket på strømledningen sidder ordentligt i VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse, så din VAIO-computer ikke bliver beskadiget af pludselige strømstød (f.eks. i forbindelse med lynnedslag).

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computeren.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Tryk, for at skifte til visning på computerskærmen, to gange på Fn+F7-tasten, og tryk derefter på Enter-tasten.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. (Se Åbning af Skrivebord for at åbne skrivebordet.)
2. Vælg Udvid skærmene på rullelisten ud for Flere skærme og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Dele og betjeningstaster på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- HDMI-udgangsportens form varierer, afhængigt af den købte model. Sørg for at anvende et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl.

- Hvis du bruger din VAIO-computeren i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Dele og betjeningstaster på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- HDMI-udgangsportens form varierer, afhængigt af den købte model. Sørg for at anvende et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computeren.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Tryk, for at skifte til visning på computerskærmen, to gange på Fn+F7-tasten, og tryk derefter på Enter-tasten.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. (Se Åbning af Skrivebord for at åbne skrivebordet.)
2. Vælg Udvid skærmene på rullelisten ud for Flere skærme og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Dele og betjeningstaster på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- HDMI-udgangsportens form varierer, afhængigt af den købte model. Sørg for at anvende et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl.

- Hvis du bruger din VAIO-computeren i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg Lyd.
3. Vælg fanen Afspilning.
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard.

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-enhedens ikon og Egenskaber. Vælg på Avanceret-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (dvd-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Tilslutning af et eksternt drev

Slut et eksternt diskdrev eller harddiskdrev til en USB-port på din VAIO-computeren.

1. Sæt strømledningen fra det eksterne drev i en stikkontakt ().
2. Sæt den ene ende af et USB-kabel () (medfølger ikke) i USB-porten (), og sæt den anden ende i det eksterne drev.

   Se Sådan tilsluttes en USB-enhed for at få oplysninger om USB-forbindelsen.

#### Bemærk!

- Husk at slutte det eksterne drev til en strømkilde via en vekselstrømsadapter (hvis den medfølger).

#### Tip!

- Du skal muligvis installere en driver, afhængigt af hvilket eksternt drev der anvendes.

  Desuden kan de procedurer, der skal anvendes til at tilslutte og bruge et eksternt drev, variere. De afhænger af, hvilket drev der benyttes. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med det eksterne drev.

## Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset

Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (f.eks. højttalere, hovedtelefoner eller et headset) til VAIO-computeren.

Anvend en Sony smartphone-kompatiblet headset (medfølger ikke) til at foretage internetopkald og voice chat.

1. Tilslut eksterne højttaler, hovedtelefoner eler headset til det headset-kompatiblet hovedtelefonstik(Dele og betjeningstaster på siderne).

#### Bemærk!

- Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.

- Headsettet virker muligvis ikke korrekt VAIO-computeren.

- En ekstern mikrofon virker ikke, selvom du tilslutter den til det headset-kompatible hovedtelefonstik.

- Headsettets fjernbetjening virker muligvis ikke med VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til højttalerne, hovedtelefonerne eller headsettet.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg Lyd.
3. Vælg fanen Afspilning.
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard.

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-enhedens ikon og Egenskaber. Vælg på Avanceret-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (dvd-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset

Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (f.eks. højttalere, hovedtelefoner eller et headset) til VAIO-computeren.

Anvend en Sony smartphone-kompatiblet headset (medfølger ikke) til at foretage internetopkald og voice chat.

1. Tilslut eksterne højttaler, hovedtelefoner eler headset til det headset-kompatiblet hovedtelefonstik(Dele og betjeningstaster på siderne).

#### Bemærk!

- Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.

- Headsettet virker muligvis ikke korrekt VAIO-computeren.

- En ekstern mikrofon virker ikke, selvom du tilslutter den til det headset-kompatible hovedtelefonstik.

- Headsettets fjernbetjening virker muligvis ikke med VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til højttalerne, hovedtelefonerne eller headsettet.

## Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset

Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (f.eks. højttalere, hovedtelefoner eller et headset) til VAIO-computeren.

Anvend en Sony smartphone-kompatiblet headset (medfølger ikke) til at foretage internetopkald og voice chat.

1. Tilslut eksterne højttaler, hovedtelefoner eler headset til det headset-kompatiblet hovedtelefonstik(Dele og betjeningstaster på siderne).

#### Bemærk!

- Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.

- Headsettet virker muligvis ikke korrekt VAIO-computeren.

- En ekstern mikrofon virker ikke, selvom du tilslutter den til det headset-kompatible hovedtelefonstik.

- Headsettets fjernbetjening virker muligvis ikke med VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til højttalerne, hovedtelefonerne eller headsettet.

## Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen.

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren og de trådløse enheder (hvis der er nogen).

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en stærkere databeskyttelse og netværksadgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n og 802.11ac (udkast)-standarderne, flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (udkast) (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

## Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Yderligere oplysninger om hvilket udstyr du skal bruge til at få internetadgang og hvordan du kan oprette forbindelse fra VAIO-computeren til Internettet kan du få hos din internetudbyder.

- Når VAIO-computeren opretter forbindelse til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Netværk" eller "Ethernet" på det.

- Der må ikke sluttes et telefonkabel til VAIO-computerens LAN-port.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- For at oprette forbindelse for VAIO-computeren til internettet vha. Wi-Fi(R) (trådløst LAN)-funktionen, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computeren.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg(netværksikonet).
4. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
5. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse.

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computeren.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

#### Bemærk!

- På modeller med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast), når kun 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen er aktiveret, kan VAIO-computeren ikke oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-adgangspunkt. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  På modeller med IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computeren til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Om netværket (LAN)

Netværket (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computeren til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

VAIO-computeren kan oprette forbindelse til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kabel til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket. (Modeller udstyret med LAN-port)

Du kan oprette forbindelse for VAIO-computeren til et netværk vha. funktionen Wi-Fi(R) (trådløst LAN).

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan VAIO-computeren opretter forbindelse til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedsnøgle og VAIO-computeren ikke kam oprette forbindelse til et adgangspunkt, skal du følge disse trin for at oprette forbindelsen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
4. Vælg det ønskede Wi-Fi-adgangspunkt og Opret forbindelse.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Slået fra.

#### Tip!

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand.

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (udkast) (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

## Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Yderligere oplysninger om hvilket udstyr du skal bruge til at få internetadgang og hvordan du kan oprette forbindelse fra VAIO-computeren til Internettet kan du få hos din internetudbyder.

- Når VAIO-computeren opretter forbindelse til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Netværk" eller "Ethernet" på det.

- Der må ikke sluttes et telefonkabel til VAIO-computerens LAN-port.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- For at oprette forbindelse for VAIO-computeren til internettet vha. Wi-Fi(R) (trådløst LAN)-funktionen, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Om netværket (LAN)

Netværket (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computeren til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

VAIO-computeren kan oprette forbindelse til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kabel til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket. (Modeller udstyret med LAN-port)

Du kan oprette forbindelse for VAIO-computeren til et netværk vha. funktionen Wi-Fi(R) (trådløst LAN).

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan VAIO-computeren opretter forbindelse til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedsnøgle og VAIO-computeren ikke kam oprette forbindelse til et adgangspunkt, skal du følge disse trin for at oprette forbindelsen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
4. Vælg det ønskede Wi-Fi-adgangspunkt og Opret forbindelse.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen.

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren og de trådløse enheder (hvis der er nogen).

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en stærkere databeskyttelse og netværksadgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n og 802.11ac (udkast)-standarderne, flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (udkast) (Frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computeren.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg(netværksikonet).
4. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
5. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse.

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computeren.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

#### Bemærk!

- På modeller med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast), når kun 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen er aktiveret, kan VAIO-computeren ikke oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-adgangspunkt. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  På modeller med IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computeren til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedsnøgle og VAIO-computeren ikke kam oprette forbindelse til et adgangspunkt, skal du følge disse trin for at oprette forbindelsen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
4. Vælg det ønskede Wi-Fi-adgangspunkt og Opret forbindelse.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Skift Wi-Fi-indstillingen til Slået fra.

#### Tip!

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand.

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

## Om BLUETOOTH(R)-sikkerhed

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi har en godkendelsesfunktion, der giver dig mulighed for at styre kommunikationen med andre enheder.

Med godkendelsesfunktionen kan du forhindre, at uønskede anonyme BLUETOOTH-enheder får adgang til VAIO-computeren. Første gang to BLUETOOTH-enheder kommunikerer, skal der findes en fælles adgangskode (en adgangskode, der kræves til godkendelsen), for at begge enheder kan registreres. Når en enhed er registreret, er det ikke nødvendigt at angive adgangskoden igen.

Du kan få flere oplysninger ved at åbne Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og skrive "BLUETOOTH" i søgefeltet.

## Om brugen af BLUETOOTH(R)-funktionen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger BLUETOOTH-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af BLUETOOTH-funktionen.

- BLUETOOTH-funktionen fungerer muligvis ikke sammen med visse enheder. Det afhænger af producenten og den app-version, som producenten anvender. Tjek systemkravene for BLUETOOTH-enheden, inden du køber den.

  Du kan finde flere oplysninger om BLUETOOTH-enheder på VAIO-webstedet med support.

  Nogle BLUETOOTH-enheder kræver en godkendelse (pardannelse), inden der oprettes forbindelse til en anden enhed. Udfør godkendelsesprocessen, inden der oprettes forbindelse til disse enheder.

- BLUETOOTH-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som benyttes af en række forskellige enheder. BLUETOOTH-enheder anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd. Der kan dog stadig forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og kommunikationsrækkevidden eller i nogle tilfælde afbryder kommunikationen.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem kommunikationsenhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Det omgivende miljø, herunder eventuelle vægge og vægmaterialer

  - Enhedernes konfiguration

  - De anvendte apps

  - Forholdene for radiosignaler

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Hvis din VAIO-computer understøtter BLUETOOTH high speed-teknologi, og du vil bruge den til højhastighedskommunikation, skal du aktivere både den trådløse LAN-funktion og BLUETOOTH-funktionen på computeren.

- Store filer kan blive beskadiget under kontinuerlig overførsel pga. nogle begrænsninger ved BLUETOOTH-standarden og elektromagnetisk interferens i miljøet.

- Hvis der sluttes flere BLUETOOTH-enheder til VAIO-computeren, kan kanalen blive overbelastet, så enhedernes ydeevne reduceres. Dette er en normal egenskab ved BLUETOOTH-teknologien. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Hvis du afspiller videoer på VAIO-computeren, og lydsignalet kommer fra en tilsluttet BLUETOOTH-enhed, er det ikke sikkert, at lyd og video er synkroniseret korrekt. Dette forekommer ofte i forbindelse med BLUETOOTH-teknologien. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Alle BLUETOOTH-enheder skal godkendes via den procedure, der er angivet af Bluetooth SIG, for at sikre, at de understøtter BLUETOOTH-standarden.

  Selvom BLUETOOTH-enhederne understøtter BLUETOOTH-standarden, kan de enkelte enheders ydeevne, specifikationer og driftsmæssige procedurer variere. Der kan derfor forekomme situationer, hvor udvekslingen af data ikke er mulig.

- Det kan ikke garanteres, at alle BLUETOOTH-enheder er kompatible med din VAIO-computer.

- Hvis du har brug for at deaktivere BLUETOOTH-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

## Om BLUETOOTH(R)-funktionen

Du kan oprette trådløse kommunikationsforbindelser mellem din VAIO-computer og andre BLUETOOTH-enheder, f.eks. en anden computer, en smartphone, en mobiltelefon, et headset eller en mus.

Du kan overføre data mellem disse enheder uden brug af kabler inden for en afstand på 33 fod / 10 meter, hvis enhederne er placeret i et område uden forhindringer.

Én BLUETOOTH-enhed kan tilsluttes og udveksle data med op til syv enheder via et trådløst netværk.

Når en enhed skal bruge en forbindelse til en anden enhed, sender den en forespørgsel til BLUETOOTH-enheder i nærheden. Hvis en af enhederne svarer på forespørgslen, forbindes de to enheder.

## Kommunikation med en anden BLUETOOTH(R)-enhed, f.eks. en mus

Du kan oprette forbindelse for BLUETOOTH-enheder til VAIO-computeren.

Du kan finde flere oplysninger om BLUETOOTH-kommunikation i Om BLUETOOTH(R)-funktionen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Pc og enheder og Bluetooth i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Skift Bluetooth-indstillingerne til Til.

   VAIO-computeren søger efter enheder, og der vises en liste med de fundne enheder.

5. Hvis du vil oprette forbindelse til en BLUETOOTH-mus, skal du tænde musen og trykke på knappen for at tilslutte musen.

   Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør BLUETOOTH-enheden klar til at oprette forbindelse, i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

6. Vælg den ønskede enhed og Dan par.

   Følg vejledningen på skærmen for at registrere din enhed.

#### Bemærk!

- Det kan tage lidt tid, inden VAIO-computeren finder BLUETOOTH-enheden. Hvor lang tid afhænger af enheden.

  Hvis enheden ikke vises på listen, skal du gentage den procedure, der gør enheden klar til at oprette forbindelse (f.eks. trykke på tilslutningsknappen).

- Den metode, der bruges til at oprette forbindelse, kan variere. Den afhænger af BLUETOOTH-enheden. Du kan finde oplysninger om metoden i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

#### Tip!

- Hvis VAIO-computeren er kompatibel med BLUETOOTH high speed-teknologi, og du vil bruge den til high speed-kommunikation, skal du også aktivere indstillingen Wi-Fi. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger om, hvordan du skifter indstillingen.

- Der vises et vindue, hvor du skal angive en adgangskode, hvis BLUETOOTH-enheden kræver en godkendelse for at oprette forbindelse. Følg vejledningen på skærmen for at dele adgangskdoe mellem BLUETOOTH-enheden og VAIO-computeren. Hvis du ikke ønsker at tilslutte, skal du vælge Annuller-knappen i vinduet.

  - En adgangskode er et hemmeligt nummer, som brugeren angiver for at give tilladelse til, at to BLUETOOTH-enheder kommunikerer med hinanden. Angiv den samme alfanumeriske streng (der skelnes mellem store og små bogstaver) for begge enheder for at tillade kommunikation mellem dem. Du kan ændre adgangskoden, hver gang du udfører en godkendelsesprocedure, men du skal altid angive den samme adgangskode for begge enheder. Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden til en BLUETOOTH-enhed i den brugervejledning, der fulgte med enheden. Hvis der ikke angives en BLUETOOTH-adgangskode inden for en bestemt tidsperiode, afsluttes processen til at oprette forbindelse af sikkerhedshensyn. I så fald skal du prøve igen.

- Du kan få flere oplysninger om handlingerne ved at åbne Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og skrive "BLUETOOTH" i søgefeltet.

## Afbrydelse af BLUETOOTH(R)-kommunikationen

Du kan stoppe BLUETOOTH-kommunikationen ved at følge disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Pc og enheder og Bluetooth i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Skift Bluetooth-indstillingen til Slået fra.

## Opladning af en USB-enhed

Du kan oplade en USB-enhed, selvom VAIO-computeren er slukket, i dvaletilstand eller i slumretilstand, ved at aktivere indstillingerne for USB-opladning.

Skift indstillingerne, mens USB-enheden er koblet fra den USB-port, der understøtter USB-opladning.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Hardware. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver indstillingen USB Charging.
3. Tilslut en USB-enhed til den USB-port, der er markeret med.

   Hvis opladningen ikke startes, når du tilslutter en USB-enhed til den USB-port, der understøtter USB-opladning, skal du frakoble enheden og derefter tilslutte den igen.

#### Bemærk!

- Hvis indstillingerne for USB-opladning er aktiveret, øges strømforbruget, når VAIO-computeren er slukket eller i dvaletilstand eller slumretilstand, fordi computeren leverer strøm til USB-porten, selvom der ikke er sluttet en USB-enhed til porten.

- Når indstillingerne for USB-opladning er aktiverede, kan du ikke bruge funktionen til fjernaktivering på den USB-enhed, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning.

#### Tip!

- Indstillingerne for USB-opladning er som standard deaktiveret.

## Sådan tilsluttes en USB-enhed

Du kan slutte en USB-enhed (Universal Serial Bus), f.eks. en mus, et diskettedrev, en højttaler eller en printer, til VAIO-computeren.

Du skal muligvis installere den enhedsdriver, der fulgte med USB-enheden, når du tilslutter enheden.

Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

1. Vælg den USB-port (), du vil bruge.
2. Slut kablet fra USB-enheden () (medfølger ikke) til USB-porten.

#### Bemærk!

- Du skal muligvis installere den driver, der fulgte med USB-enheden, inden du kan bruge enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Hvis du vil udskrive dokumenter, skal du kontrollere, at USB-printeren er kompatibel med din version af Windows.

- Inden du kobler USB-højttalere fra din VAIO-computeren, skal du stoppe dvd- eller musikafspilningen eller slukke computeren. Hvis du frakobler USB-højttalerne under afspilningen, kan der opstå en funktionsfejl.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner en USB-enhed, i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Overhold følgende retningslinjer for at undgå, at VAIO-computeren og/eller USB-enhederne bliver beskadiget:

  - Hvis du flytter VAIO-computeren, mens der er tilsluttet USB-enheder, skal du sørge for, at USB-portene ikke udsættes for stød eller tryk.

  - Du må ikke lægge VAIO-computeren i en taske, mens der er tilsluttet USB-enheder.

#### Tip!

- USB-portene på VAIO-computeren er kompatible med USB 2.0- og/eller USB 3.0-standarden.

  USB-porte der overholder USB 3.0-standarden kan identificeres på deres blå farve.

- Ud over USB 2.0-standardens overførselstilstande giver USB 3.0-standarden mulighed for at benytte følgende overførselstilstand:

  - SuperSpeed: Overførselshastighed på 5 Gbps.

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Konti og Din konto i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Vælg Opret forbindelse til en Microsoft-konto.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Afbryd forbindelsen i trin 4 istedet for Opret forbindelse til en Microsoft-konto.

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Visning af systemoplysninger

Du kan få vist systemoplysninger om din VAIO-computer.

1. Start VAIO Care (Desktop). (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Care (Desktop).)
2. Vælg About your VAIO og System information.

   Systemoplysningerne om VAIO-computeren vises.

## Tilpasning af din VAIO-computer

VAIO Control Center lader dig ændre forskellige funktioner, f.eks. for skærm- og lyd.

1. Start VAIO Control Center. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg det ønskede element, og rediger indstillingerne.

#### Tip!

- Nogle af elementerne er ikke tilgængelige, hvis du logger på som en bruger uden administrationsrettigheder.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computeren hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden og kontaktoplysninger).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Åbn, alternativt Apps-skærmen og vælg VAIO Care.

  For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Skriv "Windows Update" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

2. Vælg Opdateringer øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer.

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Bemærkninger om Slumretilstand

Læs følgende forholdsregler, inden du bruger Slumretilstand.

- Nogle USB-enheder understøtter muligvis ikke Slumretilstand. Når din VAIO-computer vender tilbage til normal tilstand fra Slumretilstand, registrerer den muligvis ikke denne type USB-enheder. Det afhænger af, hvilke og hvor mange USB-enheder der er tilsluttet.

  Hvis du ikke kan sætte computeren i Slumretilstand, skal du frakoble alle USB-enheder og prøve igen.

- VAIO-computeren kan skifte til Normal-tilstand fra Slumretilstand ved brug af musen afhængigt af den anvendte mus.

- Hvis VAIO-computeren skifter til Slumretilstand, mens computeren er ustabil, kan du muligvis ikke genoptage fra Slumretilstand. Det anbefales, at du gør følgende:

  - Gem dine filer, og luk alle åbne apps, inden VAIO-computeren sættes i Slumretilstand.

  - Luk med jævne mellemrum VAIO-computeren.

- Afhængig af den nuværende Windows-tilstand, kan VAIO-computeren muligvis ikke skifte til Slumretilstand.

- Hvis din VAIO-computer skifter til Slumretilstand, mens der køres en anden opgave, f.eks. dvd-skrivning, kan opgaven blive afbrudt.

- Når VAIO-computeren ikke har forbindelse til Internettet, kan du ikke hente de seneste opdateringer e-mail, social netværkstjenester (Social Networking Service – SNS) osv.

- VAIO-computeren kan blive warm under Slumretilstand.

- Afkølingsblæser kan køre under Slumretilstand.

## Valg af strømstyringsplan

Strømstyringsfunktionen giver dig mulighed for at oprette strømstyringsplaner, der passer til dit strømforbrug.

1. Åbn Kontrolpanel. (Se Åbning af Kontrolpanel.)
2. Vælg Hardware og lyd og Strømstyring.
3. Vælg den ønskede strømstyringsplan.
4. Hvis du vil ændre indstillingerne for strømstyringsplanen, skal du vælge Skift indstillinger for plan til højre for den ønskede strømstyringsplan i vinduet Strømstyring.

   Ved at vælge Skift avancerede strømstyringsindstillinger, kan du ændre de avancerede indstillinger.

   Du kan finde flere oplysninger om indstillinger for strømstyringsplaner i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

#### Tip!

- Strømstatusikonet angiver, hvilken strømkilde din VAIO-computer anvender. Du kan se computerens strømstatus ved at vælge dette ikon.

## Om brugen af strømkilden

Læs følgende forholdsregler, inden du bruger strømkilden.

### Om vekselstrømsadapter

- Brug den vekselstrømsadapter, der fulgte med din VAIO-computer eller med originale Sony-produkter. Brug ikke andre vekselstrømsadaptere, da de kan forårsage funktionsfejl.

- Slut ikke vekselstrømsadapter til en strømomformerenhed, f.eks. en strømomformer til rejsebrug. Det kan medføre overophedning eller funktionsfejl.

- Hvis vekselstrømsadapter bliver beskadiget eller går i stykker, må du ikke bruge den.

### Om at tænde din VAIO-computer

- Din VAIO-computer indeholder magnetiske komponenter. Derfor skal du holde magnetiske lagermedier væk fra computeren for at undgå at beskadige dine data.

- Hold magnetiske enheder væk fra VAIO-computeren.

## Brug af i Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du i Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk og Slumre.

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingen).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

#### Bemærk!

- Hvis du holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, slukkes VAIO-computeren automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til i Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren kører på vekselstrøm.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til i Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra i Slumretilstand ved at åbne LCD-skærmen. (For SVF14N/SVF15N, selvom du åbner LCD-skærmen, vender computeren ikke tilbage til normal tilstand 24 timer efter at computeren i går i Slumretilstand.)

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Sådan vises klare og levende billeder (Modeller med X-Reality for mobile)

Du kan vise klare og levende billeder vha. X-Reality for mobile-programmet, der er teknologi til billeder i høj kvalitet.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Konfigurer X-Reality for mobile-indstillingen til Til.

#### Bemærk!

- Indstillingen skifter ikke mellem til og fra mens der vises billeder.

## Ændring af LCD-lysstyrken

Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen.

1. Tryk på tasterne Fn+F5 eller tasterne Fn+F6.

   Hvis du vil sænke lysstyrken, skal du blive ved med at trykke på Fn+F5-tasterne. Hvis du vil øge lysstyrken, skal du blive ved med at trykke på Fn+F6-tasterne.

#### Tip!

- Indstillingen for LCD-lysstyrken bevares, selvom du slukker og derefter genstarter VAIO-computeren.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computeren.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Tryk, for at skifte til visning på computerskærmen, to gange på Fn+F7-tasten, og tryk derefter på Enter-tasten.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. (Se Åbning af Skrivebord for at åbne skrivebordet.)
2. Vælg Udvid skærmene på rullelisten ud for Flere skærme og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Dele og betjeningstaster på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- HDMI-udgangsportens form varierer, afhængigt af den købte model. Sørg for at anvende et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl.

- Hvis du bruger din VAIO-computeren i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse)

Du kan ændre skærmopløsningen for at justere størrelsen af de tegn og billeder, der vises på computerskærmen.

Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. (Se Åbning af Skrivebord for at åbne skrivebordet.)
2. Vælg den aktuelle skærmopløsning ud for Opløsning, og flyt skyderen for at ændre skærmopløsningen.

#### Bemærk!

- Du kan muligvis ikke afspille video i høj opløsning afhængigt af mængden af VAIO-computerens grafikkorthukommelse. I så fald skal du vælge en lavere opløsning.

- Undlad at ændre skærmopløsningen, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærmen fungerer eventuelt ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren mens du berører skærmen eller hvis computeren er påvirket af elektromagnetiske bølger under opstartsprocessen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra Slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Gør teksten større (DPI) (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Det er lettere at betjene berøringsskærmen, hvis du ændrer DPI, så teksten og ikonerne bliver større.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Udseende og personlige indstillinger og Gør tekst og andre elementer større eller mindre. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg de ønskede indstillinger blandt mulighederne på skærmen og Anvend.
3. Hvis der vises en meddelelse, der anbefaler, at du logger af, skal du vælge Log af nu.
4. Log på igen.

   Skriftstørrelsen for Windows ændres.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller, eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Om indbyggede følere

Med et indbygget accelerometer, digitalt kompas (magnetometer) og gyrosensor kan du anvende følgende funktioner.

### Skærmrotation anvender det indbyggede accelerometer

Når du roterer VAIO-computeren i Tablet tilstand, registrerer den indbyggede accelerometer automatisk bevægelsen og roterer computerskærmen til stående eller liggende orientering afhængig af computerens orientering.

### Navigationshjælp ved brug at det indbyggede kompas

Når VAIO-computeren er i Tablet tilstand, hjælper det indbyggede digitale kompas med at navigere på kompatible apps ved at registrere retningen som computeren vender.

### App-handlinger der anvender den indbyggede gyrosensor

Den indbyggede gyrosensor registrerer VAIO-computerens vinkelbevægelser, der gør det muligt at udføre handlinger med apps, f.eks. en spil-app.

#### Tip!

- Du skal kalibrere den indbyggede kompas når app'en ikke viser retningen korrekt. Se Bemærkninger om indbyggede følere for at få flere oplysninger.

## Bemærkninger om indbyggede følere

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger de indbyggede følere.

### Bemærkninger om det indbyggede accelerometer

- Du kan ikke ændre computerskærmens orientering mens VAIO-computerens har oprettet forbindelse til en ekstern skærm. Hvis computeren opretter forbindelse til en ekstern skærm mens computeren anvendes i stående orientering, skifter computerskærmen automatisk til liggende (horisontal) orientering.

- Computerskærmen kan blive forvrænget, hvis du ændrer computerskærmens orientering mens pauseskærmen er aktiveret.

- Nogle apps understøtter ikke stående orientering og fungerer muligvis ikke korrekt. Anvend i det tilfælde VAIO-computeren i liggende orientering.

### Bemærkninger om det indbyggede kompas

- Det indbyggede kompas virker ved at registrere en magnetisk retning. Stol ikke udelukkende på stedsoplysninger fra den indbyggede digitale kompas.

  Nøjagtigheden af det digitale kompas kan let påvirkes af magnetisk interferens og fungerer muligvis ikke ordentligt, især på følgende steder:

  - I en elevator eller et rum bygget med jernholdige materialer, f.eks. jernrammer eller armeret beton

  - I nærheden af en struktur i armeret beton, f.eks. en gangbro eller en lufthavnsterminal eller togstation

  - I nærheden af eller inde i et tog eller en bil

  - I nærheden af en transformer på jorden eller højspændingsledninger

  - I nærheden af et metallisk produkt, f.eks. et skrivebord med metalramme eller møbler af metal

  - I nærheden af et materiale, der har en høj magnetisk interferens, såsom en magnet, en magnetisk holder, eller højttalere

    Den medfølgende eller valgfrie pen (Digitizer-stylus) indeholder en magnet. Hvis du anbringer pennen tæt ved magnetometeren () på VAIO-computeren eller lægger den på tastaturet tæt ved magnetometeren, virker det digitale kompas måske ikke korrekt.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Når magnetisme omkring VAIO-computeren er ustabil, reduceres nøjagtigheden af det indbyggede digitale kompas, men dette er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. I det tilfælde skal du kalibrere det digitale kompas.

  Fjern dig fra materialer, som giver magnetiske forstyrrelser, f.eks. metalprodukter eller magneter, og udfør følgende handlinger, mens du kører en app, der anvender det digitale kompas.

  Udfør, hvis du anvender den medfølgende eller valgfrie pen, hanedlingerne, mens pennen holdes væk fra VAIO-computeren.

  - Anbring VAIO-computeren på en jævn overflade, hold computeren med begge hænder, og drej det derefter en gang 360 grader med uret med LCD-skærmen oppe.

  - Anbring VAIO-computeren på en jævn overflade, hold computeren med begge hænder, og drej det derefter en gang 360 grader i længderetningen.

  - Anbring VAIO-computeren på en jævn overflade, hold computeren med begge hænder, og drej det derefter en gang 360 grader på tværs.

  - Hvis problemet fortsætter efter du har udført ovenstående handlinger en gang, gentag samme handlinger flere gange. Anvend, hvis problemet stadigtfortsætter, VAIO-computeren på et sted med mindre magnetisk interferens.

## Automatisk justering af lysstyrken på LCD-skærmen

Din VAIO-computeren måler lysintensiteten i omgivelserne og justerer automatisk lysstyrken på LCD-skærmen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Pc og enheder og Strømstyring og slumring i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Sæt indstillingen Juster lysstyrken på skærmen automatisk under Lysstyrke til Til.

#### Tip!

- Lysintensiteten i omgivelserne måles af sensoren for omgivende lys. Hvis sensoren for omgivende lys blokeres, kan lysstyrken på LCD-skærmen blive reduceret.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Dele og betjeningstaster på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- HDMI-udgangsportens form varierer, afhængigt af den købte model. Sørg for at anvende et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computeren.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Tryk, for at skifte til visning på computerskærmen, to gange på Fn+F7-tasten, og tryk derefter på Enter-tasten.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. (Se Åbning af Skrivebord for at åbne skrivebordet.)
2. Vælg Udvid skærmene på rullelisten ud for Flere skærme og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Dele og betjeningstaster på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- HDMI-udgangsportens form varierer, afhængigt af den købte model. Sørg for at anvende et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl.

- Hvis du bruger din VAIO-computeren i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg Lyd.
3. Vælg fanen Afspilning.
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard.

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-enhedens ikon og Egenskaber. Vælg på Avanceret-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (dvd-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Justering af højttalernes lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken i højttalerne og hovedtelefonerne.

#### Sådan justerer du lydstyrken ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F3-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden ned. Tryk på F4-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden op.

Tryk alternativt på VOL (Lystyrke)-knapperne (Dele og betjeningstaster på bagsiden) på VAIO-computeren for at justere lydstyrken.

#### Sådan slår du lyden fra ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F2-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at slå lyden fra højtalerne og hovedtelefoner.

Tryk igen på Fn+F2-tasterne for at slå lyden til.

Tryk alternativt på Fn+F3 eller Fn+F4-tasterne for at slå lyden til.

## Justering af lydstyrken i Windows

Du kan indstille lydstyrken på hver enkelt enhed og app i Kontrolpanel.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg Juster computerens lydstyrke under Lyd.
3. Skub skyderen under Enhed eller Programmer op og ned for at finde det ønskede lydniveau.

   Hvis lyden er slået fra (), skal du vælge(Deaktiver lydløs) for at slå lyden til (). Hvis lydstyrken er lav, kan du øge lydstyrken med skyderen.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg Lyd.
3. Vælg fanen Afspilning.
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard.

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-enhedens ikon og Egenskaber. Vælg på Avanceret-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (dvd-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Justering af mikrofonens lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for mikrofonen.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg Lyd.
3. Vælg fanen Optagelse.
4. Dobbeltklik på mikrofonikonet.
5. Vælg fanen Niveauer i vinduet Egenskaber for mikrofon.
6. Skub en skyder under Mikrofon til højre og venstre, indtil du har det ønskede lydniveau.

   Hvis mikrofonens lydniveau ikke er højt nok, selvom det højeste niveau er valgt, skal du flytte skyderen under Mikrofonforstærkning til højre og venstre for at justere lydstyrken.

7. Vælg OK.

## Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+

ClearAudio+ aktiverer lyd i høj kvalitet der er optimeret til VAIO-computeren vha. digital signalbehandlingsteknologier originalt udviklet af Sony.

Med en enkel handling, kan du nyde en rig lyd med klare høje og dybe lave toner.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Sound Quality. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg lydtilstand i Sound Effects.

   Optimeret lyd er reproduceret når du vælger ClearAudio+, der svarer til lydkilden.

#### Tip!

- Du kan også justere lydeffekterne til at passe til dine præferencer i Details under Sound Effects.

## Justering af højttalernes lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken i højttalerne og hovedtelefonerne.

#### Sådan justerer du lydstyrken ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F3-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden ned. Tryk på F4-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden op.

Tryk alternativt på VOL (Lystyrke)-knapperne (Dele og betjeningstaster på bagsiden) på VAIO-computeren for at justere lydstyrken.

#### Sådan slår du lyden fra ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F2-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at slå lyden fra højtalerne og hovedtelefoner.

Tryk igen på Fn+F2-tasterne for at slå lyden til.

Tryk alternativt på Fn+F3 eller Fn+F4-tasterne for at slå lyden til.

## Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+

ClearAudio+ aktiverer lyd i høj kvalitet der er optimeret til VAIO-computeren vha. digital signalbehandlingsteknologier originalt udviklet af Sony.

Med en enkel handling, kan du nyde en rig lyd med klare høje og dybe lave toner.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Sound Quality. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg lydtilstand i Sound Effects.

   Optimeret lyd er reproduceret når du vælger ClearAudio+, der svarer til lydkilden.

#### Tip!

- Du kan også justere lydeffekterne til at passe til dine præferencer i Details under Sound Effects.

## Justering af mikrofonens lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for mikrofonen.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg Lyd.
3. Vælg fanen Optagelse.
4. Dobbeltklik på mikrofonikonet.
5. Vælg fanen Niveauer i vinduet Egenskaber for mikrofon.
6. Skub en skyder under Mikrofon til højre og venstre, indtil du har det ønskede lydniveau.

   Hvis mikrofonens lydniveau ikke er højt nok, selvom det højeste niveau er valgt, skal du flytte skyderen under Mikrofonforstærkning til højre og venstre for at justere lydstyrken.

7. Vælg OK.

## Sådan oprettes forbindelse for en digital lydoutputenhed mellem VAIO-computeren og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Ændring af indstillingerne for tastaturets baggrundslys (Modeller udstyret med tastatur med baggrundslys)

Du kan slå baggrundslyset på tastaturet til og fra ved at ændre indstillingerne for baggrundslys på tastaturet.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Input Device. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Skift indstillingen for tastaturets baggrundslys i Keyboard Backlight.

   Indstillingsvinduet vises. Følg vejledningen på skærmen for at ændre indstillingerne.

## Aktivering/deaktivering af bevægelsesfunktionen

Du kan aktivere/deaktivere bevægelsesfunktionen for pegefeltet på din VAIO-computer.

Med bevægelsesfunktionen kan du udføre følgende handlinger.

- Rulle

- Tilbage/frem

- Zoome ind/zoome ud

- Åbne app-menuen

- Åbne amuletterne

- Skifte mellem apps

Følg disse trin for at aktivere/deaktivere bevægelsesfunktionen.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Input Device. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg Details under Touchpad Operations.
3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Enable multi-touch functions.

   Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen, eller fjern markeringen for at deaktivere funktionen.

## Aktivering/deaktivering af pegefeltet

Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet på din VAIO-computeren.

1. Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten F1.

   Hver gang du trykker på tasterne, bliver pegefeltet aktiveret/deaktiveret.

#### Tip!

- Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger via tastaturet. (Modeller udstyret med ikke-berøringsskærm)

## Brug af pegefeltet

Du kan flytte markøren på computerskærmen ved at bevæge fingeren over pegefeltet.

Tryk, med markøren på det ønskede sted, på venstre knapzone eller højreknapzone for at udføre forskellige kommandoer eller vise menuer.

1. Venstre tastzone

2. Højre tastzone

#### Klikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den venstre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet én gang.

#### Dobbeltklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk hurtigt på den venstre tastzone to gange.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet.

#### Højreklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den højre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet med to fingre.

Du kan få vist forskellige genvejsmenuer, alt efter hvor markøren er placeret.

#### Trække

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, tryk én gang på venstre tastzone, og træk fingeren over pegefeltet, mens du holder zonen nede.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet og trække fingeren på det andet tryk.

#### Trække og slippe

Træk et ikon, som f.eks. en fil, hen på den ønskede placering, og slip den venstre tastzone.

Du kan også trykke hurtigt to gange på ikonet og trække fingeren i den ønskede retning på det andet tryk og løft fingeren af pegefeltet.

#### Rulle

Lad to fingre glide op og ned på pegefeltet for at rulle lodret på skærmen.

Lad to fingre glide fra side til side på pegefeltet for at rulle vandret på skærmen.

#### Gå tilbage eller frem uden at bevæge markøren

Når du ser på websteder, fotos osv., skal du placere tre fingre på pegefeltet og lad dem glide fra side til side for at udføre tilbage/frem-handlingen uden at bevæge markøren.

#### Zoome ind eller ud

Når du får vist websteder, fotos osv., kan du zoome ved at knibe med to fingre på pegefeltet. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Åbne app-menuen

Sæt fingeren på den øverste kant af pegefeltet, og træk fingeren nedad.

App-menuen vises ikke, hvis en app ikke understøttes af app-menuen.

#### Åbne amuletterne

Sæt fingeren på den højre kant af pegefeltet, og træk fingeren mod venstre. Se Åbning af amuletter for at få flere oplysninger.

#### Skifte mellem apps

Hvis du vil skifte til den kørende app, skal du sætte fingeren på den venstre kant af pegefeltet, og trække fingeren mod højre. Hvis der kører mere end én app, skal du gentage denne handling for at skifte mellem apps i faldende orden fra den sidst benyttede app.

#### Bemærk!

- Bevægelsesfunktionen (rulle, tilbage/frem, zoome ind/zoome ud, åbne app-menu, åbne amuletter, skifte mellem apps) kan være deaktiveret på grund af særlige driftsbetingelser for din VAIO-computer eller på grund af indstillinger af pegefeltet.

#### Tip!

- Pegefeltets form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pegefeltet, ved at starte VAIO Control Center, klikke på Input Device og følge instruktionsvideoen. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Deaktivering af pegefeltets trykkefunktion

Du kan deaktivere pegefeltets trykkefunktion for at undgå utilsigtede klik, hvis du utilsigtet kommer til at trykke let på pegefeltet i forbindelse med brug af tastaturet.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Input Device. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg Details under Touchpad Operations.
3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Enable tap functions.
4. Vælg OK.

## Sådan anvendes indbygget kamera

Du kan foretage et videoopkald via internettet ved hjælp af det indbyggede kamera og kommunikations-apps.

Indikatoren for det indbyggede kamera lyser, når det indbyggede kamera er i brug.

#### Forside

1. Indbygget frontkameraindikator

2. Indbygget frontkamera

#### Bund

1. Indbygget bagkameraindikator (Modeller udstyret med indbygget bagkamera)

2. Indbygget bagkamera (Modeller udstyret med indbygget bagkamera)

3. Indbygget dubbeltmikrofoner

#### Tip!

- De apps, der er installeret på din VAIO-computer, varierer afhængigt af computerens konfiguration.

- Nogle apps understøtter muligvis ikke alle det indbyggede kameras indstillinger for opløsning.

- Hvis strømfrekvensen i dit område er forskellig fra den, der er indstillet på kameraets app, virker det indbyggede bagkameras autofokussystem måske ikke.

- Det indbyggede foran kamera er vendt op og ned, når VAIO-computeren er i Fremviser tilstand. Kameraet kan afhængigt af kamera-apps vise billeder, der er vendt op og ned.

  Skift i det tilfælde Fremviser tilstand til andre tilstande. Se Om LCD-skærmrotation for at få flere oplysninger om, hvordan du skifter tilstand.

## Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

Beskyt din VAIO-computer mod computervirus ved hjælp af antivirus-app'en.

Du kan holde antivirus-app'en opdateret ved at hente og installere de seneste opdateringer fra app-udgiverens websted. Find, for at opdatere antivirus-app'en installeret på VAIO-computeren fra de følgende og følg disse trinene.

1. Kontroller, at din VAIO-computer er forbundet til internettet.
2. Udfør de handlinger, der er relevante for den forudinstallerede antivirus-app.

   For Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   For McAfee:

   Start McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   For Windows Defender:

   Start Windows Defender.

   For Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Bemærk!

- Den faktiske fremgangsmåde kan afvige fra de trin, der er angivet ovenfor, alt efter hvilken version af app'en der er installeret på din VAIO-computer. Hvis det er tilfældet, skal du følge vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Se Sådan startes Apps, hvis du vil starte antivirus-app'en.

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til din app.

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Konti og Din konto i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Vælg Opret forbindelse til en Microsoft-konto.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Afbryd forbindelsen i trin 4 istedet for Opret forbindelse til en Microsoft-konto.

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode

Hvis VAIO-computeren forsynes med en Windows-adgangskode, kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang, når computeren tændes eller vender tilbage til normal tilstand fra en strømbesparelsestilstand.

Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Windows-adgangskoden.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Konti og Indstillinger for logon i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Vælg Tilføj eller Skift under Adgangskode.
5. Følg anvisningerne på skærmen, og angiv din adgangskode.

#### Bemærk!

- Sørg for, at du ikke glemmer adgangskoden. Skriv adgangskode ned og gem det et sikkert sted.

#### Tip!

- Du kan angive et tip, så du nemmere kan huske adgangskoden, hvis du skulle glemme den. Du kan også oprette en disk til nulstilling af adgangskoden, som kan bruges til at oprette en ny adgangskode. Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Windows-adgangskoden.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte VAIO-computeren, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte VAIO-computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens VAIO-computeren er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte VAIO-computeren.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Sådan fjernes startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde til at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Visning af systemoplysninger

Du kan få vist systemoplysninger om din VAIO-computer.

1. Start VAIO Care (Desktop). (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Care (Desktop).)
2. Vælg About your VAIO og System information.

   Systemoplysningerne om VAIO-computeren vises.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte VAIO-computeren, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte VAIO-computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens VAIO-computeren er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte VAIO-computeren.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Sådan fjernes startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde til at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computeren hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden og kontaktoplysninger).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Åbn, alternativt Apps-skærmen og vælg VAIO Care.

  For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Skriv "Windows Update" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

2. Vælg Opdateringer øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer.

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærmen fungerer eventuelt ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren mens du berører skærmen eller hvis computeren er påvirket af elektromagnetiske bølger under opstartsprocessen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra Slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Gør teksten større (DPI) (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Det er lettere at betjene berøringsskærmen, hvis du ændrer DPI, så teksten og ikonerne bliver større.

1. Åbn Kontrolpanel, og vælg Udseende og personlige indstillinger og Gør tekst og andre elementer større eller mindre. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)
2. Vælg de ønskede indstillinger blandt mulighederne på skærmen og Anvend.
3. Hvis der vises en meddelelse, der anbefaler, at du logger af, skal du vælge Log af nu.
4. Log på igen.

   Skriftstørrelsen for Windows ændres.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller, eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Om indbyggede følere

Med et indbygget accelerometer, digitalt kompas (magnetometer) og gyrosensor kan du anvende følgende funktioner.

### Skærmrotation anvender det indbyggede accelerometer

Når du roterer VAIO-computeren i Tablet tilstand, registrerer den indbyggede accelerometer automatisk bevægelsen og roterer computerskærmen til stående eller liggende orientering afhængig af computerens orientering.

### Navigationshjælp ved brug at det indbyggede kompas

Når VAIO-computeren er i Tablet tilstand, hjælper det indbyggede digitale kompas med at navigere på kompatible apps ved at registrere retningen som computeren vender.

### App-handlinger der anvender den indbyggede gyrosensor

Den indbyggede gyrosensor registrerer VAIO-computerens vinkelbevægelser, der gør det muligt at udføre handlinger med apps, f.eks. en spil-app.

#### Tip!

- Du skal kalibrere den indbyggede kompas når app'en ikke viser retningen korrekt. Se Bemærkninger om indbyggede følere for at få flere oplysninger.

## Bemærkninger om indbyggede følere

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger de indbyggede følere.

### Bemærkninger om det indbyggede accelerometer

- Du kan ikke ændre computerskærmens orientering mens VAIO-computerens har oprettet forbindelse til en ekstern skærm. Hvis computeren opretter forbindelse til en ekstern skærm mens computeren anvendes i stående orientering, skifter computerskærmen automatisk til liggende (horisontal) orientering.

- Computerskærmen kan blive forvrænget, hvis du ændrer computerskærmens orientering mens pauseskærmen er aktiveret.

- Nogle apps understøtter ikke stående orientering og fungerer muligvis ikke korrekt. Anvend i det tilfælde VAIO-computeren i liggende orientering.

### Bemærkninger om det indbyggede kompas

- Det indbyggede kompas virker ved at registrere en magnetisk retning. Stol ikke udelukkende på stedsoplysninger fra den indbyggede digitale kompas.

  Nøjagtigheden af det digitale kompas kan let påvirkes af magnetisk interferens og fungerer muligvis ikke ordentligt, især på følgende steder:

  - I en elevator eller et rum bygget med jernholdige materialer, f.eks. jernrammer eller armeret beton

  - I nærheden af en struktur i armeret beton, f.eks. en gangbro eller en lufthavnsterminal eller togstation

  - I nærheden af eller inde i et tog eller en bil

  - I nærheden af en transformer på jorden eller højspændingsledninger

  - I nærheden af et metallisk produkt, f.eks. et skrivebord med metalramme eller møbler af metal

  - I nærheden af et materiale, der har en høj magnetisk interferens, såsom en magnet, en magnetisk holder, eller højttalere

    Den medfølgende eller valgfrie pen (Digitizer-stylus) indeholder en magnet. Hvis du anbringer pennen tæt ved magnetometeren () på VAIO-computeren eller lægger den på tastaturet tæt ved magnetometeren, virker det digitale kompas måske ikke korrekt.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Når magnetisme omkring VAIO-computeren er ustabil, reduceres nøjagtigheden af det indbyggede digitale kompas, men dette er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. I det tilfælde skal du kalibrere det digitale kompas.

  Fjern dig fra materialer, som giver magnetiske forstyrrelser, f.eks. metalprodukter eller magneter, og udfør følgende handlinger, mens du kører en app, der anvender det digitale kompas.

  Udfør, hvis du anvender den medfølgende eller valgfrie pen, hanedlingerne, mens pennen holdes væk fra VAIO-computeren.

  - Anbring VAIO-computeren på en jævn overflade, hold computeren med begge hænder, og drej det derefter en gang 360 grader med uret med LCD-skærmen oppe.

  - Anbring VAIO-computeren på en jævn overflade, hold computeren med begge hænder, og drej det derefter en gang 360 grader i længderetningen.

  - Anbring VAIO-computeren på en jævn overflade, hold computeren med begge hænder, og drej det derefter en gang 360 grader på tværs.

  - Hvis problemet fortsætter efter du har udført ovenstående handlinger en gang, gentag samme handlinger flere gange. Anvend, hvis problemet stadigtfortsætter, VAIO-computeren på et sted med mindre magnetisk interferens.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Skriv "Windows Update" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

2. Vælg Opdateringer øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer.

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Åbning af Kontrolpanel

Du kan åbne Kontrolpanel på følgende måde.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Kontrolpanel.

## Brug af i Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du i Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk og Slumre.

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingen).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

#### Bemærk!

- Hvis du holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, slukkes VAIO-computeren automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til i Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren kører på vekselstrøm.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til i Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra i Slumretilstand ved at åbne LCD-skærmen. (For SVF14N/SVF15N, selvom du åbner LCD-skærmen, vender computeren ikke tilbage til normal tilstand 24 timer efter at computeren i går i Slumretilstand.)

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computeren hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden og kontaktoplysninger).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Åbn, alternativt Apps-skærmen og vælg VAIO Care.

  For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Genoprettelse fra genoprettelsesområdet

Du kan genoprette din VAIO-computeren fra genoprettelsesområdet på den indbyggede lagerenhed. Denne genoprettelsesmetode er hurtigere end genoprettelse ved hjælp af genoprettelsesmedie.

Se Bemærkninger om genoprettelse, før du genopretter computeren.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computeren er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start troubleshooting (recovery).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

   Det tager nogen tid før skærmen Vælg en indstilling (Choose an option) vises, så vent en tid.

3. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og VAIO recovery solutions.

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

4. Vælg Start recovery wizard.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis der vises et vindue, hvor du kan vælge sprog, skal du vælge det ønskede sprog og derefter klikke på OK.

- Hvis du vil udføre en brugertilpasset genoprettelse, skal du vælge Tools og Start advanced recovery wizard.

## Sådan optimeres VAIO-computeren (Modeller med Optimer (Refresh)-funktion)

Hvis VAIO-computeren er blevet ustabil, bør du bruge optimer-funktionen i Windows. Vælg Optimer af computeren på følgende måde.

#### Bemærk!

- Modeller udstyret med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Tryk, hvis du vil tjekke SSD-drevets kapacitet, på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket, for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælge Start BIOS setup.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. VælgTænd/sluk, tryk på og hold Shift-tasten nede og vælg Luk computeren.
   VAIO-computeren lukker helt ned.
3. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computeren er slukket.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.
4. Vælg Start troubleshooting (recovery).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

   Det tager nogen tid før skærmen Vælg en indstilling (Choose an option) vises, så vent en tid.

5. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og Optimer din pc (Refresh your PC).

De fleste data gemt på den indbyggede lagerenhed, nogle Windows-indstillinger og alle apps hentet fra Windows Store bevares selv efter at du optimerer VAIO-computeren. Nogle app-indstillinger eller filer i specifikke mapper bevares dog ikke.

Du kan finde oplysninger om, hvilke indstillinger der bevares, og hvilke data der slettes, når du optimerer computeren.

#### Indstillinger, der bevares, når du optimerer din VAIO-computer

Følgende indstillinger bevares, når du optimerer VAIO-computeren.

- Library-indstillinger

- Brugerkonti (lokal, domæne, Microsoft-konto) og gruppemedlemskaber

- Domæneindstillinger

- Windows Update-indstillinger

- Startskærm og baggrund for låseskærm

- Skrivebordstemaer

- Internationale indstillinger

- Profiler for trådløst netværk

- Indstillinger, der er konfigureret i Velkommen til Windows

#### Data, der slettes, når du optimerer din VAIO-computer

Data i mapperne nedenfor slettes, når du optimerer VAIO-computeren.

- \Windows

- \Programmer

- \Programmer (x86)

- \ProgramData

- \Brugere\(Brugernavn)\AppData

#### Bemærk!

- Gem vigtige data på forhånd.

- Copyrightbeskyttede data, f.eks digitale broadcast-data eller musikfiler, der er organiseret af digitale afspilnings-apps, er muligvis ikke tilgængelige, selvom dataene findes i samme mappe, efter du har optimeret din VAIO-computer.

  Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til den app, du bruger.

#### Tip!

- De apps, der er installeret på leveringstidspunktet, og de apps, der er installeret fra Windows Store, bliver bevaret, mens alle Skrivebords-apps, som du har installeret efter købet, bliver slettet.

## Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads

Computerens lagringsenhed indbygget et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret. Hvis din VAIO-computer har et SSD-drev (Solid State), ønsker du muligvis at minimere genoprettelsesområdet ved at fjerne sådanne data for at frigøre diskplads på C-drevet (eller det sidste drev på din drevliste, f.eks. D-drevet).

Du skal bruge genoprettelsesmedie til at fjerne data til systemgenoprettelse eller genoprette computeren, når du har fjernet dataene.

Når du har fjernet data til genoprettelse, kan du ikke bruge funktionen Optimer.

Hvis du anvender genoprettelsesmedie (optiske diske) på modeller uden et indbygget optisk drev, skal du tilslutte et eksternt optisk drev (medfølger ikke) til computeren. Se Tilslutning af et eksternt drev for flere oplysninger om hvordan du tilslutter ekstern optisk diskdrev.

Hvis der følger en vekselstrømsadapter eller strømledning med, sæt det i en strømkilde.

1. Opret genoprettelsesmedier, hvis du ikke allerede har gjort det.

   Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter genoprettelsesmedier.

2. Indsæt genoprettelsesmediet i det optiske diskdrev, eller slut et USB-flashdrev (medfølger ikke) til USB-porten på din VAIO-computer, mens computeren er i normal tilstand.
3. Sluk din VAIO-computer.
4. Tryk på knappen ASSIST for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

5. Vælg Tools og Remove recovery partition.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

## Genoprettelse fra genoprettelsesmedier

Hvis dataene i genoprettelsesområdet er blevet beskadiget eller slettet, kan du bruge genoprettelsesmedie til at genoprette VAIO-computeren.

Det tager imidlertid længere tid at genoprette computeren ved hjælp af genoprettelsesmedie end via genoprettelsesområdet.

Hvis du anvender genoprettelsesmedie (optiske diske) på modeller uden et indbygget optisk drev, skal du tilslutte et eksternt optisk drev (medfølger ikke) til computeren. Se Tilslutning af et eksternt drev for flere oplysninger om hvordan du tilslutter ekstern optisk diskdrev.

Hvis der følger en vekselstrømsadapter eller strømledning med, sæt det i en strømkilde.

1. Indsæt et genoprettelsesmedie (optiske diske) i det optiske diskdrev, eller slut et USB-flashdrev til USB-porten på din VAIO-computer, mens computeren er i normal tilstand.
2. Sluk din VAIO-computer.
3. Tryk på ASSIST-knappen for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

4. Vælg Start recovery wizard.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis der vises et vindue, hvor du kan vælge sprog, skal du vælge det ønskede sprog og derefter klikke på OK.

- Hvis du vil udføre en brugertilpasset genoprettelse, skal du vælge Tools og Start advanced recovery wizard.

- Hvis du ikke kan genoprette din VAIO-computer ved hjælp af USB-flashdrevet, skal du slutte drevet til en anden USB-port på computeren og derefter prøve at genoprette computeren igen.

## Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet

Computerens lagringsenhed indbygget et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret.

Benyt følgende trin til at kontrollere størrelsen på genoprettelsesområdet:

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Denne pc.
3. Vælg Computer på menulinjen, og vælg Administrer.
4. Vælg Diskhåndtering under Lagring i den venstre rude.

   Genoprettelsesområdets størrelse og den samlede størrelse af C-drevet vises i rækken Disk 0 i den midterste rude.

## Om genoprettelse

Genoprettelse er den proces, hvor du gendanner den indbyggede lagerenheds oprindelige standardindstillinger. Optimer er processen, hvor operativsystemet geninstalleres, mens de vigtigste indstillinger og personlige oplysninger bevares.

Optimer først VAIO-computeren, hvis computeren bliver ustabil. Hvis problemet fortsætter, skal du genoprette VAIO-computeren.

Du kan genoprette computeren på to måder:

- Fra genoprettelsesmedier

- Fra genoprettelsesområdet

#### Bemærk!

- Modellerne med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Tryk, hvis du vil tjekke SSD-drevets kapacitet, på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket, for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælge Start BIOS setup.

### Hvornår skal jeg udføre en genoprettelse eller optimering?

- Hvis din VAIO-computer er blevet ustabil

- Hvis din VAIO-computer er blevet inficeret med en computervirus

- Hvis der opstår problemer med VAIO-computeren, som ikke kan løses ved hjælp af fejlfinding

- Hvis du ved en fejltagelse har formateret C-drevet

### Hvilke apps skal jeg bruge til at genoprette eller optimere min VAIO-computer eller oprette genoprettelsesmedier?

Brug følgende apps.

#### VAIO Care

- Oprettelse af genoprettelsesmedier

- Kontrol af computerens hardware

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Genoprettelse af din VAIO-computer

- Redning (sikkerhedskopiering) af dine data

- Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed

#### Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Optimering

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care og VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan også genoprette din VAIO-computer fra Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Hvad er et genoprettelsesområde?

Genoprettelsesområdet på den indbyggede lagerenhed indeholder data, der bruges til system- og programgenoprettelse. Almindeligvis kan du ikke ændre eller slette data i dette område. Der kan dog købes apps, som er designet til dette formål.

### Hvorfor skal jeg oprette genoprettelsesmedier?

Genoprettelsesmedie bruges til at gendanne VAIO-computerens oprindelige standardindstillinger. Hvis Windows ikke kan startes, og du har slettet genoprettelsesområdet, skal du bruge genoprettelsesmedierne til at udføre genoprettelsen.

Opret genoprettelsesmedier, så snart computeren er klar til brug.

## Oprettelse af genoprettelsesmedier

Følg vejledningen nedenfor, hvis du skal oprette genoprettelsesmedie.

Du kan bruge dvd'er, en Blu-ray Disc eller et USB-flashdrev som genoprettelsesmedier.

- På modellen uden et indbygget optisk diskdrev:

  Anvend en USB-flashdrev.

- På modellen med et indbygget optisk diskdrev:

  Det anbefales, at du bruger DVD-R-medier, da data kan blive slettet på et USB-flashdrev ved et uheld. Du kan også bruge BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL-medier. De medietyper, som VAIO-computeren understøtter, og det nødvendige antal diske varierer dog afhængigt af den model, du har valgt. Du får meddelelse om sådanne oplysninger under oprettelsesprocessen.

#### Bemærk!

- USB-porte, der er i overensstemmelse med USB 3.0-standarden, understøtter ikke genoprettelse med et USB-flashdrev, der er i overensstemmelse med USB 3.0-standarden. Sørg for, på modeller uden USB-porte der kun overholder USB 2.0-standarden, at oprette genoprettelsesmedie vha. USB-flashdrevet, der ikke overholder USB 3.0-standarden.

1. Gå på internettet fra din VAIO-computer, og hent og installer de seneste opdateringer ved hjælp af VAIO Update.
2. Hvis du opretter genoprettelsesmedier (optiske diske) på modeller uden et indbygget optisk drev, skal du tilslutte et eksternt optisk drev (medfølger ikke) til VAIO-computeren. (Se Tilslutning af et eksternt drev for flere oplysninger om hvordan du tilslutter ekstern optisk diskdrev.)

   Hvis der følger en vekselstrømsadapter eller strømledning med, sæt det i en strømkilde.

3. Tryk på knappen ASSIST, når din VAIO-computer skal til at starte VAIO Care.

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti-vinduet vises, Ja.

   VAIO Care-vinduet vises.

4. Vælg Advanced Tools, Restore and recovery, og vælg Create Recovery Media.
5. Læs omhyggeligt vejledningen på skærmen, og vælg derefter Next.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Bemærk!

- Det kan tage lidt tid, inden status for processen vises.

- Du må ikke skubbe et medie ud eller afbryde forbindelsen til det, mens genoprettelsesmedierne oprettes. Hvis du gør det, kan der opstå en fejl.

- Opbevar genoprettelsesmedierne på et sikkert sted.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

#### Om oprettelse af genoprettelsesmedier

- Anvend, når du opretter genoprettelsesmedie, VAIO Care. Hvis du opretter genoprettelsesmedie på nogen måde og udfører genoprettelse, kan det være at VAIO-computeren ikke bliver genoprettet til standardindstillinger. Sony garanterer ikke computerens kompatibilitet med sådanne genoprettelsesmedie.

- Genoprettelsesmedier kan kun anvendes til den VAIO-computer, som de er oprettet på.

- Du kan ikke optimere din VAIO-computer ved hjælp af genoprettelsesmedier.

- Opret genoprettelsesmedier, så snart din VAIO-computer er klar til brug. I følgende situationer kan du muligvis ikke genoprette computeren fra genoprettelsesområdet, og du skal derfor bruge genoprettelsesmedie:

  - Du har ændret genoprettelsesområdet med apps, der er designet til at ændre data.

  - Du har installeret et andet operativsystem end det forudinstallerede på computeren.

  - Du har formateret den indbyggede lagerenhed uden at bruge VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Pas på, at du ikke kommer til at røre ved diskens overflade eller gøre den beskidt. Fingeraftryk eller støv på diskens overflade kan forårsage læse-/skrivefejl.

- Når du vil oprette genoprettelsesmedier, skal du bruge dobbelt så meget ledig plads på C-drevet end kapaciteten af de medier, du anvender. Afhængigt af modellen, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedie selv på købstidspunktet, fordi der mangler plads, uanset om det optiske diskdrev understøtter Blu-ray Disc- eller Double/Dual Layer dvd-medier.

- Læs først de relevante oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care, når du bruger et USB-flashdrev som genoprettelsesmedie.

## Bemærkninger om genoprettelse

Læs følgende bemærkninger omhyggeligt, inden du genopretter din VAIO-computeren.

### Vigtige bemærkninger om genoprettelse

- Når du genopretter din VAIO-computer, slettes alle data på den indbyggede lagerenhed, og computerens oprindelige standardindstillinger gendannes. Sørg for at sikkerhedskopiere dine vigtige data.

  Hvis du vil bevare de vigtigste indstillinger og personlige oplysninger, skal du bruge optimeringsfunktionen. Se Sådan optimeres VAIO-computeren (Modeller med Optimer (Refresh)-funktion) for at få flere oplysninger.

- Fjern alle eksterne enheder fra din VAIO-computer, bortset fra strømledningen, vekselstrømsadapteren og de enheder, der skal bruges til genopretningen, inden computeren genoprettes.

- Lad din VAIO-computer være tilsluttet elnettet ved hjælp af strømledningen eller vekselstrømsadapteren under genoprettelsesprocessen.

- Afbryd ikke genoprettelsesprocessen, før den er fuldført.

- Hvis du har glemt adgangskoden og ikke kan starte genoprettelsesprocessen, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter for at få nulstillet koden. Du vil blive opkrævet et gebyr for denne ydelse.

### Om apps

- Når du genopretter din VAIO-computer, er det kun de forudinstallerede apps, der gendannes. De apps, som du selv har installeret, og de data, du har oprettet siden købet, kan ikke gendannes. Dertil er det ikke muligt kun at gendanne Windows.

- Nogle forudinstallerede apps har indstillinger, der gør det muligt at fjerne og installere disse apps automatisk. Det er imidlertid ikke sikkert, at disse apps fungerer korrekt på VAIO-computeren, hvis disse indstillinger anvendes.

- Hvis du installerer apps, der ændrer størrelsen på partitionerne, kan funktionen til oprettelse af genoprettelsesmedier blive deaktiveret. For at undgå det skal du oprette genoprettelsesmedie, så snart VAIO-computeren er klar til brug. Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-knappen for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows

Hvis du ikke kan starte Windows, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at gendanne systemfilerne.

1. Sluk din VAIO-computer.
2. Tryk på ASSIST-knappen for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start troubleshooting (recovery).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

   Det tager nogen tid før skærmen Vælg en indstilling (Choose an option) vises, så vent en tid.

3. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot), Avancerede indstillinger (Advanced options), og vælg Systemgendannelse (System Restore).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Systemgendannelse (System Restore)-vinduet vises.

4. Vælg Next.
5. Vælg et gendannelsespunkt og Next.

   Det vindue, hvor du skal bekræfte gendannelsespunktet, vises.

6. Vælg Udfør (Finish) for at bekræfte gendannelsespunktet.

   VAIO-computeren genstartes, når systemfilerne er blevet gendannet.

## Om sikkerhedskopiering

Sikkerhedskopieringsprocessen opretter en sikkerhedskopi af de data, der er gemt på den indbyggede lagerenhed, og gemmer den på en anden placering.

Du kan miste data, der er gemt på den indbyggede lagerenhed, pga. uventede hændelser eller computervirus. Du kan kun gendanne de mistede data, hvis du har en sikkerhedskopi af dem.

Det anbefales på det kraftigste, at du sikkerhedskopierer dine data regelmæssigt.

Hvis du kan starte Windows, skal du sikkerhedskopiere og gendanne dine data med Windows-funktionen.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du åbne Kontrolpanel og vælge System og sikkerhed og Filhistorik.

## Om forskellige typer sikkerhedskopiering

Du kan bruge Windows-funktionen Sikkerhedskopiering og gendannelse til at sikkerhedskopiere dine værdifulde data.

Du kan vælge mellem de forskellige typer sikkerhedskopiering, som beskrives nedenfor.

### Sikkerhedskopiering af filer

Du kan sikkerhedskopiere mapper og filer, der er gemt på VAIO-computeren til en ekstern harddisk.

Du kan finde flere oplysninger om sikkerhedskopiering i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

### Sikkerhedskopiering af systemafbildning

Du kan oprette en sikkerhedskopi af hele VAIO-computerens system. Hvis den indbyggede lagerenhed eller computeren holder op med at fungere, kan du bruge systemafbildningen til at gendanne computeren i den tilstand, den var i, da sikkerhedskopien blev oprettet.

Hvis du vil oprette en systemafbildning, skal du have en ekstra harddisk, der er formateret i NTFS-format. Du kan også sikkerhedskopiere systemafbildningen til optiske diske, f.eks. en Blu-ray Disc eller dvd.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en systemafbildning, i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

#### Bemærk!

- Vi vil under ingen omstændigheder gendanne computersystemet i forbindelse med eller yde kompensation for tab eller skader, herunder funktionsfejl på VAIO-computeren.

- Opret genoprettelsesmedier, så hurtigt som muligt efter købet af VAIO-computeren. Hvis du ikke kan oprette en sikkerhedskopi af dine data med Windows-funktionen, fordi der er opstået en funktionsfejl på computeren, kan du anvende det sikkerhedskopieringsværktøj, der fulgte med genoprettelsesmedierne, til at sikkerhedskopiere dine data.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter genoprettelsesmedier, i Oprettelse af genoprettelsesmedier.

#### Tip!

- Hvis din VAIO-computer ikke har et diskdrev, skal du slutte en ekstern enhed, f.eks. et eksternt harddiskdrev eller dvd-drev, til computeren, inden du kan udføre sikkerhedskopieringen. Du kan også ændre størrelsen af partitionen på C-drevet og oprette en anden partition inden sikkerhedskopieringen. Se Oprettelse af partitioner for at få flere oplysninger.

## Oprettelse af et gendannelsespunkt

Et gendannelsespunkt giver dig mulighed for at gendanne computerens systemfiler, sådan som de var, da gendannelsespunktet blev oprettet.

Normalt oprettes gendannelsespunkterne automatisk, f.eks. når du installerer en driver. Det anbefales dog, at du opretter et nyt gendannelsespunkt manuelt, inden du installerer apps eller drivere på VAIO-computeren.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter et gendannelsespunkt, i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

## Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows

Hvis du ikke kan starte Windows, skal du sikkerhedskopiere dine data med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computeren er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start troubleshooting (recovery).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

   Det tager nogen tid før skærmen Vælg en indstilling (Choose an option) vises, så vent en tid.

3. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og VAIO recovery solutions.

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

4. Vælg Tools og Rescue Data.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis der vises et vindue, hvor du kan vælge sprog, i trin 3, skal du vælge det ønskede sprog og derefter klikke på OK.

- Du kan også vælge at starte VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions med genoprettelsesmediet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger.

- Det anbefales, at du gemmer de reddede filer på en ekstern harddisk, hvis du vælger Custom rescue.

#### Bemærkninger om brug VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Håndter de reddede filer med forsigtighed for at beskytte dem mod uautoriseret adgang.

- Deaktiver funktionen til harddiskkryptering i Windows, inden du bruger VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions til at sikkerhedskopiere og gendanne data.

  Du skal dog være opmærksom på, at uautoriserede brugere nemt kan få adgang til reddede ikke-krypterede filer på den indbyggede lagerenhed ved hjælp af genoprettelsesmedierne og denne app. Derfor skal du indstille start- eller harddiskadgangskoden og aktivere Windows-funktionen til harddiskkryptering, når du har brugt app'en. Sørg desuden for, at genoprettelsesmedie opbevares et sikkert sted, så de sikkerhedskopierede filer er beskyttet mod uautoriseret adgang.

- Hvis du vil gendanne copyrightbeskyttede data, f.eks musikfiler, der er organiseret af afspilningssoftware, skal du bruge et sikkerhedskopieringsværktøj, der er angivet af den app, som du brugte til at importere disse data. Sony garanterer ikke, at de data, der er gendannet med det angivne sikkerhedskopieringsværktøj, kan afspilles.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions understøtter ikke sikkerhedskopiering af en fil med et navn, der er 260 tegn.

- Det kan ikke garanteres, at alle data på den indbyggede lagerenhed bliver sikkerhedskopieret, når du bruger VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  Sony påtager sig intet ansvar for tab af data i forbindelse med sikkerhedskopieringsprocessen.

- Slut din VAIO-computer til elnettet ved hjælp af strømledningen eller vekselstrømsadapter, mens du bruger VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Din VAIO-computer genstartes automatisk 72 timer efter, at VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions er startet. Hvis sikkerhedskopieringen har varet i 72 timer, stoppes processen, og computeren genstartes. Processen kan ikke genoptages.

- De reddede filer kan blive opdelt på to eller flere filer, der gemmes på en bestemt placering eller omdøbes, alt efter hvad du vælger. Brug VAIO Data Restore Tool til at gendanne de reddede filer. Se Gendannelse af data med VAIO Data Restore Tool for at få flere oplysninger.

- Hvis det eksterne harddiskdrev eller optiske diskdrev ikke understøtter USB-forbindelsen, skal du installere en driver.

## Gendannelse af data med VAIO Data Restore Tool

Du kan bruge VAIO Data Restore Tool til at gendanne filer, du tidligere har sikkerhedskopieret ved hjælp af VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Du kan få hjælp til at bruge app'en i Hjælp-filen til app'en.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg VAIO Data Restore Tool.

   VAIO Data Restore Tool-vinduet vises.

3. Vælg Next.

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti-vinduet vises, Ja.

4. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Bemærk!

- Hvis du vil gendanne copyrightbeskyttede data, f.eks musikfiler, der er organiseret af afspilningssoftware, skal du bruge et sikkerhedskopieringsværktøj, der er angivet af den app, som du brugte til at importere disse data. Sony garanterer ikke, at de data, der er gendannet med det angivne sikkerhedskopieringsværktøj, kan afspilles.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og adgangskode.

- Flyt om nødvendigt de gendannede filer til den oprindelige placering.

## Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computeren hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden og kontaktoplysninger).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Åbn, alternativt Apps-skærmen og vælg VAIO Care.

  For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

## Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads

Computerens lagringsenhed indbygget et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret. Hvis din VAIO-computer har et SSD-drev (Solid State), ønsker du muligvis at minimere genoprettelsesområdet ved at fjerne sådanne data for at frigøre diskplads på C-drevet (eller det sidste drev på din drevliste, f.eks. D-drevet).

Du skal bruge genoprettelsesmedie til at fjerne data til systemgenoprettelse eller genoprette computeren, når du har fjernet dataene.

Når du har fjernet data til genoprettelse, kan du ikke bruge funktionen Optimer.

Hvis du anvender genoprettelsesmedie (optiske diske) på modeller uden et indbygget optisk drev, skal du tilslutte et eksternt optisk drev (medfølger ikke) til computeren. Se Tilslutning af et eksternt drev for flere oplysninger om hvordan du tilslutter ekstern optisk diskdrev.

Hvis der følger en vekselstrømsadapter eller strømledning med, sæt det i en strømkilde.

1. Opret genoprettelsesmedier, hvis du ikke allerede har gjort det.

   Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter genoprettelsesmedier.

2. Indsæt genoprettelsesmediet i det optiske diskdrev, eller slut et USB-flashdrev (medfølger ikke) til USB-porten på din VAIO-computer, mens computeren er i normal tilstand.
3. Sluk din VAIO-computer.
4. Tryk på knappen ASSIST for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

5. Vælg Tools og Remove recovery partition.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (C-drevet).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. D-drevet, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for C-drevet, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel, vælg System og sikkerhed, og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner under Administration. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti-vinduet vises, Ja.

2. Højreklik på C-drevet og vælg Formindsk diskenhed.
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med, og vælg Formindsk.
4. Højreklik på Ikke-allokeret, og vælg Ny simpel diskenhed.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og adgangskode.

## Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet

Computerens lagringsenhed indbygget et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret.

Benyt følgende trin til at kontrollere størrelsen på genoprettelsesområdet:

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Denne pc.
3. Vælg Computer på menulinjen, og vælg Administrer.
4. Vælg Diskhåndtering under Lagring i den venstre rude.

   Genoprettelsesområdets størrelse og den samlede størrelse af C-drevet vises i rækken Disk 0 i den midterste rude.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (C-drevet).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. D-drevet, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for C-drevet, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel, vælg System og sikkerhed, og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner under Administration. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti-vinduet vises, Ja.

2. Højreklik på C-drevet og vælg Formindsk diskenhed.
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med, og vælg Formindsk.
4. Højreklik på Ikke-allokeret, og vælg Ny simpel diskenhed.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og adgangskode.

## Sådan optimeres VAIO-computeren (Modeller med Optimer (Refresh)-funktion)

Hvis VAIO-computeren er blevet ustabil, bør du bruge optimer-funktionen i Windows. Vælg Optimer af computeren på følgende måde.

#### Bemærk!

- Modeller udstyret med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Tryk, hvis du vil tjekke SSD-drevets kapacitet, på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket, for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælge Start BIOS setup.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. VælgTænd/sluk, tryk på og hold Shift-tasten nede og vælg Luk computeren.
   VAIO-computeren lukker helt ned.
3. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computeren er slukket.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.
4. Vælg Start troubleshooting (recovery).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

   Det tager nogen tid før skærmen Vælg en indstilling (Choose an option) vises, så vent en tid.

5. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og Optimer din pc (Refresh your PC).

De fleste data gemt på den indbyggede lagerenhed, nogle Windows-indstillinger og alle apps hentet fra Windows Store bevares selv efter at du optimerer VAIO-computeren. Nogle app-indstillinger eller filer i specifikke mapper bevares dog ikke.

Du kan finde oplysninger om, hvilke indstillinger der bevares, og hvilke data der slettes, når du optimerer computeren.

#### Indstillinger, der bevares, når du optimerer din VAIO-computer

Følgende indstillinger bevares, når du optimerer VAIO-computeren.

- Library-indstillinger

- Brugerkonti (lokal, domæne, Microsoft-konto) og gruppemedlemskaber

- Domæneindstillinger

- Windows Update-indstillinger

- Startskærm og baggrund for låseskærm

- Skrivebordstemaer

- Internationale indstillinger

- Profiler for trådløst netværk

- Indstillinger, der er konfigureret i Velkommen til Windows

#### Data, der slettes, når du optimerer din VAIO-computer

Data i mapperne nedenfor slettes, når du optimerer VAIO-computeren.

- \Windows

- \Programmer

- \Programmer (x86)

- \ProgramData

- \Brugere\(Brugernavn)\AppData

#### Bemærk!

- Gem vigtige data på forhånd.

- Copyrightbeskyttede data, f.eks digitale broadcast-data eller musikfiler, der er organiseret af digitale afspilnings-apps, er muligvis ikke tilgængelige, selvom dataene findes i samme mappe, efter du har optimeret din VAIO-computer.

  Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til den app, du bruger.

#### Tip!

- De apps, der er installeret på leveringstidspunktet, og de apps, der er installeret fra Windows Store, bliver bevaret, mens alle Skrivebords-apps, som du har installeret efter købet, bliver slettet.

## Om genoprettelse

Genoprettelse er den proces, hvor du gendanner den indbyggede lagerenheds oprindelige standardindstillinger. Optimer er processen, hvor operativsystemet geninstalleres, mens de vigtigste indstillinger og personlige oplysninger bevares.

Optimer først VAIO-computeren, hvis computeren bliver ustabil. Hvis problemet fortsætter, skal du genoprette VAIO-computeren.

Du kan genoprette computeren på to måder:

- Fra genoprettelsesmedier

- Fra genoprettelsesområdet

#### Bemærk!

- Modellerne med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Tryk, hvis du vil tjekke SSD-drevets kapacitet, på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket, for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælge Start BIOS setup.

### Hvornår skal jeg udføre en genoprettelse eller optimering?

- Hvis din VAIO-computer er blevet ustabil

- Hvis din VAIO-computer er blevet inficeret med en computervirus

- Hvis der opstår problemer med VAIO-computeren, som ikke kan løses ved hjælp af fejlfinding

- Hvis du ved en fejltagelse har formateret C-drevet

### Hvilke apps skal jeg bruge til at genoprette eller optimere min VAIO-computer eller oprette genoprettelsesmedier?

Brug følgende apps.

#### VAIO Care

- Oprettelse af genoprettelsesmedier

- Kontrol af computerens hardware

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Genoprettelse af din VAIO-computer

- Redning (sikkerhedskopiering) af dine data

- Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed

#### Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Optimering

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care og VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan også genoprette din VAIO-computer fra Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Hvad er et genoprettelsesområde?

Genoprettelsesområdet på den indbyggede lagerenhed indeholder data, der bruges til system- og programgenoprettelse. Almindeligvis kan du ikke ændre eller slette data i dette område. Der kan dog købes apps, som er designet til dette formål.

### Hvorfor skal jeg oprette genoprettelsesmedier?

Genoprettelsesmedie bruges til at gendanne VAIO-computerens oprindelige standardindstillinger. Hvis Windows ikke kan startes, og du har slettet genoprettelsesområdet, skal du bruge genoprettelsesmedierne til at udføre genoprettelsen.

Opret genoprettelsesmedier, så snart computeren er klar til brug.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computeren hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden og kontaktoplysninger).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Åbn, alternativt Apps-skærmen og vælg VAIO Care.

  For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

## Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

Beskyt din VAIO-computer mod computervirus ved hjælp af antivirus-app'en.

Du kan holde antivirus-app'en opdateret ved at hente og installere de seneste opdateringer fra app-udgiverens websted. Find, for at opdatere antivirus-app'en installeret på VAIO-computeren fra de følgende og følg disse trinene.

1. Kontroller, at din VAIO-computer er forbundet til internettet.
2. Udfør de handlinger, der er relevante for den forudinstallerede antivirus-app.

   For Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   For McAfee:

   Start McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   For Windows Defender:

   Start Windows Defender.

   For Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Bemærk!

- Den faktiske fremgangsmåde kan afvige fra de trin, der er angivet ovenfor, alt efter hvilken version af app'en der er installeret på din VAIO-computer. Hvis det er tilfældet, skal du følge vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Se Sådan startes Apps, hvis du vil starte antivirus-app'en.

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til din app.

## Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode

Hvis VAIO-computeren forsynes med en Windows-adgangskode, kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang, når computeren tændes eller vender tilbage til normal tilstand fra en strømbesparelsestilstand.

Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Windows-adgangskoden.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Konti og Indstillinger for logon i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Vælg Tilføj eller Skift under Adgangskode.
5. Følg anvisningerne på skærmen, og angiv din adgangskode.

#### Bemærk!

- Sørg for, at du ikke glemmer adgangskoden. Skriv adgangskode ned og gem det et sikkert sted.

#### Tip!

- Du kan angive et tip, så du nemmere kan huske adgangskoden, hvis du skulle glemme den. Du kan også oprette en disk til nulstilling af adgangskoden, som kan bruges til at oprette en ny adgangskode. Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Windows-adgangskoden.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte VAIO-computeren, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte VAIO-computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens VAIO-computeren er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte VAIO-computeren.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Sådan fjernes startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde til at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte VAIO-computeren, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte VAIO-computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens VAIO-computeren er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte VAIO-computeren.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Sådan fjernes startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde til at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computeren hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden og kontaktoplysninger).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computeren er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Åbn, alternativt Apps-skærmen og vælg VAIO Care.

  For at åbne Apps-skærmen, se Sådan åbnes app-listen.

## Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### SVF14N/SVF15N

Kontakt, for at opgradere VAIO-computerens hukommelse, din lokale autoriserede VAIO-servicecenter.

#### SVF13N

Et hukommelsesmudul i VAIO-computeren kan ikke tilføjes eller genmonteres.

## Om Slumretilstand

Med Slumretilstand kan du tage en pause og bevare computerens tilstand, herunder data du arbejder med.

For SVF13N, når Intel Smart Connect Technology er aktiveret opretter VAIO-computeren regelmæssigt forbindelse til internettet og så du kan hente de seneste opdateringer på e-mail, sociale netværkstjenester (Social Networking Service – SNS) osv., selv hvis computeren er i Slumretilstand. Se Ændring af indstillingerne for Intel Smart Connect Technology (i Slumretilstand) for at finde flere oplysninger om Intel Smart Connect Technology.

## Brug af i Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du i Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk og Slumre.

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingen).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

#### Bemærk!

- Hvis du holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, slukkes VAIO-computeren automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til i Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren kører på vekselstrøm.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til i Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra i Slumretilstand ved at åbne LCD-skærmen. (For SVF14N/SVF15N, selvom du åbner LCD-skærmen, vender computeren ikke tilbage til normal tilstand 24 timer efter at computeren i går i Slumretilstand.)

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

## Sådan tænder dus VAIO-computeren

Tænd din VAIO-computeren for at starte Windows.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tænder computeren.

1. Tilslut VAIO-computeren til en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)
2. Løft LCD-skærmen.
3. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, tænder den i grønt.

   Computeren er tændt, og Windows starter efter en tid.

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk) nede i mere end fire sekunder, tændes din VAIO-computer ikke.

- Undgå, når du flytter LCD-skærmen, at holde på det indbyggede kamera, da det kan give funktionsfejl på VAIO-computeren.

- Hvis du trykker på knappen(Tænd/sluk), mens LCD-skærmen er lukket, bliver VAIO-computeren ikke tændt.

- Berør ikke berøringsskærmen når VAIO-computeren tændes, da det kan medføre funktionsfejl i computeren. (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Tip!

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en bestemt periode uden aktivitet, når computeren er sluttet til stikkontakten. Se Brug af i Slumretilstand for at få flere oplysninger.

## Opladningsindikatorens statusvisning

Opladningsindikatorentændes eller blinker på forskellige måder afhængigt af batteriets status.

#### Lyser orange

Batteriet oplades. (Slukkes, når opladningen er fuldført.)

#### Blinker i orange

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (Normal tilstand)

Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

#### Blinker hurtigt med orange lys

Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt, et oplåst batteri (Modeller med flytbart batteri), osv.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk og Genstart.
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard skifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af i Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk og Luk computeren.

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Sådan ændres indstillingerne for Dvale ved lavt batteriniveau

Du kan ændre indstillingerne for Dvale ved lavt batteriniveau i VAIO Control Center.

Dvale ved lavt batteriniveau er aktiveret som standard. Med denne funktion skifter VAIO-computeren automatisk til Dvale-tilstand og dine arbejdsdata gemmes i den indbyggede lagringsenhed når batteriet løber tør for strøm.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Power and Battery. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver/deaktiver indstillingen i Action When Battery Power Low.

#### Bemærk!

- Med Dvale ved lavt batteriniveau deaktiveret:

  - Dine arbejdsdata tabes, hvis VAIO-computeren slukkes, f.eks. hvis batteriet løber tør for strøm, eller computeren kobles fra en vekselstrømskilde. For at undgå datatab skal du huske at gemme dine data, før computeren skifter til Slumretilstand.

  - Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den langsomt i orange under Slumretilstand. Når batteriet løber tør for strøm under Slumretilstand, blinker opladningsindikatoren. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

## Ændring af indstillingerne for Intel Smart Connect Technology (i Slumretilstand)

For SVF13N, kan du ændre Intel Smart Connect Technology-indstillinger i VAIO Control Center.

Med funktion opretter VAIO-computeren regelmæssigt forbindelse til internettet og så du kan hente de seneste opdateringer på e-mail, sociale netværkstjeneste (Social Networking Service – SNS) osv., selv hvis computeren er i Slumretilstand.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Power and Battery. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg Details i Intel Smart Connect Technology.
3. Vælg Open settings screen i Basic settings.

   Skærmen Intel Smart Connect Technology-indstillinger vises.

4. Aktiver/deaktiver indstillingen i Hold data opdaterede (Keep Data Fresh).

#### Bemærk!

- For SVF13N:

  - Hvis VAIO-computeren kræver at adgangskode indtastes inden Windows starter, vil computeren automatisk lukke ned i løbet af den specificerede tidsperiode for at spare strøm.

    Konfigurer, for at forhindre at VAIO-computeren automatisk lukker ned, State during sleep mode til Sleep på skærmen Intel Smart Connect Technology-indstillinger.

    Batteriets levetid bliver kortere hvis du vælger Sleep.

#### Tip!

- Hvis der kører apps når VAIO-computeren skifter til i Slumretilstand, kan du hente de seneste opdateringer på de kørende apps under i Slumretilstand.

## Kontrol af batteriets opladningskapacitet

Batteriet nedbrydes med tiden. Kapaciteten bliver gradvist mindre, når batteriet genoplades og aflades gentagne gange. Det betyder, at batteriet efter lang tids brug kan blive tømt hurtigt, selvom det er fuldt opladet, og på et tidspunkt er det nødvendigt at udskifte batteriet.

Hvis batteriet tømmes hurtigt, skal du erstatte batteriet med et nyt batteri, som er angivet af Sony. Du kan finde flere oplysninger om batteriets opladningsstatus og kapacitet i Hjælp-filen.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Power and Battery. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg Details i Battery eller Battery Care Function.

   Der vises detaljerede oplysninger om batteriet, f.eks. opladningskapaciteten.

#### Tip!

- Aktiver battery care function for at opnå den maksimale batterilevetid. Med denne funktion kan du reducere nedbrydningen af batteriet ved at begrænse opladningskapaciteten eller justere opladningstiden.

## Om Slumretilstand

Med Slumretilstand kan du tage en pause og bevare computerens tilstand, herunder data du arbejder med.

For SVF13N, når Intel Smart Connect Technology er aktiveret opretter VAIO-computeren regelmæssigt forbindelse til internettet og så du kan hente de seneste opdateringer på e-mail, sociale netværkstjenester (Social Networking Service – SNS) osv., selv hvis computeren er i Slumretilstand. Se Ændring af indstillingerne for Intel Smart Connect Technology (i Slumretilstand) for at finde flere oplysninger om Intel Smart Connect Technology.

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

## Opladningsindikatorens statusvisning

Opladningsindikatorentændes eller blinker på forskellige måder afhængigt af batteriets status.

#### Lyser orange

Batteriet oplades. (Slukkes, når opladningen er fuldført.)

#### Blinker i orange

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (Normal tilstand)

Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

#### Blinker hurtigt med orange lys

Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt, et oplåst batteri (Modeller med flytbart batteri), osv.

## Sådan forlænges batterilevetid

Aktiver battery care function for at forlænge batterilevetiden. Med denne funktion kan du reducere nedbrydningen af batteriet ved at begrænse opladningskapaciteten eller justere opladningstiden.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Power and Battery. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg Details i Battery Care Function.

#### Tip!

- Afhængigt af driftsbetingelseren, kan du vælge følgende indstillinger for effektivt at forlænge batterilevetiden.

  - 80%/50% Charging

    Hvis du plejer at bruge VAIO-computeren mens det er tilsluttet en vekselstrømskilde, anbefales det at du vælger 80%/50% Charging for at begrænse opladningskapaciteten til 80 % eller 50 % af den samlede.

  - Overnight Charging

    Hvis du plejer at bruge VAIO-computeren udendørs anbefales det at du vælger Overnight Charging og konfiguerer en tidsperiode for batteriopladning til perioden, hvor du ikke har til hensigt at bruge computeren, f.eks. om natten, for a begrænse opladningskapaciteten.

    Med Overnight Charging, oplades batteriet 100 % når tidsperioden er næsten slut.

- VAIO Care (Desktop) analyserer VAIO-computern batteristatis og viser tips til hvordan du kan forlænge batterilevetiden afhængigt af driftsbetingelserne. Du kan se, hvordan du starter VAIO Care (Desktop), i Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care).

## Forlængelse af batteriets levetid

Når VAIO-computeren kører på batteristrøm, kan du forlænge batteriets levetid på følgende måder.

- Brug Slumretilstand.

  Når du ikke skal bruge din VAIO-computeren i et stykke tid, kan du sætte den i Slumretilstand. Hvis du bruger Slumretilstand ofte, kan det forlænge batteriets levetid. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere tidsperiode, skal du slukke computeren.

  Det er hurtigere at starte computeren fra Slumretilstand, end at starte den, når den er slukket.

  Se Brug af i Slumretilstand for at få flere oplysninger.

- Skru ned for lysstyrken på computerens LCD-skærm.

  Se Ændring af LCD-lysstyrken for at få flere oplysninger.

- Skru ned for højttalernes og hovedtelefonernes lydstyrke.

  Se Justering af højttalernes lydstyrke for at få flere oplysninger.

- Afbryd forbindelsen til alle eksterne enheder, som du ikke bruger.

## Sådan ændres indstillingerne for Dvale ved lavt batteriniveau

Du kan ændre indstillingerne for Dvale ved lavt batteriniveau i VAIO Control Center.

Dvale ved lavt batteriniveau er aktiveret som standard. Med denne funktion skifter VAIO-computeren automatisk til Dvale-tilstand og dine arbejdsdata gemmes i den indbyggede lagringsenhed når batteriet løber tør for strøm.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Power and Battery. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver/deaktiver indstillingen i Action When Battery Power Low.

#### Bemærk!

- Med Dvale ved lavt batteriniveau deaktiveret:

  - Dine arbejdsdata tabes, hvis VAIO-computeren slukkes, f.eks. hvis batteriet løber tør for strøm, eller computeren kobles fra en vekselstrømskilde. For at undgå datatab skal du huske at gemme dine data, før computeren skifter til Slumretilstand.

  - Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den langsomt i orange under Slumretilstand. Når batteriet løber tør for strøm under Slumretilstand, blinker opladningsindikatoren. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

## Ændring af indstillingerne for Intel Smart Connect Technology (i Slumretilstand)

For SVF13N, kan du ændre Intel Smart Connect Technology-indstillinger i VAIO Control Center.

Med funktion opretter VAIO-computeren regelmæssigt forbindelse til internettet og så du kan hente de seneste opdateringer på e-mail, sociale netværkstjeneste (Social Networking Service – SNS) osv., selv hvis computeren er i Slumretilstand.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Power and Battery. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg Details i Intel Smart Connect Technology.
3. Vælg Open settings screen i Basic settings.

   Skærmen Intel Smart Connect Technology-indstillinger vises.

4. Aktiver/deaktiver indstillingen i Hold data opdaterede (Keep Data Fresh).

#### Bemærk!

- For SVF13N:

  - Hvis VAIO-computeren kræver at adgangskode indtastes inden Windows starter, vil computeren automatisk lukke ned i løbet af den specificerede tidsperiode for at spare strøm.

    Konfigurer, for at forhindre at VAIO-computeren automatisk lukker ned, State during sleep mode til Sleep på skærmen Intel Smart Connect Technology-indstillinger.

    Batteriets levetid bliver kortere hvis du vælger Sleep.

#### Tip!

- Hvis der kører apps når VAIO-computeren skifter til i Slumretilstand, kan du hente de seneste opdateringer på de kørende apps under i Slumretilstand.

## Om berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Berøringsskærm muliggør direkte interaktion med VAIO-computeren ved hjælp af dine fingre. Du kan udføre forskellige bevægelser på berøringsskærm.

Din VAIO-computer understøtter multiberøringsinput.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm. Når du bruger den, skal du være opmærksom på følgende karakteristiske egenskaber ved en kapacitiv berøringsskærm.

  - Berøringsskærm fungerer ikke, hvis du berører den med neglene, eller hvis du har handsker på.

  - Hvis tryk udløser en utilsigtet handling, skal du se efter, at der ikke er andre dele af din krop, der er i kontakt med berøringsskærm.

  - Overfladen på berøringsskærm kan blive varm. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

  - Selvom berøringsskærm overflade er fremstillet af hærdet glas, kan den blive beskadiget. Den skal behandles med passende forsigtighed. Hvis den går i stykker, kan der blive spredt små glasskår, der kan medføre legemsbeskadigelse.

    Berøringsskærm må ikke tabes eller udsættes for kraftige påvirkninger. Overfladen må ikke ridses. En fejl i overfladen kan bevirke, at glasset går i stykker.

  - Der vil være fastgjort et beskyttelsesark til LCD-skærmens ramme fra fabrikken. Fjern arket inden brug. Ellers vil berøringsskærm muligvis ikke fungere korrekt.

  - Visse apps accepterer ikke funktioner til berøringsskærm.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærmen fungerer eventuelt ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren mens du berører skærmen eller hvis computeren er påvirket af elektromagnetiske bølger under opstartsprocessen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra Slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller, eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Kombinationer og funktioner med Fn-tasten

Du kan udføre en handling ved hjælp af en tastaturgenvej ved at holde Fn-tasten og en anden tast nede samtidig.

Hvis du f.eks. vil slå lyden fra, skal du gøre følgende: Fn +(F2)Hold tasten Fn nede, og tryk derefter på tasten F2.

Nogle tastaturfunktioner kan kun bruges, når Windows kører.

#### Fn +(F1)

Deaktiverer og aktiverer pegefeltet. Se Aktivering/deaktivering af pegefeltet for at få flere oplysninger.

#### Fn +(F2)

Slår højttalerne eller hovedtelefonerne til og fra.

#### Fn +/(F3/F4)

Tryk på tasten flere gange for at justere lydstyrken i højttalerne og hovedtelefonerne. Se Justering af højttalernes lydstyrke for at få flere oplysninger.

Hvis du vil sænke lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F3.

Hvis du vil øge lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Tryk på tasten flere gange for at justere LCD-lysstyrken på computerskærmen. Se Ændring af LCD-lysstyrken for at få flere oplysninger.

Hvis du vil sænke lysstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F5.

Hvis du vil øge lysstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Skifter til visning på en ekstern skærm.

Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter for at bekræfte. Se Valg af skærmtilstande for at få flere oplysninger.

#### Fn + 1

Starter VAIO Clip. Se Sådan beskæres et billede, der vises på computerskærmen (VAIO Clip) for at få flere oplysninger.

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Fungerer forskelligt, afhængigt af de anvendte apps. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Går til den forrige side.

#### Fn + End (End)

Flytter markøren til slutningen af en linje eller side.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Går til den næste side.

#### Fn + Home (Home)

Flytter markøren til begyndelsen af en linje eller side.

#### Tip!

- Du finder oplysninger om genvejstaster i kombination med(Windows)-tasten osv. i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

## Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan betjene Berøringstastatur på skærmen med berøringsskærmfunktioner til tekstindtastning.

1. Åbn skrivebordet(Berøringstastatur ikonet) i meddelelsesområdet på skrivebordet. (Se Åbning af Skrivebord for at åbne skrivebordet.)

## Brug af pegefeltet

Du kan flytte markøren på computerskærmen ved at bevæge fingeren over pegefeltet.

Tryk, med markøren på det ønskede sted, på venstre knapzone eller højreknapzone for at udføre forskellige kommandoer eller vise menuer.

1. Venstre tastzone

2. Højre tastzone

#### Klikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den venstre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet én gang.

#### Dobbeltklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk hurtigt på den venstre tastzone to gange.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet.

#### Højreklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den højre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet med to fingre.

Du kan få vist forskellige genvejsmenuer, alt efter hvor markøren er placeret.

#### Trække

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, tryk én gang på venstre tastzone, og træk fingeren over pegefeltet, mens du holder zonen nede.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet og trække fingeren på det andet tryk.

#### Trække og slippe

Træk et ikon, som f.eks. en fil, hen på den ønskede placering, og slip den venstre tastzone.

Du kan også trykke hurtigt to gange på ikonet og trække fingeren i den ønskede retning på det andet tryk og løft fingeren af pegefeltet.

#### Rulle

Lad to fingre glide op og ned på pegefeltet for at rulle lodret på skærmen.

Lad to fingre glide fra side til side på pegefeltet for at rulle vandret på skærmen.

#### Gå tilbage eller frem uden at bevæge markøren

Når du ser på websteder, fotos osv., skal du placere tre fingre på pegefeltet og lad dem glide fra side til side for at udføre tilbage/frem-handlingen uden at bevæge markøren.

#### Zoome ind eller ud

Når du får vist websteder, fotos osv., kan du zoome ved at knibe med to fingre på pegefeltet. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Åbne app-menuen

Sæt fingeren på den øverste kant af pegefeltet, og træk fingeren nedad.

App-menuen vises ikke, hvis en app ikke understøttes af app-menuen.

#### Åbne amuletterne

Sæt fingeren på den højre kant af pegefeltet, og træk fingeren mod venstre. Se Åbning af amuletter for at få flere oplysninger.

#### Skifte mellem apps

Hvis du vil skifte til den kørende app, skal du sætte fingeren på den venstre kant af pegefeltet, og trække fingeren mod højre. Hvis der kører mere end én app, skal du gentage denne handling for at skifte mellem apps i faldende orden fra den sidst benyttede app.

#### Bemærk!

- Bevægelsesfunktionen (rulle, tilbage/frem, zoome ind/zoome ud, åbne app-menu, åbne amuletter, skifte mellem apps) kan være deaktiveret på grund af særlige driftsbetingelser for din VAIO-computer eller på grund af indstillinger af pegefeltet.

#### Tip!

- Pegefeltets form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pegefeltet, ved at starte VAIO Control Center, klikke på Input Device og følge instruktionsvideoen. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Om indbyggede kamera

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller tilsmudse området på og omkring det indbyggede kamera, da det kan give en dårligere billedkvalitet.

- Objektivet på det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om din VAIO-computer er tændt eller slukket. Der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.

### Pleje og rengøring af det indbyggede kamera

Hvis området på og omkring det indbyggede kamera bliver beskidt, skal du tørre det af med en blød klud, f.eks. klud til rengøring af objektiver.

Gnid ikke for hårdt på området, da det nemt ridses.

## Sådan anvendes indbygget kamera

Du kan foretage et videoopkald via internettet ved hjælp af det indbyggede kamera og kommunikations-apps.

Indikatoren for det indbyggede kamera lyser, når det indbyggede kamera er i brug.

#### Forside

1. Indbygget frontkameraindikator

2. Indbygget frontkamera

#### Bund

1. Indbygget bagkameraindikator (Modeller udstyret med indbygget bagkamera)

2. Indbygget bagkamera (Modeller udstyret med indbygget bagkamera)

3. Indbygget dubbeltmikrofoner

#### Tip!

- De apps, der er installeret på din VAIO-computer, varierer afhængigt af computerens konfiguration.

- Nogle apps understøtter muligvis ikke alle det indbyggede kameras indstillinger for opløsning.

- Hvis strømfrekvensen i dit område er forskellig fra den, der er indstillet på kameraets app, virker det indbyggede bagkameras autofokussystem måske ikke.

- Det indbyggede foran kamera er vendt op og ned, når VAIO-computeren er i Fremviser tilstand. Kameraet kan afhængigt af kamera-apps vise billeder, der er vendt op og ned.

  Skift i det tilfælde Fremviser tilstand til andre tilstande. Se Om LCD-skærmrotation for at få flere oplysninger om, hvordan du skifter tilstand.

## Sådan scanner du efter indhold (VAIO Scan)

Du kan anvende VAIO Scan istedet for en scanner. Ved at tage et billede af et dokument eller et whiteboard med VAIO Scan kan du gemme billeder med mindre forvrængning.

Du kan også importere billederne gemt på VAIO-computeren eller udklipsholderen og kompensere for forvrængninger i billedet.

1. Start VAIO Scan. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Scan.)

#### Tip!

- MedDel-amuletten, kan du importere det scannede indhold til VAIO Paper eller VAIO Tabletop.

## Sådan anvendes LAN Port (Modeller udstyret med LAN-port)

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Om at tilføje hukommelsesmoduler

#### SVF14N/SVF15N

Kontakt, for at opgradere VAIO-computerens hukommelse, din lokale autoriserede VAIO-servicecenter.

#### SVF13N

Et hukommelsesmudul i VAIO-computeren kan ikke tilføjes eller genmonteres.

## Opladning af en USB-enhed

Du kan oplade en USB-enhed, selvom VAIO-computeren er slukket, i dvaletilstand eller i slumretilstand, ved at aktivere indstillingerne for USB-opladning.

Skift indstillingerne, mens USB-enheden er koblet fra den USB-port, der understøtter USB-opladning.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Hardware. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver indstillingen USB Charging.
3. Tilslut en USB-enhed til den USB-port, der er markeret med.

   Hvis opladningen ikke startes, når du tilslutter en USB-enhed til den USB-port, der understøtter USB-opladning, skal du frakoble enheden og derefter tilslutte den igen.

#### Bemærk!

- Hvis indstillingerne for USB-opladning er aktiveret, øges strømforbruget, når VAIO-computeren er slukket eller i dvaletilstand eller slumretilstand, fordi computeren leverer strøm til USB-porten, selvom der ikke er sluttet en USB-enhed til porten.

- Når indstillingerne for USB-opladning er aktiverede, kan du ikke bruge funktionen til fjernaktivering på den USB-enhed, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning.

#### Tip!

- Indstillingerne for USB-opladning er som standard deaktiveret.

## Sådan tilsluttes en USB-enhed

Du kan slutte en USB-enhed (Universal Serial Bus), f.eks. en mus, et diskettedrev, en højttaler eller en printer, til VAIO-computeren.

Du skal muligvis installere den enhedsdriver, der fulgte med USB-enheden, når du tilslutter enheden.

Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

1. Vælg den USB-port (), du vil bruge.
2. Slut kablet fra USB-enheden () (medfølger ikke) til USB-porten.

#### Bemærk!

- Du skal muligvis installere den driver, der fulgte med USB-enheden, inden du kan bruge enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Hvis du vil udskrive dokumenter, skal du kontrollere, at USB-printeren er kompatibel med din version af Windows.

- Inden du kobler USB-højttalere fra din VAIO-computeren, skal du stoppe dvd- eller musikafspilningen eller slukke computeren. Hvis du frakobler USB-højttalerne under afspilningen, kan der opstå en funktionsfejl.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner en USB-enhed, i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Overhold følgende retningslinjer for at undgå, at VAIO-computeren og/eller USB-enhederne bliver beskadiget:

  - Hvis du flytter VAIO-computeren, mens der er tilsluttet USB-enheder, skal du sørge for, at USB-portene ikke udsættes for stød eller tryk.

  - Du må ikke lægge VAIO-computeren i en taske, mens der er tilsluttet USB-enheder.

#### Tip!

- USB-portene på VAIO-computeren er kompatible med USB 2.0- og/eller USB 3.0-standarden.

  USB-porte der overholder USB 3.0-standarden kan identificeres på deres blå farve.

- Ud over USB 2.0-standardens overførselstilstande giver USB 3.0-standarden mulighed for at benytte følgende overførselstilstand:

  - SuperSpeed: Overførselshastighed på 5 Gbps.

## Om brugen af SD-hukommelseskort

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger SD-hukommelseskort.

- Sørg for, at dit SD-hukommelseskort er uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge kortet.

- Rør ikke ved stikket på SD-hukommelseskortet med fingrene eller metalgenstande.

- Et SD-hukommelseskort indeholder elektroniske komponenter, der nemt kan beskadiges. Pas på, at du ikke kommer til at tabe, bøje eller støde kortet.

- Et SD-hukommelseskort må ikke skilles ad eller ændres.

- Dit SD-hukommelseskort må ikke blive vådt.

- Kortet må ikke opbevares et sted, hvor det udsættes for:

  - Meget høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen

  - Direkte sollys

  - Høj luftfugtighed eller ætsende stoffer

  - Støv i større mængder

- Forsøg ikke at indsætte et hukommelseskort eller en hukommelseskortadapter af en anden type i SD-hukommelseskortåbning. Kort og adaptere, der ikke er kompatible, kan sidde fast i åbningen og dermed beskadige VAIO-computeren.

- Du kan ikke skrive data til et SD-hukommelseskort, der er skrivebeskyttet.

- Det anbefales, at du sikkerhedskopierer vigtige data.

- De gemte data kan gå tabt eller blive beskadiget, hvis:

  - Du fjerner et SD-hukommelseskort eller slukke VAIO-computeren mens data læses fra eller skrives til SD-hukommelseskort.

  - Du bruger et SD-hukommelseskort et sted, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj, som kan forstyrre kortet.

- Hvis du skal transportere et SD-hukommelseskort, skal det ligge i sit etui for at undgå statisk elektricitet.

- Inden du bruger et SD-hukommelseskort med en anden enhed end en computer, f.eks. et digitalkamera eller en bærbar lydenhed, skal du formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet ved hjælp af enheden.

  Nogle enheder understøtter muligvis ikke filformatet på computere og viser derfor en fejlmeddelelse, hvor det anbefales, at du formaterer dit SD-hukommelseskort. Hvis det er tilfældet, skal du kopiere data fra kortet til VAIO-computeren og formatere kortet ved hjælp af enheden. Alle data på SD-hukommelseskortet bliver slettet, når du formaterer det.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Indsæt ikke fremmede objekter i SD-hukommelseskortåbning.

- SD-hukommelseskortåbning kan kun bruges til at læse/skrive til understøttede hukommelseskort. Den kan ikke anvendes til andre formål.

- SD-hukommelseskort (op til 2 GB), SDHC-hukommelseskort (op til 32 GB) og SDXC-hukommelseskort (op til 128 GB), der er tilgængelige pr. august 2013, er blevet testet med og understøtter din VAIO-computer. Det kan dog ikke garanteres, at alle SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort er kompatible med computeren.

- Visse typer SD-hukommelseskort, f.eks. dem, der understøtter UHS-dataoverførsel (Ultra High Speed), kan blive meget varme, hvis der konstant overføres data til eller fra hukommelseskortet. Vent i det tilfælde en tid indtil hukommelseskortet køler ned inden det fjernes.

## Fjernelse af SD-hukommelseskort

Dette emne forklarer hvordan et SD-hukommelseskort fjernes.

1. Find slotten til SD-hukommelseskortet.
2. Åbn Denne pc.

   Du kan se, hvordan du åbner Denne pc, i Sådan startes Apps.

3. Højreklik på ikonet SD-hukommelseskort og vælg Skub ud.
4. Skub SD-hukommelseskortet ind i VAIO-computeren, og slip den.
5. Træk SD-hukommelseskortet ud af slotten.

## Indsætning af SD-hukommelseskort

VAIO-computeren har en SD-hukommelseskortåbning. Du kan bruge dette stik til at overføre data mellem digitale kameraer, videokameraer, musikafspillere og andre av-enheder.

Computerens SD-hukommelseskortåbning kan bruges til følgende hukommelseskort:

- SD-hukommelseskort

- SDHC-hukommelseskort

- SDXC-hukommelseskort

Benyt følgende trin til at isætte et SD-hukommelseskort.

1. Find slotten til SD-hukommelseskortet.
2. Hold dit SD-hukommelseskort, så pilen peger mod slotten, og skub forsigtigt mediet ind, indtil der lyder et klik.

SD-hukommelseskort-ikonet vil blive vist i Denne pc-vinduet efter at du har indsat kortet i åbningen.

#### Bemærk!

- Pas på, at SD-hukommelseskortet ikke vender den forkerte vej, når du indsætter det. Hvis kortet vender forkert, og du forsøger at tvinge det ind i stikket, kan stikket blive beskadiget. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med SD-hukommelseskortet.

- SD-hukommelseskort-ikonet vil ikke blive vist i Denne pc-vinduet før du har indsat kortet i åbningen.

#### Tip!

- Du kan se, hvordan du åbner vinduet Denne pc, i Sådan startes Apps.

- Første gang du indsætter SD-hukommelseskortet i slotten, bliver du muligvis bedt om at installere en driver. I så fald skal du følge installationsvejledningen på skærmen.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (C-drevet).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. D-drevet, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for C-drevet, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel, vælg System og sikkerhed, og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner under Administration. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti-vinduet vises, Ja.

2. Højreklik på C-drevet og vælg Formindsk diskenhed.
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med, og vælg Formindsk.
4. Højreklik på Ikke-allokeret, og vælg Ny simpel diskenhed.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og adgangskode.

## Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan betjene Berøringstastatur på skærmen med berøringsskærmfunktioner til tekstindtastning.

1. Åbn skrivebordet(Berøringstastatur ikonet) i meddelelsesområdet på skrivebordet. (Se Åbning af Skrivebord for at åbne skrivebordet.)

## Om berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Berøringsskærm muliggør direkte interaktion med VAIO-computeren ved hjælp af dine fingre. Du kan udføre forskellige bevægelser på berøringsskærm.

Din VAIO-computer understøtter multiberøringsinput.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm. Når du bruger den, skal du være opmærksom på følgende karakteristiske egenskaber ved en kapacitiv berøringsskærm.

  - Berøringsskærm fungerer ikke, hvis du berører den med neglene, eller hvis du har handsker på.

  - Hvis tryk udløser en utilsigtet handling, skal du se efter, at der ikke er andre dele af din krop, der er i kontakt med berøringsskærm.

  - Overfladen på berøringsskærm kan blive varm. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

  - Selvom berøringsskærm overflade er fremstillet af hærdet glas, kan den blive beskadiget. Den skal behandles med passende forsigtighed. Hvis den går i stykker, kan der blive spredt små glasskår, der kan medføre legemsbeskadigelse.

    Berøringsskærm må ikke tabes eller udsættes for kraftige påvirkninger. Overfladen må ikke ridses. En fejl i overfladen kan bevirke, at glasset går i stykker.

  - Der vil være fastgjort et beskyttelsesark til LCD-skærmens ramme fra fabrikken. Fjern arket inden brug. Ellers vil berøringsskærm muligvis ikke fungere korrekt.

  - Visse apps accepterer ikke funktioner til berøringsskærm.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærmen fungerer eventuelt ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren mens du berører skærmen eller hvis computeren er påvirket af elektromagnetiske bølger under opstartsprocessen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra Slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller, eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (C-drevet).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. D-drevet, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for C-drevet, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel, vælg System og sikkerhed, og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner under Administration. (Se Åbning af Kontrolpanel for at åbne Kontrolpanel.)

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti-vinduet vises, Ja.

2. Højreklik på C-drevet og vælg Formindsk diskenhed.
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med, og vælg Formindsk.
4. Højreklik på Ikke-allokeret, og vælg Ny simpel diskenhed.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og adgangskode.

## Bemærkninger om NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer om korrekt brug, inden du bruger NFC/Et tryk-funktioner.

- I nogle lande eller regioner kan lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af NFC/Et tryk-funktioner.

- Hvis du har brug for at deaktivere NFC/Et tryk-funktioner, øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

## Om NFC (Modeller med NFC)

NFC (Near Field Communication) er en teknologi til trådløs over kort afstand.

Kommunikationsafstanden NFC er ca. 10 cm.

## Om Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)

Et tryk-funktioner er Sony originale funktioner der anvender NFC.

Berør blot to Et tryk-funktioner understøttede enheder for nemt at etablere kommunikation uden komplicerede indstillinger.

## Sådan deaktiveres NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)

Du kan deaktivere NFC/Et tryk-funktioner på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Netværk og Flytilstand i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Sæt indstillingen NFC under Trådløse enheder til Slået fra.

#### Tip!

- Ændr, for anvende NFC/Et tryk-funktioner, Flytilstand til Slået fra og NFC-indstillingen under Trådløse enheder til Til.

- Når Flytilstand er Slået fra, indstillingen for trådløs funktion er aktiveret.

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

## Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)

Opret nemt forbindelse for en NFC/Et tryk-funktioner-understøttet enhed til VAIO-computeren ved blot at berøre computeren med enheden.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
3. Vælg Netværk og Flytilstand i Pc-indstillinger-skærmens venstre rude.
4. Sæt Flytilstand til Slået fra og indstillingen NFC under Trådløse enheder til Til.
5. Sørg, når du rører ved VAIO-computeren (Dele og betjeningstaster på undersiden) med en NFC/Et tryk-funktioner-understøttet enhed, for at berøringsmærket på hver enhed vender mod hinanden.

   Der vises en meddelelse det øjeblik enheden er genkendt.

   Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

- Det kan det være nødvendigt at ændre enhedsindstillingerne på den benyttede NFC/Et tryk-funktioner-understøttede enhed. Du kan finde flere oplysninger i enhedens brugervejledning.

## Sådan afspilles musik ved at berøre en NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed til VAIO-computeren (Lytning med et tryk) (Modelled med NFC)

Lytning med et tryk aktiverer VAIO-computeren for at parre (registrere) med en NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed (højttalere, hovedtelefoner osv.) via BLUETOOTH-kommunikationer. For at parre dem skal du blot berøre enheden til computeren.

Du kan også finde flere oplysninger om NFC-pardannelse i brugervejledningen, der fulgte med enheden.

1. Aktvér NFC/Et tryk-funktioner på VAIO-computeren og berør en NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed til(berøringsmærket) på computeren. (Se Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC).)
2. Følg vejledningen på skærmen for at danne par med computeren og enheden.
3. Start en musik-app og afspil derefter musik.

#### Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet og enhed, kan det tage omkring et minut at oprette en forbindelse.

- Proceduren kan variere afhængigt af enheden.

#### Tip!

- Enheden der har oprettet forbindelse vises på enhedslisten efter at forbindelsen er oprettet.

  Åbn, for at få vist enhedslisten, amuletterne og vælgIndstillinger-amuletten, Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, Pc og enheder og Bluetooth.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Du kan tjekke forbindelsens status på enheden, der har oprettet forbindelse.

- Du kan afbryde VAIO-computerens forbindelse fra enheden, der har oprettet forbindelse og oprette forbindelse til en anden NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed ved at berøre den nye enhed til computeren.

## Sådan stoppes Lytning med et tryk-forbindelsen (Lytning med et tryk) (Modeller med NFC)

Du kan stoppe Lytning med et tryk-fonbindelsen.

1. Sluk den NFC/Et tryk-funktioner understøttede enhed, der har oprettet forbindelse til VAIO-computeren.

#### Tip!

- Proceduren kan variere afhængigt af enheden. Se også brugervejledningen, der fulgte med enheden, for at finde flere oplysninger om hvordan forbindelsen stoppes.

## Åbning af Windows Hjælp og support

Du kan åbne Windows Hjælp og support på følgende måde.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og support.

## Sådan startes Hjælp og tip

Du kan starte Hjælp og tip, der forklarer de Windows 8 grundlæggende handlinger.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og tip.

## Brug af i Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du i Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk og Slumre.

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingen).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk).

#### Bemærk!

- Hvis du holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, slukkes VAIO-computeren automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til i Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren kører på vekselstrøm.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til i Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra i Slumretilstand ved at åbne LCD-skærmen. (For SVF14N/SVF15N, selvom du åbner LCD-skærmen, vender computeren ikke tilbage til normal tilstand 24 timer efter at computeren i går i Slumretilstand.)

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk og Genstart.
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard skifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af i Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk og Luk computeren.

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Åbning af Windows Hjælp og support

Du kan åbne Windows Hjælp og support på følgende måde.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og support.

## Sådan startes Hjælp og tip

Du kan starte Hjælp og tip, der forklarer de Windows 8 grundlæggende handlinger.

1. Åbn Apps-skærmen. (Se Sådan åbnes app-listen for at åbne skærmen Apps.)
2. Vælg Hjælp og tip.

## Sådan beskæres et billede, der vises på computerskærmen (VAIO Clip)

Med VAIO Clip, kan du nemt klippe et billede vist på computerskærmen.

Du kan gemme billedet du klippede og anvende det i et dokument i en anden app f.eks VAIO Paper.

1. Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten 1.

#### Tip!

- Alternativt kan du anbringe den medfølgende eller valgfrie pen (Digitizer-stylus) tæt ved LCD-skærmen og trykke på pennens nederste knap for at starte VAIO Clip.

- Når du starter VAIO Clip fra app-listen eller feltet på Start-skærmen, vises listen med beskårne billeder. Du kan vælge dit foretrukne billede på listen over billeder og redigere billedet. For at starte VAIO Clip fra listen med apps, se Sådan åbnes app-listen.

## Sådan startes app'en til at tage noter (VAIO Paper)

Du kan anvende VAIO Paper i stedet for rigtige noteshæfter. Med VAIO Paper kan du nemt tage noter på VAIO-computeren og dele noterne med andre.

1. Start VAIO Paper. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Paper.)

#### Tip!

- Alternativt kan du anbringe den medfølgende eller valgfrie pen (Digitizer-stylus) tæt ved LCD-skærmen og trykke på pennens øverste knap for direkte at åbne skærmen i VAIO Paper til at oprette noter. Du kan nemt og instinktivt tage noter, så du ikke går glip af en chance for at tage noter.

## Sådan udskiftes pennens batteri

Udskift batteriet, når pennen (Digitizer-stylus) begynder at fungere forkert.

Baseret på brugen i cirka 4 timer om dagen, skal du forvente at udskifte batteriet hvert 18 måneder. Anvend et LR61 (LR8D425) alkaline-batteri.

1. Fjern Hætte for enden fra pennen, fjern derefter batteriet.

2. Sæt batteriet i pennen med +-siden mod spidsen.

3. Genpåsæt Hætte for enden.

#### Bemærk!

- Fjern ikke Hætte for enden undtagen når batteriet udskiftes.

- Fjern, hvis du ikke har til hensigt at anvende pennen i et stykke tid, batteriet.

- Pennen bør ikke anvendes med et kommercielt tilgængeligt genopladeligt batteri. Brug af et genopladeligt batteri kan medføre batterilækage og fejlfunktion.

- Udskift, når batteristrømmen bliver lav, straks med et nyt batteri. Det kan føre til batterilækage at lade et tomt batteri sidde i pennen.

- Forsøg ikke at genoplade batteriet.

- Du kan finde flere oplysninger i den medfølgende sikkerhedsmanual.

## Sådan bruges pennen

Vha. den medfølgende eller valgfrie pen (Digitizer-stylus), kan du betjene VAIO-computeren intuitivt, ved at berøre skærmen svagt eller at spore noget på skærmen.

#### For at flytte markøren på skærmen

Hold pennen tæt til skærmen uden at berøre skærmen. Der vises en lille markør på skærmen. Bevæg pennen i den ønskede retning.

#### Klikke (trykke)

Tap på det ønskede punkt på skærmen med pennen.

Anvend denne handling til at vælge en indstilling, f.eks. OK eller Annuller; for at vælge et menuelement; eller for at udfører andre handlinger, f.eks. når du normalt ville anvende venstre museknap.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tap på det ønskede punkt på skærmen to gange i hurtig rækkefølge med pennen.

Du kan starte en app eller åbne en fil ved at tappe to gange på dens ikon.

#### For at højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk på og hold pennens nederste knap nede, tap derefter en gang på det ønskede punkt på skærmen. Afhængigt af hvor på skærmen du tappede, vises en rullemenu.

Du kan også foretage den samme handling ved at holde pennen ved det ønskede punkt i nogle få sekunder.

#### For at trække (flytte et element)

Anbring forsigtigt pennen på elementet, der skal flyttes, træk derefter på skærmen for at flytte det.

#### For at slette tekst

Afhængig af app'en kan du slette tekst.

Tryk på og hold pennens øverste knap nede, anbrig forsigtigt pennen på det første tekstelement, der skal slettes, spor derefter pennen over teksten til det sidste tekstelement, der skal slettes. Tryk på Delete eller Backspace for at slette teksten.

#### Bemærk!

- Anvend den medfølgende eller valgfrie pen.

- Hætte for enden indeholder en magnet. Anbring ikke genstande, der nemt påvirkes at magnetisk interferens (f.eks. et kreditkort) tæt ved pennen. Det kan medfører tab af registrerede data.

- Hold, hvis du anvender en app, der bruger det digitale kompas, pennen væk fra VAIO-computeren for at forhindre den indbyggede magnet i Hætte for enden, i at påvirke computerens magnetometer.

- Du kan anvende pennen med hånden hvilende på skæmen. Hvis du flytter pennen hen imod berøringsskærmen, kan du ikke styre berøringsskærmen med fingre.

- Afhængig af skærmen kan du muligvis ikke anvende pennen til at rulle skærmen.

- Denne pen har ikke en tænd/sluk-knap. Isæt det krævede batteri i pennen for at betjene det.

- Udskift, hvis pennen ikke fungerer korrekt, batteriet. Se Sådan udskiftes pennens batteri for at få flere oplysninger.

- For SVF14N/SVF15N, hvis du anvender den valgfrie pen (VGP-STD2), anvend den sorte spids, der er påsat pennen ved leveringen. Du kan ikke anvende en grå udskiftningsspids.

- Hold, for at forhindre dem i at blive slugt, små dele (f.eks. spidsen, Hætte for enden, pennekrog og batteri) uden for børns rækkevidde.

#### Tip!

- Nogle apps føler pennetrykket og vil ændre pennens linjetykkelse i henhold til dette.

- Tryk på pennens knap nær ved skærmen for at starte en app. Se Sådan beskæres et billede, der vises på computerskærmen (VAIO Clip) og Sådan startes app'en til at tage noter (VAIO Paper) for at få flere oplysninger.

## Om denne vejledning

Tillykke med dit køb af denne VAIO(R)-computer.

### Om konfigurationen af din VAIO-computer

Du kan finde oplysninger om konfigurationen af VAIO-computer på Sony online supportwebsted. Se Om supportwebstedet for at få flere oplysninger.

Nogle funktioner, indstillinger og medfølgende elementer er muligvis ikke tilgængelige på VAIO-computeren.

#### Funktioner

De tilgængelige funktioner varierer, alt efter hvilken model du har, og hvilke indstillinger du har valgt. Nogle af de funktioner, som beskrives i denne vejledning, kan muligvis ikke benyttes på din model.

#### Illustrationer

De illustrationer, fotos og skærmbilleder, der benyttes i denne vejledning, kan afvige en smule fra brugerfladen på din computer, afhængigt af hvilken model og hvilke indstillinger du har valgt.

#### Apps

De forudinstallerede apps kan variere, alt efter hvilken model og hvilke indstillinger du har valgt. De apps, der beskrives i denne vejledning, er muligvis ikke forudinstalleret på VAIO-computeren.

#### Tilbehør

Det er ikke sikkert, at valgfrit tilbehør er tilgængeligt i alle lande eller regioner.

### Medfølgende vejledninger

Følgende vejledninger følger med VAIO-computeren.

#### Vejledning på skærmen

- Brugervejledning – Introduktion (Velkommen)

  En forudinstalleret brugervejledning med begrænsede oplysninger om VAIO-computeren, fokuserer på support og internetforbindelse. Brugervejledning – Introduktion er udskiftet med den komplette version af Bruger-vejledning (denne vejledning) efter opdatering.

- Bruger-vejledning (denne vejledning)

  Generelle oplysninger og instruktioner til VAIO-computeren, herunder oplysninger om support og fejlfinding.

  Vælg elementet du vil markere fra navigationsruden til venstre, derefter søgeorder fra højre rude. Listen med emner relateret til søgeordet vises. Hvis du ikke kan finde emnet du søger efter, skal du vælge Emneliste for at få vist alle emnerne i Bruger-vejledning, eller indtast søgeordet i søgefeltet øverst på hver side.

#### Trykt dokumentation

- Guiden Hurtig start

  En oversigt over, hvordan du konfigurerer og kommer i gang med VAIO-computeren.

- Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding

  Oplysninger om, hvordan du kan genoprette og sikkerhedskopiere VAIO-computeren, og hjælp til fejlfinding.

- Sikkerhed og support

  Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du aktiverer de trådløse funktioner, f.eks. det trådløst LAN og BLUETOOTH-teknologien.

#### Andet referencemateriale

- Windows Hjælp og support

  En omfattende supportressource med praktiske råd, selvstudier og demonstrationer, der gør det nemmere for dig at bruge VAIO-computeren.

  Du kan se, hvordan du åbner Windows Hjælp og support, i Åbning af Windows Hjælp og support.

- App-hjælpefiler

  De apps, der er forudinstalleret på VAIO-computeren, kan omfatte app-hjælpefiler. Du kan få adgang til Hjælp-filerne fra menuen Hjælp.

### Juridisk meddelelse

- Copyright 2013 Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

- Denne vejledning og den software, der beskrives i den, må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, oversættes eller reduceres til et maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig tilladelse.

- Sony Corporation giver ingen garanti angående denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, og frasiger sig hermed udtrykkeligt alle stiltiende garantier vedrørende vejledningens, softwarens eller disse andre informationers salgbarhed. Sony Corporation kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, der opstår på grund af, i forbindelse med eller som følge af brugen af denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, uanset om ansvaret gøres gældende på grundlag af civil søgsmålsgrund, kontraktbrug eller på et andet grundlag.

- I denne vejledning er mærkerne (TM) og (R) ikke angivet.

- Sony Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne vejledning eller de oplysninger, den indeholder, på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel.

- Den software, der beskrives i denne vejledning, er underlagt vilkårene i en selvstændig brugerlicensaftale.

- Sony Corporation kan ikke drages til ansvar for og kompenserer ikke for tab af optagelser, der er foretaget på VAIO-computeren, et eksternt optagemedie eller optageenheder, eller for andre relevante tab, herunder tab i forbindelse med optagelser, der ikke er blevet fuldført pga. computerrelaterede fejl, eller optagelsesindhold, der mistes eller bliver beskadiget som følge af computerfejl eller en reparation af computeren. Sony Corporation vil ikke under nogen omstændigheder gendanne, genoprette eller replikere indhold, der er optaget på din computeren, et eksternt optagemedie eller optageenheder.

- Funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel.

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømledning

Digitizer-stylus

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

Trådløs router

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

VGA-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

USB IR-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Indretning af en god computerarbejdsplads

I dette emne forklares det, hvor din VAIO-computer må placeres. Emnet indeholder desuden en ergonomisk vejledning.

### Sådan skal du placere din VAIO-computer

Når du skal placere VAIO-computeren, skal du huske følgende:

- Du skal have nem adgang til en strømkilde og de porte, du anvender.

- Der skal være tilstrækkelig plads rundt om computeren.

- Computeren skal placeres på en tilstrækkelig bred, plan overflade, og du skal kunne se direkte på computerskærmen, når du arbejder på den.

- Computeren skal anbringes foran dig, og du skal kunne sidde med ret ryg og underarmene parallelt med gulvet.

### Sådan må du ikke placere din VAIO-computer

Hvis VAIO-computeren placeres et forkert sted, kan den blive beskadiget, eller der kan opstå funktionsfejl. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for:

- Direkte sollys

- Magnetiske elementer eller kilder

- Varmekilder, f.eks. varmeanlæg i beboelsesejendomme

- Støv i større mængder

- Høj luftfugtighed

- Dårlig ventilation

#### Bemærk!

- Området rundt om ventilationshullerne kan blive meget varmt, når VAIO-computeren er tændt. Vær forsigtig, når du rører dette område.

- Placer ikke genstande, der kan blokere ventilationen, i nærheden af ventilationshullerne.

#### Tip!

- Din VAIO-computer bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette forekommer, skal du flytte computeren i passende afstand fra radioen eller tv'et.

### Ergonomisk vejledning

Tag så vidt muligt hensyn til følgende ergonomiske forhold.

#### Møbler og siddestilling

Sid på en stol med god rygstøtte. Juster stolens højde, så dine fødder hviler fladt på gulvet. Det kan være behageligt med en fodskammel.

Sid i en afslappet og rank stilling, og undgå at bøje forover eller læne dig langt tilbage.

#### Synsvinkel i forhold til skærmen

Brug skærmens vippefunktion til at finde den bedste position. Sørg for, at skærmbilledet er i øjenhøjde eller en anelse lavere, når du sidder foran VAIO-computeren. Juster også skærmens lysstyrke.

Dine øjne og muskler belastes mindre, hvis skærmen justeres til den korrekte position, og lysstyrken indstilles til et behageligt niveau.

#### Lysforhold

Vælg en placering, hvor lyset fra vinduer eller lamper ikke reflekteres på computerskærmen. Brug indirekte lyskilder for at undgå lyse punkter på computerskærmen. En ordentlig belysning gør det mere behageligt at arbejde ved computeren og øger dermed din effektivitet.

#### Bemærk!

- Når du justerer synsvinklen i forhold til skærmen, skal du undgå at trykke hårdt på VAIO-computeren, så der ikke opstår mekaniske skader.

#### Tip!

- De samme forholdsregler og retningslinjer er gældende, når du anvender en ekstern skærm.

### Om håndtering af din VAIO-computer

Overhold følgende retningslinjer for at undgå fejl og skader på VAIO-computeren.

- Placer din VAIO-computer forsigtigt på en plan overflade for at undgå mekanisk stød.

- Husk at slukke VAIO-computeren, inden du flytter den. Hvis du flytter computeren, mens den er tændt, kan harddisken blive beskadiget. Sørg for at frakoble alle tilsluttede kabler, inden du flytter computeren.

- Pas på, at du ikke kommer til at tabe eller støde VAIO-computeren. Selv mindre stød eller vibrationer kan medføre fejl på harddisken.

- Placer ikke VAIO-computeren i en ustabil position.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Skriv "Windows Update" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

2. Vælg Opdateringer øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer.

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Rengøring af VAIO-computeren/LCD-skærmen

Læs følgende retningslinjer om rengøring, inden du rengør din VAIO-computeren.

#### Når du rengør din VAIO-computer

- Sluk VAIO-computeren og afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapter inden computeren rengøres.

- Brug en blød, tør klud til at fjerne snavs og støv fra din VAIO-computer.

- Sørg for at bruge en blød, tør klud, når du rengør din VAIO-computer. Hvis din computer er meget beskidt, skal du ånde på computerens overflade og tørre snavset væk eller rengøre overfladen med en let fugtet klud og derefter tørre den overskydende fugt væk med en tør klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, acetone, alkohol, fortyndervæske eller rengøringsmidler fra detailhandlen, da disse midler kan beskadige overfladen og belægningen på VAIO-computeren.

- Brug en blæser til at fjerne snavs og støv under tasterne på tastaturet (tastehætterne). Fjern ikke tastehætter fra tastaturet.

  Brug ikke en støvsuger, da den kan forårsage funktionsfejl.

#### Når du rengør LCD-skærmen

- Sørg for at bruge en blød, tør klud, når du rengør din VAIO-computer. Hvis LCD-skærmen er meget beskidt, skal du ånde på LCD-skærmen og tørre snavset væk eller rengøre den med en let fugtet klud og derefter tørre den overskydende fugt væk med en tør klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, acetone, alkohol, fortyndervæske eller rengøringsmidler fra detailhandlen, da disse midler kan beskadige LCD-skærmen.

## Håndtering af den indbyggede lagerenhed

Den indbyggede lagerenhed (harddisk eller SSD-drev) har en høj lagertæthed og kan læse eller skrive data på kort tid. Den kan imidlertid nemt blive beskadiget, hvis den ikke bruges korrekt.

Hvis den indbyggede lagerenhed bliver beskadiget, kan dataene på enheden ikke gendannes. For at undgå at miste data skal du være forsigtig, når du håndterer din VAIO-computer.

### Sådan undgår du, at den indbyggede lagerenhed beskadiges

- Udsæt ikke VAIO-computeren for pludselige bevægelser.

- Hold VAIO-computeren væk fra magneter.

- Anbring ikke VAIO-computeren på et sted, hvor den udsættes for mekaniske vibrationer eller står ustabilt.

- Undgå at slukke eller genstarte VAIO-computeren, mens den læser eller skriver data på lagerenheden.

- Brug ikke VAIO-computeren på steder, hvor den udsættes for ekstreme temperaturer.

- Fjern ikke lagerenheden fra VAIO-computeren.

## Om det internationale ENERGY STAR(R)-program

Oplysningerne nedenfor gælder kun for ENERGY STAR-godkendte/certificerede produkter.

ENERGY STAR-logoer er påsat eller vises elektronisk på følgende steder på ENERGY STAR-godkendte/certificerede produkter.

- Produktets top eller front eller Kontrolpanel

- Produktets emballage

Åbn, for at bekræfte ENERGY STAR-logoet på computerskærmen, Kontrolpanel, vælg System og sikkerhed og System. Du kan se, hvordan du åbner Kontrolpanel, i Åbning af Kontrolpanel.

Som en ENERGY STAR-partner, har Sony bekræftet, at dette produkt overholder ENERGY STAR-standarderne for energieffektivitet.

Det internationale ENERGY STAR-program for kontorudstyr er et internationalt program, der fremmer energibesparelse gennem brug af energieffektive computere og kontorudstyr. Programmet støtter udviklingen og udbredelsen af produkter med funktioner, som effektivt reducerer energiforbruget for at bidrage til besparelser og reduktion af miljøbelastningen.

Du kan finde detaljerede oplysninger om ENERGY STAR-programmet på følgende websteder:

- http://www.energystar.gov/ (USA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Computeren er designet til at overholde ENERGY STAR-standarderne og leveres med følgende strømbesparende funktioner, der gælder for computere, der kører på vekselstrøm:

- LCD-baggrundslyset slukkes automatisk efter 15 minutter uden aktivitet.

- Computeren skifter automatisk til Slumretilstand efter 30 minutter uden aktivitet.

Tryk på knappen(Tænd/sluk) for at skifte tilbage til normal tilstand.

## Om softwarelicenser

Dette produkt indeholder software, der ejes af Sony og er licenseret af tredjeparter. Brugen af denne software er underlagt de vilkår og betingelser, der fremgår af de licensaftaler, som følger med dette produkt.

## Varemærker

- SONY og SONY-logoet er registrerede varemærker, der er ejet af Sony Corporation.

- VAIO, VAIO-logoet og andre Sony-produktnavne eller tjenestenavne er varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Sony Corporation eller et associeret selskab.

- i.LINK er et navn til at angive IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep og Atom er varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Intel Corporation.

- Windows- og Windows-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc-logoet og Blu-ray 3D-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

- BLUETOOTH-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

- Power2Go er et varemærke, der er ejet af CyberLink.Inc.

- PowerDVD er et varemærke, der er ejet af CyberLink.Inc.

- NVIDIA og 3D Vision er registrerede varemærker og/eller varemærker, der er ejet af NVIDIA Corporation i USA og andre lande.

- ArcSoft og ArcSoft-logoet er registrerede varemærker, der er ejet af ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion er et varemærke, der er ejet af ArcSoft, Inc.

- AMD, AMD Arrow-logoet, ATI og kombinationer af disse, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.

- SD -logoet er et varemærke.

- SDHC -logoet er et varemærke.

- SDXC -logoet er et varemærke.

- microSD -logoet er et varemærke.

- microSDHC -logoet er et varemærke.

- microSDXC -logoet er et varemærke.

- ExpressCard-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende PCMCIA, og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

- Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

- CompactFlash® er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation.

- "PlaceEngine" er et registreret varemærke tilhørende Koozyt, Inc.

  "PlaceEngine" blev udviklet af Sony Computer Science Laboratories, Inc. og er licenseret af Koozyt, Inc.

- "AVCHD" er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

- Wi-Fi er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Alle andre navne på systemer, produkter og tjenester er varemærker, der er ejet af deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Det er muligt at noget af det overfor nævnte software ikke leveres med din model.

## Sikkerhedsoplysninger

Du kan finde detaljerede sikkerhedsoplysninger i den medfølgende sikkerhedsvejledning.

### Computer

- Hvis du taber en tung genstand eller væske på VAIO-computeren, skal du lukke computeren, trække stikket ud og fjerne batteriet, hvis det kan tages ud. Du kan eventuelt få computeren undersøgt af en kvalificeret servicetekniker, inden du bruger den igen.

- Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler.

- Små dele f.eks. hukommelseskort og hukommelseskort-adaptere skal holdes uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse genstande.

- Temperaturen kan stige på overfladen og undersiden af VAIO-computeren samt på vekselstrømsadapter og batteriet pga. CPU-belastningen eller en elektrisk strøm, der genereres, mens batteriet oplades. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Mængden af varmedannelse varierer og afhænger af, hvilke eksterne enheder og softwareprodukter der anvendes.

- Hvis VAIO-computeren eller vekselstrømsadapteren bliver ekstraordinær varm, skal du slukke computeren, frakoble vekselstrømsadapteren, fjerne batteriet, hvis det kan tages ud, og derefter kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

### Strømkilde

- Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand.

- Hvis du vil fjerne strømledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen.

- Brug ikke forbindelseskabler, der har flænger eller andre skader.

- Hvis du ikke skal bruge VAIO-computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten.

### Hovedtelefoner

- Brug ikke hovedtelefonerne, mens du kører, cykler eller styrer et motorkøretøj. Brugen af hovedtelefoner i trafikken kan forårsage trafikuheld og er desuden forbudt i nogle områder. Det er også risikabelt at lytte til høj musik, mens du går, især når du skal krydse et fodgængerfelt.

- Brug ikke hovedtelefonerne til at høre musik ved høj lydstyrke. Høreeksperter anbefaler, at øret ikke udsættes for kontinuerlig høj lyd i en længere periode. Hvis du oplever en ringen for ørerne, skal du sænke lydstyrken eller tage hovedtelefonerne af.

## Løsning af almindelige problemer med din VAIO-computer

Hvis du har problemer med brugen af din VAIO-computer, skal du prøve disse løsningsforslag, inden du kontakter et autoriseret Sony-service-/supportcenter eller din lokale Sony-forhandler direkte.

1. Se andre afsnit i denne skærmbaserede vejledning.
2. Start VAIO Care (Desktop), og udfør de nødvendige trin. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Care (Desktop).)
3. Gå ind på webstedet med VAIO-support, og find de oplysninger, du skal bruge.

## Om supportwebstedet

På supportwebstedet på internettet kan du finde oplysninger om VAIO-computeren, samt et udvalg af ofte stillede spørgsmål.

### Sony supportwebsted på internettet

http://www.sony.eu/support/

#### Tip!

- Hvis du oplever nogen problemer med eller har tekniske spørgsmål til din VAIO-computer, skal du først starte VAIO Care, der giver dig forskellige muligheder for at løse problemet. Se Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care) for at få flere oplysninger.

- Når du kontakter VAIO Support, bliver du bedt om at oplyse din VAIO-computers serienummer. Serienummeret består af 15 cifre, og du kan finde det:

  - i vinduet VAIO Care;

  - under computeren, bag på computeren, inde i bagpanelet eller inde i batterirummet;

  - på den originale VAIO-kasse.

  Modelnummeret findes nederst til højre på VAIO-computerens skærm.

### Andre websteder

Du kan finde andre nyttige oplysninger på følgende webadresser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Supportwebsted til operativsystemet

Du kan få support til Microsoft Windows-operativsystemet på Microsoft websted med kundesupport.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-websted

VAIO-produktoplysninger, onlinebutik, forum, diskussioner.

http://www.sony.eu/

Vælg dit land, og vælg derefter VAIO under produkter.

#### VAIO-forummet

Kommuniker med andre VAIO-brugere i det sociale VAIO-community.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Butik, Online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tip!

- Du kan finde et link til at registrere din computer online i VAIO Care. Du kan se, hvordan du starter VAIO Care, i Sådan startes Apps.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Skriv "Windows Update" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

2. Vælg Opdateringer øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer.

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Om supportwebstedet

På supportwebstedet på internettet kan du finde oplysninger om VAIO-computeren, samt et udvalg af ofte stillede spørgsmål.

### Sony supportwebsted på internettet

http://www.sony.eu/support/

#### Tip!

- Hvis du oplever nogen problemer med eller har tekniske spørgsmål til din VAIO-computer, skal du først starte VAIO Care, der giver dig forskellige muligheder for at løse problemet. Se Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care) for at få flere oplysninger.

- Når du kontakter VAIO Support, bliver du bedt om at oplyse din VAIO-computers serienummer. Serienummeret består af 15 cifre, og du kan finde det:

  - i vinduet VAIO Care;

  - under computeren, bag på computeren, inde i bagpanelet eller inde i batterirummet;

  - på den originale VAIO-kasse.

  Modelnummeret findes nederst til højre på VAIO-computerens skærm.

### Andre websteder

Du kan finde andre nyttige oplysninger på følgende webadresser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Supportwebsted til operativsystemet

Du kan få support til Microsoft Windows-operativsystemet på Microsoft websted med kundesupport.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-websted

VAIO-produktoplysninger, onlinebutik, forum, diskussioner.

http://www.sony.eu/

Vælg dit land, og vælg derefter VAIO under produkter.

#### VAIO-forummet

Kommuniker med andre VAIO-brugere i det sociale VAIO-community.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Butik, Online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tip!

- Du kan finde et link til at registrere din computer online i VAIO Care. Du kan se, hvordan du starter VAIO Care, i Sådan startes Apps.

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømledning

Digitizer-stylus

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

Trådløs router

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

VGA-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

USB IR-adapter

(Medfølger ikke med alle modeller. Tilgængeligheden afhænger af computerens specifikationer.)

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Skriv "Windows Update" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Sådan startes Apps for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Start skærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

2. Vælg Opdateringer øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer.

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Hvorfor slukkes min VAIO-computeren automatisk?

- Når batteriet løber tør for strøm, skifter VAIO-computeren automatisk til dvaletilstand og slukkes på et efterfølgende tidspunkt.

  Slut vekselstrømsadapteren til computeren, eller oplad batteriet.

## Der vises en meddelelse, og Windows kan ikke startes, når jeg tænder min VAIO-computer. Hvorfor det?

- Hvis der vises en anden meddelelse om, hvordan problemet løses efter den første meddelelse, skal du følge vejledningen på skærmen.

- BIOS-startindstillingerne kan være konfigureret forkert.

  Tryk på ASSIST-knappen, mens din VAIO-computer er slukket for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), vælg Start BIOS setup, og skift indstillingen Boot Mode. Genstart derefter computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan slukke min VAIO-computer?

- Benyt følgende fremgangsmåde for at afslutte alle åbne apps, og sluk derefter VAIO-computeren igen.

  - Træk app'en fra midt på øverste kant af skærmen til midt på nederste kant. Se Lukning af apps for at få flere oplysninger.

  - Tryk på tasterne Alt+F4.

    Hvis der er data, som ikke er gemt, skal du gemme dem, når du bliver bedt om at bekræfte.

- Hvis du har installeret en ny app på din VAIO-computer, skal du kontrollere, om den fungerer korrekt, om dataene er normale, og om du har brugt den korrekt.

- Kontakt app-udgiveren eller det sted, der yder teknisk support.

- Hvis du har sluttet eksterne enheder, f.eks. en printer eller USB-enhed, til din VAIO-computer, eller hvis computeren er forbundet til netværket, skal du afbryde alle eksterne enheder eller computerens netværksforbindelse og derefter slukke computeren.

  Windows tillader ikke, at computeren slukkes, mens den kommunikerer med en ekstern enhed eller netværket. Desuden er der nogle drivere til eksterne enheder, som ikke understøtter den funktion, der gennemtvinger en nedlukning af computeren.

- Hvis computerskærmen fryser, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge(Luk computeren) nederst til højre på computerskærmen og derefter vælge Luk computeren.

- Hvis VAIO-computeren fryser, og der vises en meddelelse om, at indstillingerne gemmes, eller at computeren lukkes, skal du benytte følgende fremgangsmåde. Udfør trinene i den nævnte rækkefølge.

  - Tryk på tasten Enter.

    Vent et øjeblik.

  - Hvis problemet fortsætter, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete.

    Vent et øjeblik.

- Hvis du stadig ikke kan slukke VAIO-computeren, efter du har udført trinene ovenfor, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  Bemærk, at udførelsen af disse procedurer kan ødelægge de data, du arbejder på. Sørg for at afbryde computerens forbindelse til netværket, inden du udfører de handlinger, der er angivet nedenfor.

  - Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælg(Luk computeren) nederst til højre på computerskærmen, og vælg derefter Luk computeren.

  - Tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder.

  - Frakobl vekselstrømsadapteren og skub og hold batteriets sluk-knap i fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

## Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen, men skærmen alligevel er sort?

- Kontroller, at de knapper, der styrer lysstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt.

- Du har muligvis valgt, at skærmoutputtet skal vises på en ekstern skærm.

  Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

- Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til stikkontakten og tændt. Kontroller, at de knapper, der styrer lysstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne, i den brugervejledning, der fulgte med skærmen.

- Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke app-vinduet.

  Der kan være opstået en app-fejl.

- Hvis du venter lidt, og computerskærmen stadig er sort, skal du genstarte VAIO-computeren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, og udfør trinene i den angivne rækkefølge. Bemærk, at disse procedurer kan ødelægge de data, du arbejder på.

  - Fjern alle eksterne enheder, f.eks. en printer eller USB-enhed, og afbryd forbindelsen fra VAIO-computeren til netværket.

  - Tryk på(Tænd/sluk)-knappen, og hold den nede i mere end 4 eller 10 sekunder og sørg for at strømindikatoren er slukket. Tænd derefter VAIO-computeren igen.

- Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille batteriet.

  Tryk på(Tænd/sluk)-knappen, og hold den nede i mere end 4 eller 10 sekunder og sørg for at strømindikatoren er slukket. Frabobl alle kabler tilsluttet til VAIO-computeren, f.eks. vekselstrømsadapter, skub og hold batteriets sluk-knap i fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

  Vent i cirka fem minutter og sæt derefter alle kabler på plads igen og tænd computeren igen.

- Hvis VAIO-computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis den bruges et sted med høj luftfugtighed, kan der opstå kondens inde i computeren.

  I så fald skal du vente mindst én time, inden du tænder computeren.

  Brug ikke computeren på steder med høj luftfugtighed (en relativ luftfugtighed på mere end 80 %), da det kan medføre funktionsfejl på computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke tænder, eller hvis tænd-/slukknappen ikke fungerer (opladningsindikatoren blinker hurtigt)?

- VAIO-computeren kan ikke genkende batteriet.

  I det tilfælde skub og hold batteriets sluk-knap i tre til fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

  Kontakt, hvis problemet fortsætter, et autoriseret Sony service-/supportcenter og udskift batteriet med et nyt, som er angivet af Sony.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computeren ikke kan tændes (strømindikatoren bliver ikke grøn)?

- Sørg for, at alle kabler sidder korrekt i enhederne, f.eks. kablet mellem VAIO-computeren og vekselstrømsadapter, strømledningen i vekselstrømsadapter og strømledningen i stikkontakten. Se Tilslutning af en strømkilde.

- Hvis strømledningen fra VAIO-computeren sidder i en stikdåse med en kontakt, skal du sørge for, at kontakten er tændt, og at strømledningen fra stikdåsen sidder korrekt i stikkontakten.

- Hvis du ikke slukker VAIO-computeren på normal vis, kan strømcontrolleren blive afbrudt pga. en programfejl.

  Fjern alle kabler og eksterne enheder, f.eks. strømledninger og USB-enheder, og skub og hold batteriets sluk-knap i tre til fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

  Vent i cirka fem minutter og sæt derefter alle kabler og enheder på plads igen og tænd computeren igen.

- Inden du bruger VAIO-computeren første gang, skal du slutte computeren til en strømkilde via vekselstrømsadapter.

- Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony.

  Af sikkerhedsmæssige årsager må du kun bruge den originale Sony-vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.

- Batteriet kan være ved at løbe tør for strøm.

- Bemærk, at hvis du trykker på og holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, tændes computeren automatisk.

- Hvis VAIO-computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis den bruges et sted med høj luftfugtighed, kan der opstå kondens inde i computeren.

  I så fald skal du vente mindst én time, inden du tænder computeren.

  Brug ikke computeren på steder med høj luftfugtighed (en relativ luftfugtighed på mere end 80 %), da det kan medføre funktionsfejl på computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, når jeg tænder VAIO-computeren?

- Du har muligvis trykket på ASSIST-knappen i stedet(Tænd/sluk).

  Luk VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og find(Tænd/sluk)-knappen på VAIO-computeren.

## Hvad skal jeg gøre hvis Dvaletilstand ikke er tilgængelig eller VAIO-computeren ikke skifter til Dvaletidstand?

- Vælg Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre i vinduet Strømstyring. Vælg Rediger indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket, afkrydsningsfeltet Dvale og Gem ændringer.

  Du kan se, hvordan du åbner vinduet Strømstyring, i Valg af strømstyringsplan.

- VAIO-computeren kan muligvis ikke skifte til Dvaletilstand, hvis du udfører en opgave på computeren, inden den har skiftet helt til dvaletilstand.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke vender tilbage til Normal-tilstand med tastatur eller pegefelt med handlinger under slumretilstand?

- Tryk, for at gendanne VAIO-computeren fra Slumretilstand til Normal-tilstand, på(Tænd/sluk)-knappen.

## Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?

- Når VAIO-computeren kører på batteristrøm, reduceres CPU'ens klokfrekvens for at spare på strømmen, og det får computeren til at køre langsomt. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

## Hvad skal jeg gøre, hvis batteriet ikke er helt opladet?

- Kontroller battery care function-indstillingerne. Start VAIO Control Center og kontrollér indstillingerne i Power and Battery-vinduet. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

- Hvis den omgivende temperatur er uden for det angivne område, eller VAIO-computerens strømforbrug er højt, mens batteriet oplades, kan opladningen blive reduceret.

## Hvad skal jeg gøre, hvis mit batteri ikke fungerer korrekt?

- Start VAIO Care for at kontrollere batteriets status. Se Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care) for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis farveovergange ikke vises korrekt på computerskærmen?

- Afhængigt af den købte model, kan computerskærmen midlertidigt ikke vise jævne overgange, når computerskærmen afbrydes midlertidigt pga. funktionen til strømbesparelse.

  Højreklik, for at undgå dette, på skrivebordet og vælg Grafikegenskaber for at få vist Intel grafik-kontrolpanelet og deaktiver derefter Panels selvopdatering under Strøm. Hvis du vælger På batteri, kan skærmen indstillinger blive vist.

  Bemærk at batteriets levetid bliver kort, hvis du deaktiverer denne indstilling.

## Hvorfor roterer computerskærmen ikke?

- Skærmrotationen kan blive deaktiveret.

  Åbn amuletter og vælgIndstillinger-amuletten og tjek skærmindstillingerne.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Skærmrotation er deaktiveret mens VAIO-computeren har oprettet forbindelse til en ekstern skærm.

  Hvis computeren opretter forbindelse til en ekstern skærm mens computeren anvendes i stående orientering, skifter computerskærmen automatisk til liggende (horisontal) orientering.

- Med LCD-skærmen hævet og tastaturet tilgængelig, er skærmrotation ikke tilgængelig.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises video på computerskærmen?

- Der er muligvis ikke nok hukommelse i VAIO-computeren til at vise video i høj opløsning. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en lavere opløsning på LCD-skærmen. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

- Hvis du har valgt at bruge en ekstern skærm ved hjælp af tasterne Fn+F7, og den eksterne skærm er koblet fra VAIO-computeren, kan videoen muligvis ikke vises på computerskærmen.

  I så fald skal du stoppe afspilningen, trykke flere gange på Fn+F7-tasterne for at vælge visning på computerskærmen, og derefter trykke på Enter-tasten. Genstart derefter videoafspilningen.

## Hvad skal jeg gøre, hvis videoafspilningen ikke forløber jævnt?

- Det anbefales, at du deaktiverer pauseskærmen.

  Hvis pauseskærmen er slået til, kan den blive aktiveret under dvd-afspilningen og dermed forstyrre eller afbryde afspilningen.

- Hvis du har valgt, at skærmoutputtet skal vises både på computerskærmen og en ekstern skærm, skal du vælge at få vist outputtet på én af skærmene.

- Nogle videoer kan muligvis ikke afspilles jævnt pga. videotypen og bithastigheden. Det kan muligvis forbedre afspilningen, hvis du vælger en lavere skærmopløsning. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

- Hvis dataadgnag til et hukommelseskort er i gang, vent til dataadgangen slutter og start derefter afspilningen igen.

- Hvis du afspiller en video, der er gemt på hukommelseskortet, skal du kopiere den til den indbyggede lagerenhed og derefter afspille den kopierede video.

- Hvis CPU- og afkølingsblæserens indstillinger kan konfigureres med VAIO Control Center, kan ændring af indstillingerne forbedre ydeevnen. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

- Deaktiver, på modeller med X-Reality for mobile-programmet, X-Reality for mobile-indstillingen i VAIO Control Center. Dette kan forbedre ydeevnen ved videoafspilning. Se Sådan vises klare og levende billeder (Modeller med X-Reality for mobile) for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?

- Tilslut HDMI-kablet igen (medfølger ikke). Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.

- Kontrollér, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er HDCP-kompatibel.

- Vælg en anden skærmopløsning for det tilsluttede tv eller den eksterne skærm. Der vises muligvis billeder på skærmen. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

## Hvordan kan jeg ændre LCD-lysstyrken?

- Tryk på tasterne Fn+F5 eller Fn+F6 for at justere lysstyrken på VAIO-computerens LCD-skærm. Se Ændring af LCD-lysstyrken for at få flere oplysninger.

- Hvis du vil justere lysstyrken på den tilsluttede eksterne LCD-skærm, f.eks. en computerskærm eller et tv, skal du bruge lysstyrkefunktionen på den eksterne skærm.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der er nogle elementer, som ikke passer på computerskærmen?

- Tjek indstillinger for skriftstørrelse i Windows.

  Som følge af indstillinger for skriftstørrelse, kan nogle elementer, f.eks. en app-menu blive vist forkert, afhængigt af de anvendte apps. Flyt i det tilfælde skyderen for at justere indstillingerne.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på den eksterne computerskærm eller tv-skærm?

- Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter. Se Valg af skærmtilstande for at få flere oplysninger.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvorfor ændres LCD-lysstyrken automatisk?

- Funktionen til automatisk at ændre lydstyrke er aktiveret. Deaktiver funktionen. Se Automatisk justering af lysstyrken på LCD-skærmen for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis computerskærmen bliver sort?

- Kontroller, at VAIO-computeren er tændt, og at den ikke er i strømbesparelsestilstand. Se Brug af i Slumretilstand for at få flere oplysninger.

- Sørg for at VAIO-computeren sidder solidt i en stikkontakt. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er tændt. Se Tilslutning af en strømkilde for at få flere oplysninger.

- Computerskærmen kan være slukket.

  Tryk på en tast på tastaturet.

- Du har muligvis valgt, at skærmoutputtet skal vises på en ekstern skærm.

  Tryk på Fn+F7-tasten flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på Enter-tasten. Se Valg af skærmtilstande for at få flere oplysninger.

- Hvis du venter lidt, og computerskærmen stadig er sort, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  - Tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket og tænd derefter computeren.

  - Hvis problemet fortsætter, tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket. Fjern alle kabler og eksterne enheder, f.eks. strømledningen og USB-enheder, og vent i cirka fem minutter. Tilslut og indsæt derefter elementerne igen, og tænd computeren.

## Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?

- Nogle kamera-apps fungerer ikke korrekt, når en anden kamera-app kører. Luk den aktive app, inden du starter en anden.

- Du kan muligvis ikke bruge en anden kamera-app, som benytter det indbyggede kamera, når du anvender bevægelsesfunktionen.

- Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis objektet i søgeren er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte VAIO-computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?

- Effektindstillingerne i den anvendte app kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

- Der er muligvis flere åbne apps, end VAIO-computeren kan håndtere. Luk de apps, som du ikke bruger i øjeblikket.

- Dette problem kan opstå, når VAIO-computeren benytter en strømstyringsplan, der reducerer CPU'ens ydeevne. Se Valg af strømstyringsplan for at kontrollere den aktuelle strømstyringsplan.

## Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?

- Problemet opstår, når du bruger kameraet i lys fra lysstofrør. Det skyldes en uoverensstemmelse mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden.

  Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre VAIO-computerens retning, så du kan justere det indbyggede kameras retning. I nogle apps kan du eliminere billedflimmer ved at justere nogle parametre, f.eks. lysstyrke eller strømfrekvens.

## Hvad skal jeg gøre, hvis computerens skærm flimrer eller toner til hvid? (Modeller med Intel-grafikaccelerator)

- Afhængigt af den valgte model, kan computerens skærm flimre eller tone til hvid, når funktionen til strømbesparelse er aktiveret og computerskærmen skifter.

  Højreklik, for at undgå dette, på skrivebordet og vælg Grafikegenskaber for at få vist Intel grafik-kontrolpanelet og deaktiver derefter Strømbesparelsesteknologi for skærm under Strøm. Hvis du vælger På batteri, kan skærmen indstillinger blive vist.

  Bemærk at batteriets levetid bliver kort, hvis du deaktiverer denne indstilling.

## Hvad skal jeg gøre, hvis berøringsskærmen ikke fungerer korrekt? (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- Sluk VAIO-computeren, og tænd den igen.

- Elektromagnetiske bølger kan få berøringsskærmen til ikke at fungere korrekt. Prøv disse forslag.

  - Flyt VAIO-computeren væk fra et fluorescerende lys eller en motor, der udsender elektromagnetiske bølger.

  - Tilslut vekselstrømsadapteren direkte til en stikkontakt eller anvend andre stikkontakter, hvis du bruger en stikdåse.

  - Fjern enhver USB-enhed eller -kabel, der er tilsluttet VAIO-computeren, hvis der er nogen.

- Sørg, hvis vekselstrømsadapteren har et stik med 3 ben, for at det er korrekt jordforbundet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?

- Tilslut HDMI-kablet igen (medfølger ikke). Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.

- Kontrollér, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er HDCP-kompatibel.

- Vælg en anden skærmopløsning for det tilsluttede tv eller den eksterne skærm. Der vises muligvis billeder på skærmen. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra højttalerne eller hovedtelefonerne?

- Kontroller, om der er skruet ned for lydstyrken for højttalerne eller hovedtelefonerne.

  - Tryk vedvarende på tasterne Fn+F4 for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten for at få flere oplysninger.

- Kontroller, om lyden er slået fra i Windows, eller om der er skruet ned for lyden. Se Justering af lydstyrken i Windows for at få flere oplysninger.

  Hvis lyden er slået fra (), skal du vælge(Deaktiver lydløs) for at slå lyden til (). Hvis der er skruet ned for lydstyrken, skal du øge lydstyrken.

- Kontroller følgende, når du tilslutter eksterne højttalere eller hovedtelefoner:

  - Sørg for, at de eksterne højttalere eller hovedtelefoner er sluttet korrekt til din VAIO-computer. Se Sådan oprettes forbindelse til eksterne højttalere/hovedtelefoner/headset for at få flere oplysninger.

  - Hvis de eksterne højttalere skal have strøm fra en ekstern strømkilde, skal du sikre dig, at højttalerne er sluttet korrekt til stikkontakten.

  - Kontroller, at de eksterne højttalere er tændt.

  - Kontroller, at der ikke er skruet ned for lyden fra de eksterne højttalere.

- Kontroller, at lydoutputenheden er valgt korrekt. Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.

- Kontroller lydstyrken i den anvendte afspilnings-app.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?

- Kontroller, om mikrofonen er valgt som optagelsesenhed.

  Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (For at åbne Kontrolpanel, se Åbning af Kontrolpanel.)

  Vælg Lyd, og kontroller, om ikonet for den ønskede mikrofon er markeret, under fanen Optagelse.

  Hvis ikke, skal du vælge ikonet og Benyt som standard.

  Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at mikrofonen er sluttet korrekt til din VAIO-computer.

- En ekstern mikrofon med 3-polet mini-stik virker ikke med et headset-kompatible hovedtelefonstik.

- Headsettets mikrofon virker muligvis ikke med VAIO-computeren. Brug et Sony smartphone-kompatibelt headset.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?

- Der kan opstå mikrofonfeedback, når mikrofonen modtager lyden fra en lydoutputenhed, f.eks. højttalere.

  - Placer mikrofonen på afstand af lydoutputenheder.

  - Skru ned for højttalernes og mikrofonens lydstyrke.

## Hvad skal jeg gøre, hvis lyden afbrydes, når jeg afspille video eller lyd?

- Der kan forekomme lydafbrydelser, når CPU-belastningen er høj. I så fald skal du reducere CPU-belastningen ved at afslutte alle apps, bortset fra afspilnings-app'en, eller ved at deaktivere unødvendige lydeffekter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den digitale lydenhed, der er sluttet til den digital udgangsport, f.eks. HDMI-udgangsporten?

- Hvis du vil have lyd fra en digital lydenhed, der er tilsluttet den digitale udgangsport på VAIO-computeren, skal du vælge den digitale lydenhed som lydudgang. Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?

- Kontroller, om mikrofonen er valgt som optagelsesenhed.

  Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd. (For at åbne Kontrolpanel, se Åbning af Kontrolpanel.)

  Vælg Lyd, og kontroller, om ikonet for den ønskede mikrofon er markeret, under fanen Optagelse.

  Hvis ikke, skal du vælge ikonet og Benyt som standard.

  Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at mikrofonen er sluttet korrekt til din VAIO-computer.

- En ekstern mikrofon med 3-polet mini-stik virker ikke med et headset-kompatible hovedtelefonstik.

- Headsettets mikrofon virker muligvis ikke med VAIO-computeren. Brug et Sony smartphone-kompatibelt headset.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?

- Der kan opstå mikrofonfeedback, når mikrofonen modtager lyden fra en lydoutputenhed, f.eks. højttalere.

  - Placer mikrofonen på afstand af lydoutputenheder.

  - Skru ned for højttalernes og mikrofonens lydstyrke.

## Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?

- Hvis din finger når til kanten af pegefeltet, flytter markøren sig ikke. Du skal løfte fingeren og derefter sætte den midt på pegefeltet igen.

- Alt efter VAIO-computerens tilstand kan du komme ud for, at markøren ikke kan flyttes i en kortere periode.

  I så fald skal du vente lidt, inden du flytter markøren igen.

  Hvis markøren stadig ikke kan flyttes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge(Luk computeren) nederst til højre på computerskærmen og derefter vælge Luk computeren.

  Hvis problemet fortsætter, tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder.

  Hvis du slukker computeren med Ctrl+Alt+Delete-tasterne eller(Tænd/sluk)-knappen kan du miste data, der ikke er gemt.

- Pegefeltet bliver muligvis deaktiveret. Se Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet? for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?

- Genstart din VAIO-computeren.

  Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælg(Luk computeren) nederst til højre på computerskærmen, og vælg derefter Genstart.

  Hvis problemet fortsætter, tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive bestemte tegn med tastaturet?

- Tjek, om Caps Lock-indikatoren på Caps Lock-tasten er tændt eller slukket.

  Hvis indikatoren er tændt, skrives der store bogstaver (eller små bogstaver, hvis du holder Shift-tasten nede).

  Tryk på Caps Lock-tasten for at tænde eller slukke Caps Lock-indikatoren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis tastaturet er konfigureret forkert?

- Sprogindstillingen for tastaturet er angivet på emballagen. Hvis du vælger et tastatur med en anden sprogindstilling under opsætningen i Windows, bliver tasterne konfigureret forkert. Du kan få hjælp til at ændre tastaturets konfiguration i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

## Hvordan kan jeg deaktivere pegefeltet?

- Tryk på tasterne Fn+F1 for at deaktivere pegefeltet. Se Aktivering/deaktivering af pegefeltet for at få flere oplysninger.

  Du kan også starte VAIO Control Center og derefter deaktivere pegefeltet. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet?

- Pegefeltet er deaktiveret.

  - Tryk på tasterne Fn+F1 for at aktivere pegefeltet. Se Aktivering/deaktivering af pegefeltet for at få flere oplysninger.

    Du kan også starte VAIO Control Center og derefter aktivere pegefeltet. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Sådan startes Apps.

  - Hvis en mus er tilsluttet din VAIO-computeren, skal du koble den fra.

- Se Brug af pegefeltet for flere oplysninger om hvordan pegefeltet anvendes.

## Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?

- Hvis din finger når til kanten af pegefeltet, flytter markøren sig ikke. Du skal løfte fingeren og derefter sætte den midt på pegefeltet igen.

- Alt efter VAIO-computerens tilstand kan du komme ud for, at markøren ikke kan flyttes i en kortere periode.

  I så fald skal du vente lidt, inden du flytter markøren igen.

  Hvis markøren stadig ikke kan flyttes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge(Luk computeren) nederst til højre på computerskærmen og derefter vælge Luk computeren.

  Hvis problemet fortsætter, tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder.

  Hvis du slukker computeren med Ctrl+Alt+Delete-tasterne eller(Tænd/sluk)-knappen kan du miste data, der ikke er gemt.

- Pegefeltet bliver muligvis deaktiveret. Se Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet? for at få flere oplysninger.

## Hvordan undgår jeg utilsigtede klik eller markørbevægelser, fordi jeg kommer til at røre let ved pegefeltet?

- Deaktiver pegefeltets trykkefunktion for at undgå utilsigtede handlinger. Se Deaktivering af pegefeltets trykkefunktion.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?

- Genstart din VAIO-computeren.

  Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælg(Luk computeren) nederst til højre på computerskærmen, og vælg derefter Genstart.

  Hvis problemet fortsætter, tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder.

## Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?

- Nogle kamera-apps fungerer ikke korrekt, når en anden kamera-app kører. Luk den aktive app, inden du starter en anden.

- Du kan muligvis ikke bruge en anden kamera-app, som benytter det indbyggede kamera, når du anvender bevægelsesfunktionen.

- Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis objektet i søgeren er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte VAIO-computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?

- Effektindstillingerne i den anvendte app kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

- Der er muligvis flere åbne apps, end VAIO-computeren kan håndtere. Luk de apps, som du ikke bruger i øjeblikket.

- Dette problem kan opstå, når VAIO-computeren benytter en strømstyringsplan, der reducerer CPU'ens ydeevne. Se Valg af strømstyringsplan for at kontrollere den aktuelle strømstyringsplan.

## Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet?

- Billeder, der er optaget i belysning fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset.

- En mørk del af det optagede billede kan indeholde billedstøj.

- Området på og omkring det indbyggede kamera er snavset. Rengør området. Se Om indbyggede kamera for at få flere oplysninger om, hvor du rengør kameraet.

## Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera kortvarigt?

- Videosignalet kan blive afbrudt kortvarigt, hvis:

  - Der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten.

  - Belastningen af CPU'en øges.

## Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?

- Problemet opstår, når du bruger kameraet i lys fra lysstofrør. Det skyldes en uoverensstemmelse mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden.

  Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre VAIO-computerens retning, så du kan justere det indbyggede kameras retning. I nogle apps kan du eliminere billedflimmer ved at justere nogle parametre, f.eks. lysstyrke eller strømfrekvens.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt, indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i Fysisk adresse-feltet under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi.

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt, i Sådan startes Apps.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg(netværksikonet) og skift Wi-Fi-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt, indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i Fysisk adresse-feltet under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi.

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt, i Sådan startes Apps.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg(netværksikonet) og skift Wi-Fi-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?.

- Kontroller, at godkendelsen (pardannelsen) mellem enheden og din VAIO-computer er udført korrekt.

  Nogle BLUETOOTH-enheder kræver en godkendelse (pardannelse), inden der oprettes forbindelse til en anden enhed. Udfør godkendelsesprocessen, inden der oprettes forbindelse til disse enheder.

- Kontroller, at din VAIO-computer tillader, at BLUETOOTH-enheder finder computeren.

  Vælg(pil) i meddelelsesområdet på skrivebordet, højreklik på(BLUETOOTH-ikonet), og vælg Åbn indstillinger for at åbne indstillingsvinduet.

  Vælg fanen Indstillinger og kontroller, at afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer er markeret.

  Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?

- Sørg for, at der højest er 10 meter mellem din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden.

  Hvis computeren er mere end 10 meter fra BLUETOOTH-enheden, er kommunikationen ikke mulig.

  Computeren kan muligvis ikke kommunikere med BLUETOOTH-enheden, selvom afstanden kun er 10 meter, på grund af forhindringer mellem enhederne, radiobølgernes kvalitet, det omgivende miljø, herunder vægge og vægmaterialer, eller de anvendte apps. I så fald skal du flytte computeren væk fra forhindringerne eller tættere på enheden.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er slået til på den enhed, du vil kommunikere med, og at enheden ikke er i strømbesparelsestilstand.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil kommunikere med.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Hvis den enhed, du vil kommunikere med, allerede kommunikerer med en anden BLUETOOTH-enhed, er det ikke sikkert, at du kan finde enheden, eller at enheden kan kommunikere med din VAIO-computer.

## Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?

- Dataoverførselshastigheden afhænger af forhindringer og/eller afstanden mellem de to enheder, radiobølgekvaliteten og enhedens konfiguration eller de anvendte apps.

  Flyt din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.

- Hvis den version af BLUETOOTH-standarden, som anvendes på den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, ikke er identisk med versionen på din VAIO-computer, kan kommunikationshastigheden blive langsommere.

- Hvis din VAIO-computer understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi, og følgende betingelser er opfyldt, kan der benyttes højhastighedskommunikation. Nogle BLUETOOTH-profiler understøtter imidlertid ikke højhastighedskommunikation.

  - Den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi.

  - Både Wi-Fi(R) (trådløst LAN) og BLUETOOTH-funktionerne er aktiveret på computeren.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?

- BLUETOOTH-funktionen kan muligvis ikke benyttes af en bruger med en standardbrugerkonto på din VAIO-computer.

  Log på computeren som en bruger med administrationsrettigheder.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?

- Hvis du skifter brugere uden at logge af systemet, vil BLUETOOTH-enhederne ikke fungere korrekt.

  Sørg for at logge af, inden du skifter brugere.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, og vælg derefter Pc og enheder og Bluetooth i venstre rude.

  Skift Bluetooth-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, og vælg derefter Pc og enheder og Bluetooth i venstre rude.

  Skift Bluetooth-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Kontroller BLUETOOTH-indstillingerne.

  Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd og Enheder og printere.

  Højreklik på computerikonet, og marker afkrydsningsfeltet Bluetooth-indstillinger og Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet.

  Du kan se, hvordan du åbner Kontrolpanel, i Åbning af Kontrolpanel.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?

- Der skelnes mellem store og små bogstaver i Windows-adgangskoden. Kontroller adgangskoden, og angiv den igen.

- Log på fra en brugerkonto, der har systemadministratorrettigheder, for at nulstille adgangskoden.

  - Hvis du glemmer alle adgangskoder til dine systemadministratorkonti, kan du ikke nulstille Windows-adgangskoderne. Du er nødt til at udføre en systemgenoprettelse. Se Om genoprettelse for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen Enter Onetime Password vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?

- Tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket. Genstart derefter computeren, og angiv den korrekte adgangskode.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så vær omhyggelig med at skrive de rigtige store og små bogstaver, når du angiver adgangskoden.

- Hvis du glemmer startadgangskoden, kan du ikke starte VAIO-computeren. Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren? for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oplade enheden, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning?

- Sørg for, at indstillingen for USB Charging er aktiveret. Se Opladning af en USB-enhed for at få flere oplysninger.

## Hvorfor kan jeg ikke skrive data til et hukommelseskort?

- Nogle hukommelseskort har en knap til en funktion, der forhindrer, at data bliver slettet eller overskrevet ved en fejltagelse. Sørg for, at denne knap er slået fra.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?

- Når VAIO-computeren kører på batteristrøm, reduceres CPU'ens klokfrekvens for at spare på strømmen, og det får computeren til at køre langsomt. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

## Hvad skal jeg gøre, hvis berøringsskærmen ikke fungerer korrekt? (Modeller udstyret med berøringsskærm)

- Sluk VAIO-computeren, og tænd den igen.

- Elektromagnetiske bølger kan få berøringsskærmen til ikke at fungere korrekt. Prøv disse forslag.

  - Flyt VAIO-computeren væk fra et fluorescerende lys eller en motor, der udsender elektromagnetiske bølger.

  - Tilslut vekselstrømsadapteren direkte til en stikkontakt eller anvend andre stikkontakter, hvis du bruger en stikdåse.

  - Fjern enhver USB-enhed eller -kabel, der er tilsluttet VAIO-computeren, hvis der er nogen.

- Sørg, hvis vekselstrømsadapteren har et stik med 3 ben, for at det er korrekt jordforbundet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan anvende NFC/Et tryk-funktioner?

- Før enheden, der understøtter NFC/Et tryk-funktioner så tæt hen til VAIO-computeren som muligt.

  Hvis NFC/Et tryk-funktioner stadigt ikke virker, skal du flytte enheden en anelse op eller ned eller separer enheden fra computeren i omkring 10 sekunder og berør computeren enheden igen.

- Sørg for at NFC/Et tryk-funktioner er aktiveret på den understøttede enhed.

  Det kan det være nødvendigt at ændre enhedsindstillingerne på den benyttede enhed. Du kan finde flere oplysninger i enhedens brugervejledning.

- Aktivér NFC/Et tryk-funktioner.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, og vælg Netværk og Flytilstand i venstre rude. Sluk Flytilstand og ændr NFC-indstillingen under Trådløse enheder til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Før ikke metalgenstande andre end understøttede enheder med NFC/Et tryk-funktioner tæt hen til VAIO-computeren.

- Berør ikke VAIO-computeren med mere end en understøttet enhed med NFC/Et tryk-funktioner på samme tid.

- Genstart, hvis NFC/Et tryk-funktioner stadigt ikke virker efter du har udført ovenstående handlinger, VAIO-computeren.

## Hvorfor viser det indbyggede digitale kompas ikke korrekt retning?

- Det indbyggede kompas virker ved at registrere en magnetisk retning. Stol ikke udelukkende på stedsoplysninger fra den indbyggede digitale kompas.

  Især på følgende steder kan nøjagtigheden af det digitale kompas let påvirkes af magnetisk interferens og fungerer muligvis ikke ordentligt.

  - I en elevator eller et rum bygget med jernholdige materialer, f.eks. jernrammer eller armeret beton

  - I nærheden af en struktur i armeret beton, f.eks. en gangbro eller en lufthavn eller togstation

  - I nærheden af eller inde i et tog eller en bil

  - I nærheden af en transformer på jorden eller højspændingsledninger

  - I nærheden af et metallisk produkt, f.eks. et skrivebord med metalramme eller møbler af metal

  - I nærheden af et materiale, der har en høj magnetisk interferens, såsom en magnet, en magnetisk holder, eller højttalere

- Kalibrering af det indbyggede kompas kan rette retningen. Se Bemærkninger om indbyggede følere for at få flere oplysninger.

## Hvorfor roterer computerskærmen ikke?

- Skærmrotationen kan blive deaktiveret.

  Åbn amuletter og vælgIndstillinger-amuletten og tjek skærmindstillingerne.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Skærmrotation er deaktiveret mens VAIO-computeren har oprettet forbindelse til en ekstern skærm.

  Hvis computeren opretter forbindelse til en ekstern skærm mens computeren anvendes i stående orientering, skifter computerskærmen automatisk til liggende (horisontal) orientering.

- Med LCD-skærmen hævet og tastaturet tilgængelig, er skærmrotation ikke tilgængelig.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og/eller udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvad skal jeg gøre, hvis mit spil ikke fungerer eller hele tiden går ned?

- Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser på spillets websted.

- Kontroller, om du har installeret den seneste skærmdriver.

- På nogle VAIO-computermodeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt, indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i Fysisk adresse-feltet under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi.

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt, i Sådan startes Apps.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg(netværksikonet) og skift Wi-Fi-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt, indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i Fysisk adresse-feltet under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi.

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt, i Sådan startes Apps.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg(netværksikonet) og skift Wi-Fi-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?.

- Kontroller, at godkendelsen (pardannelsen) mellem enheden og din VAIO-computer er udført korrekt.

  Nogle BLUETOOTH-enheder kræver en godkendelse (pardannelse), inden der oprettes forbindelse til en anden enhed. Udfør godkendelsesprocessen, inden der oprettes forbindelse til disse enheder.

- Kontroller, at din VAIO-computer tillader, at BLUETOOTH-enheder finder computeren.

  Vælg(pil) i meddelelsesområdet på skrivebordet, højreklik på(BLUETOOTH-ikonet), og vælg Åbn indstillinger for at åbne indstillingsvinduet.

  Vælg fanen Indstillinger og kontroller, at afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer er markeret.

  Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?

- Sørg for, at der højest er 10 meter mellem din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden.

  Hvis computeren er mere end 10 meter fra BLUETOOTH-enheden, er kommunikationen ikke mulig.

  Computeren kan muligvis ikke kommunikere med BLUETOOTH-enheden, selvom afstanden kun er 10 meter, på grund af forhindringer mellem enhederne, radiobølgernes kvalitet, det omgivende miljø, herunder vægge og vægmaterialer, eller de anvendte apps. I så fald skal du flytte computeren væk fra forhindringerne eller tættere på enheden.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er slået til på den enhed, du vil kommunikere med, og at enheden ikke er i strømbesparelsestilstand.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil kommunikere med.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Hvis den enhed, du vil kommunikere med, allerede kommunikerer med en anden BLUETOOTH-enhed, er det ikke sikkert, at du kan finde enheden, eller at enheden kan kommunikere med din VAIO-computer.

## Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?

- Dataoverførselshastigheden afhænger af forhindringer og/eller afstanden mellem de to enheder, radiobølgekvaliteten og enhedens konfiguration eller de anvendte apps.

  Flyt din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.

- Hvis den version af BLUETOOTH-standarden, som anvendes på den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, ikke er identisk med versionen på din VAIO-computer, kan kommunikationshastigheden blive langsommere.

- Hvis din VAIO-computer understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi, og følgende betingelser er opfyldt, kan der benyttes højhastighedskommunikation. Nogle BLUETOOTH-profiler understøtter imidlertid ikke højhastighedskommunikation.

  - Den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi.

  - Både Wi-Fi(R) (trådløst LAN) og BLUETOOTH-funktionerne er aktiveret på computeren.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?

- BLUETOOTH-funktionen kan muligvis ikke benyttes af en bruger med en standardbrugerkonto på din VAIO-computer.

  Log på computeren som en bruger med administrationsrettigheder.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?

- Hvis du skifter brugere uden at logge af systemet, vil BLUETOOTH-enhederne ikke fungere korrekt.

  Sørg for at logge af, inden du skifter brugere.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, og vælg derefter Pc og enheder og Bluetooth i venstre rude.

  Skift Bluetooth-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger.

  Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, og vælg derefter Pc og enheder og Bluetooth i venstre rude.

  Skift Bluetooth-indstillingen til Til.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Kontroller BLUETOOTH-indstillingerne.

  Åbn Kontrolpanel, og vælg Hardware og lyd og Enheder og printere.

  Højreklik på computerikonet, og marker afkrydsningsfeltet Bluetooth-indstillinger og Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet.

  Du kan se, hvordan du åbner Kontrolpanel, i Åbning af Kontrolpanel.

## Hvordan kan jeg geninstallere de oprindelige apps og drivere?

- Du kan gendanne de apps og drivere, der var forudinstalleret på systemet, ved hjælp af VAIO Care. Hvis du vil gendanne dem, skal du starte VAIO Care (Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care)) og derefter vælge Advanced Tools, Restore and recovery og Reinstall Applications and Drivers.

  Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan genoprette VAIO-computeren fra genoprettelsesområdet?

- Du skal genoprette VAIO-computeren ved hjælp af genoprettelsesmedierne, hvis du har brugt apps til at ændre genoprettelsesområdet, installeret et andet operativsystem eller formateret den indbyggede lagerenhed uden at bruge VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Hvis problemet fortsætter, kan du få yderligere hjælp på webstedet med VAIO-support.

## Hvordan kan jeg gendanne VAIO-computersystemets standardindstillinger?

- Du kan genoprette VAIO-computersystemet på to måder: Genoprettelse fra genoprettelsesmedier og Genoprettelse fra genoprettelsesområdet.

## Hvordan kan jeg oprette genoprettelsesmedier?

- Du kan oprette genoprettelsesmedier ved hjælp af VAIO Care. Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte/fuldføre genoprettelsesprocessen?

- Fjern alle unødvendige eksterne enheder fra VAIO-computeren.

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Kontroller genoprettelsesmediernes tilstand. Hvis du bruger optiske diske, skal du tjekke, om diskene er beskidte eller har skader. Hvis diskene ikke er rene, skal du rengøre dem og derefter prøve at genoprette VAIO-computeren igen.

  - Hvis du ikke kan genoprette din VAIO-computer fra genoprettelsesområdet, skal du genstarte computeren og prøve at foretage genoprettelsen fra genoprettelsesområdet igen eller bruge genoprettelsesmedierne.

  - Hvis du ikke kan genoprette din VAIO-computer ved hjælp af et optisk USB-drev eller et USB-flashdrev, skal du slutte drevet til en anden USB-port eller til en USB-port, der er kompatibel med USB 2.0-standarden (hvis den findes). Sluk derefter computeren, og prøv at genoprette den igen. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

- Hvis problemet fortsætter, kan du få yderligere hjælp på webstedet med VAIO-support.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oprette genoprettelsesmedier?

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Hent og installer de seneste opdateringer ved hjælp af VAIO Update. Se Brug af VAIO Update for at få flere oplysninger.

  - Genstart din VAIO-computer. Prøv derefter at oprette genoprettelsesmedierne igen.

  - Hvis der følger en vekselstrømsadapter med det eksterne optiske diskdrev, skal du slutte den til elnettet.

- Prøv andre pålidelige medier.

- Hvis problemet fortsætter, kan du få yderligere hjælp på webstedet med VAIO-support.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes)?

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Start VAIO Care for at søge efter en løsning. Se Sørg for, at din VAIO-computeren fungerer optimalt (VAIO Care) for at få flere oplysninger.

  - Gendan computerens systemfiler.

    Brug det gendannelsespunkt, som du oprettede, inden VAIO-computeren blev ustabil. Se Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

  - Hvis din VAIO-computer er blevet ustabil, efter du har installeret en app eller en softwaredriver, skal du fjerne app'en eller driveren.

  - Geninstaller de apps og drivere, der var forudinstalleret på VAIO-computeren, hvis disse apps eller drivere ikke fungerer korrekt. Se Hvordan kan jeg geninstallere de oprindelige apps og drivere? for at få flere oplysninger.

  - Gendan VAIO-computeren fra en sikkerhedskopi af systemafbildningen, hvis du har oprettet en sådan sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

- Hvis problemet fortsætter, skal du følge vejledningen i Sådan optimeres VAIO-computeren (Modeller med Optimer (Refresh)-funktion) for at installere operativsystemet igen.

  Hvis problemet fortsætter, efter du har optimeret din VAIO-computer, skal du følge vejledningen i Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at genoprette computeren.

  Computeren understøtter muligvis ikke optimeringsfunktionen, afhængigt af den model, du har valgt.

  - Opret genoprettelsesmedierne, hvis du ikke allerede har gjort det. Se Oprettelse af genoprettelsesmedier.

  - Husk at sikkerhedskopiere dine vigtige data, før du genopretter VAIO-computeren. Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

    #### Bemærk!

    - Når du genopretter VAIO-computeren, slettes alle data på den indbyggede lagerenhed.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes ikke)?

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Gendan computerens systemfiler.

    Brug det gendannelsespunkt, som du oprettede, inden VAIO-computeren blev ustabil. Se Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

  - Gendan VAIO-computeren fra en sikkerhedskopi af systemafbildningen, hvis du har oprettet en sådan sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

    De filer, du har oprettet eller ændret, efter du oprettede sikkerhedskopien af systemafbildningen, vil ikke blive gendannet.

    Disse filer skal sikkerhedskopieres med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Se Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

- Brug VAIO Hardware Diagnostics til at finde problemer på VAIO-computeren.

  - Med denne app kan du kontrollere, om computerhardwaren (CPU, hukommelseskortmodul og indbygget lagerenhed) skal udskiftes.

    Hvis du vil starte VAIO Hardware Diagnostics, skal du vælge Tools og VAIO Hardware Diagnostics i VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Følg vejledningen i Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at genoprette VAIO-computeren.

  - Hvis du ikke har sikkerhedskopieret dine data, skal du huske at sikkerhedskopiere dine vigtige data ved hjælp af VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, inden VAIO-computeren genoprettes. Se Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

    Hvis du har oprettet en sikkerhedskopi med sikkerhedskopieringsfunktionen i Windows, før VAIO-computeren blev ustabil, og du efterfølgende har oprettet eller ændret en fil, skal denne fil sikkerhedskopieres med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Bemærk!

  - Når du genopretter VAIO-computeren, slettes alle data på den indbyggede lagerenhed.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?

- Der skelnes mellem store og små bogstaver i Windows-adgangskoden. Kontroller adgangskoden, og angiv den igen.

- Log på fra en brugerkonto, der har systemadministratorrettigheder, for at nulstille adgangskoden.

  - Hvis du glemmer alle adgangskoder til dine systemadministratorkonti, kan du ikke nulstille Windows-adgangskoderne. Du er nødt til at udføre en systemgenoprettelse. Se Om genoprettelse for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen Enter Onetime Password vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?

- Tryk på og hold(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket. Genstart derefter computeren, og angiv den korrekte adgangskode.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så vær omhyggelig med at skrive de rigtige store og små bogstaver, når du angiver adgangskoden.

- Hvis du glemmer startadgangskoden, kan du ikke starte VAIO-computeren. Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren? for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computeren?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?

- Printeren skal være kompatibel med Windows, der er installeret på VAIO-computeren.

- Når du tilslutter en ny printer, skal du som det første konfigurere printerdriveren.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer printerdriveren på producentens eller i brugervejledningen, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printeren er konfigureret korrekt.

  Du kan finde oplysninger om printerindstillinger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printeren er tændt.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printerens strømkabel sidder korrekt i vekselstrømsadapteren, og at vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Kontroller, at printerens status viser, at den er tilsluttet eller klar til brug.

  Kontroller derefter, at printerindstillingerne er angivet korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Kontroller, at printeren er indstillet til Benyt som standardprinter.

  Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

- Kontroller, at printeren er tilsluttet netværket (LAN).

  Hvis printeren er tilsluttet netværket (LAN) direkte, skal du kontrollere, at routeren eller hubben er tændt.

  Hvis printeren er tilsluttet en printerserver, skal du sikre dig, at der ikke vises en fejlmeddelelse på printerserveren.

- Kontroller, at app'en fungerer korrekt.

  App'en understøtter muligvis ikke dit dokumentformat. I så fald vil dokumentet ikke blive udskrevet korrekt.

  Kontakt app-udgiveren eller producenten af printeren.

- Kontroller, at du har valgt den korrekte printerport til printeren.

  Du kan finde flere oplysninger om printerportens indstillinger i brugervejledningen, der fulgte med printeren, eller kontakt producenten.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke registrerer USB-enheden?

- Tjek om USB-enheden er tændt og tilsluttet strømforsyningen.

  - Hvis du bruger et digitalkamera, skal du kontrollere, om batteriet er opladet.

  - Hvis du bruger en printer, skal du kontrollere, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Du skal muligvis installere en USB-driver til USB-enheden, inden du tilslutter enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Prøv at bruge en anden USB-port på VAIO-computeren. USB-driversoftwaren kan være installeret til den specifikke port, du brugte, første gang enheden blev tilsluttet.

- Hvis du anvender en USB-hub, kan USB-enheden muligvis ikke benyttes pga. af en fejl i strømfordelingen. Det anbefales, at du slutter enheden direkte til VAIO-computeren uden en hub.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?

- Printeren skal være kompatibel med Windows, der er installeret på VAIO-computeren.

- Når du tilslutter en ny printer, skal du som det første konfigurere printerdriveren.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer printerdriveren på producentens eller i brugervejledningen, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printeren er konfigureret korrekt.

  Du kan finde oplysninger om printerindstillinger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printeren er tændt.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printerens strømkabel sidder korrekt i vekselstrømsadapteren, og at vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Kontroller, at printerens status viser, at den er tilsluttet eller klar til brug.

  Kontroller derefter, at printerindstillingerne er angivet korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Kontroller, at printeren er indstillet til Benyt som standardprinter.

  Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support).

- Kontroller, at printeren er tilsluttet netværket (LAN).

  Hvis printeren er tilsluttet netværket (LAN) direkte, skal du kontrollere, at routeren eller hubben er tændt.

  Hvis printeren er tilsluttet en printerserver, skal du sikre dig, at der ikke vises en fejlmeddelelse på printerserveren.

- Kontroller, at app'en fungerer korrekt.

  App'en understøtter muligvis ikke dit dokumentformat. I så fald vil dokumentet ikke blive udskrevet korrekt.

  Kontakt app-udgiveren eller producenten af printeren.

- Kontroller, at du har valgt den korrekte printerport til printeren.

  Du kan finde flere oplysninger om printerportens indstillinger i brugervejledningen, der fulgte med printeren, eller kontakt producenten.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke registrerer USB-enheden?

- Tjek om USB-enheden er tændt og tilsluttet strømforsyningen.

  - Hvis du bruger et digitalkamera, skal du kontrollere, om batteriet er opladet.

  - Hvis du bruger en printer, skal du kontrollere, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Du skal muligvis installere en USB-driver til USB-enheden, inden du tilslutter enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Prøv at bruge en anden USB-port på VAIO-computeren. USB-driversoftwaren kan være installeret til den specifikke port, du brugte, første gang enheden blev tilsluttet.

- Hvis du anvender en USB-hub, kan USB-enheden muligvis ikke benyttes pga. af en fejl i strømfordelingen. Det anbefales, at du slutter enheden direkte til VAIO-computeren uden en hub.