# Personal Computer VAIO Fit 11ASVF11N1

## Warum zeigt der integrierte digitale Kompass nicht die richtige Richtung an?

- Der integrierte digitale Kompass funktioniert über die Erkennung der magnetischen Ausrichtung. Sie sollten sich jedoch bei der Orientierung nicht allein auf die Informationen verlassen, die der integrierte digitale Kompass liefert.

  Die Genauigkeit des digitalen Kompasses kann leicht durch magnetische Störfelder beeinträchtigt werden, so dass der Kompass inbesondere an folgenden Standorten möglicherweise fehlerhaft arbeitet.

  - In einem Aufzug oder einem Raum, in dem eisenhaltige Materialien wie Eisengestelle oder Stahlbeton vorhanden sind

  - In der Nähe einer Struktur aus Stahlbeton, wie zum Beispiel einer Fußgängerbrücke oder einer Wartehalle in einem Flughafen oder Bahnhof

  - In der Nähe oder innerhalb von Zügen oder Autos

  - In der Nähe eines Bodentransformators oder von Hochspannungsleitungen

  - In der Nähe eines Metallgegenstands wie zum Beispiel einem Schreibtisch mit Metallgestell oder einem anderen Möbelstück aus Metall

  - In der Nähe von Materialien, die in hohem Maße magnetische Störungen verursachen, wie zum Beispiel Magnete, Magnethalter oder Lautsprecher

- Durch die Kalibrierung des integrierten digitalen Kompasses kann die Ausrichtung korrigiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinweise zu den integrierten Sensoren.

Zum Seitenanfang