# Computador pessoal VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## O que devo fazer se o indicador de alimentação piscar com a cor verde quando premir o botão de ligação mas o ecrã permanecer em branco?

- Certifique-se de que os controlos de brilho e contraste estão ajustados corretamente.

- É possível definir um ecrã externo como saída de imagem.

  Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter.

- Se estiver a utilizar um monitor externo, certifique-se de que está ligado a uma tomada de eletricidade e está ligado. Certifique-se de que os controlos de brilho e contraste estão ajustados corretamente.

  Consulte o manual fornecido com o monitor para obter informações sobre como alterar as definições.

- Prima as teclas Alt+F4 várias vezes para fechar a janela da aplicação.

  Pode ter ocorrido um erro da aplicação.

- Se o ecrã do computador continuar em branco após uns instantes, reinicie o computador VAIO seguindo sequencialmente os procedimentos indicados abaixo. Note que estes procedimentos poderão fazer com que os dados em que está a trabalhar fiquem danificados.

  - Desligue todos os dispositivos periféricos, como uma impressora ou um dispositivo USB, e o computador VAIO da rede, caso seja aplicável.

  - Mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos e certifique-se de que o indicador de alimentação está apagado. Em seguida, ligue novamente o computador VAIO.

- Se o problema persistir, mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos e certifique-se de que o indicador de alimentação está apagado. Desligue todos os cabos ligados ao computador VAIO, como o cabo do transformador, remova a bateria e aguarde cerca de cinco minutos. Em seguida, ligue novamente todos os cabos, dispositivos periféricos e a bateria e volte a ligar o computador.

- Se um módulo de memória adicional não estiver corretamente instalado, poderá não conseguir ligar o computador VAIO.

  A utilização de módulos de memória não especificados pela Sony ou a instalação incorreta de módulos de memória, poderá impedir o arranque do computador ou fazer com que este fique instável. Neste caso, volte a instalar o módulo de memória.

  Se utilizar um módulo de memória que não seja da marca Sony, contacte o distribuidor ou o fabricante do módulo de memória.

- Se o computador VAIO for transportado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for utilizado num local muito húmido, pode ocorrer condensação de humidade dentro do computador.

  Nesses casos, aguarde pelo menos uma hora antes de ligar o computador.

  Não utilize o computador em locais muito húmidos (com uma humidade relativa superior a 80%), porque poderá causar problemas no computador.

Ir para o início da página