# Calculator personalVAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Îndepărtarea acumulatorului

Îndepărtaţi acumulatorul din compartimentul computerului VAIO destinat acumulatorului.

1. Opriţi computerul VAIO, deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile de conectare şi închideţi capacul ecranului LCD.
2. Glisaţi comutatorul LOCK al acumulatorului în poziţia de deblocare.
3. Glisaţi şi ţineţi de clapeta RELEASE a acumulatorului (), puneţi vârful degetului sub clapa () de pe acumulator şi ridicaţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată.

4. Glisaţi acumulatorul în afara computerului VAIO.

#### Notă

- Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi acumulatorul în timp ce computerul VAIO este pornit sau se află în modul Repaus şi nu este conectat la adaptorul CA.

  Asiguraţi-vă că opriţi computerul înainte de a scoate acumulatorul.

În susul paginii

### Subiect asociat

- Note cu privire la utilizarea acumulatorului
- Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

În susul paginii