# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Miks on BLUETOOTH(R) ühendus aeglane?

- Andmeedastuskiirus oleneb kahe seadme vahelisest takistustest ja/või kaugusest, raadiolaine kvaliteedist ja seadme konfiguratsioonist või kasutatavatest rakendustest.

  Liigutage VAIO arvuti ja BLUETOOTH-seade teineteisele lähemale.

- Kui VAIO arvutis ja BLUETOOTH seadmes, millega soovite sidet luua, pole sama BLUETOOTH standardi versioon, võib side kiirus väheneda.

- Kui VAIO arvuti ühildub BLUETOOTH kiirtehnoloogiaga ja järgmised kaks tingimust on täidetud, on kiirside võimalik. Siiski ei pruugi mõned BLUETOOTH profiilid kiirsidet toetada.

  - BLUETOOTH seade, millega ühendust luua soovite, toetab BLUETOOTH kiirtehnoloogiat.

  - Arvutis on lubatud nii Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) kui ka BLUETOOTH funktsioonid.

Tagasi lehe algusesse