# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Teleri ühendamine HDMI-sisendpordiga

HDMI-sisendpordi kaudu saate VAIO arvuti HDMI-kaabliga (pole kaasas) teleriga ühendada.

Paigaldamise ja kasutamise kohta vaadake teavet teleri juhendist.

1. Ühendage teleri toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesaga ja lülitage teler sisse.
2. Ühendage HDMI-kaabli üks ots oma VAIO arvuti HDMI-väljundporti (Külgedel olevad osad ja juhtelemendid) ja teine ots teleriga.
3. Valige teleri sisendiks väline sisend.

   Teleris kuvatakse VAIO arvuti ekraanipilt.

#### Märkus

- HDMI-väljundpordi kuju oleneb ostetud mudelist. Kasutage VAIO arvutis kindlasti HDMI-väljundpordiga ühilduvat HDMI-kaablit.

- Kui kasutatakse muud seadmedraiverit kui Sony oma, ei kuvata pilti ega esitata heli. Kasutage värskendamiseks alati Sony seadmedraiverit.

- Heli kuulamiseks HDMI-väljundpordiga ühendatud seadmest peate muutma heli väljundseadet. Vt üksikasjalikke juhiseid jaotisest Heli väljundseadme muutmine.

#### Vihje

- HDMI-väljundport VAIO arvutil ühildub kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse (HDCP) standardiga ja võimaldab autoriõiguse kaitse eesmärgil krüptida digitaalvideo signaalide edastuskanalit, tänu millele saate vaadata suurt hulka autoriõigusega kaitstud ning kvaliteetset sisu.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Kuvarežiimide valimine
- Mitme kuvari funktsiooni kasutamine
- Ekraanipildi eraldusvõime (suuruse) muutmine
- HDMI-ga ühendatud seadmel ekraanipildi eraldusvõime (suuruse) muutmine

Tagasi lehe algusesse