# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Aku eemaldamine

Eemaldage aku VAIO arvuti akukambrist.

1. Lülitage VAIO arvuti välja, eemaldage toitejuhe ja kõik ühenduskaablid ning sulgege LCD-ekraan.
2. Lükake aku lüliti LOCK avatud asendisse.
3. Lükake ja hoidke aku riivi RELEASE (), pange sõrm aku all oleva aasa () taha ja tõstke akut noolega näidatud suunas.

4. Lükake aku VAIO arvutist välja.

#### Märkus

- Kui VAIO arvuti on sisse lülitatud või unerežiimis ega ole vahelduvvoolu adapteriga ühendatud, kaotate aku eemaldamisel kõik salvestamata andmed.

  Lülitage arvuti enne aku eemaldamist välja.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Märkused aku kasutamise kohta
- VAIO arvuti oleku juhtimine (Unerežiim/väljalülitamine)

Tagasi lehe algusesse