# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Mälumoodulite lisamine ja eemaldamine

Kui tahate programmide korraga kasutamisel arvutit kiiremaks muuta või jõudlust parandada, paigaldage mälu suurendamiseks valikulised mälumoodulid.

Enne arvutile mälu lisamist vaadake jaotist Märkused mälumoodulite lisamise ja eemaldamise kohta.

Kui installite mälumoodulid kahte või enamasse pesasse, lubatakse jõudluse parandamiseks kahe kanali režiim.

Arvutisse paigaldatud mooduli tüüp ja mälu hulk olenevad mudelist.

1. Lülitage oma VAIO arvuti ja välisseadmed välja, eemaldage toitejuhe, kõik ühenduskaablid ning aku.

   Teavet aku eemaldamise kohta leiate jaotisest Aku eemaldamine.

2. Oodake veidi, kuni VAIO arvuti jahtub.

   VAIO arvuti sisemised osad võivad vahetult pärast väljalülitamist kuumad olla. Olge ettevaatlik, et te VAIO arvuti osadelt sellises olekus käsitsedes põletada ei saaks.

3. Pange puhas riidetükk tasasele pinnale ja VAIO arvuti selle peale, nagu on allpool näidatud. Mälumooduli kambri katte avamiseks keerake kruvid ristpeakruvikeerajaga lahti.

   Kruvide asukohad on alloleval joonisel joontega tähistatud.

   Mõnel mudelil on mälumooduli kambri kattel kasutatud küljespüsivaid kruvisid, mida ei saa katte küljest eemaldada.

   Katte all on mälumoodul kaetud kaitsekattega. Tõstke katet mälumooduli paigaldamise/eemaldamise ajal.

   Olge ettevaatlik, et te ei tõstaks katet nii palju, et see lahti tuleb või tagasi keerdub.

4. Staatilise elektri eemaldamiseks puudutage välist metalleset.

   Ärge puudutage VAIO arvuti sees olevaid metallosi.

5. Kui ükski pesa ei ole vaba, eemaldage üks installitud mälumoodul. Tõmmake riividest noolega näidatud suunas, et moodul nurga all (1) välja tuleks, seejärel tõmmake moodulit nooltega näidatud suunas (2).

6. Võtke uus mälumoodul antistaatilisest kotist välja.
7. Hoidke mälumoodulit servadest ja viige see pesasse otsklemmiga allpool ning joondage mooduli sälk pesas oleva väikese väljaulatuva osaga.

8. Hoidke mälumoodulit servadest ja lükake sisse, kuni see paigale klõpsatab, nagu on näidatud joonisel.

   Pesa mõlemal küljel olevad riivid klõpsatavad paigale, et moodulit kinni hoida. Ärge puudutage ühtegi mälumooduli mikroskeemi (mustad osad).

9. Pange mälumooduli kambri kate tagasi ja kinnitage kruvidega, mille te 3. toimingus eemaldasite.
10. Paigaldage aku ja ühendage kõik 1. toimingus eemaldatud ühenduskaablid ja välisseadmed. Seejärel lülitage arvuti sisse.
11. Kontrollige, kas süsteemimälu arv on õigesti muutunud.

    Kui süsteemimälu näitab õiget arvu, siis mooduli paigaldamine õnnestus.

    Süsteemiteabe kontrollimiseks vt jaotist Süsteemiteabe vaatamine.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Märkused mälumoodulite lisamise ja eemaldamise kohta

Tagasi lehe algusesse