# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Išorinio disko prijungimas

Prie VAIO kompiuterio USB prievado prijunkite išorinį diską arba standųjį diską.

1. Prijunkite išorinio disko maitinimo laidą prie kintamosios srovės lizdo ().
2. Vieną USB kabelio galą () (nepridedama) prijunkite prie USB prievado (), o kitą – prie išorinio disko.

   Informaciją apie USB įrenginių prijungimą žr. USB įrenginio prijungimas.

#### Pastaba

- Išorinį diską būtinai prijunkite prie maitinimo šaltinio, naudodami kintamosios srovės adapterį (jei pridedama).

#### Patarimas

- Gali reikėti įdiegti tvarkyklę, atsižvelgiant į naudojamą išorinį diską.

  Be to, išorinio disko prijungimo ir naudojimo procedūros skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą diską. Daugiau informacijos žr. su išoriniu disku pateiktame vadove.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- USB įrenginio prijungimas

Eiti į puslapio viršų