# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Šoninės dalys ir valdikliai

Aprašomos VAIO kompiuterio šonuose esančių elementų, pvz., jungčių prievadų, funkcijos.

1. Saugos lizdas

2. DC IN prievadas (Maitinimo šaltinio prijungimas)

3. Oro išleidimo anga

4. LAN prievadas (Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį (modeliai su LAN prievadu))

5. HDMI išvesties prievadas (Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą)

6. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

   Prijungus prie USB prievado galima naudotis USB krovimo funkcija. Daugiau informacijos žr. USB įrenginio įkrovimas.

7. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

8. Mikrofono lizdas (Išorinio mikrofono prijungimas (modeliai su mikrofono lizdu))

9. Ausinių lizdas (Išorinių garsiakalbių arba ausinių prijungimas)

1. 2 USB prievadai (USB įrenginio prijungimas)

2. Optinių diskų įrenginys (Disko įdėjimas (modeliai su optinių diskų įrenginiu))

3. Disko išstūmimo mygtukas (Disko įdėjimas (modeliai su optinių diskų įrenginiu))

4. Išstūmimo anga

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Priekinės dalys ir valdikliai
- Apatinės dalys ir valdikliai

Eiti į puslapio viršų