# Компютър VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Поставяне на диск (за модели, оборудвани с оптично дисково устройство)

Поставяне на диск във включен компютър VAIO.

1. Натиснете бутона за изваждане на устройството.

   Тавата на устройството се плъзга навън.

2. Поставяне на диск в компютър VAIO.

   Придържайте дъното на тавата на устройството с една ръка, поставете диска в средата на тавата на устройството, след което внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място. Ако дискът не е поставен правилно при затваряне на тавата на устройството, възможно е устройството да не може да се отваря повече.

   Поставете диска с етикета насочен нагоре.

3. Затворете тавата на устройството, като я натиснете внимателно навътре.

#### Забележка

- Не упражнявайте натиск върху тавата на устройството при поставяне на диск.

Обратно в началото на страницата

### Сродна тема

- Изваждане на диск (за модели, оборудвани с оптично дисково устройство)
- Поддържани дискове (за модели, оборудвани с оптично дисково устройство)
- Относно регионалните кодове (за модели, оборудвани с оптично дисково устройство)

Обратно в началото на страницата