# Персональний комп'ютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Вставлення диска (для моделей, оснащених оптичних дисководом)

Вставте диск в увімкнутий комп’ютер VAIO.

1. Натисніть кнопку виймання диска.

   Висунеться лоток дисковода.

2. Вставте диск у комп’ютер VAIO.

   Тримаючи лоток дисковода за його нижню частину однією рукою, розмістіть диск по центру лотка й обережно притисніть його, щоб він із клацанням зафіксувався на місці. Якщо диск не встановлено належним чином під час закривання лотка дисковода, можуть виникнути труднощі з відкриванням лотка.

   Встановлюйте диск стороною з маркуванням догори.

3. Закрийте лоток дисковода, плавно посунувши його.

#### Примітка

- Не тисніть на лоток дисковода під час вставлення диска.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Виймання диска (для моделей, оснащених оптичних дисководом)
- Підтримувані диски (для моделей, оснащених оптичним дисководом)
- Про коди регіонів (для моделей, оснащених оптичних дисководом)

До початку сторінки