# Персональний комп'ютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Додавання та видалення модулів пам’яті

Щоб підвищити швидкість роботи комп’ютера або покращити ефективність виконання кількох програм водночас, розширте обсяг пам’яті, установивши додаткові модулі пам’яті.

Перш ніж оновлювати пам’ять комп’ютера, перегляньте інформацію в розділі Відомості про додавання та видалення модулів пам’яті.

Якщо встановити модулі пам’яті у два гнізда й більше, для підвищення ефективності ввімкнеться двоканальний режим.

Тип модуля та обсяг пам’яті, які встановлюються на комп’ютер, залежать від моделі.

1. Вимкніть комп’ютер VAIO та периферійні пристрої, від’єднайте шнур живлення й усі кабелі підключення, вийміть акумулятор.

   Відомості про те, як виймати акумуляторну батарею, див. у розділі Виймання акумуляторної батареї.

2. Зачекайте, доки комп’ютер VAIO охолоне.

   Відразу після вимкнення комп’ютера VAIO його внутрішні деталі можуть бути гарячими. У такому випадку будьте обережні під час роботи з комп’ютером VAIO, щоб уникнути опіків.

3. Розмістіть на пласкій рівній поверхні чисту тканину, покладіть на неї комп’ютер VAIO, як показано на ілюстрації нижче. Викрутіть гвинти за допомогою хрестовидної викрутки та зніміть кришку відділення для модуля пам’яті.

   Розташування гвинтів указано стрілками на ілюстрації нижче.

   У деяких моделях кришку відділення для модуля пам’яті закріплено невипадними гвинтами, які не можна від’єднати від кришки.

   Захисна прокладка захищає модуль пам’яті під кришкою. Під час установлення або виймання модуля пам’яті піднімайте прокладку.

   Піднімайте прокладку обережно, щоб не від’єднати й не загнути її.

4. Торкніться зовнішнього металевого предмета, щоб зняти електростатичний заряд.

   Не торкайтеся металевих деталей усередині комп’ютера VAIO.

5. Якщо всі гнізда зайняті, вийміть один з установлених модулів пам’яті. Потягніть засувки в напрямку стрілок, щоб підняти модуль під кутом (1), а потім витягніть його в напрямку, указаному стрілкою (2).

6. Вийміть новий модуль пам’яті з антистатичної упаковки.
7. Тримаючи модуль пам’яті за краї, вставте його в гніздо контактами вниз. Виїмка на модулі має суміститися з невеликим виступом у гнізді.

8. Тримаючи модуль пам’яті за краї, проштовхніть його, щоб він із клацанням зафіксувався на місці, як показано на ілюстрації.

   Засувки з обох боків гнізда клацнуть, зафіксувавши положення модуля. Не торкайтеся мікросхем (чорних елементів) на модулі пам’яті.

9. Установіть кришку відділення для модуля пам’яті на місце й закріпіть її гвинтами, які було вийнято на кроці 3.
10. Установіть акумулятор, під’єднайте всі кабелі підключення та периферійні пристрої, які ви від’єднали на кроці 1, і ввімкніть комп’ютер.
11. Переконайтеся, що обсяг системної пам’яті відповідно змінився.

    Якщо обсяг системної пам’яті відповідний, модуль пам’яті встановлено успішно.

    Щоб перевірити відомості про систему, див. розділ Перегляд відомостей про систему.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Відомості про додавання та видалення модулів пам’яті

До початку сторінки