#

# Personālais dators VAIO Fit 11ASVF11N1

## Lietošanas pamācība

### Windows 8: pamatinformācija

#### Lietotāja konts

- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu
- Par lietotāja kontu tipiem

#### Barošana

- Miega režīma aktivizēšana, izslēgšana vai restartēšana
- Miega režīma izmantošana
- VAIO datora restartēšana
- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

#### Displejs

- Darbvirsma atvēršana
- Satura meklēšana
- Lietojumprogrammu saraksta atvēršana
- Par ekrānu un izvēlni Sākums

#### Internets

- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

#### Parole

- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu
- Par lietotāja kontu tipiem

#### Programmas

- Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem
- Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām
- Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana
- Lietojumprogrammu aizvēršana
- Sadaļas Programmas startēšana
- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals
- Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

#### Windows

- Windows palīdzība un atbalsts atvēršana
- Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

#### Izvēlne

- Vadības panelis atvēršana
- Viedpogu sadaļas atvēršana
- Darbvirsma atvēršana
- Satura meklēšana
- Lietojumprogrammu saraksta atvēršana
- Par ekrānu un izvēlni Sākums

#### Windows 8

- Miega režīma izmantošana
- VAIO datora restartēšana
- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

#### Veikals

- Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem
- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

#### Palīdzība un atbalsts

- Windows palīdzība un atbalsts atvēršana
- Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

### Detaļu apraksts

#### VAIO dators

- Aizmugures daļas un vadīklas
- Priekšpuses daļas un vadīklas
- Sānu daļas un vadīklas
- Apakšpuses daļas un vadīklas

### Iestatīšana

#### VAIO dators

- Komplektācijas elementu pārbaude
- Par LCD ekrāna rotāciju
- VAIO datora lietošana režīmā Skatījuma režīms
- VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms
- Atbilstošas darba vides izveide

#### Barošana

- Akumulatora lādēšana
- VAIO datora ieslēgšana
- Pievienošana strāvas avotam
- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

#### Akumulators

- Piezīmes par akumulatora lietošanu
- Akumulatora lādēšana

#### Displejs

- Par LCD ekrāna rotāciju
- VAIO datora lietošana režīmā Skatījuma režīms
- VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms

#### Komplekta sastāvdaļas

- Komplektācijas elementu pārbaude

#### Skārienpanelis

- VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms

#### Windows 8

- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

### Tīkls/internets

#### Internets

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
- Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana
- Par tīklu (LAN)

#### LAN

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Par tīklu (LAN)

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

#### Programmas

- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

#### Veikals

- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

### Savienojumi

#### Barošana

- Pievienošana strāvas avotam

#### Displejs

- Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli
- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Piezīmes par LCD ekrānu

#### HDMI

- Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli
- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

#### Perifērijas ierīce

- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Piezīmes par LCD ekrānu
- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### CD/DVD/BD

- Ārējā diskdziņa pievienošana

#### Audio

- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana
- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### Skaļruņi

- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

#### Austiņas

- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

#### Optiskā digitālā izvade

- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### Internets

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana
- Par tīklu (LAN)

#### LAN

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Par tīklu (LAN)

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

#### BLUETOOTH

- Par BLUETOOTH(R) drošību
- Piezīmes par BLUETOOTH(R) funkcijas lietošanu
- Par BLUETOOTH(R) funkciju
- Saziņa ar citu BLUETOOTH(R) ierīci, piemēram, peli
- BLUETOOTH(R) saziņas apturēšana

#### USB

- USB ierīces uzlāde
- USB ierīces pievienošana

### Iestatījumi

#### Lietotāja konts

- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

#### VAIO dators

- Par pogu ASSIST
- Sistēmas informācijas skatīšana
- VAIO datora pielāgošana
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm
- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana
- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)
- VAIO datora atjaunināšana

#### Barošana

- Piezīmes par miega režīmu
- Enerģijas plāna izvēle
- Piezīmes par strāvas avota lietošanu
- Miega režīma izmantošana

#### Displejs

- LCD ekrāna spilgtuma mainīšana
- Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli
- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Piezīmes par LCD ekrānu
- Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana
- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Par iebūvētajiem sensoriem
- Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem
- Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana

#### HDMI

- Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli
- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

#### Perifērijas ierīce

- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Piezīmes par LCD ekrānu
- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### CD/DVD/BD

- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

#### Audio

- Skaļruņu skaļuma regulēšana
- Skaļuma regulēšana operētājsistēmā Windows
- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Mikrofona skaļuma regulēšana
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru
- Optimizētas skaņas atskaņošana jūsu VAIO datorā, izmantojot režīmu ClearAudio+

#### Skaļruņi

- Skaļruņu skaļuma regulēšana
- Optimizētas skaņas atskaņošana jūsu VAIO datorā, izmantojot režīmu ClearAudio+

#### Mikrofons

- Mikrofona skaļuma regulēšana

#### Optiskā digitālā izvade

- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### Poga

- Par pogu ASSIST

#### Atkopšana

- Par pogu ASSIST

#### Tastatūra

- Tastatūras izgaismojums iestatījumu maiņa (ar tastatūras izgaismojuma funkciju aprīkotiem modeļiem)

#### Skārienpaliktnis

- Žestu funkcijas iespējošana/atspējošana
- Skārienpaliktņa iespējošana/atspējošana
- Skārienpaliktņa lietošana
- Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana

#### Kamera

- Iebūvētā kameras lietošana

#### Internets

- Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

#### Parole

- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu
- Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana
- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- Ieslēgšanas paroles dzēšana

#### Atmiņas modulis

- Sistēmas informācijas skatīšana

#### BIOS

- Par pogu ASSIST
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm
- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- Ieslēgšanas paroles dzēšana

#### Tehniskais atbalsts

- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana
- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)
- VAIO datora atjaunināšana

#### Skārienpanelis

- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Sensors

- Par iebūvētajiem sensoriem
- Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem

#### Drošība

- VAIO datora atjaunināšana

#### Izvēlne

- Vadības panelis atvēršana

#### Windows 8

- Miega režīma izmantošana

### Dublēšana/atkopšana

#### VAIO dators

- Par pogu ASSIST
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm
- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD

- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

#### Poga

- Par pogu ASSIST

#### Atkopšana

- Par pogu ASSIST
- Atkopšana no atkopšanas apgabala
- VAIO datora atsvaidzināšana (modeļos, kuros tiek atbalstīta atsvaidzināšanas funkcija)
- Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā
- Atkopšana no atkopšanas datu nesēja
- Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude
- Par atkopšanu
- Atkopšanas datu nesēja izveide
- Piezīmes par atkopšanu

#### BIOS

- Par pogu ASSIST
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

#### Dublējums

- Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows
- Par dublēšanu
- Par dublēšanas tipiem
- Atjaunošanas punkta izveide
- Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows
- Datu atjaunošana ar VAIO Data Restore Tool

#### Tehniskais atbalsts

- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

#### Iebūvētā atmiņas ierīce

- Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā
- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)
- Nodalījumu izveide
- Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude

#### Nodalījums

- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)
- Nodalījumu izveide

#### Atsvaidzināt

- VAIO datora atsvaidzināšana (modeļos, kuros tiek atbalstīta atsvaidzināšanas funkcija)
- Par atkopšanu

### Drošība

#### VAIO dators

- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana
- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

#### Internets

- Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

#### Parole

- Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana
- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- Ieslēgšanas paroles dzēšana

#### BIOS

- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- Ieslēgšanas paroles dzēšana

#### Tehniskais atbalsts

- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana
- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

### Citas darbības

#### Barošana

- Par miega režīmu
- Miega režīma izmantošana
- Akumulatora lādēšana
- VAIO datora ieslēgšana
- Uzlādes indikatora statusu saraksts
- VAIO datora restartēšana
- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)
- Iestatījumu maiņa hibernācijas režīmam zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā

#### Akumulators

- Akumulatora uzlādes kapacitātes pārbaudīšana
- Par miega režīmu
- Akumulatora lādēšana
- Uzlādes indikatora statusu saraksts
- Akumulatora kalpošanas laika paildzināšana
- Akumulatora kalpošanas laika pagarināšana
- Iestatījumu maiņa hibernācijas režīmam zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā

#### Displejs

- Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Tastatūra

- Kombinācijas un funkcijas ar taustiņu Fn
- Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Skārienpaliktnis

- Skārienpaliktņa lietošana

#### Kamera

- Piezīmes par iebūvēto kameru
- Iebūvētā kameras lietošana
- Satura skenēšana (VAIO Scan)

#### USB

- USB ierīces uzlāde
- USB ierīces pievienošana

#### Atmiņas karte

- Piezīmes par SD atmiņas karšu lietošanu
- SD atmiņas karšu izņemšana
- SD atmiņas karšu ievietošana

#### Iebūvētā atmiņas ierīce

- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)
- Nodalījumu izveide

#### Skārienpanelis

- Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Nodalījums

- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)
- Nodalījumu izveide

#### NFC/Viena skāriena funkcijas

- Piezīmes par funkcijām – NFC/Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Par NFC (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Par funkcijām – Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Funkciju NFC/Viena skāriena funkcijas atspējošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- NFC/Viena skāriena funkcijas lietošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Mūzikas atskaņošana, pieskaroties NFC/Viena skāriena funkcijas Jūsu VAIO datorā atbalstītā ierīce (Viena skāriena klausīšanās) (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Viena skāriena klausīšanās savienojuma pārtraukšana (Viena skāriena klausīšanās) (NFC atbalstītajiem modeļiem)

#### Windows

- Windows palīdzība un atbalsts atvēršana
- Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

#### Windows 8

- Miega režīma izmantošana
- VAIO datora restartēšana
- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

#### Palīdzība un atbalsts

- Windows palīdzība un atbalsts atvēršana
- Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

#### Pildspalva

- Datora ekrānā parādītā attēla apgriešana (VAIO Clip)
- Piezīmju veikšanas lietojumprogrammas (VAIO Paper) startēšana
- Pildspalvas baterijas nomaiņa
- Pildspalvas lietošana

### Paziņojumi

#### Vispirms izlasiet šo informāciju

- Par šo rokasgrāmatu

#### VAIO dators

- Komplektācijas elementu pārbaude
- Atbilstošas darba vides izveide
- VAIO datora atjaunināšana

#### Apkope un uzturēšana

- VAIO datora un LCD ekrāna tīrīšana

#### Svarīgs paziņojums

- Rīcība ar iebūvēto atmiņas ierīci
- Par starptautisko ENERGY STAR(R) programmu
- Par programmatūras licenci
- Preču zīmes
- Drošības informācija

#### Tehniskais atbalsts

- Biežāk izplatīto VAIO datora problēmu risināšana
- Par tiešsaistes atbalsta vietni
- VAIO datora atjaunināšana

#### Produkta reģistrācija

- Par tiešsaistes atbalsta vietni

#### Komplekta sastāvdaļas

- Komplektācijas elementu pārbaude

#### Drošība

- VAIO datora atjaunināšana

## Problēmu novēršana

### Aparatūra

#### Barošana

- Kādēļ VAIO dators tiek automātiski izslēgts?
- Kādēļ, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ziņojums un neizdodas startēt operētājsistēmu Windows?
- Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar izslēgt?
- Kā rīkoties, ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas iedegas zaļais strāvas padeves indikators, bet ekrānā joprojām nekas nav redzams?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas vai nedarbojas ieslēgšanas/izslēgšanas poga (uzlādes indikators ātri mirgo)?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas (strāvas padeves indikators neiedegas zaļā krāsā)?
- Kā rīkoties, ja, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode)?
- Kā rīkoties, ja hibernācijas režīms nav pieejams vai ja VAIO dators nepārslēdzas hibernācijas režīmā?
- Kā rīkoties, ja VAIO datoru un tastatūras un skārienpaliktņa vadību nevar pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā?

#### Akumulators

- Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?
- Kā rīkoties, ja akumulators nav pilnībā uzlādēts?
- Kā rīkoties, ja akumulators nedarbojas pareizi?

#### Displejs

- Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek pareizi parādīti krāsu gradienti?
- Kādēļ datora ekrāns netiek pagriezts?
- Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek rādīts video?
- Kā rīkoties, ja video netiek atskaņots vienmērīgi?
- Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?
- Kā mainīt LCD ekrāna spilgtumu?
- Kā rīkoties, ja atsevišķi vienumi neietilpst datora ekrānā?
- Kā rīkoties, ja ārējā displejā vai televizora ekrānā netiek rādīts attēls?
- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?
- Kādēļ LCD ekrāna spilgtums automātiski mainās?
- Kā rīkoties, ja datora ekrānā nekas netiek rādīts?
- Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?
- Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?
- Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?
- Kā rīkoties, ja datora ekrāns mirgo vai kļūst balts? (modeļiem ar Intel grafikas paātrinātāju)
- Kā rīkoties, ja skārienekrāns nedarbojas pareizi? (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### HDMI

- Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?

#### Audio

- Kā rīkoties, ja no skaļruņiem vai austiņām nav dzirdama skaņa?
- Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?
- Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?
- Kā rīkoties, ja video vai audio atskaņošanas laikā rodas skaņas pārrāvumi?
- Kā rīkoties, ja no digitālās izvades portam, piemēram, HDMI izvades portam, pievienotas digitālās audio ierīces nav dzirdama skaņa?

#### Mikrofons

- Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?
- Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?

#### Tastatūra

- Kā rīkoties, ja kursors nekustas?
- Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?
- Kā rīkoties, ja, izmantojot tastatūru, nevar ievadīt noteiktas rakstzīmes?
- Kā rīkoties, ja tastatūras konfigurācija nav pareiza?

#### Skārienpaliktnis

- Kā atspējot skārienpaliktni?
- Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?
- Kā rīkoties, ja kursors nekustas?
- Kā izvairīties no nejaušas noklikšķināšanas, ko izraisa viegla pieskaršanās skārienpaliktnim?
- Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?

#### Kamera

- Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?
- Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?
- Kādēļ uzņemtajiem attēliem ir zema kvalitāte?
- Kādēļ, saņemot signālu no iebūvētās kameras, rodas īslaicīgas aiztures?
- Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?

#### LAN

- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

#### Wi-Fi

- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

#### BLUETOOTH

- Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?
- Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?
- Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?
- Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?
- Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?

#### Parole

- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?
- Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?
- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

#### BIOS

- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

#### USB

- Kā rīkoties, ja, pievienojot ierīci USB portam, kas atbalsta USB lādēšanu, ierīci nevar uzlādēt?

#### Atmiņas karte

- Kādēļ atmiņas kartē nevar ierakstīt datus?

#### Programmatūra

- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

#### Dators

- Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?

#### Skārienpanelis

- Kā rīkoties, ja skārienekrāns nedarbojas pareizi? (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### NFC/Viena skāriena funkcijas

- Kā rīkoties, ja nevar izmantot NFC/Viena skāriena funkcijas?

#### Sensors

- Kādēļ iebūvētais digitālais kompass nerāda pareizu virzienu?
- Kādēļ datora ekrāns netiek pagriezts?

### Programmas

#### Displejs

- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

#### Programmatūra

- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?
- Kā rīkoties, ja spēļu lietojumprogramma nedarbojas vai tajā regulāri notiek avārijas?

### Tīkls/internets

#### LAN

- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

#### Wi-Fi

- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

#### BLUETOOTH

- Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?
- Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?
- Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?
- Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?
- Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?

### Dublēšana/atkopšana

#### Atkopšana

- Kā pārinstalēt oriģinālās lietojumprogrammas un draiverus?
- Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar atkopt no atkopšanas apgabala?
- Kā atjaunot VAIO datora sistēmu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem?
- Kā izveidot atkopšanas datu nesēju?
- Kā rīkoties, ja nevar startēt vai pabeigt atkopšanas procesu?
- Kā rīkoties, ja nevar izveidot atkopšanas datu nesēju?
- Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (tiek startēta operētājsistēma Windows)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (netiek startēta operētājsistēma Windows)?

### Drošība

#### Parole

- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?
- Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?
- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

#### BIOS

- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

### Perifērijas ierīces

#### USB

- Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

#### Printeris

- Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals.

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Konti un Jūsu konts.
4. Atlasiet opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārtraukt savienojumu, nevis opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.

- Ja esat aizmirsis Microsoft kontu paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Par lietotāja kontu tipiem

Operētājsistēmā Windows 8 ir pieejami divi lietotāja kontu tipi: lokāls konts un Microsoft konts.

#### Lokāls konts

Lokāls konts tiek izveidots, iestatot jūsu VAIO datorā lietotājvārdu un paroli. Tā kā ir paredzēts, ka viens lokālais konts tiek izmantots vienā datorā, vienu kontu nevar koplietot vairākos datoros.

#### Padoms

- Lokālam kontam var iestatīt paroli pēc izvēles. Ja esat aizmirsis savu lokālā konta paroli, atkopiet VAIO datoru.

#### Microsoft konts

Microsoft kontam piekļūst, ievadot e-pasta adresi un paroli, lai pierakstītos Microsoft pakalpojumos. Tā kā Microsoft kontu var iestatīt katram lietotājam, jūs varat koplietot vienu un to pašu kontu vairākos datoros. Lai lejupielādētu lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals, jāpārslēdzas no lokālā konta uz Microsoft kontu.

#### Padoms

- Microsoft kontā nepieciešams iestatīt paroli. Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Miega režīma aktivizēšana, izslēgšana vai restartēšana

Jūs varat pārslēgt VAIO datoru miega režīmā vai izslēgt/restartēt datoru, izpildot šos soļus.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. AtlasietIzslēgt un Miega režīms, Izslēgt vai Restartēt.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. AtlasietIzslēgt un Miega režīms.

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas izslēdzas, kad dators tiek pārslēgts miega režīmā (ar noklusējuma iestatījumu).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šāda rīcība izdzēsīs visu nesaglabāto informāciju.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izslēdzies.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators tiek automātiski pārslēgts miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, ja izmantojat maiņstrāvas padevi.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt) (ar noklusējuma iestatījumu).

  - Aizveriet LCD ekrānu. Dators tiks pārslēgts miega režīmā pēc dažām sekundēm.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Restartēt.
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Izslēgt.

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

   Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, pirms aizverat LCD ekrānu.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt, turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Darbvirsma atvēršana

Jūs varat piekļūt darbvirsmai no īsinājumrūtiņas, tāpat kā lietojumprogrammai. Atveriet darbvirsmu, izpildot turpmākās instrukcijas.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Darbvirsma. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

## Satura meklēšana

Lietojot viedpoguMeklēšana, ir iespējams meklēt failus, iestatījumus vai tīmekļa saturu.

Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

1. Meklēšanas lodziņā ierakstiet atslēgvārdu (piem., Windows).

2. Meklēšanas rezultātos atlasiet vēlamo ikonu vai failu.

#### Padoms

- Lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus, varat atlasīt meklēšanas mērķi.

## Lietojumprogrammu saraksta atvēršana

Instalēto lietojumprogrammu sarakstu (ekrāns Programmas) ir iespējams atvērt VAIO datorā.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Ekrānā Sākums pavelciet uz augšu.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Ekrāna Sākums apakšējā kreisā stūrī noklikšķiniet uzikonas.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie ekrāna Sākums. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas ekrānā Programmas un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

- Ekrāna Programmas augšējā labā stūra meklēšanas lodziņā varat meklēt lietojumprogrammas. Ja instalētas daudzas lietojumprogrammas, meklēšanu ieteicams veikt, izmantojot meklēšanas lodziņu.

## Par ekrānu un izvēlni Sākums

Te var pievienot saīsnes uz lietojumprogrammām, darbvirsmu un vietnēm, kuras izmantojat biežāk.

### Pārskats

1. Elementi

   Izvēlieties īsinājumrūtiņu lietojumprogrammas startēšanai un personalizējiet ekrānu Sākums, pievienojot un pārkārtojot īsinājumrūtiņas.

2. Viedpogas

   Meklējiet lietojumprogrammas un failus, kopīgojiet saturu, atskaņojiet saturu citās ierīcēs vai izdrukājiet to un iestatiet VAIO datoru.

### Ekrāna Sākums atvēršana

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Atveriet viedpogu sadaļu un pieskarieties viedpogasSākums. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Atveriet viedpogu sadaļu un noklikšķiniet uz viedpogasSākums. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Tastatūras vadība

Nospiediet taustiņu(Windows).

#### Padoms

- Darbvirsmā var atvērt ekrānu Sākums, apakšējā kreisā stūra izvēlnē atlasot(Sākums).

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals.

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals, ir nepieciešams Microsoft kontu.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

   Pēc tam, kad instalācija ir pabeigta, ekrānā parādās lietojumprogrammu ikona Programmas. Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie Sākums ekrāna. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas Programmas ekrānā un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals.

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Konti un Jūsu konts.
4. Atlasiet opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārtraukt savienojumu, nevis opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.

- Ja esat aizmirsis Microsoft kontu paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Par lietotāja kontu tipiem

Operētājsistēmā Windows 8 ir pieejami divi lietotāja kontu tipi: lokāls konts un Microsoft konts.

#### Lokāls konts

Lokāls konts tiek izveidots, iestatot jūsu VAIO datorā lietotājvārdu un paroli. Tā kā ir paredzēts, ka viens lokālais konts tiek izmantots vienā datorā, vienu kontu nevar koplietot vairākos datoros.

#### Padoms

- Lokālam kontam var iestatīt paroli pēc izvēles. Ja esat aizmirsis savu lokālā konta paroli, atkopiet VAIO datoru.

#### Microsoft konts

Microsoft kontam piekļūst, ievadot e-pasta adresi un paroli, lai pierakstītos Microsoft pakalpojumos. Tā kā Microsoft kontu var iestatīt katram lietotājam, jūs varat koplietot vienu un to pašu kontu vairākos datoros. Lai lejupielādētu lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals, jāpārslēdzas no lokālā konta uz Microsoft kontu.

#### Padoms

- Microsoft kontā nepieciešams iestatīt paroli. Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem

Jūs varat pārslēgties uz citu lietotāja kontu, izpildot šos soļus.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties konta nosaukumu datora ekrāna augšējā labajā stūrī. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)
2. Izvēlieties vajadzīgo konta nosaukumu.

#### Padoms

- Lai izveidotu jaunu lietotāja kontu, jums jāpierakstās kā administratoram. Pēc tam atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī opciju Konti un Citi konti.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām

Jūs varat pārslēgties starp aktīvajām lietojumprogrammām.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Atainojiet pašreiz aktīvās lietojumprogrammas, pieskarieties vajadzīgās lietojumprogrammas ikonai un pārvelciet to uz centru no kreisās malas. Lai atainotu pašreiz aktīvās lietojumprogrammas, skatiet tēmu Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Atainojiet pašreiz aktīvās lietojumprogrammas un pārvelciet vajadzīgās lietojumprogrammas ikonu no kreisās malas uz centru. Lai atainotu pašreiz aktīvās lietojumprogrammas, skatiet tēmu Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana.

## Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana

Jūs varat skatīt aktīvās lietojumprogrammas, atverot sarakstu ekrānā Sākums. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par ekrānu un izvēlni Sākums.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pārvelciet uz centru no kreisās malas, līdz parādās maza lietojumprogrammu ikona, pēc tam velciet ikonu atpakaļ uz kreiso malu.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Norādiet uz augšējo kreiso stūri () un pēc tam pavelciet lejup ().

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu(Windows) un taustiņu Tab.

## Lietojumprogrammu aizvēršana

Jūs varat aizvērt aktīvās lietojumprogrammas, izpildot tālāk minētās instrukcijas.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

1. Kad lietojumprogramma ir atvērta, norādiet uz ekrāna augšējo centrālo daļu.

2. Velciet lietojumprogrammu uz ekrāna apakšdaļu, līdz tā vairs netiek rādīta.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

1. Kad lietojumprogramma ir atvērta, virziet kursoru uz ekrāna augšējo centrālo daļu, līdz tiek parādīta plaukstas ikona.

2. Velciet lietojumprogrammu uz ekrāna apakšdaļu, līdz tā vairs netiek rādīta.

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu Alt un taustiņu F4.

## Sadaļas Programmas startēšana

Varat palaist lietojumprogrammas, rīkojoties, kā norādīts tālāk.

1. Atveriet ekrānu Sākums vai Programmas. (Lai atvērtu ekrānu Sākums, skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, vai arī skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Izvēlieties vajadzīgo lietojumprogrammu.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie ekrāna Sākums. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas ekrānā Programmas un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

- Ekrāna Programmas augšējā labā stūra meklēšanas lodziņā varat meklēt lietojumprogrammas. Ja instalētas daudzas lietojumprogrammas, meklēšanu ieteicams veikt, izmantojot meklēšanas lodziņu.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals.

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals, ir nepieciešams Microsoft kontu.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

   Pēc tam, kad instalācija ir pabeigta, ekrānā parādās lietojumprogrammu ikona Programmas. Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie Sākums ekrāna. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas Programmas ekrānā un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

## Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

Daudzām lietojumprogrammām ir izvēlnes, kuras var izmantot lietojumprogrammas vadībai. Izpildiet turpmākās instrukcijas, lai atvērtu lietojumprogrammas izvēlni.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pārvelciet uz augšu no apakšējās malas.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Kad lietojumprogramma ir atvērta, ar peles labo pogu noklikšķiniet jebkurā vietā uz ekrāna. Noklikšķiniet skārienpaliktņa apakšējā labajā stūrī.

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu(Windows) un taustiņu Z.

#### Padoms

- Kad lietojumprogramma tiek parādīta datora ekrānā, atveriet tās izvēlni.

- Lietojumprogrammu komandas atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas, kura tiek rādīta datora ekrānā.

## Windows palīdzība un atbalsts atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība un atbalsts.

## Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

Varat palaist Palīdzība+padomi, kas izskaidro operētājsistēmas Windows 8 pamata darbības.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība+padomi.

## Vadības panelis atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Vadības panelis, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Vadības panelis.

## Viedpogu sadaļas atvēršana

Varat atvērt viedpogu sadaļu, lai meklētu programmas un failus, kopīgotu saturu, atskaņotu saturu citās ierīcēs vai izdrukātu to un iestatītu VAIO datoru.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pārvelciet uz centru no labās malas.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Norādiet uz augšējo labo stūri () un pēc tam pavelciet lejup ().

Ja izmantojat skārienpaliktni, varat arī pavilkt no labās malas.

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu(Windows) un taustiņu C.

## Darbvirsma atvēršana

Jūs varat piekļūt darbvirsmai no īsinājumrūtiņas, tāpat kā lietojumprogrammai. Atveriet darbvirsmu, izpildot turpmākās instrukcijas.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Darbvirsma. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

## Satura meklēšana

Lietojot viedpoguMeklēšana, ir iespējams meklēt failus, iestatījumus vai tīmekļa saturu.

Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

1. Meklēšanas lodziņā ierakstiet atslēgvārdu (piem., Windows).

2. Meklēšanas rezultātos atlasiet vēlamo ikonu vai failu.

#### Padoms

- Lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus, varat atlasīt meklēšanas mērķi.

## Lietojumprogrammu saraksta atvēršana

Instalēto lietojumprogrammu sarakstu (ekrāns Programmas) ir iespējams atvērt VAIO datorā.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Ekrānā Sākums pavelciet uz augšu.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Ekrāna Sākums apakšējā kreisā stūrī noklikšķiniet uzikonas.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie ekrāna Sākums. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas ekrānā Programmas un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

- Ekrāna Programmas augšējā labā stūra meklēšanas lodziņā varat meklēt lietojumprogrammas. Ja instalētas daudzas lietojumprogrammas, meklēšanu ieteicams veikt, izmantojot meklēšanas lodziņu.

## Par ekrānu un izvēlni Sākums

Te var pievienot saīsnes uz lietojumprogrammām, darbvirsmu un vietnēm, kuras izmantojat biežāk.

### Pārskats

1. Elementi

   Izvēlieties īsinājumrūtiņu lietojumprogrammas startēšanai un personalizējiet ekrānu Sākums, pievienojot un pārkārtojot īsinājumrūtiņas.

2. Viedpogas

   Meklējiet lietojumprogrammas un failus, kopīgojiet saturu, atskaņojiet saturu citās ierīcēs vai izdrukājiet to un iestatiet VAIO datoru.

### Ekrāna Sākums atvēršana

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Atveriet viedpogu sadaļu un pieskarieties viedpogasSākums. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Atveriet viedpogu sadaļu un noklikšķiniet uz viedpogasSākums. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Tastatūras vadība

Nospiediet taustiņu(Windows).

#### Padoms

- Darbvirsmā var atvērt ekrānu Sākums, apakšējā kreisā stūra izvēlnē atlasot(Sākums).

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. AtlasietIzslēgt un Miega režīms.

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas izslēdzas, kad dators tiek pārslēgts miega režīmā (ar noklusējuma iestatījumu).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šāda rīcība izdzēsīs visu nesaglabāto informāciju.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izslēdzies.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators tiek automātiski pārslēgts miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, ja izmantojat maiņstrāvas padevi.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt) (ar noklusējuma iestatījumu).

  - Aizveriet LCD ekrānu. Dators tiks pārslēgts miega režīmā pēc dažām sekundēm.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Restartēt.
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Izslēgt.

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

   Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, pirms aizverat LCD ekrānu.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt, turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem

Jūs varat pārslēgties uz citu lietotāja kontu, izpildot šos soļus.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties konta nosaukumu datora ekrāna augšējā labajā stūrī. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)
2. Izvēlieties vajadzīgo konta nosaukumu.

#### Padoms

- Lai izveidotu jaunu lietotāja kontu, jums jāpierakstās kā administratoram. Pēc tam atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī opciju Konti un Citi konti.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals.

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals, ir nepieciešams Microsoft kontu.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

   Pēc tam, kad instalācija ir pabeigta, ekrānā parādās lietojumprogrammu ikona Programmas. Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie Sākums ekrāna. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas Programmas ekrānā un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

## Windows palīdzība un atbalsts atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība un atbalsts.

## Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

Varat palaist Palīdzība+padomi, kas izskaidro operētājsistēmas Windows 8 pamata darbības.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība+padomi.

## Aizmugures daļas un vadīklas

Šajā sadaļā ir aprakstītas visas VAIO datora aizmugurē pieejamās funkcijas, piemēram, pieslēguma porti.

1. VOL (skaļuma) pogas

## Priekšpuses daļas un vadīklas

Apraksta līdzekļus VAIO datora priekšpusē, piemēram, pogas un indikatorus.

1. Iebūvētās priekšpuses kameras indikators (Iebūvētā kameras lietošana)

2. Iebūvētās priekšpuses kamera (Iebūvētā kameras lietošana)

3. Apkārtējā apgaismojuma sensors (Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana)

4. Iebūvētais mono mikrofons (Iebūvētā kameras lietošana)

5. Skārienekrāns (Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem))

6. Windows poga

7. Poga ASSIST (Par pogu ASSIST)

8. Tastatūra

9. Skārienpaliktnis (Skārienpaliktņa lietošana)

10. Burtslēga indikators

#### Piezīme

- Magnēti ir iebūvēti ap skārienekrānu. Nenovietojiet jūsu VAIO datora tuvumā kredītkartes un citus priekšmetus, kurus ietekmē magnētiskums. Dators var izraisīt datu bojājumus.

1. Displeja fiksācijas slēdzis

2. Uzlādes indikators (Uzlādes indikatora statusu saraksts)

3. Strāvas padeves indikators (VAIO datora ieslēgšana)

## Sānu daļas un vadīklas

Šajā tēmā ir aprakstītas visas VAIO datora sānos pieejamās funkcijas, piemēram, pieslēguma porti.

1. DC IN ports (Pievienošana strāvas avotam)

2. Gaisa izplūdes atvere

3. SD atmiņas kartes slots (SD atmiņas karšu ievietošana)

4. Iebūvētais stereo skaļrunis

1. Iebūvētais stereo skaļrunis

2. Ar mikrofonaustiņām saderīga austiņu ligzda (Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana)

3. USB ports (USB ierīces pievienošana)

4. USB ports (USB ierīces pievienošana)

   Šis ports atbalsta USB lādēšanu. Skatiet vairāk informācijas tēmā USB ierīces uzlāde.

5. HDMI izvades ports (Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu)

6. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (VAIO datora ieslēgšana)

## Apakšpuses daļas un vadīklas

Apraksta līdzekļus VAIO datora apakšpusē.

1. Iebūvētā aizmugurējā kamera (modeļiem ar iebūvēto aizmugurējo kameru) (Iebūvētā kameras lietošana)

2. Iebūvētās aizmugurējās kameras indikators (modeļiem ar iebūvēto aizmugurējo kameru) (Iebūvētā kameras lietošana)

3. Gaisa ieplūdes atvere

4. Pieskaršanās zīme (NFC/Viena skāriena funkcijas lietošana (NFC atbalstītajiem modeļiem))

5. Akumulatora atvienošanas poga

#### Piezīme

- Ja tiek nospiesta akumulatora atvienošanas poga, kamēr jūsu VAIO dators ir ieslēgts, var tikt zaudēti nesaglabātie dati. Pirms akumulatora atvienošanas pogas nospiešanas noteikti saglabājiet aktīvos datus un izslēdziet datoru.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus produkta iepakojumā iekļautos elementus.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

USB IR adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## Par LCD ekrāna rotāciju

Jūs varat izmantot savu VAIO datoru trīs dažādos režīmos, mainot LCD ekrāna orientāciju.

### Klēpjdatora režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai ievadītu rakstzīmes ar tastatūru.

### Skatījuma režīms

Izmantojiet šo režīmu, ja atskaņošana laikā vēlaties redzēt tikai datora ekrānu, lai varētu koncentrēties uz video saturu vai parādīt ekrānu personai, kas atrodas jums priekšā. Lai pārslēgtu Klēpjdatora režīms uz Skatījuma režīms, skatiet tēmu VAIO datora lietošana režīmā Skatījuma režīms.

### Planšetes režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai lietotu savu VAIO datoru ar skārienekrānu kā planšeti. Lai pārslēgtu Klēpjdatora režīms uz Planšetes režīms, skatiet tēmu VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka displeja fiksācijas slēdzis ir iestatīts pozīcijā LOCK, pirms lietot savu VAIO datoru režīmā Klēpjdatora režīms.

- Pārnēsājot datoru somā, pārliecinieties, ka VAIO dators ir režīmā Klēpjdatora režīms un LCD ekrāns ir aizvērts.

- Ja jūs maināt LCD ekrāna orientāciju video atskaņošanas laikā, jūsu VAIO dators var kļūt nestabils. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms mainīt ekrāna orientāciju.

- VAIO Care (Rescue Mode) ekrāns parādās apgriezts otrādi, kad jūsu VAIO dators ir režīmā Skatījuma režīms. Obligāti nomainiet režīmu Skatījuma režīms uz režīmu Klēpjdatora režīms, pirms lietot VAIO Care (Rescue Mode).

## VAIO datora lietošana režīmā Skatījuma režīms

Jūs varat izmantot savu VAIO datoru režīmā Skatījuma režīms, ja atskaņošana laikā vēlaties redzēt tikai datora ekrānu, lai varētu koncentrēties uz video saturu vai parādīt ekrānu personai, kas atrodas jums priekšā.

1. Atveriet LCD ekrānu par vairāk nekā 90 grādiem.

2. Pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā RELEASE.

3. Turiet zonu tastatūras priekšā ar vienu roku, satveriet LCD ekrāna augšējo stūri ar otru roku un pagrieziet ekrānu bultiņas virzienā.

#### Lai pārslēgtu atpakaļ uz režīmu Klēpjdatora režīms

Pagrieziet LCD ekrānu pret VAIO datora priekšpusi un pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā LOCK.

## VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms

Jūs varat izmantot savu VAIO datoru režīmā Planšetes režīms, lai izmantotu datoru ar skārienekrānu kā planšeti.

1. Atveriet LCD ekrānu par vairāk nekā 90 grādiem.

2. Pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā RELEASE.

3. Turiet zonu tastatūras priekšā ar vienu roku, satveriet LCD ekrāna augšējo stūri ar otru roku un nedaudz pagrieziet ekrānu uz VAIO datora aizmuguri.

4. Virziet LCD ekrānu bultiņas virzienā, lai aiztaisītu ekrānu.

   LCD ekrāns ir aiztaisīts uz tastatūras.

#### Lai pārslēgtu atpakaļ uz režīmu Klēpjdatora režīms

Satveriet LCD ekrāna vidu un paceliet ekrānu, lai mainītu režīmu Planšetes režīms uz režīmu Skatījuma režīms. Pēc tam pagrieziet ekrānu pret VAIO datora priekšpusi un pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā LOCK.

## Atbilstošas darba vides izveide

Šī tēma ietver padomus par VAIO datora vēlamo un nevēlamo novietojumu, kā arī norādījumus par ergonomikas principiem.

### VAIO datora vēlamais novietojums

Novietojot VAIO datoru, pārliecinieties par novietojuma atbilstību norādītajiem kritērijiem:

- Varat viegli piekļūt strāvas avotam un vajadzīgajiem portiem.

- Ap datoru ir pietiekami daudz brīvas vietas.

- Dators atrodas uz līdzenas un pietiekami platas virsmas, un, strādājot ar datoru, atrodaties tam pretī.

- Varat novietot datoru sev priekšā, varat sēdēt taisni un turēt apakšdelmus paralēli grīdai.

### VAIO datora nevēlamais novietojums

VAIO datora novietošana nepiemērotā vietā var radīt datora bojājumus vai darbības traucējumus. Nenovietojiet datoru vietā, kur to var ietekmēt šādi faktori:

- tieši saules stari

- magnētiski priekšmeti vai avoti

- siltuma avoti, piemēram, apkures aprīkojums

- daudz putekļu

- augsts mitruma līmenis

- slikta ventilācija

#### Piezīme

- Kad VAIO dators ir ieslēgts, zona ap gaisa izplūdes atveri var ievērojami sakarst. Uzmanieties, pirms pieskaraties šai zonai.

- Nenovietojiet gaisa izplūdes atveres tuvumā priekšmetus, kas var to bloķēt.

#### Padoms

- VAIO dators izmanto augstfrekvences radiosignālus, kas var izraisīt radio vai televizora uztveršanas traucējumus. Ja tas notiek, pārvietojiet datoru piemērotā attālumā no radio vai televizora.

### Ergonomikas apsvērumi

Cik vien iespējams, mēģiniet ievērot šos ergonomikas apsvērumus.

#### Mēbeles un poza

Sēdiet krēslā ar labu muguras atbalstu. Noregulējiet krēsla līmeni, lai jūsu pēdas atrastos plakani uz grīdas. Kāju balsts var padarīt sēdēšanu ērtāku.

Sēdiet atslābinātā, taisnā pozā un izvairieties no liekšanās uz priekšu vai atgāšanās tālu atpakaļ.

#### Datora ekrāna skatīšanas leņķis

Izmantojiet ekrāna slīpuma funkciju, lai noskaidrotu labāko pozīciju. Sēžot pretī VAIO datoram, ekrānam jāatrodas acu līmenī vai mazliet zem tā. Noregulējiet arī displeja spilgtuma līmeni.

Jūs varat mazināt slodzi acīm un muskuļu nogurumu, pareizi noregulējot datora ekrāna slīpumu un spilgtumu.

#### Apgaismojums

Atrodiet vietu, kur logi un apgaismojums nerada atspulgu un atstarošanos datora ekrānā. Izmantojiet netiešo apgaismojumu, lai izvairītos no gaišiem plankumiem uz datora ekrāna. Pareizs apgaismojums papildina jūsu komfortu un darba efektivitāti.

#### Piezīme

- Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem, regulējot skatīšanās leņķi, nepiemērojiet VAIO datoram pārāk lielu spēku.

#### Padoms

- Tādi paši apsvērumi attiecas uz ārējā displeja lietošanu.

### Piezīmes par VAIO datora pārvietošanu

Lai izvairītos no VAIO datora darbības traucējumiem un bojājumiem, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.

- Uzmanīgi novietojiet VAIO datoru uz līdzenas virsmas, lai izvairītos no mehāniska trieciena.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas noteikti izslēdziet to. Ieslēgta datora pārvietošana var izraisīt cietā diska darbības traucējumus. Noteikti atvienojiet visus datoram pievienotos kabeļus, pirms pārvietot to.

- Nenometiet VAIO datoru un nepakļaujiet to triecieniem. Pat neliels trieciens vai vibrācija var izraisīt cietā diska darbības traucējumus.

- Nenovietojiet VAIO datoru nestabilā pozīcijā.

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pieslēgts barošanas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

## VAIO datora ieslēgšana

Ieslēdziet savu VAIO datoru, lai startētu operētājsistēmu Windows.

Pirms ieslēgšanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)
2. Paceliet LCD ekrāna vāku.
3. Nospiediet pogu(Izslēgt).

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas iedegas zaļā krāsā.

   Dators ir ieslēgts, un pēc brīža tiek startēta operētājsistēma Windows.

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators neieslēgsies.

- Kad kustināt LCD ekrānu, neturiet to aiz iebūvētās kameras, jo tas var izraisīt VAIO datora darbības traucējumus.

- Ja nospiežat pogu(Izslēgt), kamēr LCD ekrāns ir aizvērts, jūsu VAIO dators neieslēgsies.

- Nepieskarieties skārienekrānam, kamēr ieslēdzat savu VAIO datoru, jo tas var izraisīt darbības traucējumus. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, kamēr dators ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai. Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

## Pievienošana strāvas avotam

Pievienojiet savu VAIO datoru maiņstrāvas avotam.

Pirms pievienošanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet vienu elektropadeves vada galu () maiņstrāvas adapterim ().
2. Pievienojiet otru elektropadeves vada galu maiņstrāvas kontaktligzdai ().
3. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera vadu () VAIO datora līdzstrāvas ievades DC IN ligzdai ().

#### Piezīme

- Vienai maiņstrāvas kontaktligzdai nedrīkst pievienot vairāk par vienu ierīci.

- Maiņstrāvas adaptera forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Pārliecinieties, ka elektropadeves vada spraudnis ir stingri pievienots VAIO datoram.

#### Padoms

- Jūs varat iegādāties pagarinātāju ar izlādni, kas palīdz aizsargāties pret VAIO datora bojājumiem, ko izraisa pēkšņi pārspriegumi (piemēram, elektriskās vētras laikā).

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Izslēgt.

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

   Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, pirms aizverat LCD ekrānu.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt, turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Piezīmes par akumulatora lietošanu

Pirms izmantot akumulatoru, izlasiet šos brīdinājumus, lai izmantotu to pareizi.

### Par akumulatoru

- VAIO datorā iebūvētais akumulators nav izņemams.

- Drošības apsvērumu dēļ akumulatora uzlāde var tikt atlikta ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras apstākļos.

- Piegādes brīdī akumulators nav pilnībā uzlādēts.

- Akumulators sasilst tā izmantošanas vai uzlādes laikā. Tas ir normāli, un par nav jāuztraucas.

### Par akumulatora izlādēšanos

Pēc akumulatora uzlādes akumulators pakāpeniski izlādēsies, pat ja to nelieto. Ja to atstāj nelietotu ilgāku laiku, akumulators izlādēsies pilnībā. Ieteicams pirms akumulatora lietošanas to uzlādēt.

### Par akumulatora kalpošanas laiku

Akumulatora kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas režīma un iestatījumiem.

### Par akumulatora nolietošanos un maiņu

- Akumulatori nolietojas. Akumulatora ietilpība pakāpeniski krītas, veicot atkārtotus uzlādes un izlādes ciklus, kā arī atkarībā no vides temperatūras lietošanas vai glabāšanas laikā. Tā rezultātā akumulatora kalpošanas laiks kļūst ļoti īss, pat ja to uzlādē pilnībā, un akumulators ir nolietojies.

- Ja akumulators ātri izlādējas pēc pilnas uzlādes vai tas ir nolietojies, nomainiet to pret jaunu.

  Sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru un nomainiet akumulatoru pret jaunu Sony norādītu akumulatoru.

### Kad akumulators izlādējas

Ja akumulators izlādējas un jūsu VAIO dators nav pievienots strāvas avotam, energopadeve tiks atslēgta un tiks zaudēti visi nesaglabātie dati, ar kuriem strādājāt.

Kamēr VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pieslēgts barošanas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

## Par LCD ekrāna rotāciju

Jūs varat izmantot savu VAIO datoru trīs dažādos režīmos, mainot LCD ekrāna orientāciju.

### Klēpjdatora režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai ievadītu rakstzīmes ar tastatūru.

### Skatījuma režīms

Izmantojiet šo režīmu, ja atskaņošana laikā vēlaties redzēt tikai datora ekrānu, lai varētu koncentrēties uz video saturu vai parādīt ekrānu personai, kas atrodas jums priekšā. Lai pārslēgtu Klēpjdatora režīms uz Skatījuma režīms, skatiet tēmu VAIO datora lietošana režīmā Skatījuma režīms.

### Planšetes režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai lietotu savu VAIO datoru ar skārienekrānu kā planšeti. Lai pārslēgtu Klēpjdatora režīms uz Planšetes režīms, skatiet tēmu VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka displeja fiksācijas slēdzis ir iestatīts pozīcijā LOCK, pirms lietot savu VAIO datoru režīmā Klēpjdatora režīms.

- Pārnēsājot datoru somā, pārliecinieties, ka VAIO dators ir režīmā Klēpjdatora režīms un LCD ekrāns ir aizvērts.

- Ja jūs maināt LCD ekrāna orientāciju video atskaņošanas laikā, jūsu VAIO dators var kļūt nestabils. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms mainīt ekrāna orientāciju.

- VAIO Care (Rescue Mode) ekrāns parādās apgriezts otrādi, kad jūsu VAIO dators ir režīmā Skatījuma režīms. Obligāti nomainiet režīmu Skatījuma režīms uz režīmu Klēpjdatora režīms, pirms lietot VAIO Care (Rescue Mode).

## VAIO datora lietošana režīmā Skatījuma režīms

Jūs varat izmantot savu VAIO datoru režīmā Skatījuma režīms, ja atskaņošana laikā vēlaties redzēt tikai datora ekrānu, lai varētu koncentrēties uz video saturu vai parādīt ekrānu personai, kas atrodas jums priekšā.

1. Atveriet LCD ekrānu par vairāk nekā 90 grādiem.

2. Pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā RELEASE.

3. Turiet zonu tastatūras priekšā ar vienu roku, satveriet LCD ekrāna augšējo stūri ar otru roku un pagrieziet ekrānu bultiņas virzienā.

#### Lai pārslēgtu atpakaļ uz režīmu Klēpjdatora režīms

Pagrieziet LCD ekrānu pret VAIO datora priekšpusi un pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā LOCK.

## VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms

Jūs varat izmantot savu VAIO datoru režīmā Planšetes režīms, lai izmantotu datoru ar skārienekrānu kā planšeti.

1. Atveriet LCD ekrānu par vairāk nekā 90 grādiem.

2. Pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā RELEASE.

3. Turiet zonu tastatūras priekšā ar vienu roku, satveriet LCD ekrāna augšējo stūri ar otru roku un nedaudz pagrieziet ekrānu uz VAIO datora aizmuguri.

4. Virziet LCD ekrānu bultiņas virzienā, lai aiztaisītu ekrānu.

   LCD ekrāns ir aiztaisīts uz tastatūras.

#### Lai pārslēgtu atpakaļ uz režīmu Klēpjdatora režīms

Satveriet LCD ekrāna vidu un paceliet ekrānu, lai mainītu režīmu Planšetes režīms uz režīmu Skatījuma režīms. Pēc tam pagrieziet ekrānu pret VAIO datora priekšpusi un pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā LOCK.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus produkta iepakojumā iekļautos elementus.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

USB IR adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## VAIO datora lietošana režīmā Planšetes režīms

Jūs varat izmantot savu VAIO datoru režīmā Planšetes režīms, lai izmantotu datoru ar skārienekrānu kā planšeti.

1. Atveriet LCD ekrānu par vairāk nekā 90 grādiem.

2. Pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā RELEASE.

3. Turiet zonu tastatūras priekšā ar vienu roku, satveriet LCD ekrāna augšējo stūri ar otru roku un nedaudz pagrieziet ekrānu uz VAIO datora aizmuguri.

4. Virziet LCD ekrānu bultiņas virzienā, lai aiztaisītu ekrānu.

   LCD ekrāns ir aiztaisīts uz tastatūras.

#### Lai pārslēgtu atpakaļ uz režīmu Klēpjdatora režīms

Satveriet LCD ekrāna vidu un paceliet ekrānu, lai mainītu režīmu Planšetes režīms uz režīmu Skatījuma režīms. Pēc tam pagrieziet ekrānu pret VAIO datora priekšpusi un pārslēdziet displeja fiksācijas slēdzi pozīcijā LOCK.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Izslēgt.

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

   Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, pirms aizverat LCD ekrānu.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt, turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties.

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm

  - ierīces konfigurācija

  - radiosignāla apstākļi

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids u.c.)

  - aktīvās programmas

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru un bezvadu ierīces (ja tādas ir).

- WLAN standartā ir iekļautas šifrēšanas metodes: Wired Equivalent Privacy (WEP), kas ir drošības protokols, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) un Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Bez tam tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi, kas nodrošinātu privātumu, piemēram: paroles aizsardzība, end-to-end šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n un 802.11ac (sagatavošanā) standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

#### IEEE 802.11ac (sagatavošanā) (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals.

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals, ir nepieciešams Microsoft kontu.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

   Pēc tam, kad instalācija ir pabeigta, ekrānā parādās lietojumprogrammu ikona Programmas. Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie Sākums ekrāna. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas Programmas ekrānā un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
4. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
5. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu.

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots.

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

Nodrošiniet VAIO datora aizsardzību pret vīrusiem, izmantojot pretvīrusu lietojumprogrammu.

Jūs varat uzturēt lietojumprogrammas atjauninājumu aktualitāti, lejupielādējot un instalējot jaunākos atjauninājumus no lietojumprogrammas publicētāja lapas. Lai atjauninātu pretvīrusu lietojumprogrammu, atrodiet kādu no šīm VAIO datorā instalētajām pretvīrusu lietojumprogrammām un izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Pārliecinieties, ka VAIO datorā ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Veiciet jebkuru no šīm operācijām atbilstoši sākotnēji instalētajai pretvīrusu lietojumprogrammai.

   Lietojumprogrammai Trend Micro:

   startējiet Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Lietojumprogrammai McAfee:

   Startējiet McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security vai McAfee Total Protection.

   Lietojumprogrammai Windows Defender:

   Startējiet pakalpojumu Windows Defender.

   Lietojumprogrammai Kaspersky Internet Security:

   Startējiet pakalpojumu Kaspersky Internet Security.

3. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Faktiski izpildāmās darbības var atšķirties no iepriekš aprakstītajām atkarībā no VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas versijas. Šādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai startētu pretvīrusu lietojumprogrammu, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas ir iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja ievadījāt nepareizu drošības atslēgu un VAIO datoram neizdodas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
4. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi piekļuves punktu un opciju Izveidot savienojumu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, izpildot šos soļus.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Izslēgt.

#### Padoms

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet Lidmašīnas režīms.

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

#### IEEE 802.11ac (sagatavošanā) (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja ievadījāt nepareizu drošības atslēgu un VAIO datoram neizdodas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
4. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi piekļuves punktu un opciju Izveidot savienojumu.

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties.

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm

  - ierīces konfigurācija

  - radiosignāla apstākļi

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids u.c.)

  - aktīvās programmas

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru un bezvadu ierīces (ja tādas ir).

- WLAN standartā ir iekļautas šifrēšanas metodes: Wired Equivalent Privacy (WEP), kas ir drošības protokols, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) un Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Bez tam tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi, kas nodrošinātu privātumu, piemēram: paroles aizsardzība, end-to-end šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n un 802.11ac (sagatavošanā) standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

#### IEEE 802.11ac (sagatavošanā) (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
4. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
5. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu.

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots.

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja ievadījāt nepareizu drošības atslēgu un VAIO datoram neizdodas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
4. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi piekļuves punktu un opciju Izveidot savienojumu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, izpildot šos soļus.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Izslēgt.

#### Padoms

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet Lidmašīnas režīms.

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals.

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals, ir nepieciešams Microsoft kontu.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

   Pēc tam, kad instalācija ir pabeigta, ekrānā parādās lietojumprogrammu ikona Programmas. Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie Sākums ekrāna. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas Programmas ekrānā un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals.

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals, ir nepieciešams Microsoft kontu.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

   Pēc tam, kad instalācija ir pabeigta, ekrānā parādās lietojumprogrammu ikona Programmas. Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

#### Padoms

- Ir lietderīgi piespraust visbiežāk izmantotās lietojumprogrammas pie Sākums ekrāna. Lai piespraustu lietojumprogrammas, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietojumprogrammu ikonas Programmas ekrānā un izvēlieties piespraušanas ikonu izvēlnē, kas parādās ekrāna apakšā.

## Pievienošana strāvas avotam

Pievienojiet savu VAIO datoru maiņstrāvas avotam.

Pirms pievienošanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet vienu elektropadeves vada galu () maiņstrāvas adapterim ().
2. Pievienojiet otru elektropadeves vada galu maiņstrāvas kontaktligzdai ().
3. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera vadu () VAIO datora līdzstrāvas ievades DC IN ligzdai ().

#### Piezīme

- Vienai maiņstrāvas kontaktligzdai nedrīkst pievienot vairāk par vienu ierīci.

- Maiņstrāvas adaptera forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Pārliecinieties, ka elektropadeves vada spraudnis ir stingri pievienots VAIO datoram.

#### Padoms

- Jūs varat iegādāties pagarinātāju ar izlādni, kas palīdz aizsargāties pret VAIO datora bojājumiem, ko izraisa pēkšņi pārspriegumi (piemēram, elektriskās vētras laikā).

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Jūs varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas pieslēgts datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Image Quality. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pieslēgts ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja. (Skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji un pēc tam opciju Labi.

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pieslēgto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Sānu daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- HDMI izvades porta forma ir atkarīga no iegādātā modeļa. Izmantojiet HDMI kabeli, kas ir saderīgs ar jūsu VAIO datora HDMI izvades portu.

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vai tā malām. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Jūs varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas pieslēgts datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Image Quality. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Sānu daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- HDMI izvades porta forma ir atkarīga no iegādātā modeļa. Izmantojiet HDMI kabeli, kas ir saderīgs ar jūsu VAIO datora HDMI izvades portu.

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pieslēgts ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja. (Skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji un pēc tam opciju Labi.

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pieslēgto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Sānu daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- HDMI izvades porta forma ir atkarīga no iegādātā modeļa. Izmantojiet HDMI kabeli, kas ir saderīgs ar jūsu VAIO datora HDMI izvades portu.

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vai tā malām. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja no ārējās ierīces, kas pieslēgta VAIO datoram, nenāk skaņa, jāmaina ierīce vai skaņas izvads.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Atlasiet opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Atskaņošana.
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

5. Atlasiet opciju Labi.

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvada signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Izpildiet iepriekšējos soļus 1 līdz 3 un izvēlieties HDMI ierīces ikonu un Rekvizīti. Cilnē Papildu atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi.

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Ārējā diskdziņa pievienošana

Pievienojiet VAIO datora USB portam ārējo diskdzini vai cieto disku.

1. Pievienojiet ārējā diskdziņa elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai ().
2. Pievienojiet vienu USB kabeļa () (nav iekļauts komplektācijā) galu USB portam (), bet otru galu ārējam diskdzinim.

   Skatiet informāciju par USB savienojumu tēmā USB ierīces pievienošana.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka ārējais diskdzinis ir pievienots barošanas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri (ja iekļauts komplektācijā).

#### Padoms

- Atkarībā no jūsu izmantotā diskdziņa, iespējams, būs nepieciešams instalēt draiveri.

  Arī ārējā diskdziņa pievienošanas un izmantošanas procedūras var mainīties atkarībā no jūsu izmantotā diskdziņa. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta ārējā diskdziņa komplektācijā.

## Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

Jūs varat pievienot VAIO datoram ārējās skaņas izvades ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas).

Lai veiktu interneta zvanu un izmantotu balss tērzēšanu, izmantojiet Sony mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar viedtālruni (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet ārējos skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas ar mikrofonaustiņām saderīgai ligzdai(Sānu daļas un vadīklas).

#### Piezīme

- Pirms ieslēgt skaļruņus, samaziniet to skaļuma līmeni.

- Jūsu mikrofonaustiņas var nedarboties pareizi ar VAIO datoru.

- Ārējais mikrofons nedarbojas, ja pievienojat to austiņu ar mikrofonaustiņām saderīgai ligzdai.

- Jūsu mikrofonaustiņu mikrofons var būt nesaderīgs ar VAIO datoru.

#### Padoms

- Skatiet skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja no ārējās ierīces, kas pieslēgta VAIO datoram, nenāk skaņa, jāmaina ierīce vai skaņas izvads.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Atlasiet opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Atskaņošana.
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

5. Atlasiet opciju Labi.

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvada signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Izpildiet iepriekšējos soļus 1 līdz 3 un izvēlieties HDMI ierīces ikonu un Rekvizīti. Cilnē Papildu atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi.

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

Jūs varat pievienot VAIO datoram ārējās skaņas izvades ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas).

Lai veiktu interneta zvanu un izmantotu balss tērzēšanu, izmantojiet Sony mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar viedtālruni (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet ārējos skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas ar mikrofonaustiņām saderīgai ligzdai(Sānu daļas un vadīklas).

#### Piezīme

- Pirms ieslēgt skaļruņus, samaziniet to skaļuma līmeni.

- Jūsu mikrofonaustiņas var nedarboties pareizi ar VAIO datoru.

- Ārējais mikrofons nedarbojas, ja pievienojat to austiņu ar mikrofonaustiņām saderīgai ligzdai.

- Jūsu mikrofonaustiņu mikrofons var būt nesaderīgs ar VAIO datoru.

#### Padoms

- Skatiet skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

## Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

Jūs varat pievienot VAIO datoram ārējās skaņas izvades ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas).

Lai veiktu interneta zvanu un izmantotu balss tērzēšanu, izmantojiet Sony mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar viedtālruni (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet ārējos skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas ar mikrofonaustiņām saderīgai ligzdai(Sānu daļas un vadīklas).

#### Piezīme

- Pirms ieslēgt skaļruņus, samaziniet to skaļuma līmeni.

- Jūsu mikrofonaustiņas var nedarboties pareizi ar VAIO datoru.

- Ārējais mikrofons nedarbojas, ja pievienojat to austiņu ar mikrofonaustiņām saderīgai ligzdai.

- Jūsu mikrofonaustiņu mikrofons var būt nesaderīgs ar VAIO datoru.

#### Padoms

- Skatiet skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties.

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm

  - ierīces konfigurācija

  - radiosignāla apstākļi

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids u.c.)

  - aktīvās programmas

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru un bezvadu ierīces (ja tādas ir).

- WLAN standartā ir iekļautas šifrēšanas metodes: Wired Equivalent Privacy (WEP), kas ir drošības protokols, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) un Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Bez tam tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi, kas nodrošinātu privātumu, piemēram: paroles aizsardzība, end-to-end šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n un 802.11ac (sagatavošanā) standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

#### IEEE 802.11ac (sagatavošanā) (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
4. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
5. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu.

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots.

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja ievadījāt nepareizu drošības atslēgu un VAIO datoram neizdodas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
4. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi piekļuves punktu un opciju Izveidot savienojumu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, izpildot šos soļus.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Izslēgt.

#### Padoms

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet Lidmašīnas režīms.

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

#### IEEE 802.11ac (sagatavošanā) (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja ievadījāt nepareizu drošības atslēgu un VAIO datoram neizdodas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
4. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi piekļuves punktu un opciju Izveidot savienojumu.

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties.

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm

  - ierīces konfigurācija

  - radiosignāla apstākļi

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids u.c.)

  - aktīvās programmas

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru un bezvadu ierīces (ja tādas ir).

- WLAN standartā ir iekļautas šifrēšanas metodes: Wired Equivalent Privacy (WEP), kas ir drošības protokols, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) un Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Bez tam tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi, kas nodrošinātu privātumu, piemēram: paroles aizsardzība, end-to-end šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n un 802.11ac (sagatavošanā) standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

#### IEEE 802.11ac (sagatavošanā) (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
4. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
5. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu.

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots.

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja ievadījāt nepareizu drošības atslēgu un VAIO datoram neizdodas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
4. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi piekļuves punktu un opciju Izveidot savienojumu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, izpildot šos soļus.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Izslēgt.

#### Padoms

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet Lidmašīnas režīms.

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Par BLUETOOTH(R) drošību

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģijai ir autentifikācijas funkcija, kas ļauj kontrolēt komunikāciju ar citām ierīcēm.

Autentifikācijas funkcija palīdz novērst nevēlamu anonīmu BLUETOOTH ierīču piekļūšanu VAIO datoram. Pirmajā reizē, kad divas BLUETOOTH ierīces komunicē, jānorāda kopējais ieejas kods (autentifikācijai nepieciešamā parole), lai reģistrētu abas ierīces. Kad ierīce ir reģistrēta, nav nepieciešamības atkārtoti ievadīt ieejas kodu.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, atveriet sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana) un meklēšanas lodziņā ierakstiet «BLUETOOTH».

## Piezīmes par BLUETOOTH(R) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot BLUETOOTH funkciju, izlasiet šos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos BLUETOOTH funkcijas lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- BLUETOOTH funkcija, iespējams, nedarbosies dažās ierīcēs atkarībā no ražotāja izmantotajiem iestatījumiem vai lietojumprogrammas versijas. Pirms BLUETOOTH ierīces iegādes pārbaudiet tās sistēmas iestatījumus.

  Lai uzzinātu vairāk par BLUETOOTH ierīcēm, apmeklējiet VAIO atbalsta tīmekļa vietni.

  Dažās BLUETOOTH ierīcēs jāveic autentifikācija (pārošana), pirms izveidot savienojumu ar citu ierīci. Veiciet autentifikācijas procesu, pirms izveidojat savienojumu ar šādām ierīcēm.

- BLUETOOTH ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. BLUETOOTH ierīcēs šī tehnoloģija ir izmantota, lai mazinātu radio traucējumus, ko rada citas ierīces, kuras izmanto to pašu joslu, tomēr radio traucējumi var samazināt saziņas ātrumu vai rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp saziņas ierīcēm;

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm;

  - apkārtējā vide, kas ietver sienu esamību un šo sienu materiālus;

  - ierīces konfigurācija;

  - aktīvās programmas;

  - radiosignāla apstākļi.

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Ja jūsu VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un jūs plānojat to izmantot ātrdarbīgai saziņai, datorā iespējojiet bezvadu LAN un BLUETOOTH funkciju.

- Lieli faili ilgstošas pārsūtīšanas procesā dažkārt var tikt bojāti. To izraisa BLUETOOTH standarta ierobežojumi un elektromagnētiskie traucējumi apkārtējā vidē.

- Vairāku BLUETOOTH ierīču pievienošana VAIO datoram var izraisīt sastrēgumu kanālā, kas savukārt var samazināt ierīces veiktspēju. Šī ir normāla parādība, izmantojot BLUETOOTH tehnoloģiju, un tā nenorāda uz darbības traucējumu.

- Video un audio var nebūt sinhronizēti, ja VAIO datorā atskaņojat video ar audio izvadi no pievienotās BLUETOOTH ierīces. Šī ir bieža parādība, izmantojot BLUETOOTH tehnoloģiju, un tā nenorāda uz darbības traucējumu.

- Visas BLUETOOTH ierīces jāsertificē atbilstoši Bluetooth SIG noteiktajai procedūrai, lai nodrošinātu šo ierīču atbilstību BLUETOOTH standartam.

  Pat gadījumā, ja BLUETOOTH ierīces atbilst BLUETOOTH standartam, atsevišķu ierīču veiktspēja, tehniskie dati un darbība var atšķirties. Datu apmaiņa ne vienmēr ir iespējama.

- Kā arī ne vienmēr ir garantēta BLUETOOTH ierīču saderība ar VAIO datoru.

- Ja nepieciešams ātri atspējot BLUETOOTH funkciju, izslēdziet savu VAIO datoru.

## Par BLUETOOTH(R) funkciju

Jūs varat izveidot bezvadu saziņu starp VAIO datoru un citām BLUETOOTH ierīcēm, piemēram, citu datoru, viedtālruni, mobilo tālruni, mikrofonaustiņām vai peli.

Jūs varat pārsūtīt datus starp šīm ierīcēm, neizmantojot kabeļus, atklātā zonā līdz 10 metru rādiusā.

Izmantojot bezvadu tīklu, BLUETOOTH ierīce var izveidot savienojumu ar septiņām ierīcēm, lai apmainītos ar datiem.

Kad ierīcē jāizveido savienojums ar citu ierīci, sākotnējā ierīce nosūta pieprasījumu tuvumā esošajām BLUETOOTH ierīcēm. Ja kāda ierīce atbild uz pieprasījumu, abas ierīces var izveidot savienojumu.

## Saziņa ar citu BLUETOOTH(R) ierīci, piemēram, peli

Jūs varat pieslēgt BLUETOOTH ierīces VAIO datoram.

Skatiet detalizētu informāciju par BLUETOOTH saziņu tēmā Par BLUETOOTH(R) funkciju.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Datori un ierīces un Bluetooth.
4. Mainiet Bluetooth iestatījumus uz Ieslēgt.

   VAIO dators meklē ierīces un rāda ierīču sarakstu.

5. Pievienojot BLUETOOTH peli, ieslēdziet to un nospiediet pogu, lai pieslēgtu peli.

   Skatiet informāciju par ierīces sagatavošanu pievienošanai rokasgrāmatā, kas iekļauta BLUETOOTH ierīces komplektācijā.

6. Izvēlieties vajadzīgo ierīci un Savienot pārī.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai reģistrētu ierīci.

#### Piezīme

- Atkarībā no izmantotās BLUETOOTH ierīces var paiet kāds laiks, kamēr VAIO dators atradīs ierīci.

  Ja jūsu ierīce neparādās sarakstā, atkārtojiet procedūru, lai sagatavotu ierīci pieslēgumam (piemēram, nospiežot pieslēguma pogu).

- Atkarībā no izmantotās BLUETOOTH ierīces savienojuma izveides process var atšķirties. Procedūru skatiet rokasgrāmatā, kas iekļauta ierīces komplektācijā.

#### Padoms

- Ja jūsu VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un vēlaties to izmantot ātrdarbīgai saziņai, iespējojiet Wi-Fi iestatījumu. Papildinformāciju par to, kā iespējot iestatījumu, skatiet tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja savienojuma izveidei BLUETOOTH ierīcē jāveic autentifikācija, tiek parādīts ieejas koda ievades logs. Izpildiet ekrānistrukcijas, lai kopīgotu ieejas kodu starp BLUETOOTH ierīci un VAIO datoru. Ja nevēlaties pieslēgties, logā izvēlieties pogu Atcelt.

  - Ieejas kods ir slepens skaitlis, ko lietotājs ievada autentifikācijas gaitā, lai ļautu divām BLUETOOTH ierīcēm savstarpēji sazināties. Ievadiet to pašu burtciparu virkni (reģistrjutīga) abām ierīcēm, lai ļautu tām komunicēt citai ar citu. Jūs varat mainīt ieejas kodu katru reizi, kad veicat autentifikāciju, ja viena autentifikācijas procesā ievadāt abām ierīcēm vienādu kodu. Detalizētu informāciju par BLUETOOTH ierīces ieejas koda ievadīšanu skatiet rokasgrāmatā, kas iekļauta ierīces komplektācijā. Ja noteiktā laikā netiek ievadīts BLUETOOTH ieejas kods, drošības apsvērumu dēļ pieslēgšanās process tiks pārtraukts. Šajā gadījumā mēģiniet vēlreiz.

- Lai skatītu detalizētu informāciju par darbībām, atveriet sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana) un meklēšanas lodziņā ierakstiet «BLUETOOTH».

## BLUETOOTH(R) saziņas apturēšana

Jūs varat apturēt BLUETOOTH komunikāciju, izpildot šos soļus.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Datori un ierīces un Bluetooth.
4. Mainiet Bluetooth iestatījumu uz Izslēgt.

## USB ierīces uzlāde

Jūs varat lādēt USB ierīci, pat kamēr VAIO dators ir izslēgts, hibernācijas režīmā vai miega režīmā, iespējojot USB lādēšanas iestatījumus.

Mainiet iestatījumus, kamēr USB ierīce ir atvienota no USB porta, kas atbalsta USB lādēšanu.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Hardware. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet iestatījumu USB Charging.
3. Pievienojiet USB ierīci USB portam, kuram apkārt ir marķējums.

   Ja lādēšana nesākas pat, kad jūs pievienojat USB ierīci USB portam, kas atbalsta USB lādēšanu, atvienojiet un pievienojiet ierīci.

#### Piezīme

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, elektroenerģijas patēriņš palielinās, kamēr VAIO dators ir izslēgts vai darbojas hibernācijas vai miega režīmā, jo dators nodrošina barošanu USB portam pat gadījumā, ja portam nav pievienota USB ierīce.

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, jūs nevarēsiet izmantot attālās modināšanas funkciju USB ierīcē, ko pievieno USB portam, kurā tiek atbalstīta USB uzlāde.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma USB uzlādes iestatījumi ir atspējoti.

## USB ierīces pievienošana

VAIO datoram var pievienot universālās seriālās kopnes (USB – Universal Serial Bus) ierīci, piemēram, peli, diskešu diskdzini, skaļruni vai printeri.

Pievienojot USB ierīci, var būt nepieciešama tās komplektācijā iekļautā ierīces draivera instalācija.

Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

1. Izvēlieties USB portu (), kuru vēlaties izmantot.
2. Pievienojiet USB ierīces kabeli () (nav iekļauts komplektācijā) USB portam.

#### Piezīme

- Pirms lietošanas, iespējams, būs jāinstalē draiveris, kas iekļauts USB ierīces komplektācijā. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Lai drukātu dokumentus, pārliecinieties, ka USB printeris ir saderīgs ar izmantoto operētājsistēmas Windows versiju.

- Pirms USB skaļruņu atvienošanas no VAIO datora apturiet DVD diska vai mūzikas atskaņošanu vai izslēdziet datoru. Ja atvienojat USB skaļruņus atskaņošanas laikā, tas var izraisīt darbības traucējumus.

  Skatiet detalizētu informāciju par USB ierīces izņemšanu rokasgrāmatā, kas iekļauta ierīces komplektācijā.

- Lai novērstu VAIO datora un/vai USB ierīces bojājumus, ievērojiet šādus nosacījumus:

  - kad pārvietojat VAIO datoru ar pievienotām USB ierīcēm, nepakļaujiet USB portus triecieniem un neaizskariet tos;

  - neievietojiet VAIO datoru somā pārnēsāšanai, kamēr datoram ir pievienotas USB ierīces.

#### Padoms

- Jūsu VAIO datora USB porti ir saderīgi ar USB 2.0 standartu un/vai USB 3.0 standartu.

  USB portus, kas atbilst USB 3.0 standartam, var atpazīt pēc to zilās krāsas.

- Papildus USB 2.0 standarta pārsūtīšanas režīmiem USB 3.0 standarts atbalsta šādu pārsūtīšanas režīmu:

  - SuperSpeed: pārsūtīšanas ātrums – 5 Gbps.

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals.

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Konti un Jūsu konts.
4. Atlasiet opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārtraukt savienojumu, nevis opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.

- Ja esat aizmirsis Microsoft kontu paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Sistēmas informācijas skatīšana

Jūs varat apskatīties VAIO datora sistēmas informāciju.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Care (Desktop). (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Care (Desktop).)
2. Atlasiet About your VAIO un System information.

   Parādās VAIO datora sistēmas informācija.

## VAIO datora pielāgošana

Pakalpojums VAIO Control Center ļauj mainīt dažādu funkciju, piemēram, displeja un skaņas, iestatījumus.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Izvēlieties vajadzīgo vienumu un mainiet iestatījumus.

#### Padoms

- Daži vienumi nebūs redzami, ja pierakstīsieties kā lietotājs bez administratora tiesībām.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL un kontaktinformāciju).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datoru ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Vai arī atveriet ekrānu Programmas un izvēlieties opciju VAIO Care.

  Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet «Windows Update».

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo jums par jaunajiem internetā pieejamiem atjauninājumiem, lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Lietojumprogrammu no vietnes Windows veikals atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals. Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums elementā Veikals tiek parādīts numurs.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi.

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt.

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Piezīmes par miega režīmu

Pirms miega režīma izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus.

- Dažas USB ierīces, iespējams, nebalsta miega režīmu. Kad uzsākat darbu ar savu VAIO datoru, izejot no miega režīma, tas var neatpazīt USB ierīces atkarībā no pievienoto USB ierīču veida un skaita.

  Ja nevarat pārslēgt datoru miega režīmā, atvienojiet visas USB ierīces un mēģiniet vēlreiz.

- Jūsu VAIO datoru var pārslēgt atpakaļ no normālā režīma miega režīmā ar peles darbību atkarībā no peles, kuru izmantojat.

- Ja VAIO dators tiek pārslēgts miega režīmā, kad datora darbība nav stabila, iespējams tas neatsāks darboties pēc miega režīma. Ieteicams veikt šādas darbības:

  - Pirms pārslēgt VAIO datoru miega režīmā, saglabājiet failus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.

  - Periodiski izslēdziet savu VAIO datoru.

- Atkarībā no pašreizējā operētājsistēmas Windows stāvokļa jūsu VAIO datoru, iespējams, nevarēs pārslēgt miega režīmā.

- Ja VAIO dators tiek pārslēgts miega režīmā, veicot kādu uzdevumu, piemēram, ierakstot DVD disku, uzdevuma izpilde var tikt atlikta.

- VAIO dators var sasilt miega režīma laikā.

## Enerģijas plāna izvēle

Barošanas pārvaldīšana palīdz iestatīt barošanas plānus atbilstoši jūsu elektroenerģijas patēriņa vajadzībām.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana.)
2. Atlasiet Aparatūra un skaņa un Enerģijas opcijas.
3. Izvēlieties vajadzīgo enerģijas plānu.
4. Lai mainītu enerģijas plāna iestatījumus, logā Enerģijas opcijas izvēlieties opciju Mainīt plāna iestatījumus pa labi no vajadzīgā enerģijas plāna.

   Izvēloties Mainīt papildu enerģijas iestatījumus, jūs varat mainīt detalizētos iestatījumus.

   Skatiet vairāk informācijas par enerģijas plānu iestatījumiem sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

#### Padoms

- Enerģijas statusa ikona norāda strāvas avotu, ko pašlaik izmanto VAIO dators, un, izvēloties šo ikonu, varat skatīt datora enerģijas statusu.

## Piezīmes par strāvas avota lietošanu

Pirms strāvas avota lietošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus.

### Piezīmes par maiņstrāvas adapteri

- Izmantojiet maiņstrāvas adapteri, kas iekļauts VAIO datora komplektācijā vai ir piegādāts kopā ar autentiskajiem Sony produktiem. Neizmantojiet citu maiņstrāvas adapteri, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.

- Nepievienojiet maiņstrāvas adapteri elektroenerģijas pārveidošanas ierīcei, piemēram, ceļojumu elektroenerģijas pārveidotājam. Tas var izraisīt pārkaršanu vai darbības traucējumus.

- Ja maiņstrāvas adaptera kabelis ir bojāts vai tā darbība ir traucēta, neizmantojiet to.

### Piezīmes par VAIO datora ieslēgšanu

- VAIO dators satur magnētiskus komponentus, tāpēc uzglabājiet magnētiskos datu nesējus atstatus no datora, pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.

- Turiet magnētiskās ierīces atstatus no VAIO datora.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. AtlasietIzslēgt un Miega režīms.

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas izslēdzas, kad dators tiek pārslēgts miega režīmā (ar noklusējuma iestatījumu).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šāda rīcība izdzēsīs visu nesaglabāto informāciju.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izslēdzies.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators tiek automātiski pārslēgts miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, ja izmantojat maiņstrāvas padevi.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt) (ar noklusējuma iestatījumu).

  - Aizveriet LCD ekrānu. Dators tiks pārslēgts miega režīmā pēc dažām sekundēm.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## LCD ekrāna spilgtuma mainīšana

Jūs varat regulēt LCD ekrāna spilgtumu.

1. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5 vai Fn+F6.

   Lai samazinātu apgaismojuma intensitāti, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5. Lai palielinātu apgaismojuma intensitāti, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F6.

#### Padoms

- LCD ekrāna spilgtuma iestatījums tiek saglabāts arī pēc VAIO datora izslēgšanas un restartēšanas.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Jūs varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas pieslēgts datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Image Quality. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pieslēgts ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja. (Skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji un pēc tam opciju Labi.

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pieslēgto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Sānu daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- HDMI izvades porta forma ir atkarīga no iegādātā modeļa. Izmantojiet HDMI kabeli, kas ir saderīgs ar jūsu VAIO datora HDMI izvades portu.

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vai tā malām. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana

Iespējams mainīt ekrāna izšķirtspēju, lai pielāgotu rakstzīmju un attēlu lielumu datora ekrānā.

Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja. (Skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Blakus opcijai Izšķirtspēja izvēlieties pašreizējo ekrāna izšķirtspēju un mainiet to, pārvietojot slīdni.

#### Piezīme

- Atkarībā no VAIO datorā pieejamās video atmiņas apjoma, iespējams, nevarēsiet atskaņot augstas izšķirtspējas video. Šajā gadījumā samaziniet ekrāna izšķirtspēju.

- Nemainiet displeja izšķirtspēju, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja jūs ieslēdzat VAIO datoru, vienlaicīgi pieskaroties skārienekrānam vai, ja datoru palaišanas procesa laikā ietekmē elektromagnētiskie viļņi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

DPI mainīšana, palielinot teksta un ikonu izmēru, atvieglo skārienekrāna lietošanu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Izskats un personalizācija un Palielināt vai samazināt tekstu un citus vienumus. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Izvēlieties vajadzīgos iestatījumus no ekrānā redzamajām opcijām un opciju Lietot.
3. Ja parādās ziņojums, kurā ieteikts izrakstīties, izvēlieties opciju Izrakstīties tūlīt.
4. Pierakstieties vēlreiz.

   Operētājsistēmas Windows teksta fonta izmērs būs nomainīts.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi un Atcelt, vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Par iebūvētajiem sensoriem

Iebūvētais akselerometrs, digitālais kompass (magnetometrs) un žiroskopa sensors ļauj izmantot tālāk minētās funkcijas.

### Ekrāna pagriešana, izmantojot iebūvēto akselerometru

Kad pagriežat VAIO datoru režīmā Planšetes režīms, iebūvētais akselerometrs automātiski nosaka kustību un atkarībā no datora orientācijas pagriež datora ekrānu portretorientācijā vai ainavorientācijā.

### Navigācijas palīdzība, izmantojot iebūvēto digitālo kompasu

Kad VAIO datorā ir aktivizēts Planšetes režīms, iebūvētais digitālais kompass saderīgajās lietojumprogrammās nodrošina navigācijas palīdzību, nosakot, kādā virzienā dators ir novietots.

### Lietojumprogrammu darbība, izmantojot iebūvēto žiroskopa sensoru

Iebūvētais žiroskops nosaka jūsu VAIO datora leņķa maiņu, kas savukārt ļauj veikt darbības ar lietojumprogrammām, piemēram, ar spēļu lietojumprogrammu.

#### Padoms

- Ja lietojumprogramma neparāda pareizu virzienu, iebūvētais digitālais kompass jākalibrē. Skatiet vairāk informācijas tēmā Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem.

## Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem

Pirms iebūvēto sensoru izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

### Piezīmes par iebūvētā akselerometra lietošanu

- Datora ekrāna orientāciju nevar mainīt, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam. Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat to portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēgsies ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Datora ekrāna rādījums var tikt izkropļots, ja maināt orientāciju, kamēr ir aktivizēts ekrānsaudzētājs.

- Dažas lietojumprogrammas neatbalsta portretorientāciju un var nedarboties pareizi. Šādā gadījumā lietojiet savu VAIO datoru ainavorientācijā.

### Piezīmes par iebūvētā digitālā kompasa lietošanu

- Iebūvētais digitālais kompass darbojas, nosakot magnētisku virzienu. Nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, ko sniedz iebūvētais digitālais kompass.

  Digitālā kompasa precizitāti var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi, un tas var nedarboties pareizi, jo īpaši tālāk minētajās vietās:

  - Liftā vai telpā, kas satur dzelzs materiālus, piemēram, dzelzs rāmjus vai dzelzsbetonu

  - Dzelzsbetona konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta vai lidostas vai dzelzceļa stacijas vestibila, tuvumā

  - Vilciena vai automašīnas tuvumā vai iekšienē

  - Uz zemes esoša transformatora vai augstsprieguma pārvades elektrolīniju tuvumā

  - Metāla izstrādājuma, piemēram, metāla darbagalda vai citu metāla mēbeļu tuvumā

  - Tāda materiāla tuvumā, kam ir ļoti liels magnētisko traucējumu risks, piemēram, magnēta, magnētiska turētāja vai skaļruņu tuvumā

    Komplektācijā iekļautā vai papildus pieejamā pildspalva (Ciparotāja irbulis) satur magnētu. Ja pietuvināt pildspalvu sava VAIO datora magnetometrs () tuvumā vai novietojat to uz tastatūras magnetometra tuvumā, digitālais kompass var nedarboties pareizi.

- Ja magnētiskais lauks pa jūsu VAIO datoru ir nestabils, iebūvētā digitālā kompasa precizitāte var samazināties; tomēr tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. Šādā gadījumā digitālais kompass jākalibrē.

  Pārvietojieties tālāk no materiāliem, kas izraisa magnētiskos traucējumus, piemēram, metāla izstrādājumiem vai magnētiem, un veiciet turpmākās darbības, kamēr izmantojat lietojumprogrammu, kas lieto digitālo kompasu.

  Kad izmantojat komplektācijā iekļauto vai papildus pieejamo pildspalvu, turiet to atstatus no sava VAIO datora.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem pulksteņrādītāja virzienā, LCD ekrānam esot paceltam.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām, un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem gareniski.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām, un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem šķērseniski.

  - Ja katru no iepriekš minētajām darbībām esat izpildījis vienu reizi, bet problēma joprojām pastāv, atkārtojiet šīs pašas darbības vairākas reizes. Ja problēmu joprojām neizdodas novērst, izmantojiet VAIO datoru vietā, kur nav tik lielu magnētiskā lauka radītu traucējumu.

## Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana

VAIO dators mēra apgaismojuma intensitāti, lai automātiski pielāgotu LCD ekrāna spilgtumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Datori un ierīces un Enerģija un miega režīms.
4. Mainiet Automātiski regulēt mana ekrāna spilgtumu iestatījumu vienumā Spilgtums uz Ieslēgt.

#### Padoms

- Apkārtējā apgaismojuma intensitāti nosaka apkārtējā apgaismojuma sensors. Ja apgaismojuma sensors tiek aizsegts, LCD ekrāna spilgtums var mazināties.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Jūs varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas pieslēgts datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Image Quality. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Sānu daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- HDMI izvades porta forma ir atkarīga no iegādātā modeļa. Izmantojiet HDMI kabeli, kas ir saderīgs ar jūsu VAIO datora HDMI izvades portu.

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pieslēgts ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja. (Skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji un pēc tam opciju Labi.

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pieslēgto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Sānu daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- HDMI izvades porta forma ir atkarīga no iegādātā modeļa. Izmantojiet HDMI kabeli, kas ir saderīgs ar jūsu VAIO datora HDMI izvades portu.

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vai tā malām. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja no ārējās ierīces, kas pieslēgta VAIO datoram, nenāk skaņa, jāmaina ierīce vai skaņas izvads.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Atlasiet opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Atskaņošana.
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

5. Atlasiet opciju Labi.

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvada signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Izpildiet iepriekšējos soļus 1 līdz 3 un izvēlieties HDMI ierīces ikonu un Rekvizīti. Cilnē Papildu atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi.

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Skaļruņu skaļuma regulēšana

Jūs varat mainīt skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni.

#### Skaļuma regulēšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F3, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn. Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F4, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai regulētu skaļumu, var nospiest arī VAIO datora VOL (skaļuma) pogas (Aizmugures daļas un vadīklas).

#### Skaņas izslēgšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai izslēgtu skaļruņu un austiņu skaņu, nospiediet taustiņu F2, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F2.

Lai ieslēgtu skaņu, var arī nospiest taustiņu kombināciju Fn+F3 vai Fn+F4.

## Skaļuma regulēšana operētājsistēmā Windows

Jūs varat noregulēt katras ierīces un lietojumprogrammas skaļumu sadaļā Vadības panelis.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Izvēlieties opciju Pielāgot sistēmas skaļumu vienumā Skaņa.
3. Pārvietojiet vienumā Ierīce vai Lietojumprogrammas esošo slīdni augšup vai lejup līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.

   Kad skaļums ir izslēgts (), izvēlieties(Deaktivizēt skaņas izslēgšanu), lai ieslēgtu skaļumu (). Kad skaļums ir noregulēts uz zemu, palieliniet skaļumu, izmantojot slīdni.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja no ārējās ierīces, kas pieslēgta VAIO datoram, nenāk skaņa, jāmaina ierīce vai skaņas izvads.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Atlasiet opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Atskaņošana.
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

5. Atlasiet opciju Labi.

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvada signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Izpildiet iepriekšējos soļus 1 līdz 3 un izvēlieties HDMI ierīces ikonu un Rekvizīti. Cilnē Papildu atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi.

## Mikrofona skaļuma regulēšana

Jūs varat regulēt mikrofona skaļumu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Atlasiet opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Ierakstīšana.
4. Veiciet dubultklikšķi uz mikrofona ikonas.
5. Atlasiet cilni Līmeņi logā Mikrofona rekvizīti window.
6. Pārvietojiet vienumā Mikrofons esošo slīdni pa labi vai pa kreisi līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.

   Ja mikrofona skaļums vēl arvien ir nepietiekami augsts pat pie maksimālā skaļuma līmeņa, pārvietojiet slīdni zem Mikrofona skaļuma pastiprināšana pa labi un kreisi, lai noregulētu skaļuma līmeni.

7. Atlasiet opciju Labi.

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Optimizētas skaņas atskaņošana jūsu VAIO datorā, izmantojot režīmu ClearAudio+

Režīms ClearAudio+ nodrošina augstas kvalitātes skaņu, kas ir optimizēta īpaši jūsu VAIO datoram, izmantojot ciparu signāla apstrādes tehnoloģijas, ko izstrādājis uzņēmums Sony.

Veicot vienkāršu darbību, jūs varat izbaudīt bagātīgu skaņu ar skaidriem paaugstinājumiem un pazeminājumiem.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Sound Quality. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Atlasiet audio režīmu vienumā Sound Effects.

   Optimizētā skaņa tiek atveidota, atlasot režīmu ClearAudio+ atbilstoši jūsu audio avotam.

#### Padoms

- Jūs varat arī pielāgot skaņas efektus jūsu preferencēm vienuma Sound Effects cilnē Details.

## Skaļruņu skaļuma regulēšana

Jūs varat mainīt skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni.

#### Skaļuma regulēšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F3, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn. Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F4, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai regulētu skaļumu, var nospiest arī VAIO datora VOL (skaļuma) pogas (Aizmugures daļas un vadīklas).

#### Skaņas izslēgšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai izslēgtu skaļruņu un austiņu skaņu, nospiediet taustiņu F2, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F2.

Lai ieslēgtu skaņu, var arī nospiest taustiņu kombināciju Fn+F3 vai Fn+F4.

## Optimizētas skaņas atskaņošana jūsu VAIO datorā, izmantojot režīmu ClearAudio+

Režīms ClearAudio+ nodrošina augstas kvalitātes skaņu, kas ir optimizēta īpaši jūsu VAIO datoram, izmantojot ciparu signāla apstrādes tehnoloģijas, ko izstrādājis uzņēmums Sony.

Veicot vienkāršu darbību, jūs varat izbaudīt bagātīgu skaņu ar skaidriem paaugstinājumiem un pazeminājumiem.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Sound Quality. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Atlasiet audio režīmu vienumā Sound Effects.

   Optimizētā skaņa tiek atveidota, atlasot režīmu ClearAudio+ atbilstoši jūsu audio avotam.

#### Padoms

- Jūs varat arī pielāgot skaņas efektus jūsu preferencēm vienuma Sound Effects cilnē Details.

## Mikrofona skaļuma regulēšana

Jūs varat regulēt mikrofona skaļumu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Atlasiet opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Ierakstīšana.
4. Veiciet dubultklikšķi uz mikrofona ikonas.
5. Atlasiet cilni Līmeņi logā Mikrofona rekvizīti window.
6. Pārvietojiet vienumā Mikrofons esošo slīdni pa labi vai pa kreisi līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.

   Ja mikrofona skaļums vēl arvien ir nepietiekami augsts pat pie maksimālā skaļuma līmeņa, pārvietojiet slīdni zem Mikrofona skaļuma pastiprināšana pa labi un kreisi, lai noregulētu skaļuma līmeni.

7. Atlasiet opciju Labi.

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Tastatūras izgaismojums iestatījumu maiņa (ar tastatūras izgaismojuma funkciju aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat ieslēgt un izslēgt tastatūras izgaismošanu, mainot tastatūras izgaismošanas iestatījumus.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Input Device. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Mainiet tastatūras izgaismojuma iestatījumus vienumā Keyboard Backlight.

   Parādās iestatījumu logs. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai mainītu iestatījumus.

## Žestu funkcijas iespējošana/atspējošana

VAIO datora skārienpaliktņa žestu funkcijas iespējams iespējot/atspējot.

Izmantojot žestu funkciju, jūs varat veikt šādas darbības.

- Ritināšana

- Virzība atpakaļ/uz priekšu

- Tuvināšana/tālināšana

- Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

- Viedpogu sadaļas atvēršana

- Lietojumprogrammu pārslēgšana

Izpildiet šos soļus, lai iespējotu/atspējotu žestu funkciju.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Input Device. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Izvēlieties opciju Details vienumā Touchpad Operations.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Enable multi-touch functions vai izņemiet atzīmi no tās.

   Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu funkciju vai noņemiet to, lai atspējotu funkciju.

## Skārienpaliktņa iespējošana/atspējošana

VAIO datora skārienpaliktni iespējams iespējot/atspējot.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un nospiediet taustiņu F1.

   Katru reizi, kad nospiežat šos taustiņus, skārienpaliktnis tiek iespējots/atspējots.

#### Padoms

- Pirms skārienpaliktņa atspējošanas pievienojiet peli. Ja atspējojat skārienpaliktni, pirms pieslēdzat peli, kursora vadībai varēsiet izmantot tikai tastatūru. (Attiecas uz modeļiem, kas nav aprīkoti ar skārienekrānu)

## Skārienpaliktņa lietošana

Slidinot pirkstu pa skārienpaliktni, jūs varat pārvietot kursoru pa datora ekrānu.

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, nospiediet kreisās pogas zonu vai labās pogas zonu, lai izpildītu dažādas vai parādītu izvēlnes.

1. Kreisās pogas zona

2. Labās pogas zona

#### Noklikšķināšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Vai arī vienreiz pieskarieties skārienpaliktnim.

#### Dubultklikšķa veikšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, ātri divreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Vai arī ātri divreiz pieskarieties skārienpaliktnim.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet labās pogas zonu.

Vai arī pieskarieties skārienpaliktnim ar diviem pirkstiem.

Atkarībā no kursora atrašanās vietas jūs varat izsaukt dažādas saīsņu izvēlnes.

#### Vilkšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu un, spiežot uz zonas, slidiniet pirkstu pa skārienpaliktni.

Vai arī ātri divreiz pieskarieties skārienpaliktnim un no otrā pieskāriena slidiniet pirkstu.

#### Vilkšana un nomešana

Velciet ikonu, piemēram, failu, uz vajadzīgo vietu un atlaidiet pirkstu no kreisās pogas zonas.

Vai arī ātri divreiz pieskarieties ikonai un pēc otrā pieskāriena slidiniet pirkstu līdz vajadzīgajai vietai un paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.

#### Ritināšana

Slidiniet divus pirkstus uz augšu un leju pa skārienpaliktni, lai ritinātu vertikāli pa ekrānu.

Slidiniet divus pirkstus no vienas puses uz otru pa skārienpaliktni, lai ritinātu horizontāli pa ekrānu.

#### Virzība atpakaļ vai uz priekšu, nekustinot kursoru

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., uzlieciet trīs pirkstus uz skārienpaliktņa un slidiniet tos no vienas puses uz otru, lai virzītos atpakaļ vai uz priekšu, nepārvietojot kursoru.

#### Tuvināšana vai tālināšana

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu tālummaiņu. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa augšējā malā un slidiniet pirkstu uz leju.

Lietojumprogrammu izvēlne neparādās, ja lietojumprogramma neatbalsta lietojumprogrammu izvēlni.

#### Viedpogu sadaļas atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa labajā malā un slidiniet pirkstu pa kreisi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Viedpogu sadaļas atvēršana.

#### Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām

Uzlieciet pirkstu uz skārienpaliktņa kreisās malas un slidiniet pirkstu pa labi, lai pārslēgtos uz aktīvo lietojumprogrammu. Ja darbojas vairāk nekā viena lietojumprogramma, atkārtojiet šo darbību, lai pārslēgtos starp lietojumprogrammām krītošā secībā, sākot ar nesenāk izmantoto lietojumprogrammu.

#### Piezīme

- Žestu funkcija (ritināšana, virzība atpakaļ/uz priekšu, tuvināšana/tālināšana, lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana, viedpogu sadaļas atvēršana, lietojumprogrammu pārslēgšana), iespējams, nedarbosies atkarībā no VAIO datora darbības stāvokļa vai skārienpaliktņa iestatījumiem.

#### Padoms

- Skārienpaliktņa forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Lai skatītu detalizētu informāciju par skārienpaliktņa lietošanu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center, noklikšķiniet uz opcijas Input Device un izpildiet sniegtos video norādījumus. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot pieskaršanās funkciju, lai izvairītos no nejaušas noklikšķināšanas, ko izraisa viegla pieskaršanās skārienpaliktnim tastatūras lietošanas laikā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Input Device. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Izvēlieties opciju Details vienumā Touchpad Operations.
3. Izņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Enable tap functions.
4. Atlasiet opciju OK.

## Iebūvētā kameras lietošana

Jūs varat veikt interneta videozvanu, izmantojot iebūvēto kameru un komunikācijas lietojumprogrammas.

Kamēr iebūvētā kamera tiek lietota, deg iebūvētās kameras indikators.

#### Priekšpuse

1. Iebūvētās priekšpuses kameras indikators

2. Iebūvētās priekšpuses kamera

#### Apakšpuse

1. Iebūvētā aizmugurējā kamera (modeļiem ar iebūvēto aizmugurējo kameru)

2. Iebūvētās aizmugurējās kameras indikators (modeļiem ar iebūvēto aizmugurējo kameru)

3. Iebūvētais mono mikrofons

#### Padoms

- VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas atšķiras atkarībā no datora konfigurācijas.

- Dažas lietojumprogrammas var neatbalstīt visus iebūvētās kameras izšķirtspējas iestatījumus.

- Ja elektroapgādes frekvence jūsu atrašanās vietā atšķiras no tās, kuru iestatījāt kameras lietojumprogrammā, var nedarboties iebūvētās aizmugurējās kameras automātiskā fokusa sistēma.

- Iebūvētā priekšējā fotokamera tiek apgriezta otrādi, kad jūsu VAIO dators ir režīmā Skatījuma režīms. Atkarībā no kameras lietojumprogrammām tā var rādīt apgrieztus attēlus.

  Šajā gadījumā pārslēdziet režīmu Skatījuma režīms uz citiem režīmiem. Skatiet vairāk informācijas par kameras režīma maiņu tēmā Par LCD ekrāna rotāciju.

## Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

Nodrošiniet VAIO datora aizsardzību pret vīrusiem, izmantojot pretvīrusu lietojumprogrammu.

Jūs varat uzturēt lietojumprogrammas atjauninājumu aktualitāti, lejupielādējot un instalējot jaunākos atjauninājumus no lietojumprogrammas publicētāja lapas. Lai atjauninātu pretvīrusu lietojumprogrammu, atrodiet kādu no šīm VAIO datorā instalētajām pretvīrusu lietojumprogrammām un izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Pārliecinieties, ka VAIO datorā ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Veiciet jebkuru no šīm operācijām atbilstoši sākotnēji instalētajai pretvīrusu lietojumprogrammai.

   Lietojumprogrammai Trend Micro:

   startējiet Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Lietojumprogrammai McAfee:

   Startējiet McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security vai McAfee Total Protection.

   Lietojumprogrammai Windows Defender:

   Startējiet pakalpojumu Windows Defender.

   Lietojumprogrammai Kaspersky Internet Security:

   Startējiet pakalpojumu Kaspersky Internet Security.

3. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Faktiski izpildāmās darbības var atšķirties no iepriekš aprakstītajām atkarībā no VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas versijas. Šādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai startētu pretvīrusu lietojumprogrammu, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas ir iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals.

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Konti un Jūsu konts.
4. Atlasiet opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārtraukt savienojumu, nevis opciju Izveidot savienojumu ar Microsoft kontu.

- Ja esat aizmirsis Microsoft kontu paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana

Windows paroles iestatīšana ļauj aizsargāt VAIO datoru no nepilnvarotas piekļuves, pieprasot ievadīt paroli, kad dators tiek ieslēgts vai pārslēdzas no energotaupības režīma normālā darba režīmā.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Konti un Pierakstīšanās opcijas.
4. Sadaļā Parole izvēlieties Pievienot vai Mainīt.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai ievadītu paroli.

#### Piezīme

- Neaizmirstiet paroli. Pierakstiet paroli un glabājiet to drošā vietā.

#### Padoms

- Jūs varat ievadīt atgādinājumu, lai atcerētos paroli, ja aizmirstat to. Jūs arī varat izveidot paroles atiestatīšanas disku, kuru var izmantot, lai izveidotu jaunu paroli. Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Sistēmas informācijas skatīšana

Jūs varat apskatīties VAIO datora sistēmas informāciju.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Care (Desktop). (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Care (Desktop).)
2. Atlasiet About your VAIO un System information.

   Parādās VAIO datora sistēmas informācija.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL un kontaktinformāciju).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datoru ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Vai arī atveriet ekrānu Programmas un izvēlieties opciju VAIO Care.

  Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet «Windows Update».

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo jums par jaunajiem internetā pieejamiem atjauninājumiem, lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Lietojumprogrammu no vietnes Windows veikals atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals. Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums elementā Veikals tiek parādīts numurs.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi.

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt.

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja jūs ieslēdzat VAIO datoru, vienlaicīgi pieskaroties skārienekrānam vai, ja datoru palaišanas procesa laikā ietekmē elektromagnētiskie viļņi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

DPI mainīšana, palielinot teksta un ikonu izmēru, atvieglo skārienekrāna lietošanu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Izskats un personalizācija un Palielināt vai samazināt tekstu un citus vienumus. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Izvēlieties vajadzīgos iestatījumus no ekrānā redzamajām opcijām un opciju Lietot.
3. Ja parādās ziņojums, kurā ieteikts izrakstīties, izvēlieties opciju Izrakstīties tūlīt.
4. Pierakstieties vēlreiz.

   Operētājsistēmas Windows teksta fonta izmērs būs nomainīts.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi un Atcelt, vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Par iebūvētajiem sensoriem

Iebūvētais akselerometrs, digitālais kompass (magnetometrs) un žiroskopa sensors ļauj izmantot tālāk minētās funkcijas.

### Ekrāna pagriešana, izmantojot iebūvēto akselerometru

Kad pagriežat VAIO datoru režīmā Planšetes režīms, iebūvētais akselerometrs automātiski nosaka kustību un atkarībā no datora orientācijas pagriež datora ekrānu portretorientācijā vai ainavorientācijā.

### Navigācijas palīdzība, izmantojot iebūvēto digitālo kompasu

Kad VAIO datorā ir aktivizēts Planšetes režīms, iebūvētais digitālais kompass saderīgajās lietojumprogrammās nodrošina navigācijas palīdzību, nosakot, kādā virzienā dators ir novietots.

### Lietojumprogrammu darbība, izmantojot iebūvēto žiroskopa sensoru

Iebūvētais žiroskops nosaka jūsu VAIO datora leņķa maiņu, kas savukārt ļauj veikt darbības ar lietojumprogrammām, piemēram, ar spēļu lietojumprogrammu.

#### Padoms

- Ja lietojumprogramma neparāda pareizu virzienu, iebūvētais digitālais kompass jākalibrē. Skatiet vairāk informācijas tēmā Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem.

## Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem

Pirms iebūvēto sensoru izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

### Piezīmes par iebūvētā akselerometra lietošanu

- Datora ekrāna orientāciju nevar mainīt, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam. Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat to portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēgsies ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Datora ekrāna rādījums var tikt izkropļots, ja maināt orientāciju, kamēr ir aktivizēts ekrānsaudzētājs.

- Dažas lietojumprogrammas neatbalsta portretorientāciju un var nedarboties pareizi. Šādā gadījumā lietojiet savu VAIO datoru ainavorientācijā.

### Piezīmes par iebūvētā digitālā kompasa lietošanu

- Iebūvētais digitālais kompass darbojas, nosakot magnētisku virzienu. Nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, ko sniedz iebūvētais digitālais kompass.

  Digitālā kompasa precizitāti var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi, un tas var nedarboties pareizi, jo īpaši tālāk minētajās vietās:

  - Liftā vai telpā, kas satur dzelzs materiālus, piemēram, dzelzs rāmjus vai dzelzsbetonu

  - Dzelzsbetona konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta vai lidostas vai dzelzceļa stacijas vestibila, tuvumā

  - Vilciena vai automašīnas tuvumā vai iekšienē

  - Uz zemes esoša transformatora vai augstsprieguma pārvades elektrolīniju tuvumā

  - Metāla izstrādājuma, piemēram, metāla darbagalda vai citu metāla mēbeļu tuvumā

  - Tāda materiāla tuvumā, kam ir ļoti liels magnētisko traucējumu risks, piemēram, magnēta, magnētiska turētāja vai skaļruņu tuvumā

    Komplektācijā iekļautā vai papildus pieejamā pildspalva (Ciparotāja irbulis) satur magnētu. Ja pietuvināt pildspalvu sava VAIO datora magnetometrs () tuvumā vai novietojat to uz tastatūras magnetometra tuvumā, digitālais kompass var nedarboties pareizi.

- Ja magnētiskais lauks pa jūsu VAIO datoru ir nestabils, iebūvētā digitālā kompasa precizitāte var samazināties; tomēr tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. Šādā gadījumā digitālais kompass jākalibrē.

  Pārvietojieties tālāk no materiāliem, kas izraisa magnētiskos traucējumus, piemēram, metāla izstrādājumiem vai magnētiem, un veiciet turpmākās darbības, kamēr izmantojat lietojumprogrammu, kas lieto digitālo kompasu.

  Kad izmantojat komplektācijā iekļauto vai papildus pieejamo pildspalvu, turiet to atstatus no sava VAIO datora.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem pulksteņrādītāja virzienā, LCD ekrānam esot paceltam.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām, un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem gareniski.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām, un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem šķērseniski.

  - Ja katru no iepriekš minētajām darbībām esat izpildījis vienu reizi, bet problēma joprojām pastāv, atkārtojiet šīs pašas darbības vairākas reizes. Ja problēmu joprojām neizdodas novērst, izmantojiet VAIO datoru vietā, kur nav tik lielu magnētiskā lauka radītu traucējumu.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet «Windows Update».

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo jums par jaunajiem internetā pieejamiem atjauninājumiem, lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Lietojumprogrammu no vietnes Windows veikals atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals. Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums elementā Veikals tiek parādīts numurs.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi.

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt.

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Vadības panelis atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Vadības panelis, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Vadības panelis.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. AtlasietIzslēgt un Miega režīms.

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas izslēdzas, kad dators tiek pārslēgts miega režīmā (ar noklusējuma iestatījumu).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šāda rīcība izdzēsīs visu nesaglabāto informāciju.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izslēdzies.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators tiek automātiski pārslēgts miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, ja izmantojat maiņstrāvas padevi.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt) (ar noklusējuma iestatījumu).

  - Aizveriet LCD ekrānu. Dators tiks pārslēgts miega režīmā pēc dažām sekundēm.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL un kontaktinformāciju).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datoru ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Vai arī atveriet ekrānu Programmas un izvēlieties opciju VAIO Care.

  Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Atkopšana no atkopšanas apgabala

VAIO datoru var atkopt no atkopšanas apgabala iebūvētajā atmiņas ierīcē. Šī atkopšanas metode ir ātrāka par atkopšanas datu nesēja izmantošanu.

Pirms datora atkopšanas skatiet tēmu Piezīmes par atkopšanu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Atlasiet opciju Start troubleshooting (recovery).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

   Ekrāna Izvēlieties opciju (Choose an option) atvēršanai nepieciešams laiks, tādēļ nedaudz uzgaidiet.

3. Atlasiet Novērst problēmu (Troubleshoot) un VAIO recovery solutions.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Atlasiet opciju Start recovery wizard.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja tiek parādīts displeja valodas izvēles logs, izvēlieties nepieciešamo valodu un pēc tam atlasiet opciju Labi.

- Lai veiktu pielāgoto atkopšanu, atlasiet vienumu Tools un opciju Start advanced recovery wizard.

## VAIO datora atsvaidzināšana (modeļos, kuros tiek atbalstīta atsvaidzināšanas funkcija)

Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila, ieteicams izmantot operētājsistēmas Windows nodrošināto atsvaidzināšanas funkciju. Atsvaidziniet datoru, veicot tālāk minētās darbības.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. IzvēlietiesIzslēgt, nospiediet un turiet Shift taustiņu un izvēlieties Izslēgt.
   VAIO dators tiek pilnībā izslēgts.
3. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.
   Parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).
4. Atlasiet opciju Start troubleshooting (recovery).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

   Ekrāna Izvēlieties opciju (Choose an option) atvēršanai nepieciešams laiks, tādēļ nedaudz uzgaidiet.

5. Atlasiet Novērst problēmu (Troubleshoot) un Atsvaidzināt datoru (Refresh your PC).

Lielākā daļa iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabāto lietotāja datu, daļa operētājsistēmas Windows iestatījumu un visas no pakalpojuma Windows veikals lejupielādētās programmas būs pieejamas arī pēc VAIO datora atsvaidzināšanas. Tomēr dažus lietojumprogrammu iestatījumus noteiktās mapēs nevar saglabāt.

Detalizētu informāciju par datora atsvaidzināšanas laikā saglabātajiem iestatījumiem un dzēstajiem datiem skatiet turpmākajā sarakstā.

#### Iestatījumi, kas tiek saglabāti pēc VAIO datora atsvaidzināšanas

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks saglabāti tālāk minētie iestatījumi.

- Bibliotēku iestatījumi

- Lietotāju konti (lokālais, domēns, Microsoft kontu) un dalība grupās

- Domēnu iestatījumi

- Windows Update iestatījumi

- Sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fons

- Darbvirsmas dizaini

- Starptautiskie iestatījumi

- Bezvadu tīklu profili

- Iestatījumi, kas konfigurēti Windows iepazīšanās sadaļā

#### VAIO datora atsvaidzināšanas rezultātā dzēstie dati

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks dzēsti šajās mapēs esošie dati.

- \Windows

- \Program Files

- \Programmu faili (x86)

- \ProgramData

- \Lietotāji\(Lietotājvārds)\AppData

#### Piezīme

- Pirms atsvaidzināšanas saglabājiet svarīgos datus.

- Ar autortiesībām aizsargātie dati, piemēram, digitālo pārraižu dati vai mūzikas faili, kurus organizē digitālo mediju atskaņošanas programmas, var nebūt pieejami pat gadījumā, ja šie dati pēc VAIO datora atsvaidzināšanas tiek saglabāti tajā pašā vietā.

  Skatiet instrukcijas palīdzības failā, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

#### Padoms

- Tiks saglabātas datorā sākotnēji instalētās lietojumprogrammas un lietojumprogrammas, kas instalētas no pakalpojuma Windows veikals, savukārt visas pēc datora iegādes instalētās darbvirsmas lietojumprogrammas tiks dzēstas.

## Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati. Ja VAIO datorā ir cietvielu disks (SSD), ieteicams samazināt atkopšanas apgabalu, noņemot šādus datus, lai atbrīvotu diska vietu dzinī C: (vai pēdējā dzinī jūsu dziņu sarakstā, piemēram, dzinī D:).

Atkopšanas datu nesēja vajadzīgs, lai dzēstu sistēmas atkopšanas datus vai atgūtu datoru pēc tam, kad dati ir dzēsti.

Ņemiet vērā, ka atkopšanas satura dzēšana liedz izmantot atsvaidzināšanas funkciju.

Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.

Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

1. Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, ja tāds vēl nav izveidots.

   Skatiet vairāk informācijas par atkopšanas datu nesēja izveidošanu tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

2. Ievietojiet atkopšanas datu nesēju optiskajā diskdzinī vai pievienojiet VAIO datora USB portam USB zibatmiņu (nav iekļauts komplektācijā), kamēr dators darbojas normālajā režīmā.
3. Izslēdziet savu VAIO datoru.
4. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Atlasiet Tools un Remove recovery partition.
6. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Atkopšana no atkopšanas datu nesēja

Ja atkopšanas apgabala dati ir bojāti vai izdzēsti, jūs varat izmantot atkopšanas datu nesēju, lai atjaunotu VAIO datoru.

Tomēr datora atkopšana, izmantojot atkopšanas datu nesēju, aizņems ilgāk par atkopšanas apgabala lietošanu.

Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.

Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

1. Ievietojiet atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) optiskajā diskdzinī vai pievienojiet USB zibatmiņu VAIO datora USB portam, kad dators darbojas normālajā režīmā.
2. Izslēdziet savu VAIO datoru.
3. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Atlasiet opciju Start recovery wizard.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja tiek parādīts displeja valodas izvēles logs, izvēlieties nepieciešamo valodu un pēc tam atlasiet opciju Labi.

- Lai veiktu pielāgoto atkopšanu, atlasiet vienumu Tools un opciju Start advanced recovery wizard.

- Ja nevarat atkopt VAIO datoru, izmantojot USB zibatmiņu, pievienojiet zibatmiņu citam datora USB portam un mēģiniet vēlreiz atkopt datoru.

## Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati.

Lai pārbaudītu atkopšanas apgabala lielumu, izpildiet šos soļus:

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Šis dators.
3. Izvēlņu joslā atlasiet vienumu Dators un opciju Pārvaldīt.
4. Izvēlieties opciju Disku pārvaldība vienumā Krātuve kreisajā rūtī.

   Atkopšanas apgabala lielums un kopējais dziņa C: lielums ir redzams Disks 0 rindā centrālajā rūtī.

## Par atkopšanu

Atkopšana ir iebūvētā datu nesēja atjaunošana sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Atsvaidzināšana ir operētājsistēmas pārinstalēšana ar galvenajiem iestatījumiem un saglabātiem personiskajiem datiem.

Nestabilas datora darbības gadījumā vispirms atsvaidziniet VAIO datoru. Ja problēmu neizdodas novērst, atkopiet datoru.

Ir divi veidi, kā atkopt datoru:

- no atkopšanas datu nesēja;

- no atkopšanas apgabala.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

### Kad jāveic atkopšana vai atsvaidzināšana?

- Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila.

- Ja VAIO dators ir inficēts ar datorvīrusu.

- Ja VAIO datorā ir radušās problēmas, kuras nevar atrisināt, veicot problēmu novēršanas darbības.

- Ja disks C: ticis formatēts kļūdas pēc.

### Kuras lietojumprogrammas izmantot VAIO datora atkopšanai vai atsvaidzināšanai vai atkopšanas datu nesēja izveidei?

Izmantojiet šādas lietojumprogrammas.

#### VAIO Care

- Atkopšanas datu nesēja izveide

- Datora aparatūras pārbaude

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Jūsu VAIO datora atkopšana

- Datu glābšana (dublēšana)

- Visu datu dzēšana iebūvētajā atmiņas ierīcē

#### Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Atsvaidzināšana

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care un VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions komplektācijā.

- VAIO datora atkopšanu var arī veikt, izmantojot pakalpojumu Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kas ir atkopšanas apgabals?

Iebūvētās atmiņas ierīces atkopšanas apgabalā atrodas dati sistēmas un lietojumprogrammas atkopšanai. Parasti jūs nevarat modificēt vai dzēst datus šajā apgabalā, tomēr šim mērķim ir arī komerciāli pieejamas lietojumprogrammas.

### Kādēļ jāizmanto atkopšanas datu nesējs?

Atkopšanas datu nesēju izmanto, lai VAIO datoru atjaunotu tā sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Ja nevar startēt operētājsistēmu Windows un ir dzēsts atkopšanas apgabals, atkopšanai būs nepieciešams atkopšanas datu nesējs.

Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, tiklīdz jūsu dators ir gatavs lietošanai.

## Atkopšanas datu nesēja izveide

Izpildiet turpmākās instrukcijas, lai izveidotu atkopšanas datu nesēju.

Kā atkopšanas datu nesēju var izmantot DVD, Blu-ray Disc un USB zibatmiņu.

- Modelim bez iebūvētā optiskā diskdziņa:

  izmantojiet USB zibatmiņu.

- Modelim ar iebūvēto optisko diskdzini:

  tomēr ieteicams izmantot DVD-R datu nesēju, jo no USB zibatmiņas datus var nejauši izdzēst. Varat izmantot arī BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL datu nesējus, tomēr VAIO datora atbalstītie datu nesēji un nepieciešamo disku skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa. Šī informācija tiks norādīta izveides procesa laikā.

#### Piezīme

- USB 3.0 standartam atbilstoši USB porti neatbalsta atkopšanu ar USB 3.0 standartam atbilstošu USB zibatmiņu. Ja izmantojat modeli, kam nav tādu USB portu, kuri atbilst tikai USB 2.0 standartam, atkopšanas datu nesēja izveidei izmantojiet USB zibatmiņu, kas neatbilst USB 3.0 standartam.

1. VAIO datorā izveidojiet savienojumu ar internetu un lejupielādējiet un instalējiet jaunākos atjauninājumus, izmantojot pakalpojumu VAIO Update.
2. Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet savam VAIO datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). (Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.)

   Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

3. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole, izvēlieties opciju Jā.

   Tiek parādīts logs VAIO Care.

4. Atlasiet Advanced Tools, Restore and recovery un Create Recovery Media.
5. Rūpīgi izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pēc tam atlasiet opciju Next.
6. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Procedūras pašreizējais statuss var tikt parādīts pēc kāda laika.

- Atkopšanas datu nesēja izveides laikā neizņemiet vai neatvienojiet datu nesēju, jo tad process var neizdoties.

- Glabājiet atkopšanas datu nesēju drošā vietā.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

#### Piezīmes par atkopšanas datu nesēja izveidi

- Kad izveidojat atkopšanas datu nesēju, izmantojot pakalpojumu VAIO Care. Ja jūs izmantojat atkopšanas datu nesēju jebkurā citā veidā un veicat atkopšanu, jūsu VAIO dators var neatjaunoties savā ražotāja stāvoklī. Sony negarantē datora saderību ar šādiem atkopšanas datu nesējiem.

- Atkopšanas datu nesējs ir piemērots tikai VAIO datoram, kuram tas ticis izveidots.

- VAIO datoru nevar atsvaidzināt, izmantojot atkopšanas datu nesēju.

- Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, tiklīdz jūsu VAIO dators ir gatavs lietošanai. Tālāk minētajos gadījumos, iespējams, nevarēsiet atkopt datoru no atkopšanas apgabala, un būs nepieciešams atkopšanas datu nesējs:

  - ja esat modificējis atkopšanas apgabalu, izmantojot lietojumprogrammas, kas paredzētas datu modificēšanai.

  - ja esat instalējis operētājsistēmu, kas atšķiras no šajā datorā iepriekš instalētās operētājsistēmas.

  - ja esat formatējis iebūvēto atmiņas ierīci, neizmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Nepieskarieties diska virsmai un nenosmērējiet to. Pirkstu nospiedumi vai putekļi uz virsmas var izraisīt nolasīšanas vai ierakstīšanas kļūdas.

- Lai izveidotu atkopšanas datu nesēju, iespējams, vajadzēs izmantot brīvu dzinī C: vietu, kuras ietilpība pārsniedz izmantojamā datu nesēja apjomu vairāk nekā divas reizes. Atkarībā no iegādātā modeļa piegādes brīdī nevar izveidot atkopšanas datu nesēju brīvās vietas trūkuma dēļ, pat ja optiskais diskdzinis atbalsta Blu-ray Disc vai Double/Dual Layer DVD datu nesējus.

- Pirms izmantojat USB zibatmiņu kā atkopšanas datu nesēju, skatiet pakalpojumā VAIO Care iekļauto palīdzības failu.

## Piezīmes par atkopšanu

Kārtīgi izlasiet turpmākās piezīmes, pirms atkopt VAIO datoru.

### Svarīgas piezīmes par atkopšanu

- Veicot VAIO datora atkopšanu, tiks dzēsti visi iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabātie dati, un tiks atjaunoti sākotnējie ražotāja iestatījumi. Pārliecinieties, ka jums ir vērtīgo datu dublējumkopija.

  Ja vēlaties saglabāt galvenos iestatījumus un personīgos datus, atsvaidziniet datoru. Skatiet vairāk informācijas tēmā VAIO datora atsvaidzināšana (modeļos, kuros tiek atbalstīta atsvaidzināšanas funkcija).

- Pirms veicat datora atkopšanu, atvienojiet no VAIO datora visas perifērijas ierīces, izņemot elektropadeves vadu, maiņstrāvas adapteri vai ierīces, kas nepieciešamas atkopšanas veikšanai.

- Atkopšanas laikā atstājiet elektropadeves vadu vai maiņstrāvas adapteri pievienotu VAIO datoram.

- Neapturiet atkopšanas procesu, kamēr tas nav pabeigts.

- Ja esat aizmirsis paroli un nevarat sākt atkopšanas procesu, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru, lai atiestatītu to. Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.

### Piezīmes par lietojumprogrammām

- Atkopjot VAIO datoru, ir iespējams atjaunot tikai sākotnēji instalētās lietojumprogrammas. Lietojumprogramma (-as), kuru esat instalējis pats, vai dati, kurus esat izveidojis pēc iegādes, netiks atjaunoti. Papildus jūs nevarat atjaunot tikai Windows.

- Noteiktas sākotnēji instalētās lietojumprogrammas ietver opcijas, kas ļauj tās atinstalēt vai instalēt automātiski. Tomēr lietojumprogrammas var nedarboties pareizi VAIO datorā, ja šādas opcijas tiek izmantotas.

- Instalējot lietojumprogrammas, kas modificē nodalījumu lielumus, var tikt atspējota atkopšana vai atkopšanas datu nesēja izveide. Lai no tā izvairītos, izveidojiet atkopšanas datu nesēju uzreiz pēc tam, kad VAIO dators ir gatavs lietošanai. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows

Ja nevarat startēt Windows, izpildiet šos soļus, lai atjaunotu datora sistēmas failus.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start troubleshooting (recovery).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

   Ekrāna Izvēlieties opciju (Choose an option) atvēršanai nepieciešams laiks, tādēļ nedaudz uzgaidiet.

3. Atlasiet Novērst problēmu (Troubleshoot), Papildu opcijas (Advanced options) un Sistēmas atjaunošana (System Restore).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Sistēmas atjaunošana (System Restore).

4. Atlasiet opciju Next.
5. Izvēlieties atjaunošanas punktu un atlasiet opciju Next.

   Parādās izvēlētā atjaunošanas punkta apstiprināšanas logs.

6. Atlasiet opciju Pabeigt (Finish), lai apstiprinātu atjaunošanas punktu.

   VAIO dators restartējas pēc tam, kad sistēmas faili ir atjaunoti.

## Par dublēšanu

Dublēšanas procesā tiek izveidota dublējumkopija datiem, kas glabājas iebūvētajā atmiņas ierīcē, un tā tiek saglabāta citā vietā.

Negaidītu notikumu vai datorvīrusu dēļ jūs varat zaudēt dažādus datus, kas glabājas iebūvētajā atmiņas ierīcē. Lai atjaunotu zaudētos datus, ir nepieciešama dublējumkopija.

Ir ļoti ieteicams regulāri dublēt datus.

Ja varat startēt operētājsistēmu Windows, dublējiet un atjaunojiet savus datus ar Windows funkciju.

Lai izmantotu funkciju, atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Sistēma un drošība un Failu vēsture.

## Par dublēšanas tipiem

Lai dublētu vērtīgus datus, var izmantot operētājsistēmas Windows opciju Dublēt un atjaunot.

Atbilstoši jūsu vajadzībām ir vairāki dublēšanas tipi, kā aprakstīts turpmāk.

### Failu dublēšana

Jūs varat izvēlēties un dublēt mapes un failus, kas glabājas VAIO datorā, ārējā cietajā diskā.

Skatiet detalizētu informāciju par datu dublēšanu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

### Sistēmas attēlu dublēšana

Jūs varat izveidot visas VAIO datora sistēmas dublējumkopiju. Ja iebūvētā atmiņas ierīce vai dators pārstāj darboties, jūs varat izmantot sistēmas attēlu, lai atjaunotu datoru, kāds tas bija, kad notika dublēšana.

Lai izveidotu sistēmas attēlu, nepieciešams papildaprīkojuma cietais disks, kas formatēts NTFS formātā. Jūs varat arī dublēt sistēmas attēlu optiskajos diskos, piemēram, Blu-ray Disc vai DVD diskā.

Skatiet detalizētu informāciju par sistēmas attēla izveidi sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

#### Piezīme

- Mēs nekādā gadījumā neatjaunosim zudušos vai bojātos datus un neatlīdzināsim to vērtību, tostarp arī VAIO datora atteices gadījumā.

- Izveidojiet atkopšanas datu nesēju uzreiz pēc VAIO datora iegādes. Ja datora darbības traucējumu dēļ nevarat izveidot datu dublējumkopiju, izmantojot operētājsistēmas Windows funkciju, datu dublēšanai izmantojiet dublēšanas rīku, kas ir ietverts atkopšanas datu nesējā.

  Skatiet informāciju par atkopšanas datu nesēja izveidi tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

#### Padoms

- Ja jūsu VAIO dators nav aprīkots ar diskdzini, pirms dublēšanas jāpievieno datoram ārējā ierīce, piemēram, ārējais cietais disks vai DVD diskdzinis, vai arī jāmaina diska C: nodalījuma lielums un jāizveido vēl viens nodalījums. Skatiet vairāk informācijas tēmā Nodalījumu izveide.

## Atjaunošanas punkta izveide

Atjaunošanas punkts ļauj atjaunot datora sistēmas failus iepriekšējā stāvoklī atkarībā no tā, kad atjaunošanas punkts tika izveidots.

Parasti atjaunošanas punkts tiek izveidots automātiski, piemēram, kad tiek instalēts draiveris. Tomēr mēs iesakām jums izveidot jaunu atjaunošanas punktu manuāli, pirms instalēt lietojumprogrammas vai draiverus VAIO datorā.

Skatiet informāciju par atjaunošanas punkta izveidi sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows

Ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows, dublējiet savus datus, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Atlasiet opciju Start troubleshooting (recovery).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

   Ekrāna Izvēlieties opciju (Choose an option) atvēršanai nepieciešams laiks, tādēļ nedaudz uzgaidiet.

3. Atlasiet Novērst problēmu (Troubleshoot) un VAIO recovery solutions.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Atlasiet Tools un Rescue Data.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja tiek parādīts displeja valodas izvēles logs, 3. darbībā izvēlieties nepieciešamo valodu un pēc tam atlasiet opciju Labi.

- Var arī startēt VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, izmantojot atkopšanas datu nesēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas datu nesēja.

- Ja izvēlaties opciju Custom rescue, izglābtos failus ieteicams saglabāt ārējā cietajā diskā.

#### Piezīmes par VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lietošanu

- Rīkojieties ar izglābtajiem failiem uzmanīgi, lai aizsargātu tos no nepilnvarotas piekļuves.

- Atspējojiet Windows cietā diska diskdziņa šifrēšanas līdzekli, pirms izmantot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions datu dublēšanai un atjaunošanai.

  Tomēr izglābtajiem failiem, kas iebūvētajā atmiņas ierīcē nav šifrēti, var viegli piekļūt nepilnvaroti lietotāji, izmantojot atkopšanas datu nesēju un šo lietojumprogrammu. Tādēļ pēc šīs lietojumprogrammas lietošanas noteikti iestatiet ieslēgšanas vai cietā diska paroli, iespējojiet Windows cietā diska kodēšanas līdzekli un glabājiet atkopšanas datu nesēju drošā vietā, lai aizsargātu izglābtos failus no nepilnvarotas piekļuves.

- Lai atjaunotu ar autortiesībām aizsargātus datus, piemēram, mūzikas failus, kas ir apkopoti digitālās multivides atskaņošanas lietojumprogrammās, izmantojiet dublēšanas rīku, kas ir norādīts datu importēšanai izmantotajā lietojumprogrammā. Uzņēmums Sony negarantē datu atskaņošanas saderību, ja dati nav atjaunoti, izmantojot norādīto dublēšanas rīku.

- Pakalpojums VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions neatbalsta tāda faila dublēšanu, kura nosaukums, ieskaitot ceļu, pārsniedz 260 rakstzīmes.

- Pakalpojuma VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lietošana negarantē visu iebūvētajā atmiņas ierīcē esošo failu dublēšanu.

  Uzņēmums Sony neatbild par datu zudumiem, kas radās dublēšanas rezultātā.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lietošanas laikā VAIO datora barošanai izmantojiet barošanas kabeli vai maiņstrāvas adapteri.

- Jūsu VAIO dators tiek automātiski restartēts 72 stundas pēc pakalpojuma VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions startēšanas. Ja dublēšanas procesā ir pagājušas 72 stundas, process tiks apturēts, un dators restartēsies. Nav veida, kā atsākt šo procesu.

- Izglābtos failus var sadalīt divos vai vairākos failos un saglabāt norādītajā vietā vai mainīt to nosaukumu atkarīgi no izvēlētās saglabāšanas vietas. Izmantojiet VAIO Data Restore Tool, lai atjaunotu izglābtos failus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datu atjaunošana ar VAIO Data Restore Tool.

- Ja ārējā cietajā diskā vai optiskajā diskdzinī netiek atbalstīts USB savienojums, jāinstalē draiveris.

## Datu atjaunošana ar VAIO Data Restore Tool

Lai atjaunotu failus, kas iepriekš dublēti, izmantojot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, varat lietot pakalpojumu VAIO Data Restore Tool.

Instrukcijas par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet palīdzības failā, kas iekļauts lietojumprogrammā.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju VAIO Data Restore Tool.

   Tiek parādīts logs VAIO Data Restore Tool.

3. Atlasiet opciju Next.

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole, izvēlieties opciju Jā.

4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Lai atjaunotu ar autortiesībām aizsargātus datus, piemēram, mūzikas failus, kas ir apkopoti digitālās multivides atskaņošanas lietojumprogrammās, izmantojiet dublēšanas rīku, kas ir norādīts datu importēšanai izmantotajā lietojumprogrammā. Uzņēmums Sony negarantē datu atskaņošanas saderību, ja dati nav atjaunoti, izmantojot norādīto dublēšanas rīku.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

- Ja nepieciešams, pārvietojiet atjaunotos failus to sākotnējā vietā.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL un kontaktinformāciju).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datoru ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Vai arī atveriet ekrānu Programmas un izvēlieties opciju VAIO Care.

  Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

## Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati. Ja VAIO datorā ir cietvielu disks (SSD), ieteicams samazināt atkopšanas apgabalu, noņemot šādus datus, lai atbrīvotu diska vietu dzinī C: (vai pēdējā dzinī jūsu dziņu sarakstā, piemēram, dzinī D:).

Atkopšanas datu nesēja vajadzīgs, lai dzēstu sistēmas atkopšanas datus vai atgūtu datoru pēc tam, kad dati ir dzēsti.

Ņemiet vērā, ka atkopšanas satura dzēšana liedz izmantot atsvaidzināšanas funkciju.

Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.

Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

1. Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, ja tāds vēl nav izveidots.

   Skatiet vairāk informācijas par atkopšanas datu nesēja izveidošanu tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

2. Ievietojiet atkopšanas datu nesēju optiskajā diskdzinī vai pievienojiet VAIO datora USB portam USB zibatmiņu (nav iekļauts komplektācijā), kamēr dators darbojas normālajā režīmā.
3. Izslēdziet savu VAIO datoru.
4. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Atlasiet Tools un Remove recovery partition.
6. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (diskā C:).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams diskā D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Sistēma un drošība un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus vienumā Administratīvie rīki. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole, izvēlieties opciju Jā.

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu.
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos, un izvēlieties opciju Samazināt.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati.

Lai pārbaudītu atkopšanas apgabala lielumu, izpildiet šos soļus:

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Šis dators.
3. Izvēlņu joslā atlasiet vienumu Dators un opciju Pārvaldīt.
4. Izvēlieties opciju Disku pārvaldība vienumā Krātuve kreisajā rūtī.

   Atkopšanas apgabala lielums un kopējais dziņa C: lielums ir redzams Disks 0 rindā centrālajā rūtī.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (diskā C:).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams diskā D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Sistēma un drošība un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus vienumā Administratīvie rīki. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole, izvēlieties opciju Jā.

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu.
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos, un izvēlieties opciju Samazināt.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## VAIO datora atsvaidzināšana (modeļos, kuros tiek atbalstīta atsvaidzināšanas funkcija)

Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila, ieteicams izmantot operētājsistēmas Windows nodrošināto atsvaidzināšanas funkciju. Atsvaidziniet datoru, veicot tālāk minētās darbības.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. IzvēlietiesIzslēgt, nospiediet un turiet Shift taustiņu un izvēlieties Izslēgt.
   VAIO dators tiek pilnībā izslēgts.
3. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.
   Parādās ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).
4. Atlasiet opciju Start troubleshooting (recovery).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz parādās ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

   Ekrāna Izvēlieties opciju (Choose an option) atvēršanai nepieciešams laiks, tādēļ nedaudz uzgaidiet.

5. Atlasiet Novērst problēmu (Troubleshoot) un Atsvaidzināt datoru (Refresh your PC).

Lielākā daļa iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabāto lietotāja datu, daļa operētājsistēmas Windows iestatījumu un visas no pakalpojuma Windows veikals lejupielādētās programmas būs pieejamas arī pēc VAIO datora atsvaidzināšanas. Tomēr dažus lietojumprogrammu iestatījumus noteiktās mapēs nevar saglabāt.

Detalizētu informāciju par datora atsvaidzināšanas laikā saglabātajiem iestatījumiem un dzēstajiem datiem skatiet turpmākajā sarakstā.

#### Iestatījumi, kas tiek saglabāti pēc VAIO datora atsvaidzināšanas

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks saglabāti tālāk minētie iestatījumi.

- Bibliotēku iestatījumi

- Lietotāju konti (lokālais, domēns, Microsoft kontu) un dalība grupās

- Domēnu iestatījumi

- Windows Update iestatījumi

- Sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fons

- Darbvirsmas dizaini

- Starptautiskie iestatījumi

- Bezvadu tīklu profili

- Iestatījumi, kas konfigurēti Windows iepazīšanās sadaļā

#### VAIO datora atsvaidzināšanas rezultātā dzēstie dati

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks dzēsti šajās mapēs esošie dati.

- \Windows

- \Program Files

- \Programmu faili (x86)

- \ProgramData

- \Lietotāji\(Lietotājvārds)\AppData

#### Piezīme

- Pirms atsvaidzināšanas saglabājiet svarīgos datus.

- Ar autortiesībām aizsargātie dati, piemēram, digitālo pārraižu dati vai mūzikas faili, kurus organizē digitālo mediju atskaņošanas programmas, var nebūt pieejami pat gadījumā, ja šie dati pēc VAIO datora atsvaidzināšanas tiek saglabāti tajā pašā vietā.

  Skatiet instrukcijas palīdzības failā, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

#### Padoms

- Tiks saglabātas datorā sākotnēji instalētās lietojumprogrammas un lietojumprogrammas, kas instalētas no pakalpojuma Windows veikals, savukārt visas pēc datora iegādes instalētās darbvirsmas lietojumprogrammas tiks dzēstas.

## Par atkopšanu

Atkopšana ir iebūvētā datu nesēja atjaunošana sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Atsvaidzināšana ir operētājsistēmas pārinstalēšana ar galvenajiem iestatījumiem un saglabātiem personiskajiem datiem.

Nestabilas datora darbības gadījumā vispirms atsvaidziniet VAIO datoru. Ja problēmu neizdodas novērst, atkopiet datoru.

Ir divi veidi, kā atkopt datoru:

- no atkopšanas datu nesēja;

- no atkopšanas apgabala.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

### Kad jāveic atkopšana vai atsvaidzināšana?

- Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila.

- Ja VAIO dators ir inficēts ar datorvīrusu.

- Ja VAIO datorā ir radušās problēmas, kuras nevar atrisināt, veicot problēmu novēršanas darbības.

- Ja disks C: ticis formatēts kļūdas pēc.

### Kuras lietojumprogrammas izmantot VAIO datora atkopšanai vai atsvaidzināšanai vai atkopšanas datu nesēja izveidei?

Izmantojiet šādas lietojumprogrammas.

#### VAIO Care

- Atkopšanas datu nesēja izveide

- Datora aparatūras pārbaude

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Jūsu VAIO datora atkopšana

- Datu glābšana (dublēšana)

- Visu datu dzēšana iebūvētajā atmiņas ierīcē

#### Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Atsvaidzināšana

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care un VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions komplektācijā.

- VAIO datora atkopšanu var arī veikt, izmantojot pakalpojumu Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kas ir atkopšanas apgabals?

Iebūvētās atmiņas ierīces atkopšanas apgabalā atrodas dati sistēmas un lietojumprogrammas atkopšanai. Parasti jūs nevarat modificēt vai dzēst datus šajā apgabalā, tomēr šim mērķim ir arī komerciāli pieejamas lietojumprogrammas.

### Kādēļ jāizmanto atkopšanas datu nesējs?

Atkopšanas datu nesēju izmanto, lai VAIO datoru atjaunotu tā sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Ja nevar startēt operētājsistēmu Windows un ir dzēsts atkopšanas apgabals, atkopšanai būs nepieciešams atkopšanas datu nesējs.

Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, tiklīdz jūsu dators ir gatavs lietošanai.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL un kontaktinformāciju).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datoru ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Vai arī atveriet ekrānu Programmas un izvēlieties opciju VAIO Care.

  Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

## Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

Nodrošiniet VAIO datora aizsardzību pret vīrusiem, izmantojot pretvīrusu lietojumprogrammu.

Jūs varat uzturēt lietojumprogrammas atjauninājumu aktualitāti, lejupielādējot un instalējot jaunākos atjauninājumus no lietojumprogrammas publicētāja lapas. Lai atjauninātu pretvīrusu lietojumprogrammu, atrodiet kādu no šīm VAIO datorā instalētajām pretvīrusu lietojumprogrammām un izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Pārliecinieties, ka VAIO datorā ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Veiciet jebkuru no šīm operācijām atbilstoši sākotnēji instalētajai pretvīrusu lietojumprogrammai.

   Lietojumprogrammai Trend Micro:

   startējiet Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Lietojumprogrammai McAfee:

   Startējiet McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security vai McAfee Total Protection.

   Lietojumprogrammai Windows Defender:

   Startējiet pakalpojumu Windows Defender.

   Lietojumprogrammai Kaspersky Internet Security:

   Startējiet pakalpojumu Kaspersky Internet Security.

3. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Faktiski izpildāmās darbības var atšķirties no iepriekš aprakstītajām atkarībā no VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas versijas. Šādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai startētu pretvīrusu lietojumprogrammu, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas ir iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

## Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana

Windows paroles iestatīšana ļauj aizsargāt VAIO datoru no nepilnvarotas piekļuves, pieprasot ievadīt paroli, kad dators tiek ieslēgts vai pārslēdzas no energotaupības režīma normālā darba režīmā.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Konti un Pierakstīšanās opcijas.
4. Sadaļā Parole izvēlieties Pievienot vai Mainīt.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai ievadītu paroli.

#### Piezīme

- Neaizmirstiet paroli. Pierakstiet paroli un glabājiet to drošā vietā.

#### Padoms

- Jūs varat ievadīt atgādinājumu, lai atcerētos paroli, ja aizmirstat to. Jūs arī varat izveidot paroles atiestatīšanas disku, kuru var izmantot, lai izveidotu jaunu paroli. Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL un kontaktinformāciju).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datoru ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Vai arī atveriet ekrānu Programmas un izvēlieties opciju VAIO Care.

  Lai atvērtu ekrānu Programmas, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

## Par miega režīmu

Miega režīms ļauj pārtraukt darbu, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. AtlasietIzslēgt un Miega režīms.

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas izslēdzas, kad dators tiek pārslēgts miega režīmā (ar noklusējuma iestatījumu).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šāda rīcība izdzēsīs visu nesaglabāto informāciju.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izslēdzies.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators tiek automātiski pārslēgts miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, ja izmantojat maiņstrāvas padevi.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt) (ar noklusējuma iestatījumu).

  - Aizveriet LCD ekrānu. Dators tiks pārslēgts miega režīmā pēc dažām sekundēm.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pieslēgts barošanas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

## VAIO datora ieslēgšana

Ieslēdziet savu VAIO datoru, lai startētu operētājsistēmu Windows.

Pirms ieslēgšanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)
2. Paceliet LCD ekrāna vāku.
3. Nospiediet pogu(Izslēgt).

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas iedegas zaļā krāsā.

   Dators ir ieslēgts, un pēc brīža tiek startēta operētājsistēma Windows.

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators neieslēgsies.

- Kad kustināt LCD ekrānu, neturiet to aiz iebūvētās kameras, jo tas var izraisīt VAIO datora darbības traucējumus.

- Ja nospiežat pogu(Izslēgt), kamēr LCD ekrāns ir aizvērts, jūsu VAIO dators neieslēgsies.

- Nepieskarieties skārienekrānam, kamēr ieslēdzat savu VAIO datoru, jo tas var izraisīt darbības traucējumus. (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, kamēr dators ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai. Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

## Uzlādes indikatora statusu saraksts

Atkarībā no apstākļiem uzlādes indikatorsiedegas vai mirgo dažādos režīmos.

#### Deg oranžā krāsā

Akumulators lādējas. (Izslēdzas, kad lādēšana ir pabeigta.)

#### Mirgo oranžā krāsā

Akumulators izlādējas. (Normālais režīms)

Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas mirgos kopā ar uzlādes indikatoru.

#### Ātri mirgo oranžā krāsā

Akumulatora defekta, nenofiksēta akumulatora (modeļiem ar noņemamu akumulatoru) u.c. dēļ radusies akumulatora kļūda.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Restartēt.
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Izslēgt.

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

   Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, pirms aizverat LCD ekrānu.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt, turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Iestatījumu maiņa hibernācijas režīmam zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā

Iestatījumus hibernācijas režīmam zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā var mainīt pakalpojumā VAIO Control Center.

Hibernācijas režīms zema akumulatora līmeņa gadījumā ir iespējots pēc noklusējuma. Izmantojot šo funkciju, jūsu VAIO dators automātiski pārslēdzas hibernācijas režīmā un jūsu aktīvie dati tiek saglabāti iebūvētajā atmiņas ierīcē, kad akumulators izlādējas.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Power and Battery. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet/atspējojiet attiecīgo iestatījumu vienumā Action When Battery Power Low.

#### Piezīme

- Ja hibernācijas režīms zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā ir atspējots:

  - Jūsu aktīvie dati tiks zaudēti, ja VAIO dators izslēdzas tāpēc, ka, piemēram, izlādējies akumulators vai dators ir atvienots no maiņstrāvas avota. Lai izvairītos no datu zudumiem, noteikti saglabājiet datus, pirms dators pārslēdzas miega režīmā.

  - Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, miega režīma laikā tas lēni mirgos oranžā krāsā. Ja miega režīma laikā izlādējas akumulators, iedegsies uzlādes indikators. Ja jūsu dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas mirgos kopā ar uzlādes indikatoru.

## Akumulatora uzlādes kapacitātes pārbaudīšana

Akumulatori nolietojas. Pēc daudziem uzlādes un izlādes cikliem kapacitāte pakāpeniski krītas. Tā rezultātā akumulatora kalpošanas laiks kļūst ļoti īss, pat ja to uzlādē pilnībā, un akumulators ir nolietojies.

Ja akumulatora kalpošanas laiks kļūst īss, nomainiet akumulatoru ar jaunu, kas norādīts Sony. Plašāku informāciju par akumulatora uzlādes statusu un kapacitātes krišanos skatiet palīdzības failā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Power and Battery. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Izvēlieties opciju Details vienumā Battery vai Battery Care Function.

   Parādās detalizēta informācija par akumulatoru, piemēram, uzlādes kapacitāte.

#### Padoms

- Iespējojiet opciju battery care function, lai maksimāli pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku. Ar šo funkciju jūs varat mazināt akumulatora nolietošanos, ierobežojot uzlādes kapacitāti vai noregulējot uzlādes laiku.

## Par miega režīmu

Miega režīms ļauj pārtraukt darbu, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pieslēgts barošanas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

## Uzlādes indikatora statusu saraksts

Atkarībā no apstākļiem uzlādes indikatorsiedegas vai mirgo dažādos režīmos.

#### Deg oranžā krāsā

Akumulators lādējas. (Izslēdzas, kad lādēšana ir pabeigta.)

#### Mirgo oranžā krāsā

Akumulators izlādējas. (Normālais režīms)

Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas mirgos kopā ar uzlādes indikatoru.

#### Ātri mirgo oranžā krāsā

Akumulatora defekta, nenofiksēta akumulatora (modeļiem ar noņemamu akumulatoru) u.c. dēļ radusies akumulatora kļūda.

## Akumulatora kalpošanas laika paildzināšana

Iespējojiet opciju battery care function, lai palielinātu akumulatora kalpošanas laiku. Ar šo funkciju jūs varat mazināt akumulatora nolietošanos, ierobežojot uzlādes kapacitāti vai noregulējot uzlādes laiku.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Power and Battery. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Atlasiet opciju Details vienumā Battery Care Function.

#### Padoms

- Atkarībā no darba apstākļiem jūs varat izvēlēties šādus iestatījumus, lai efektīvi palielinātu akumulatora kalpošanas laiku.

  - 80%/50% Charging

    Ja jūs parasti izmantojat VAIO datoru, kamēr tas ir pieslēgts maiņstrāvas barošanas avotam, ieteicams izvēlēties iestatījumu 80%/50% Charging, lai ierobežotu tā uzlādes kapacitāti ar 80 % vai 50 % no kopējās.

  - Overnight Charging

    Ja parasti izmantojat VAIO datoru ārpus telpām, ieteicams izvēlēties opciju Overnight Charging un iestatīt akumulatora uzlādes laika periodu tad, kad neplānojat izmantot datoru, piemēram, naktī, lai ierobežotu uzlādes kapacitāti.

    Ar iestatījumu Overnight Charging akumulators uzlādējas līdz 100 %, kad laika periods tuvojas beigām.

- Pakalpojumā VAIO Care (Desktop) tiek analizēts VAIO datora akumulatora stāvoklis un tiek rādīti padomi, kas atkarībā no apstākļiem, kādos izmantojat datoru, dod iespēju pagarināt akumulatora darbības laiku. Lai startētu pakalpojumu VAIO Care (Desktop), skatiet tēmu Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

## Akumulatora kalpošanas laika pagarināšana

Ja VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, akumulatora kalpošanas laiku var pagarināt ar šādām metodēm.

- Izmantojiet miega režīmu.

  Ja kādu brīdi nav nepieciešams lietot VAIO datoru, varat izmantot miega režīmu. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, izmantojiet miega režīmu biežāk. Ja plānojat neizmantot datoru ilgāku laiku, izslēdziet to.

  Uzsākt darbu ar datoru, izejot no miega režīma, var ātrāk nekā, sāknējot datoru.

  Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

- Samaziniet datora ekrāna LCD spilgtumu.

  Skatiet vairāk informācijas tēmā LCD ekrāna spilgtuma mainīšana.

- Samaziniet skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni.

  Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaļruņu skaļuma regulēšana.

- Atvienojiet perifērijas ierīces, kas netiek izmantotas.

## Iestatījumu maiņa hibernācijas režīmam zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā

Iestatījumus hibernācijas režīmam zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā var mainīt pakalpojumā VAIO Control Center.

Hibernācijas režīms zema akumulatora līmeņa gadījumā ir iespējots pēc noklusējuma. Izmantojot šo funkciju, jūsu VAIO dators automātiski pārslēdzas hibernācijas režīmā un jūsu aktīvie dati tiek saglabāti iebūvētajā atmiņas ierīcē, kad akumulators izlādējas.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Power and Battery. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet/atspējojiet attiecīgo iestatījumu vienumā Action When Battery Power Low.

#### Piezīme

- Ja hibernācijas režīms zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā ir atspējots:

  - Jūsu aktīvie dati tiks zaudēti, ja VAIO dators izslēdzas tāpēc, ka, piemēram, izlādējies akumulators vai dators ir atvienots no maiņstrāvas avota. Lai izvairītos no datu zudumiem, noteikti saglabājiet datus, pirms dators pārslēdzas miega režīmā.

  - Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, miega režīma laikā tas lēni mirgos oranžā krāsā. Ja miega režīma laikā izlādējas akumulators, iedegsies uzlādes indikators. Ja jūsu dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas mirgos kopā ar uzlādes indikatoru.

## Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Skārienekrāns ļauj tiešā veidā darboties ar jūsu VAIO datoru, izmantojot pirkstus. Skārienekrānā var veikt dažādus žestus.

Jūsu VAIO dators atbalsta daudzskārienu ievadi.

#### Piezīme

- VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu. Izmantojot to, jāņem vērā tālāk minētās kapacitatīvā skārienekrāna īpašības.

  - Jūs nevarēsiet veikt darbības skārienekrānā, ja pieskaraties tam ar nagiem vai valkājat cimdus.

  - Ja pieskaršanās izraisa nejaušu darbību, pārliecinieties, ka nepieskaraties ekrānam ar nevienu citu ķermeņa daļu.

  - Skārienekrāna virsma var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

  - Kaut arī skārienekrāna virsma ir izgatavota no rūdīta stikla, to var sabojāt. Pienācīgi rūpējieties par to. Ja ekrāns plīst, tas var izšķīst mazās, graudainās lauskās un tādējādi izraisīt ievainojumus.

    Nenometiet skārienekrānu zemē un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem. Nesaskrāpējiet tā virsmu. Virsmas bojājums var izraisīt ekrāna saplīšanu.

  - Rūpnīcā LCD ekrāna rāmim var tikt uzstādīts aizsargpārklājums. Pirms lietošanas noņemiet šo aizsargpārklājumu, pretējā gadījumā skārienekrāns var darboties nepareizi.

  - Dažas lietojumprogrammas neatbalsta darbību veikšanu skārienekrānā.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja jūs ieslēdzat VAIO datoru, vienlaicīgi pieskaroties skārienekrānam vai, ja datoru palaišanas procesa laikā ietekmē elektromagnētiskie viļņi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi un Atcelt, vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Kombinācijas un funkcijas ar taustiņu Fn

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un citu taustiņu vienlaicīgi, lai izpildītu tastatūras īsinājumtaustiņu darbību.

Piemēram, lai izslēgtu skaņu: Fn +(F2)Turiet nospiestu taustiņu Fn, pēc tam nospiediet taustiņu F2.

Dažas tastatūras funkcijas var izmantot tikai, kamēr darbojas operētājsistēma Windows.

#### Fn +(F1)

Iespējo un atspējo skārienpaliktni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skārienpaliktņa iespējošana/atspējošana.

#### Fn +(F2)

Ieslēdz un izslēdz skaļruņus un austiņas.

#### Fn +/(F3/F4)

Nospiediet pogu vairākas reizes, lai noregulētu skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaļruņu skaļuma regulēšana.

Lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F3.

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Spiediet pogu vairākas reizes, lai noregulētu datora ekrāna LCD spilgtumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā LCD ekrāna spilgtuma mainīšana.

Lai samazinātu izgaismojuma intensitāti, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5.

Lai palielinātu izgaismojuma intensitāti, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Pārslēdz displeja izvadi uz ārējo displeju.

Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvades mērķi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai apstiprinātu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Displeja režīmu izvēle.

#### Fn + 1

Startē pakalpojumu VAIO Clip. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datora ekrānā parādītā attēla apgriešana (VAIO Clip).

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Darbojas dažādi atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Pāriet uz iepriekšējo lapu.

#### Fn + End (End)

Pārvieto kursoru uz līnijas vai lapas beigām.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Pāriet uz nākamo lapu.

#### Fn + Home (Home)

Pārvieto kursoru uz līnijas vai lapas sākumu.

#### Padoms

- Skatiet informāciju par saīšņu taustiņu kombinācijām, kurās izmanto taustiņu(Windows) u.c., sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai ievadītu tekstu, veicot darbības skārienekrānā, var izmantot ekrānā redzamo pakalpojumu Skārientastatūra.

1. Atveriet darbvirsmu un izvēlieties(Skārientastatūra ikona) darbvirsmas paziņojumu apgabalā. (Skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)

## Skārienpaliktņa lietošana

Slidinot pirkstu pa skārienpaliktni, jūs varat pārvietot kursoru pa datora ekrānu.

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, nospiediet kreisās pogas zonu vai labās pogas zonu, lai izpildītu dažādas vai parādītu izvēlnes.

1. Kreisās pogas zona

2. Labās pogas zona

#### Noklikšķināšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Vai arī vienreiz pieskarieties skārienpaliktnim.

#### Dubultklikšķa veikšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, ātri divreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Vai arī ātri divreiz pieskarieties skārienpaliktnim.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet labās pogas zonu.

Vai arī pieskarieties skārienpaliktnim ar diviem pirkstiem.

Atkarībā no kursora atrašanās vietas jūs varat izsaukt dažādas saīsņu izvēlnes.

#### Vilkšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu un, spiežot uz zonas, slidiniet pirkstu pa skārienpaliktni.

Vai arī ātri divreiz pieskarieties skārienpaliktnim un no otrā pieskāriena slidiniet pirkstu.

#### Vilkšana un nomešana

Velciet ikonu, piemēram, failu, uz vajadzīgo vietu un atlaidiet pirkstu no kreisās pogas zonas.

Vai arī ātri divreiz pieskarieties ikonai un pēc otrā pieskāriena slidiniet pirkstu līdz vajadzīgajai vietai un paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.

#### Ritināšana

Slidiniet divus pirkstus uz augšu un leju pa skārienpaliktni, lai ritinātu vertikāli pa ekrānu.

Slidiniet divus pirkstus no vienas puses uz otru pa skārienpaliktni, lai ritinātu horizontāli pa ekrānu.

#### Virzība atpakaļ vai uz priekšu, nekustinot kursoru

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., uzlieciet trīs pirkstus uz skārienpaliktņa un slidiniet tos no vienas puses uz otru, lai virzītos atpakaļ vai uz priekšu, nepārvietojot kursoru.

#### Tuvināšana vai tālināšana

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu tālummaiņu. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa augšējā malā un slidiniet pirkstu uz leju.

Lietojumprogrammu izvēlne neparādās, ja lietojumprogramma neatbalsta lietojumprogrammu izvēlni.

#### Viedpogu sadaļas atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa labajā malā un slidiniet pirkstu pa kreisi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Viedpogu sadaļas atvēršana.

#### Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām

Uzlieciet pirkstu uz skārienpaliktņa kreisās malas un slidiniet pirkstu pa labi, lai pārslēgtos uz aktīvo lietojumprogrammu. Ja darbojas vairāk nekā viena lietojumprogramma, atkārtojiet šo darbību, lai pārslēgtos starp lietojumprogrammām krītošā secībā, sākot ar nesenāk izmantoto lietojumprogrammu.

#### Piezīme

- Žestu funkcija (ritināšana, virzība atpakaļ/uz priekšu, tuvināšana/tālināšana, lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana, viedpogu sadaļas atvēršana, lietojumprogrammu pārslēgšana), iespējams, nedarbosies atkarībā no VAIO datora darbības stāvokļa vai skārienpaliktņa iestatījumiem.

#### Padoms

- Skārienpaliktņa forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Lai skatītu detalizētu informāciju par skārienpaliktņa lietošanu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center, noklikšķiniet uz opcijas Input Device un izpildiet sniegtos video norādījumus. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Piezīmes par iebūvēto kameru

- Nesaskrāpējiet un nenosmērējiet iebūvēto kameru vai apgabalu apkārt tai, jo tas var pasliktināt attēlu kvalitāti.

- Neatkarīgi no VAIO datora enerģijas statusa sargiet iebūvētās kameras objektīvu no tiešiem saulesstariem, jo tie var izraisīt kameras darbības traucējumus.

### Iebūvētās kameras kopšana un tīrīšana

Ja virsma virs iebūvētās kameras un ap to ir netīra, maigi noslaukiet to ar mīkstu drānu, piemēram, objektīvu tīrīšanas drānu.

Neberziet virsmu pārāk stipri, jo to var viegli saskrāpēt.

## Iebūvētā kameras lietošana

Jūs varat veikt interneta videozvanu, izmantojot iebūvēto kameru un komunikācijas lietojumprogrammas.

Kamēr iebūvētā kamera tiek lietota, deg iebūvētās kameras indikators.

#### Priekšpuse

1. Iebūvētās priekšpuses kameras indikators

2. Iebūvētās priekšpuses kamera

#### Apakšpuse

1. Iebūvētā aizmugurējā kamera (modeļiem ar iebūvēto aizmugurējo kameru)

2. Iebūvētās aizmugurējās kameras indikators (modeļiem ar iebūvēto aizmugurējo kameru)

3. Iebūvētais mono mikrofons

#### Padoms

- VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas atšķiras atkarībā no datora konfigurācijas.

- Dažas lietojumprogrammas var neatbalstīt visus iebūvētās kameras izšķirtspējas iestatījumus.

- Ja elektroapgādes frekvence jūsu atrašanās vietā atšķiras no tās, kuru iestatījāt kameras lietojumprogrammā, var nedarboties iebūvētās aizmugurējās kameras automātiskā fokusa sistēma.

- Iebūvētā priekšējā fotokamera tiek apgriezta otrādi, kad jūsu VAIO dators ir režīmā Skatījuma režīms. Atkarībā no kameras lietojumprogrammām tā var rādīt apgrieztus attēlus.

  Šajā gadījumā pārslēdziet režīmu Skatījuma režīms uz citiem režīmiem. Skatiet vairāk informācijas par kameras režīma maiņu tēmā Par LCD ekrāna rotāciju.

## Satura skenēšana (VAIO Scan)

Skenera vietā varat izmantot arī programmu VAIO Scan. Dokumenta vai tāfeles satura attēla uzņemšana, izmantojot programmu VAIO Scan, ļauj saglabāt attēlus ar mazāku kropļojumu.

Varat arī importēt VAIO datorā saglabātos vai starpliktuvē pieejamos attēlus un mazināt šo attēlu kropļojumu.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Scan. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Scan.)

#### Padoms

- Izmantojot viedpoguKopīgošana, varat importēt ieskenēto saturu programmā VAIO Paper vai VAIO Tabletop.

## USB ierīces uzlāde

Jūs varat lādēt USB ierīci, pat kamēr VAIO dators ir izslēgts, hibernācijas režīmā vai miega režīmā, iespējojot USB lādēšanas iestatījumus.

Mainiet iestatījumus, kamēr USB ierīce ir atvienota no USB porta, kas atbalsta USB lādēšanu.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Hardware. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet iestatījumu USB Charging.
3. Pievienojiet USB ierīci USB portam, kuram apkārt ir marķējums.

   Ja lādēšana nesākas pat, kad jūs pievienojat USB ierīci USB portam, kas atbalsta USB lādēšanu, atvienojiet un pievienojiet ierīci.

#### Piezīme

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, elektroenerģijas patēriņš palielinās, kamēr VAIO dators ir izslēgts vai darbojas hibernācijas vai miega režīmā, jo dators nodrošina barošanu USB portam pat gadījumā, ja portam nav pievienota USB ierīce.

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, jūs nevarēsiet izmantot attālās modināšanas funkciju USB ierīcē, ko pievieno USB portam, kurā tiek atbalstīta USB uzlāde.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma USB uzlādes iestatījumi ir atspējoti.

## USB ierīces pievienošana

VAIO datoram var pievienot universālās seriālās kopnes (USB – Universal Serial Bus) ierīci, piemēram, peli, diskešu diskdzini, skaļruni vai printeri.

Pievienojot USB ierīci, var būt nepieciešama tās komplektācijā iekļautā ierīces draivera instalācija.

Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

1. Izvēlieties USB portu (), kuru vēlaties izmantot.
2. Pievienojiet USB ierīces kabeli () (nav iekļauts komplektācijā) USB portam.

#### Piezīme

- Pirms lietošanas, iespējams, būs jāinstalē draiveris, kas iekļauts USB ierīces komplektācijā. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Lai drukātu dokumentus, pārliecinieties, ka USB printeris ir saderīgs ar izmantoto operētājsistēmas Windows versiju.

- Pirms USB skaļruņu atvienošanas no VAIO datora apturiet DVD diska vai mūzikas atskaņošanu vai izslēdziet datoru. Ja atvienojat USB skaļruņus atskaņošanas laikā, tas var izraisīt darbības traucējumus.

  Skatiet detalizētu informāciju par USB ierīces izņemšanu rokasgrāmatā, kas iekļauta ierīces komplektācijā.

- Lai novērstu VAIO datora un/vai USB ierīces bojājumus, ievērojiet šādus nosacījumus:

  - kad pārvietojat VAIO datoru ar pievienotām USB ierīcēm, nepakļaujiet USB portus triecieniem un neaizskariet tos;

  - neievietojiet VAIO datoru somā pārnēsāšanai, kamēr datoram ir pievienotas USB ierīces.

#### Padoms

- Jūsu VAIO datora USB porti ir saderīgi ar USB 2.0 standartu un/vai USB 3.0 standartu.

  USB portus, kas atbilst USB 3.0 standartam, var atpazīt pēc to zilās krāsas.

- Papildus USB 2.0 standarta pārsūtīšanas režīmiem USB 3.0 standarts atbalsta šādu pārsūtīšanas režīmu:

  - SuperSpeed: pārsūtīšanas ātrums – 5 Gbps.

## Piezīmes par SD atmiņas karšu lietošanu

Pirms izmantot SD atmiņas kartes, izlasiet šos brīdinājumus, lai izmantotu tās pareizi.

- Glabājiet SD atmiņas karti bērniem neaizsniedzamā vietā. Pastāv tā norīšanas risks.

- Nepieskarieties SD atmiņas kartes savienotājam ar pirkstu vai metāla priekšmetiem.

- SD atmiņas karte satur smalkus elektroniskos komponentus. Neradiet tam triecienus, nelieciet to un nenometiet to.

- Neizjauciet un nemodificējiet SD atmiņas karti.

- Nesamitriniet SD atmiņas karti.

- Nelietojiet un neglabājiet to vietās, kurās ir šādi apstākļi:

  - īpaši augsta temperatūra, piemēram, saulē novietotā automašīnā

  - tieši saules stari

  - liels mitrums vai kodīgas vielas

  - daudz putekļu

- Nemēģiniet ievietot SD atmiņas karšu slotā cita tipa atmiņas karti vai atmiņas kartes adapteri. Nesaderīgas kartes un adapteri var iestrēgt slotā, izraisot jūsu VAIO datora bojājumus.

- SD atmiņas kartē ar ierakstīšanas aizsardzību nevar ierakstīt datus.

- Ieteicams izveidot svarīgu datu dublējumkopiju.

- Saglabātie dati var tikt zaudēti vai bojāti, ja:

  - izņemat SD atmiņas karti vai izslēdzat VAIO datoru, kamēr dati tiek nolasīti no SD atmiņas kartes vai ierakstīti tajā.

  - izmantojat SD atmiņas karti vietā, kurā statiskā elektrība vai elektriskie trokšņi var izraisīt kartes darbības traucējumus.

- Pārvietojot ielieciet SD atmiņas karti tai paredzētajā futrālī, lai izvairītos no statiskās elektrības lādiņa.

- Pirms SD atmiņas kartes lietošanas ar citu ierīci, nevis datoru, piemēram, ar digitālo kameru vai portatīvu audio ierīci, formatējiet (inicializējiet) SD atmiņas karti, izmantojot attiecīgo ierīci.

  Datora failu formāts netiek atbalstīts dažās ierīcēs, kā rezultātā tiek parādīts ziņojums ar ieteikumu formatēt SD atmiņas karti. Šajā gadījumā kopējiet datus no kartes savā VAIO datorā un formatējiet karti, izmantojot ierīci. Formatēšanas laikā visi SD atmiņas kartes dati tiks dzēsti.

  Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatā, kas iekļauta ierīces komplektācijā.

- Neievietojiet SD atmiņas karšu slotā nepiemērotus priekšmetus.

- SD atmiņas karšu slotu var izmantot vienīgi datu lasīšanai un rakstīšanai atbalstītajās atmiņas kartēs, un to nedrīkst izmantot citam nolūkam.

- SD atmiņas kartes (līdz 2 GB), SDHC atmiņas kartes (līdz 32 GB) un SDXC atmiņas kartes (līdz 128 GB), kas bija pieejamas līdz 2013. gada augustam, ir pārbaudītas, un ir konstatēta to saderība ar jūsu VAIO datoru. Tomēr nevar garantēt, ka visas SD atmiņas kartes, SDHC atmiņas kartes vai SDXC atmiņas kartes būs saderīgas ar šo datoru.

- Pastāvīgi piekļūstot atmiņas kartēm, dažu tipu SD atmiņas kartes, piemēram, atmiņas kartes ar īpaši ātrdarbīgu datu pārsūtīšanas funkciju (UHS – Ultra High Speed), var ļoti sakarst. Šādā gadījumā mazliet uzgaidiet, pirms izņemt atmiņas karti, līdz tā atdziest.

## SD atmiņas karšu izņemšana

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izņemt SD atmiņas karti.

1. Atrodiet SD atmiņas karšu slotu.
2. Atveriet vienumu Šis dators.

   Lai atvērtu sadaļu Šis dators, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

3. Noklikšķiniet uz SD atmiņas kartes ikonas un izvēlieties opciju Izstumt.
4. Iebīdiet SD atmiņas karti virzienā uz VAIO datoru un atlaidiet.
5. Izvelciet SD atmiņas karti no slota.

## SD atmiņas karšu ievietošana

VAIO dators ir aprīkots ar SD atmiņas karšu slotu. Šo slotu var izmantot, lai apmainītos datiem ar digitālajām kamerām, videokamerām, mūzikas atskaņotājiem un citām audio vai video ierīcēm.

Datora SD atmiņas karšu slotā var ielikt šādas atmiņas kartes:

- SD atmiņas karte

- SDHC atmiņas karte

- SDXC atmiņas karte

Lai ievietotu SD atmiņas karti, rīkojieties šādi.

1. Atrodiet SD atmiņas karšu slotu.
2. Turiet SD atmiņas karti ar bultiņu pret slotu un uzmanīgi iebīdiet to slotā, līdz izdzirdat klikšķi, kas norāda, ka atmiņas karte ir ievietota tai paredzētajā vietā.

SD atmiņas kartes ikona tiks parādīta vienuma Šis dators logā pēc tam, kad slotā ievietosiet atmiņas karti.

#### Piezīme

- Uzmanieties, lai, ievietojot SD atmiņas karti, nepagrieztu to nepareizi. Ja ar spēku iespiedīsiet to slotā otrādi, tas var bojāt slotu. Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatā, kas iekļauta SD atmiņas kartes komplektācijā.

- SD atmiņas kartes ikona netiks parādīta vienuma Šis dators logā, kamēr slotā nebūs ievietota atmiņas karte.

#### Padoms

- Lai atvērtu logu Šis dators, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

- Kad ievietojat SD atmiņas karti slotā pirmo reizi, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi instalēt draiveri. Ja šāda uzvedne parādās, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai instalētu draiveri.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (diskā C:).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams diskā D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Sistēma un drošība un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus vienumā Administratīvie rīki. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole, izvēlieties opciju Jā.

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu.
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos, un izvēlieties opciju Samazināt.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai ievadītu tekstu, veicot darbības skārienekrānā, var izmantot ekrānā redzamo pakalpojumu Skārientastatūra.

1. Atveriet darbvirsmu un izvēlieties(Skārientastatūra ikona) darbvirsmas paziņojumu apgabalā. (Skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)

## Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Skārienekrāns ļauj tiešā veidā darboties ar jūsu VAIO datoru, izmantojot pirkstus. Skārienekrānā var veikt dažādus žestus.

Jūsu VAIO dators atbalsta daudzskārienu ievadi.

#### Piezīme

- VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu. Izmantojot to, jāņem vērā tālāk minētās kapacitatīvā skārienekrāna īpašības.

  - Jūs nevarēsiet veikt darbības skārienekrānā, ja pieskaraties tam ar nagiem vai valkājat cimdus.

  - Ja pieskaršanās izraisa nejaušu darbību, pārliecinieties, ka nepieskaraties ekrānam ar nevienu citu ķermeņa daļu.

  - Skārienekrāna virsma var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

  - Kaut arī skārienekrāna virsma ir izgatavota no rūdīta stikla, to var sabojāt. Pienācīgi rūpējieties par to. Ja ekrāns plīst, tas var izšķīst mazās, graudainās lauskās un tādējādi izraisīt ievainojumus.

    Nenometiet skārienekrānu zemē un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem. Nesaskrāpējiet tā virsmu. Virsmas bojājums var izraisīt ekrāna saplīšanu.

  - Rūpnīcā LCD ekrāna rāmim var tikt uzstādīts aizsargpārklājums. Pirms lietošanas noņemiet šo aizsargpārklājumu, pretējā gadījumā skārienekrāns var darboties nepareizi.

  - Dažas lietojumprogrammas neatbalsta darbību veikšanu skārienekrānā.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja jūs ieslēdzat VAIO datoru, vienlaicīgi pieskaroties skārienekrānam vai, ja datoru palaišanas procesa laikā ietekmē elektromagnētiskie viļņi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi un Atcelt, vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (diskā C:).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams diskā D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Sistēma un drošība un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus vienumā Administratīvie rīki. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole, izvēlieties opciju Jā.

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu.
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos, un izvēlieties opciju Samazināt.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## Piezīmes par funkcijām – NFC/Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Pirms izmantot NFC/Viena skāriena funkcijas, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos funkciju – NFC/Viena skāriena funkcijas – lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Ja nepieciešams ātri atspējot NFC/Viena skāriena funkcijas, izslēdziet savu VAIO datoru.

## Par NFC (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Tuva darbības lauka sakari (NFC – Near Field Communication) ir maza rādiusa bezvadu tehnoloģija.

NFC komunikācijas attālums ir aptuveni 10 cm.

## Par funkcijām – Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Viena skāriena funkcijas ir Sony oriģinālās funkcijas, kas izmanto NFC.

Vienkārši pieskarieties divām ierīcēm, kas atbalsta Viena skāriena funkcijas, lai ērti izveidotu saziņu, neveicot sarežģītus iestatījumus.

## Funkciju NFC/Viena skāriena funkcijas atspējošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Jūs varat atspējot NFC/Viena skāriena funkcijas, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Tīkls un Lidmašīnas režīms.
4. Mainiet NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces uz Izslēgt.

#### Padoms

- Lai lietotu NFC/Viena skāriena funkcijas, mainiet opcijas Lidmašīnas režīms iestatījumu uz Izslēgt un NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces uz Ieslēgt.

- Kad opcija Lidmašīnas režīms ir iestatīta uz Izslēgt, ir iespējots bezvadu funkcijas iestatījums.

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## NFC/Viena skāriena funkcijas lietošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Pievienojiet ierīci ar NFC/Viena skāriena funkcijas atbalstu savam VAIO datoram, vienkārši pieskaroties tam ar ierīci.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Tīkls un Lidmašīnas režīms.
4. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms iestatījumu uz Izslēgt un NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces uz Ieslēgt.
5. Pieskaroties savam VAIO datoram (Apakšpuses daļas un vadīklas) ar ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, nodrošiniet, ka abu ierīču pieskaršanās zīmes atrodas pretī viena otrai.

   Brīdī, kad ierīce tiks atpazīta, parādīsies ziņojums.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Plašāku informāciju par režīmu Lidmašīnas režīms skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Atkarībā no ierīces, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, kādu izmantojat, var būt nepieciešams mainīt ierīces iestatījumus. Skatiet detalizētu informāciju ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

## Mūzikas atskaņošana, pieskaroties NFC/Viena skāriena funkcijas Jūsu VAIO datorā atbalstītā ierīce (Viena skāriena klausīšanās) (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Ar opciju Viena skāriena klausīšanās VAIO dators var izveidot pāra savienojumu (veikt reģistrēšanu) ar ierīci, kas atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas (skaļruņi, austiņas u.c.), izmantojot BLUETOOTH saziņu. Lai veiktu pāra savienojumu, datorā pieskarieties ierīcei.

Informāciju par NFC pāra savienojumu skatiet arī attiecīgās ierīces rokasgrāmatā.

1. VAIO datorā iespējojiet NFC/Viena skāriena funkcijas un pieskarieties opciju NFC/Viena skāriena funkcijas atbalstošai ierīcei(pieskaršanās zīme) datora. (Skatiet tēmu NFC/Viena skāriena funkcijas lietošana (NFC atbalstītajiem modeļiem).)
2. Izpildiet ekrānā redzamos datora un ierīces pārī savienošanas norādījumus.
3. Palaidiet mūzikas lietojumprogrammu, tad atskaņojiet mūziku.

#### Piezīme

- Atkarībā no jūsu tīkla vides un konkrētās ierīces savienojuma izveidei var būt nepieciešama apmēram viena minūte.

- Procedūra var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces.

#### Padoms

- Kad savienojums izveidots, pievienotā ierīce būs redzama ierīču sarakstā.

  Lai atvērtu ierīču sarakstu, atveriet viedpogu sadaļu un apakšējā labajā stūrī atlasiet viedpoguIestatījumi, Mainīt datora iestatījumus, Datori un ierīces un Bluetooth.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Varat pārbaudīt savienojuma stāvokli pievienotajā ierīcē.

- Ir iespējams atvienot VAIO datoru no pievienotās ierīces un pievienot citai ierīcei (kas atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas), datorā pieskaroties jaunai ierīcei.

## Viena skāriena klausīšanās savienojuma pārtraukšana (Viena skāriena klausīšanās) (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Ir iespējams pārtraukt Viena skāriena klausīšanās savienojumu.

1. Izslēdziet VAIO datoram pievienoto ierīci, kas atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas.

#### Padoms

- Procedūra var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces. Informāciju par to, kā pārtraukt savienojumu, skatiet arī attiecīgās ierīces rokasgrāmatā.

## Windows palīdzība un atbalsts atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība un atbalsts.

## Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

Varat palaist Palīdzība+padomi, kas izskaidro operētājsistēmas Windows 8 pamata darbības.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība+padomi.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. AtlasietIzslēgt un Miega režīms.

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas izslēdzas, kad dators tiek pārslēgts miega režīmā (ar noklusējuma iestatījumu).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šāda rīcība izdzēsīs visu nesaglabāto informāciju.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izslēdzies.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators tiek automātiski pārslēgts miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, ja izmantojat maiņstrāvas padevi.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt) (ar noklusējuma iestatījumu).

  - Aizveriet LCD ekrānu. Dators tiks pārslēgts miega režīmā pēc dažām sekundēm.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Restartēt.
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt un Izslēgt.

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

   Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, pirms aizverat LCD ekrānu.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt, turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Windows palīdzība un atbalsts atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība un atbalsts.

## Sadaļas Palīdzība+padomi startēšana

Varat palaist Palīdzība+padomi, kas izskaidro operētājsistēmas Windows 8 pamata darbības.

1. Atveriet ekrānu Programmas. (Skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana, lai atvērtu ekrānu Programmas.)
2. Atlasiet opciju Palīdzība+padomi.

## Datora ekrānā parādītā attēla apgriešana (VAIO Clip)

Ar opciju VAIO Clip jūs varat vienkārši apgriezt datora ekrānā parādīto attēlu.

Jūs varat saglabāt apgriezto attēlu un izmantot to dokumentā citā lietojumprogrammā, piemēram, VAIO Paper.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un nospiediet taustiņu 1.

#### Padoms

- Varat arī novietot komplektācijā iekļauto vai papildus pieejamo pildspalvu (Ciparotāja irbulis) LCD ekrāna tuvumā un nospiest pildspalvas apakšējo pogu, lai startētu opciju VAIO Clip.

- Kad startējat VAIO Clip no lietojumprogrammu saraksta vai elementa ekrānā Sākums, parādās apgriezto attēlu saraksts. Jūs varat izvēlēties vēlamo attēlu sarakstā un rediģēt attēlu. Lai startētu VAIO Clip no lietojumprogrammu saraksta, skatiet tēmu Lietojumprogrammu saraksta atvēršana.

## Piezīmju veikšanas lietojumprogrammas (VAIO Paper) startēšana

Jūs varat izmantot VAIO Paper, lai aizvietotu īstas piezīmju grāmatiņas. Ar VAIO Paper jūs varat vienkārši veikt piezīmes savā VAIO datorā un dalīties ar savām piezīmēm ar citiem.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Paper. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Paper.)

#### Padoms

- Varat arī novietot komplektācijā iekļauto vai papildus pieejamo pildspalvu (Ciparotāja irbulis) LCD ekrāna tuvumā un nospiest pildspalvas augšējo pogu, lai tieši atvērtu VAIO Paper piezīmju izveidošanas ekrānu. Jūs varat veikt piezīmes vienkārši un instinktīvi, lai nepalaistu garām iespēju tās pierakstīt.

## Pildspalvas baterijas nomaiņa

Nomainiet bateriju, ja pildspalva (Ciparotāja irbulis) sāk darboties nepareizi.

Ja pildspalva tiek izmantota apmēram 4 stundas dienā, plānojiet, ka bateriju būs nepieciešams nomainīt ik pēc 18 mēnešiem. Izmantojiet LR61 (LR8D425) sārmaino bateriju.

1. Noņemiet no pildspalvas Tail cap, pēc tam izņemiet bateriju.

2. Ievietojiet bateriju pildspalvā, + pusei esot vērstai rakstāmgala virzienā.

3. Pievienojiet atpakaļ Tail cap.

#### Piezīme

- Nenoņemiet Tail cap, izņemot gadījumus, kad jānomaina baterija.

- Ja plānojat neizmantot pildspalvu kādu laiku, izņemiet bateriju.

- Pildspalvā nevajadzētu ievietot komerciāli pieejamu uzlādējamu bateriju. Uzlādējamas baterijas lietošana var izraisīt baterijas noplūdi un darbības traucējumus.

- Ja baterijas enerģija ir zema, nekavējoties nomainiet to ar jaunu bateriju. Atstājot nolietotu bateriju pildspalvā, var notikt baterijas noplūde.

- Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt bateriju.

- Skatiet komplektācijā iekļauto drošības rokasgrāmatu.

## Pildspalvas lietošana

Izmantojot komplektācijā iekļauto vai papildus pieejamo pildspalvu (Ciparotāja irbulis), jūs varat strādāt ar savu VAIO datoru intuitīvi, viegli pieskaroties ekrānam vai velkot tajā.

#### Kursora pārvietošana ekrānā

Turiet pildspalvu ekrāna tuvumā, nepieskaroties tam. Ekrānā parādās mazs kursors. Pārvietojiet pildspalvu vēlamajā virzienā.

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Pieskarieties ar pildspalvu vēlamajam punktam ekrānā.

Rīkojieties šādi, lai izvēlētos opciju, piemēram, Labi vai Atcelt, lai izvēlētos izvēlnes vienumu vai lai veiktu citas darbības, kuras jūs citkārt veiktu ar kreiso peles pogu.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Pieskarieties ar pildspalvu vēlamajam punktam ekrānā ātri divas reizes pēc kārtas.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu vai atvērt failu, divreiz pieskaroties attiecīgajai ikonai.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (nospiediet un turiet nospiestu)

Nospiediet un turiet nospiestu pildspalvas apakšējo pogu un pēc tam pieskarieties vēlamajam punktam ekrānā. Atkarībā no vietas, kurai pieskārāties ekrānā, var parādīties nolaižamā izvēlne.

Tādu pašu darbību var veikt, turot pildspalvu vēlamajā punktā dažas sekundes.

#### Vilkšana (vienuma pārvietošana)

Viegli novietojiet pildspalvu uz pārvietojamā vienuma un pēc tam velciet to ekrānā, lai pārvietotu.

#### Teksta dzēšana

Atkarībā no lietojumprogrammas jūs, iespējams, varat dzēst tekstu.

Nospiediet un turiet nospiestu pildspalvas augšējo pogu, viegli novietojiet pildspalvu uz pirmā dzēšamā teksta vienuma, pēc tam velciet pildspalvu pāri tekstam līdz pēdējam dzēšamajam teksta vienumam. Nospiediet taustiņu Delete vai Backspace, lai dzēstu tekstu.

#### Piezīme

- Izmantojiet komplektācijā iekļauto vai papildus pieejamo pildspalvu.

- Tail cap satur magnētu. Nenovietojiet pildspalvas tuvumā priekšmetu (piemēram, kredītkarti), ko var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu.

- Ja izmantojat lietojumprogrammu, kas lieto digitālo kompasu, turiet pildspalvu atstatus no sava VAIO datora, lai neļautu Tail cap iebūvētajam magnētam ietekmēt datora magnetometru.

- Jūs varat izmantot pildspalvu, rokai esot atbalstītai pret ekrānu. Ja pārvietojat pildspalvu skārienekrāna virzienā, jūs nevarat veikt darbības skārienekrānā ar pirkstiem.

- Atkarībā no ekrāna, jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot pildspalvu, lai ritinātu ekrānā.

- Šai pildspalvai nav strāvas slēdža. Lai izmantotu pildspalvu, ievietojiet tajā nepieciešamo bateriju.

- Ja pildspalva nedarbojas pareizi, nomainiet bateriju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pildspalvas baterijas nomaiņa.

- Ja lietojat papildus pieejamo pildspalvu (VGP-STD2), izmantojiet melno rakstāmgalu, kas bija piestiprināts pildspalvai piegādes brīdī. Jūs nevarat izmantot nomaiņas rakstāmgalu pelēkā krāsā.

- Lai novērstu mazo sastāvdaļu (piemēram, rakstāmgals, Tail cap, pildspalvas āķis un baterija) norīšanas risku, glabājiet tās bērniem neaizsniedzamās vietās.

#### Padoms

- Dažas lietojumprogrammas uztver pildspalvai piemēroto spiedienu un attiecīgi mainīs pildspalvas uzvilktās līnijas biezumu.

- Nospiediet pildspalvas pogu ekrānā tuvumā, lai startētu lietojumprogrammu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datora ekrānā parādītā attēla apgriešana (VAIO Clip) un Piezīmju veikšanas lietojumprogrammas (VAIO Paper) startēšana.

## Par šo rokasgrāmatu

Apsveicam ar VAIO(R) datora iegādi.

### Par VAIO datora konfigurāciju

Lai uzzinātu vairāk par VAIO datora konfigurāciju, apmeklējiet Sony tiešsaistes atbalsta vietni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par tiešsaistes atbalsta vietni.

Daži līdzekļi, opcijas un komplektācijas elementi jūsu VAIO datorā var nebūt pieejami.

#### Līdzekļi

Pieejamie līdzekļi ir atkarīgi no modeļa vai jūsu izvēlētajām opcijām. Ne visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās iespējas ir pieejamas. Tas ir atkarīgs no jūsu modeļa.

#### Attēli

Attēli, fotogrāfijas vai ekrānuzņēmumi šajā rokasgrāmatā var mazliet atšķirties atkarībā no modeļa vai jūsu izvēlētajām opcijām.

#### Lietojumprogrammas

Iepriekš instalētās lietojumprogrammas ir atkarīgas no modeļa vai jūsu izvēlētajām opcijām. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās lietojumprogrammas var nebūt iepriekš instalētas jūsu VAIO datorā.

#### Piederumi

Papildu piederumi var nebūt pieejami dažās valstīs un reģionos.

### Komplektācijā iekļautās rokasgrāmatas

Jūsu VAIO datora komplektācijā ir iekļautas šādas rokasgrāmatas.

#### Elektroniskā dokumentācija

- Lietošanas rokasgrāmata — ievada versija (Esiet sveicināti!)

  Iepriekš instalēta rokasgrāmata ar ierobežotu informāciju par jūsu VAIO datoru, kas pamatā attiecas uz atbalstu un interneta pieslēgumu. Pēc atjaunināšanas dokuments Lietošanas rokasgrāmata — ievada versija tiek aizstāts ar dokumenta Lietotāja rokasgrāmata pilnu versiju (šī rokasgrāmata).

- Lietotāja rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)

  Vispārīga informācija un lietošanas instrukcijas par jūsu VAIO datoru, ieskaitot atbalsta un problēmu novēršanas informāciju.

  Navigācijas rūtī kreisajā pusē izvēlieties vienumu, kuru vēlaties pārbaudīt, pēc tam atslēgas vārdu labajā rūtī. Parādīsies saraksts ar tēmām, kas saistītas ar parādīto atslēgas vārdu. Ja nevarat atrast tēmu, kuru meklējat, izvēlieties Tēmu saraksts, lai parādītu visas tēmas šajā dokumentā Lietotāja rokasgrāmata, vai ievadiet atslēgas vārdu meklēšanas lauciņā, kas atrodas katras lapas augšā.

#### Drukātā dokumentācija

- Īsā darba sākšanas rokasgrāmata

  Pārskats par jūsu VAIO datora uzstādīšanu un lietošanas uzsākšanu.

- Atkopšanas, dublēšanas un problēmu novēršanas rokasgrāmata

  Informācija par VAIO datora atkopšanu un tā informācijas dublēšanu, kā arī problēmu novēršanas informācija.

- Drošības noteikumi un atbalsta informācija

  Izlasiet uzmanīgi, pirms aktivizēt bezvadu funkcijas, piemēram, bezvadu LAN un BLUETOOTH tehnoloģijas.

#### Citas uzziņas

- Windows palīdzība un atbalsts

  Visaptverošs resurss, kurā meklēt praktiskus padomus, pamācības un demonstrācijas, kas palīdz apgūt VAIO datora lietošanu.

  Lai atvērtu sadaļu Windows palīdzība un atbalsts, skatiet tēmu Windows palīdzība un atbalsts atvēršana.

- Lietojumprogrammu palīdzības faili

  VAIO datorā iepriekš instalētajās lietojumprogrammās var būt iekļauti palīdzības faili. Parasti palīdzības failiem var piekļūt no palīdzības izvēlnes.

### Piezīme

- Copyright 2013 Sony Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

- Šo rokasgrāmatu un tajā aprakstīto programmatūru bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas nedrīkst pilnībā vai daļēji reproducēt, tulkot vai reducēt jebkādā mašīnlasāmā formā.

- Uzņēmums Sony Corporation nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šo rokasgrāmatu, programmatūru vai citu informāciju, kas šeit sniegta, un ar šo tieši noliedz jebkādas netiešas garantijas, pārdodamību vai piemērotību jebkādam konkrētam mērķim attiecībā uz šo rokasgrāmatu, programmatūru vai citu šādu informāciju. Uzņēmums Sony Corporation nekādā gadījumā neatbild par nejaušiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kas radušies, pamatojoties uz kaitējumu, līgumu vai citādi, saistībā ar šo rokasgrāmatu, programmatūru vai citu informāciju, kas te iekļauta, vai ar to lietošanu.

- Šajā rokasgrāmatā (TM) vai (R) simboli nav norādīti.

- Uzņēmums Sony Corporation patur tiesības veikt jebkādas šīs rokasgrāmatas vai tajā esošās informācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

- Uz šeit aprakstīto programmatūru attiecas atsevišķas lietotāja lietošanas licences līguma nosacījumi.

- Uzņēmums Sony Corporation eatbild un nekompensē par zaudētiem ierakstiem, kas veikti jūsu VAIO datorā, ārējos ierakstīšanas datu nesējos vai ierakstīšanas ierīcēs, vai jebkādiem saistītiem zaudējumiem, tostarp gadījumos, kad ieraksti netiek veikti kādu iemeslu dēļ, tostarp datora atteices dēļ, vai kad ieraksta saturs tiek zaudēts vai bojāts datora atteices vai datoram veikta remonta rezultātā. Uzņēmums Sony Corporation nekādā gadījumā neatjaunos, neatgūs un nereplicēs saturu, kas ierakstīts datorā, ārējā ierakstīšanas datu nesējā vai ierakstīšanas ierīcēs.

- Īpašības un specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus produkta iepakojumā iekļautos elementus.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

USB IR adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## Atbilstošas darba vides izveide

Šī tēma ietver padomus par VAIO datora vēlamo un nevēlamo novietojumu, kā arī norādījumus par ergonomikas principiem.

### VAIO datora vēlamais novietojums

Novietojot VAIO datoru, pārliecinieties par novietojuma atbilstību norādītajiem kritērijiem:

- Varat viegli piekļūt strāvas avotam un vajadzīgajiem portiem.

- Ap datoru ir pietiekami daudz brīvas vietas.

- Dators atrodas uz līdzenas un pietiekami platas virsmas, un, strādājot ar datoru, atrodaties tam pretī.

- Varat novietot datoru sev priekšā, varat sēdēt taisni un turēt apakšdelmus paralēli grīdai.

### VAIO datora nevēlamais novietojums

VAIO datora novietošana nepiemērotā vietā var radīt datora bojājumus vai darbības traucējumus. Nenovietojiet datoru vietā, kur to var ietekmēt šādi faktori:

- tieši saules stari

- magnētiski priekšmeti vai avoti

- siltuma avoti, piemēram, apkures aprīkojums

- daudz putekļu

- augsts mitruma līmenis

- slikta ventilācija

#### Piezīme

- Kad VAIO dators ir ieslēgts, zona ap gaisa izplūdes atveri var ievērojami sakarst. Uzmanieties, pirms pieskaraties šai zonai.

- Nenovietojiet gaisa izplūdes atveres tuvumā priekšmetus, kas var to bloķēt.

#### Padoms

- VAIO dators izmanto augstfrekvences radiosignālus, kas var izraisīt radio vai televizora uztveršanas traucējumus. Ja tas notiek, pārvietojiet datoru piemērotā attālumā no radio vai televizora.

### Ergonomikas apsvērumi

Cik vien iespējams, mēģiniet ievērot šos ergonomikas apsvērumus.

#### Mēbeles un poza

Sēdiet krēslā ar labu muguras atbalstu. Noregulējiet krēsla līmeni, lai jūsu pēdas atrastos plakani uz grīdas. Kāju balsts var padarīt sēdēšanu ērtāku.

Sēdiet atslābinātā, taisnā pozā un izvairieties no liekšanās uz priekšu vai atgāšanās tālu atpakaļ.

#### Datora ekrāna skatīšanas leņķis

Izmantojiet ekrāna slīpuma funkciju, lai noskaidrotu labāko pozīciju. Sēžot pretī VAIO datoram, ekrānam jāatrodas acu līmenī vai mazliet zem tā. Noregulējiet arī displeja spilgtuma līmeni.

Jūs varat mazināt slodzi acīm un muskuļu nogurumu, pareizi noregulējot datora ekrāna slīpumu un spilgtumu.

#### Apgaismojums

Atrodiet vietu, kur logi un apgaismojums nerada atspulgu un atstarošanos datora ekrānā. Izmantojiet netiešo apgaismojumu, lai izvairītos no gaišiem plankumiem uz datora ekrāna. Pareizs apgaismojums papildina jūsu komfortu un darba efektivitāti.

#### Piezīme

- Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem, regulējot skatīšanās leņķi, nepiemērojiet VAIO datoram pārāk lielu spēku.

#### Padoms

- Tādi paši apsvērumi attiecas uz ārējā displeja lietošanu.

### Piezīmes par VAIO datora pārvietošanu

Lai izvairītos no VAIO datora darbības traucējumiem un bojājumiem, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.

- Uzmanīgi novietojiet VAIO datoru uz līdzenas virsmas, lai izvairītos no mehāniska trieciena.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas noteikti izslēdziet to. Ieslēgta datora pārvietošana var izraisīt cietā diska darbības traucējumus. Noteikti atvienojiet visus datoram pievienotos kabeļus, pirms pārvietot to.

- Nenometiet VAIO datoru un nepakļaujiet to triecieniem. Pat neliels trieciens vai vibrācija var izraisīt cietā diska darbības traucējumus.

- Nenovietojiet VAIO datoru nestabilā pozīcijā.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet «Windows Update».

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo jums par jaunajiem internetā pieejamiem atjauninājumiem, lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Lietojumprogrammu no vietnes Windows veikals atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals. Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums elementā Veikals tiek parādīts numurs.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi.

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt.

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## VAIO datora un LCD ekrāna tīrīšana

Pirms tīrīt VAIO datoru, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu tīrīšanas procedūru.

#### Rīcība, tīrot VAIO datoru

- Pirms tīrīšanas izslēdziet savu VAIO datoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri.

- Gružu un putekļu noslaucīšanai no VAIO datora izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

- Noteikti tīriet VAIO datoru ar mīkstu, sausu drānu. Ja dators ir ļoti netīrs, uzpūtiet uz datora virsmas savu dvašu un noslaukiet netīrumus vai notīriet ar viegli mitru drānu, un pēc tam noslaukiet atlikušo mitrumu ar sausu drānu.

- Neizmantojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, acetonu, alkoholu, krāsas šķīdinātāju vai komerciāli pieejamos tīrītājus, jo tie var bojāt VAIO datora virsmu vai pārklājumu.

- Izmantojiet pūtēju, lai nopūstu gružus un putekļus, kas atrodas zem taustiņiem (taustiņu vāciņiem). Nenoņemiet taustiņu vāciņus no tastatūras.

  Neizmantojiet putekļsūcēju, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.

#### Rīcība, tīrot LCD ekrānu

- Noteikti tīriet VAIO datoru ar mīkstu, sausu drānu. Ja LCD ekrāns ir ļoti netīrs, samitriniet LCD ekrāna virsmu ar savu dvašu un noslaukiet netīrumus vai notīriet ar viegli mitru drānu, un pēc tam noslaukiet atlikušo mitrumu ar sausu drānu.

- Neizmantojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, acetonu, alkoholu, šķīdinātāju vai komerciāli pieejamos tīrītājus, jo tie var bojāt LCD ekrānu.

## Rīcība ar iebūvēto atmiņas ierīci

Iebūvētajai atmiņas ierīcei (cietajam diskam vai cietvielu diskam) ir augsts glabāšanas blīvums, un tā ātri nolasa vai ieraksta datus. Tomēr to var viegli sabojāt, ja izmanto nepareizi.

Ja iebūvētā atmiņas ierīce ir bojāta, datus nevar atjaunot. Lai izvairītos no datu zuduma, rīkojieties ar VAIO datoru uzmanīgi.

### Kā izvairīties no iebūvētās atmiņas ierīces bojājumiem

- Nepakļaujiet VAIO datoru straujām kustībām.

- Glabājiet VAIO datoru atstatus no magnētiskiem priekšmetiem.

- Nenovietojiet VAIO datoru mehāniskām vibrācijām pakļautā vietā vai uz nestabilas virsmas.

- Neizslēdziet un nerestartējiet VAIO datoru, kamēr tas nolasa datus vai ieraksta datus atmiņas ierīcē.

- Neizmantojiet VAIO datoru vietā, kas pakļauta ievērojamām temperatūras svārstībām.

- Neizņemiet atmiņas ierīci no sava VAIO datora.

## Par starptautisko ENERGY STAR(R) programmu

Turpmākā informācija attiecas tikai uz produktiem, kas kvalificēti/sertificēti ar marķējumu ENERGY STAR.

ENERGY STAR logotipi ir piestiprināti vai tiek elektroniski parādīti tālāk norādītās kvalificēto/sertificēto ENERGY STAR produktu vietās.

- Produkta vai paneļa Vadības panelis augšpusē vai priekšpusē.

- Produkta iepakojums

Lai datora ekrānā apstiprinātu ENERGY STAR logotipu, atveriet Vadības panelis, atlasiet Sistēma un drošība un Sistēma. Lai atvērtu sadaļu Vadības panelis, skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana.

Kā ENERGY STAR partneris Sony apstiprināja, ka šis produkts atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes standartiem.

Starptautiskā ENERGY STAR biroja tehnikas programma ir starptautiska programma, kas popularizē energotaupību, izmantojot energoefektīvus datorus un biroja tehniku. Programma atbalsta tādu produktu izstrādi un izplatību, kuru funkcijas efektīvi samazina energopatēriņu, tādējādi mazinot izmaksas un palīdzot aizsargāt apkārtējo vidi.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par ENERGY STAR programmu, apmeklējiet šādas vietnes:

- http://www.energystar.gov/ (ASV)

- http://www.eu-energystar.org/ (Eiropa)

Šis dators ir izstrādāts saskaņā ar ENERGY STAR standartiem un piegādāts ar šādiem energotaupības iestatījumiem, kas attiecas uz datoru, kurš izmanto maiņstrāvas barošanu:

- ja dators netiek lietots vairāk nekā 15 minūtes, tiek automātiski izslēgts LCD ekrāna izgaismojums;

- ja dators netiek lietots vairāk nekā 30 minūtes, tiek automātiski ieslēgts miega režīms.

Lai pārslēgtu datoru atpakaļ normālajā režīmā, nospiediet pogu(Izslēgt).

## Par programmatūras licenci

Šis produkts satur programmatūru, kas pieder Sony un ko ir licencējušas trešās puses. Šādas programmatūras izmantošanu nosaka šajā produktā iekļautā licencēšanas līguma noteikumi un nosacījumi.

## Preču zīmes

- SONY un SONY logotips ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.

- VAIO, VAIO logotips un citi Sony produktu vai pakalpojumu nosaukumi ir uzņēmuma Sony Corporation vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

- i.LINK ir IEEE 1394 savienojuma nosaukums.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep un Atom ir Intel Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

- Windows un Windows logotips ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc logotips un Blu-ray 3D logotips ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.

- BLUETOOTH vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Sony Corporation izmanto šīs zīmes atbilstoši licences nosacījumiem. Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to īpašniekiem.

- Power2Go ir CyberLink.Inc. preču zīme.

- PowerDVD ir CyberLink.Inc. preču zīme.

- NVIDIA un 3D Vision ir NVIDIA Corporation reģistrētas preču zīmes un/vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- ArcSoft un ArcSoft logotips ir ArcSoft, Inc. reģistrētas preču zīmes ArcSoft WebCam Companion ir preču zīme ArcSoft, Inc.

- AMD, AMD Arrow logotips, ATI un to kombinācijas, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V ir Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes.

- SD logotips ir preču zīme.

- SDHC logotips ir preču zīme.

- SDXC logotips ir preču zīme.

- microSD logotips ir preču zīme.

- microSDHC logotips ir preču zīme.

- microSDXC logotips ir preču zīme.

- ExpressCard vārda zīme un logotipi pieder PCMCIA, un uzņēmums Sony Corporation izmanto šīs zīmes atbilstoši licences nosacījumiem. Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to īpašniekiem.

- Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- CompactFlash® ir SanDisk Corporation preču zīme.

- «PlaceEngine» ir Koozyt, Inc. reģistrēta preču zīme.

  «PlaceEngine» produktu izstrādāja Sony Computer Science Laboratories, Inc., un to ir licencējis uzņēmums Koozyt, Inc.

- «AVCHD» ir Panasonic Corporation un Sony Corporation preču zīme.

- Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licences nosacījumiem. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

- ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas preču zīmes.

- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- Wi-Fi ir Wi-Fi Alliance preču zīme vai reģistrēta preču zīme.

Visi citi sistēmu, produktu un pakalpojumu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā ™ vai ® simboli nav norādīti.

Īpašības un specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visas pārējās preču zīmes ir to īpašnieku preču zīmes.

Iespējams, ka kopā ar jūsu modeli netiks piegādāta visa iepriekš uzskaitītā programmatūra.

## Drošības informācija

Skatiet detalizētu drošības informāciju komplektācijā iekļautajā drošības rokasgrāmatā.

### Dators

- Ja uz VAIO datora ir uzkritis ciets priekšmets vai izliets šķidrums, izslēdziet datoru, atvienojiet to no elektrotīkla un izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams. Pirms atkal lietot datoru, būtu vēlams, lai pirms tam to pārbaudītu kvalificēts personāls.

- Izmantojiet tikai norādītās perifērijas ierīces un kabeļus.

- Mazās detaļas, piemēram, atmiņas kartes un atmiņas karšu adapterus, glabājiet bērniem neaizsniedzamās vietās. Pastāv to norīšanas risks.

- Centrālā procesora slodze vai akumulatora uzlādes laikā ģenerētā elektriskā strāva var izraisīt VAIO datora, maiņstrāvas adaptera un akumulatora augšējās un apakšējās virsmas temperatūras palielināšanos. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. Saražotā siltuma daudzums ir atkarīgs no izmantotajām ārējām ierīcēm vai lietojumprogrammām.

- Ja VAIO dators vai maiņstrāvas adapteris ļoti sakarst, izslēdziet datoru, atvienojiet maiņstrāvas adapteri, izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams, un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

### Strāvas avots

- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz elektropadeves vada, jo tas var izraisīt aizdegšanos.

- Lai atvienotu elektropadeves vadu, izvelciet to, turot aiz spraudņa. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

- Neizmantojiet savienojuma kabeļus ar iegriezumiem vai bojājumiem.

- Atvienojiet VAIO datoru no maiņstrāvas kontaktligzdas, ja neplānojat to izmantot ilgāku laiku.

### Austiņas

- Neizmantojiet austiņas, kad vadāt automašīnu, divriteni vai jebkādu motorizētu transportlīdzekli. Tas var izraisīt satiksmes apdraudējumus un dažos reģionos ir aizliegts. Var būt bīstami arī atskaņot skaļu mūziku, kamēr pārvietojaties ar kājām, jo īpaši uz gājēju pārejām.

- Neatskaņojiet austiņās skaļu mūziku. Dzirdes eksperti neiesaka nepārtrauktu, skaļu un ilgstošu atskaņošanu. Ja ausīs sākas džinkstēšana, samaziniet skaļumu vai pārtrauciet lietošanu.

## Biežāk izplatīto VAIO datora problēmu risināšana

Ja VAIO datora lietošanas laikā rodas kāda problēma, pirms tiešas sazināšanās ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru vai vietējo Sony izplatītāju izmēģiniet tālāk sniegtos ieteikumus.

1. Skatiet citas sadaļas šajā elektroniskajā rokasgrāmatā.
2. Startējiet VAIO Care (Desktop) un veiciet nepieciešamās darbības. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Care (Desktop).)
3. Apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni un atrodiet nepieciešamo informāciju.

## Par tiešsaistes atbalsta vietni

Tiešsaistes atbalsta vietne sniedz informāciju par jūsu VAIO datoru, kā arī atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

### Sony tiešsaistes atbalsta vietne

http://www.sony.eu/support/

#### Padoms

- Ja datorā rodas problēma vai jums ir tehnisks jautājums par VAIO datoru, vispirms palaidiet pakalpojumu VAIO Care, kurā tiek piedāvātas vairākas iespējas, kā atrisināt problēmu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

- Sazinoties ar VAIO atbalsta dienestu, iespējams, jums būs jānorāda sava VAIO datora sērijas numurs un modeļa numurs. Sērijas numurs ir 15 ciparu skaitlis, kuru var atrast:

  - logā VAIO Care;

  - apakšā, uz datora aizmugurējā paneļa, aizmugurējā paneļa iekšpusē vai akumulatora nodalījuma iekšpusē;

  - uz oriģinālā VAIO iepakojuma.

  Modeļa numurs atrodas VAIO datora displeja apakšējā labajā stūrī.

### Citas vietnes

Jūs varat atrast noderīgu informāciju arī šādas vietnēs.

#### Sony produkti

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operētājsistēmas tiešsaistes atbalsta vietne

Lai saņemtu atbalstu operētājsistēmai Microsoft Windows, apmeklējiet Microsoft klientu atbalsta vietni.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO vietne

VAIO produkta informācija, tiešsaistes veikals, forums un diskusijas.

http://www.sony.eu/

Izvēlieties savu valsti un pēc tam no produktiem izvēlieties VAIO.

#### VAIO forums

Sazinieties ar citiem VAIO lietotājiem VAIO sociālajā kopienā.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony veikals, tiešsaistes

https://shop.sony-europe.com/

#### Padoms

- Jūs varat atrast saiti, lai tiešsaistē reģistrētu savu datoru, pakalpojumā VAIO Care. Lai startētu pakalpojumu VAIO Care, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet «Windows Update».

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo jums par jaunajiem internetā pieejamiem atjauninājumiem, lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Lietojumprogrammu no vietnes Windows veikals atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals. Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums elementā Veikals tiek parādīts numurs.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi.

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt.

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Par tiešsaistes atbalsta vietni

Tiešsaistes atbalsta vietne sniedz informāciju par jūsu VAIO datoru, kā arī atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

### Sony tiešsaistes atbalsta vietne

http://www.sony.eu/support/

#### Padoms

- Ja datorā rodas problēma vai jums ir tehnisks jautājums par VAIO datoru, vispirms palaidiet pakalpojumu VAIO Care, kurā tiek piedāvātas vairākas iespējas, kā atrisināt problēmu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

- Sazinoties ar VAIO atbalsta dienestu, iespējams, jums būs jānorāda sava VAIO datora sērijas numurs un modeļa numurs. Sērijas numurs ir 15 ciparu skaitlis, kuru var atrast:

  - logā VAIO Care;

  - apakšā, uz datora aizmugurējā paneļa, aizmugurējā paneļa iekšpusē vai akumulatora nodalījuma iekšpusē;

  - uz oriģinālā VAIO iepakojuma.

  Modeļa numurs atrodas VAIO datora displeja apakšējā labajā stūrī.

### Citas vietnes

Jūs varat atrast noderīgu informāciju arī šādas vietnēs.

#### Sony produkti

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operētājsistēmas tiešsaistes atbalsta vietne

Lai saņemtu atbalstu operētājsistēmai Microsoft Windows, apmeklējiet Microsoft klientu atbalsta vietni.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO vietne

VAIO produkta informācija, tiešsaistes veikals, forums un diskusijas.

http://www.sony.eu/

Izvēlieties savu valsti un pēc tam no produktiem izvēlieties VAIO.

#### VAIO forums

Sazinieties ar citiem VAIO lietotājiem VAIO sociālajā kopienā.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony veikals, tiešsaistes

https://shop.sony-europe.com/

#### Padoms

- Jūs varat atrast saiti, lai tiešsaistē reģistrētu savu datoru, pakalpojumā VAIO Care. Lai startētu pakalpojumu VAIO Care, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus produkta iepakojumā iekļautos elementus.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

USB IR adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Pieejamība atkarīga no datora tehniskajiem datiem.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet «Windows Update».

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo jums par jaunajiem internetā pieejamiem atjauninājumiem, lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Lietojumprogrammu no vietnes Windows veikals atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals. Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums elementā Veikals tiek parādīts numurs.

1. Atveriet ekrānu Sākums un izvēlieties elementu Veikals. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums, lai atvērtu ekrānu Sākums.)

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi.

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt.

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Kādēļ VAIO dators tiek automātiski izslēgts?

- Kad akumulators izlādējas, jūsu VAIO dators automātiski pārslēdzas hibernācijas režīmā un pēc tam tiek izslēgts.

  Pievienojiet maiņstrāvas adapteri datoram vai uzlādējiet akumulatoru.

## Kādēļ, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ziņojums un neizdodas startēt operētājsistēmu Windows?

- Ja pēc pirmā ziņojuma parādās vēl viens ziņojums par to, kā atrisināt problēmu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

- Iespējams, ka nav pareizi konfigurētas BIOS sāknēšanas opcijas.

  Kamēr jūsu VAIO dators ir izslēgts, nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), izvēlieties opciju Start BIOS setup un mainiet opcijas Boot Mode iestatījumu, un pēc tam restartējiet datoru.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar izslēgt?

- Izvēlieties kādu no turpmākajiem veidiem, kā iziet no visām aktīvajām lietojumprogrammām, un pēc tam vēlreiz izslēdziet VAIO datoru.

  - Aizvelciet lietojumprogrammu no ekrāna augšējās centrālās daļas uz apakšējo centrālo daļu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Lietojumprogrammu aizvēršana.

  - Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F4.

    Ja ir kādi nesaglabāti dati, saglabājiet tos, kad parādās apstiprinājuma uzvedne.

- Ja VAIO datorā esat instalējis jaunu lietojumprogrammu, pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi, vai tās dati atbilst standartam un vai lietojat to pareizi.

- Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar programmas izdevēju vai norādīto izplatītāju.

- Ja VAIO datoram ir pievienotas perifērijas ierīces, piemēram, printeris vai USB ierīce vai dators ir pievienots tīklam, atvienojiet visas ierīces no datora un datoru no tīkla un tikai pēc tam izslēdziet to.

  Operētājsistēma Windows neļauj izslēgt datoru, kamēr tas ir savienots ar perifērijas ierīcēm vai tīklu. Papildus dažu perifērijas ierīču draiveri neatbalsta datora piespiedu izslēgšanas līdzekli.

- Ja datora ekrānā nevar veikt darbības, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt.

- Ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības un tiek rādīts ziņojums ar informāciju, ka tiek saglabāti iestatījumi vai ka notiek datora izslēgšana, secīgi izpildiet šādas darbības.

  - Nospiediet taustiņu Enter.

    Nedaudz uzgaidiet.

  - Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete.

    Nedaudz uzgaidiet.

- Ja VAIO datoru vēl joprojām nevar izslēgt pēc tam, kad veiktas visas augstākminētās procedūras, veiciet tālāk minētās darbības.

  Ņemiet vērā, ka šīs darbības var izraisīt aktīvo datu bojājumus. Noteikti atvienojiet datoru no tīkla, pirms veikt šīs darbības.

  - Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt.

  - Nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt).

  - Atvienojiet maiņstrāvas adapteri un ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

## Kā rīkoties, ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas iedegas zaļais strāvas padeves indikators, bet ekrānā joprojām nekas nav redzams?

- Pārliecinieties, ka spilgtuma un kontrasta vadīklas ir noregulētas pareizi.

- Displeja izvade var būt iestatīta uz ārējo displeju.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

- Ja izmantojat ārējo displeju, pārliecinieties, ka tas ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai un ir ieslēgts. Pārliecinieties, ka spilgtuma un kontrasta vadīklas ir noregulētas pareizi.

  Skatiet informāciju par iestatījumu maiņu rokasgrāmatā, kas iekļauta jūsu displeja komplektācijā.

- Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F4 vairākas reizes, lai aizvērtu lietojumprogrammas logu.

  Iespējams, radusies lietojumprogrammas kļūda.

- Ja pēc kāda laika datora ekrāns joprojām ir tukšs, restartējiet savu VAIO datoru, secīgi veicot tālāk minētās darbības. Ņemiet vērā, ka šīs darbības var izraisīt aktīvo datu bojājumus.

  - Atvienojiet visas perifērijas ierīces, piemēram, printeri vai USB ierīci, un atvienojiet VAIO datoru no tīkla, ja tas ir savienots ar tīklu.

  - Turiet pogu(Izslēgt) nospiestu ilgāk par 4 vai 10 sekundēm un pārliecinieties, ka nedeg strāvas padeves indikators. Pēc tam atkal ieslēdziet savu VAIO datoru.

- Ja problēmu neizdodas novērst, atiestatiet akumulatoru.

  Turiet pogu(Izslēgt) nospiestu ilgāk par 4 vai 10 sekundēm un pārliecinieties, ka nedeg strāvas padeves indikators. Atvienojiet visus VAIO datoram pievienotos kabeļus, piemēram, maiņstrāvas adapteri un ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

  Uzgaidiet aptuveni piecas minūtes, pēc tam pievienojiet atpakaļ visus kabeļus un ieslēdziet datoru.

- Ienesot VAIO datoru no aukstas vietas siltumā vai lietojot to vidē ar augstu mitruma līmeni, datorā var uzkrāties kondensāts.

  Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas uzgaidiet vismaz vienu stundu.

  Neizmantojiet datoru vidē ar augstu mitruma līmeni (ja relatīvais mitrums pārsniedz 80 %), jo tas var izraisīt datora darbības traucējumus.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas vai nedarbojas ieslēgšanas/izslēgšanas poga (uzlādes indikators ātri mirgo)?

- Jūsu VAIO dators var neatpazīt akumulatoru.

  Šādā gadījumā ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

  Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru un nomainiet akumulatoru pret jaunu Sony norādītu akumulatoru.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas (strāvas padeves indikators neiedegas zaļā krāsā)?

- Pārliecinieties, ka visi kabeļi ir līdz galam ievietoti ierīces ligzdās, piemēram, pārbaudiet savienojumus starp VAIO datoru un maiņstrāvas adapteri, maiņstrāvas adapteri un elektropadeves vadu, un elektropadeves vadu un maiņstrāvas kontaktligzdu. Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.

- Ja pievienojat VAIO datora elektropadeves vadu pagarinātājam ar slēdzi, pārliecinieties, ka slēdzis ir ieslēgts un ka pagarinātājs ir līdz galam pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai.

- Ja neizslēdzat VAIO datoru, ievērojot normālo procedūru, barošanas kontrolleris var nedarboties programmas kļūdas dēļ.

  Atvienojiet visus datoram pievienotos kabeļus un perifērijas ierīces, piemēram, elektropadeves vadu un USB ierīci, un ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

  Uzgaidiet aptuveni piecas minūtes, pēc tam pievienojiet atpakaļ visus kabeļus un ierīces un ieslēdziet datoru.

- Pirms VAIO datora pirmās lietošanas reizes tas jāpievieno strāvas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri.

- Pārbaudiet, vai izmantojat komplektācijā iekļauto Sony maiņstrāvas adapteri.

  Drošības nolūkos izmantojiet tikai oriģinālo Sony maiņstrāvas adapteri, ko Sony iekļauj VAIO datora komplektācijā.

- Iespējams, ka akumulators ir izlādējies.

- Ņemiet vērā, ka, nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu dators izslēgsies.

- Ienesot VAIO datoru no aukstas vietas siltumā vai lietojot to vidē ar augstu mitruma līmeni, datorā var uzkrāties kondensāts.

  Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas uzgaidiet vismaz vienu stundu.

  Neizmantojiet datoru vidē ar augstu mitruma līmeni (ja relatīvais mitrums pārsniedz 80 %), jo tas var izraisīt datora darbības traucējumus.

## Kā rīkoties, ja, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode)?

- Iespējams, ka nejauši nospiedāt pogu ASSIST, nevis pogu(Izslēgt).

  Aizveriet ekrānu VAIO Care (Rescue Mode) un atrodiet pogu(Izslēgt) savā VAIO datorā.

## Kā rīkoties, ja hibernācijas režīms nav pieejams vai ja VAIO dators nepārslēdzas hibernācijas režīmā?

- Izvēlieties opciju Izvēlēties barošanas pogas darbības logā Enerģijas opcijas. Atlasiet opciju Mainiet iestatījumus, kuri pašlaik nav pieejami, izvēles rūtiņu Hibernēt un Saglabāt izmaiņas.

  Lai atvērtu logu Enerģijas opcijas, skatiet tēmu Enerģijas plāna izvēle.

- Jūsu VAIO dators var nepārslēgties hibernācijas režīmā, ja veicat kādu uzdevumu, pirms dators ir pilnībā pārslēdzies šajā režīmā.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoru un tastatūras un skārienpaliktņa vadību nevar pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā?

- Lai atjaunotu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, nospiediet pogu(Izslēgt).

## Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?

- Kad VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, enerģijas taupīšanas nolūkos centrālajam procesoram tiek samazināta takts frekvence, tādēļ dators darbojas lēnāk. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

## Kā rīkoties, ja akumulators nav pilnībā uzlādēts?

- Pārbaudiet battery care function iestatījumus. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un pārbaudiet iestatījumus logā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

- Ja vides temperatūra pārsniedz norādīto temperatūru vai ir zemāka par to vai ja, lādējot akumulatoru, VAIO datora elektroenerģijas patēriņš ir pārāk augsts, varat samazināt uzlādes strāvu.

## Kā rīkoties, ja akumulators nedarbojas pareizi?

- Startējiet VAIO Care, lai pārbaudītu akumulatora statusu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

## Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek pareizi parādīti krāsu gradienti?

- Atkarībā no iegādātā modeļa jūsu datora ekrānā var uz laiku netikt rādīti vienmērīgi gradienti, kad datora ekrāna darbība tiek apturēta enerģijas taupīšanas funkcijas dēļ.

  Lai to novērstu, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties vienumu Graphics Properties, lai tiktu parādīts Intel grafikas vadības panelis, un pēc tam atspējojiet iestatījumu Panel Self-Refresh sadaļā Power. Atlasot opciju On battery, var tikt parādīts iestatījumu ekrāns.

  Ņemiet vērā, ka atspējojot šo iestatījumu, akumulatora darbības laiks var samazināties.

## Kādēļ datora ekrāns netiek pagriezts?

- Iespējams, ka ekrāna rotācijas funkcija ir atspējota.

  Atveriet viedpogas un izvēlieties viedpoguIestatījumi, un pēc tam pārbaudiet displeja iestatījumus.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Ekrāna pagriešana ir atspējota, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam.

  Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat datoru portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēdzas ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Ja LCD ekrāns ir pacelts un tastatūra ir pieejama, ekrānu nevar pagriezt.

## Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek rādīts video?

- Iespējams, ka VAIO datoram nepietiek video atmiņas, lai rādītu augstas izšķirtspējas video. Šādā gadījumā samaziniet LCD ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

- Ja, izmantojot taustiņu kombināciju Fn+F7, esat izvēlējies lietot ārējo displeju un ja ārējais displejs ir atvienots no VAIO datora, iespējams, datora ekrānā nevarēs parādīt video.

  Šādā gadījumā apturiet video atskaņošanu, vairākas reizes nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7, lai kā displeja izvadi izvēlētos datora ekrānu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pēc tam restartējiet video atskaņošanu.

## Kā rīkoties, ja video netiek atskaņots vienmērīgi?

- Ieteicams atspējot ekrānsaudzētāju.

  Ja ekrānsaudzētājs ir iespējots, tas var tikt aktivizēts DVD atskaņošanas laikā un traucēt sekmīgu atskaņošanu.

- Ja displeja izvade ir iestatīta gan uz datora ekrānu, gan ārējo displeju, mainiet displeja izvadi uz vienu no tiem.

- Dažus video var neparādīt vienmērīgi atkarībā no video tipa vai bitu ātruma. Ekrāna izšķirtspējas samazināšana var uzlabot viedo atskaņošanas veiktspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

- Ja sistēma piekļūst datiem atmiņas kartē, uzgaidiet, līdz piekļuve datiem tiek pārtraukta, un pēc tam atsāciet atskaņošanu.

- Ja atskaņojat video, kas saglabāts atmiņas kartē, kopējiet to iebūvētajā atmiņas ierīcē un pēc tam atskaņojiet iekopēto video.

- Ja centrālā procesora un dzesēšanas ventilatora iestatījumi ir konfigurējami ar VAIO Control Center, iestatījumu mainīšana var uzlabot veiktspēju. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?

- Vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.

- Ar autortiesībām aizsargāto saturu nevar pareizi atskaņot ārējā displejā.

- Mainiet pievienotā televizora vai ārējā displeja ekrāna izšķirtspēju. Ekrānā var parādīties attēli. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

## Kā mainīt LCD ekrāna spilgtumu?

- Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5 vai Fn+F6, lai noregulētu VAIO datora LCD ekrāna spilgtumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā LCD ekrāna spilgtuma mainīšana.

- Lai regulētu pieslēgtā ārējā LCD ekrāna, piemēram, datora displeja vai televizora, spilgtumu, izmantojiet ārējā displeja spilgtuma vadīklu.

## Kā rīkoties, ja atsevišķi vienumi neietilpst datora ekrānā?

- Pārbaudiet iestatījuma izmēra iestatījumus vienumā Windows.

  Fontu izmēra iestatījumu dēļ atkarībā no izvēlētās lietojumprogrammas daži vienumi, piemēram, lietojumprogrammas izvēlne, var tikt rādīti nepareizi. Šajā gadījumā pārvietojiet slīdni, lai regulētu iestatījumus.

## Kā rīkoties, ja ārējā displejā vai televizora ekrānā netiek rādīts attēls?

- Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Skatiet vairāk informācijas tēmā Displeja režīmu izvēle.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kādēļ LCD ekrāna spilgtums automātiski mainās?

- Ir iespējota automātiskās spilgtuma regulēšanas funkcija. Atspējojiet funkciju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana.

## Kā rīkoties, ja datora ekrānā nekas netiek rādīts?

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ir ieslēgts un vai nav aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ir droši pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir ieslēgts. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pievienošana strāvas avotam.

- Datora ekrāns var būt ieslēgts.

  Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

- Displeja izvade var būt iestatīta uz ārējo displeju.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Skatiet vairāk informācijas tēmā Displeja režīmu izvēle.

- Ja mazliet uzgaidāt un datora ekrāns paliek tukšs, rīkojieties šādi:

  - Turiet pogu(Izslēgt) nospiestu ilgāk par 4 vai 10 sekundēm. Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies, un pēc tam ieslēdziet datoru.

  - Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt). Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies. Atvienojiet visus kabeļus un perifērijas ierīces, piemēram, elektropadeves vadu un USB ierīci, un uzgaidiet apmēram piecas minūtes. Pēc tam atkal pievienojiet tās un ieslēdziet datoru.

## Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?

- Dažas kameras lietojumprogrammas var nedarboties pareizi, ja vienlaikus darbojas vēl kāda cita kameras lietojumprogramma. Izejiet no aktīvās lietojumprogrammas, pirms startēt citu.

- Iespējams, ka nevarēsiet izmantot citu kameras lietojumprogrammu, kas izmanto iebūvēto kameru, kamēr lietojat žestu funkciju.

- Kad skatāties uz objektu, kas ir ātrā kustībā, skatu meklētājā var būt redzami trokšņi, piemēram, horizontālas svītras. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, restartējiet VAIO datoru.

## Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?

- Jūsu lietojumprogrammas efektu iestatījumi var izraisīt kadru izlaišanu. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

- Iespējams, ir atvērts vairāk lietojumprogrammu, nekā pieļauj VAIO datora resursi. Izejiet no lietojumprogrammām, kuras pašlaik neizmantojat.

- Šī problēma var rasties, ja VAIO dators darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, kas samazina centrālā procesora veiktspēju. Skatiet tēmu Enerģijas plāna izvēle, lai pārbaudītu, kāds ir aktīvais enerģijas plāns.

## Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?

- Šī problēma rodas, izmantojot iebūvēto kameru dienasgaismas spuldžu apgaismojumā, un tās iemesls ir apgaismojuma izvades frekvences un aizvara ātrumu nesakritība.

  Lai samazinātu mirgošanu, novietojiet VAIO datoru citā virzienā, tādējādi mainot arī iebūvētās kameras virzienu. Dažas lietojumprogrammas piedāvā pielāgojamus parametrus, piemēram, spilgtumu vai frekvences, lai novērstu mirgošanu.

## Kā rīkoties, ja datora ekrāns mirgo vai kļūst balts? (modeļiem ar Intel grafikas paātrinātāju)

- Atkarībā no iegādātā modeļa jūsu datora ekrāns var mirgot vai kļūt balts, kad ir iespējota enerģijas taupīšanas funkcija un jūsu datora ekrāns pārslēdzas.

  Lai to novērstu, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties vienumu Graphics Properties, lai tiktu parādīts Intel grafikas vadības panelis, un pēc tam atspējojiet iestatījumu Power sadaļā Display Power Saving Technology. Atlasot opciju On battery, var tikt parādīts iestatījumu ekrāns.

  Ņemiet vērā, ka atspējojot šo iestatījumu, akumulatora darbības laiks var samazināties.

## Kā rīkoties, ja skārienekrāns nedarbojas pareizi? (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- Izslēdziet VAIO datoru un pēc tam atkal ieslēdziet.

- Elektromagnētiskie viļņi var izraisīt nepareizu skārienekrāna darbību. Izmēģiniet šos ieteikumus.

  - Pārvietojiet VAIO datoru atstatus no dienasgaismas apgaismojuma vai motora, kas izdala elektromagnētiskos viļņus.

  - Pievienojiet maiņstrāvas adapteri tieši maiņstrāvas kontaktligzdai vai izmantojiet citas kontaktligzdas, ja lietojat pagarinātāju.

  - Atvienojiet USB ierīci vai kabeli, kas pievienots VAIO dators, ja tādi ir.

- Ja jūsu maiņstrāvas adapterim ir 3 kontaktu spraudnis, pārliecinieties, vai tas ir pareizi sazemēts.

## Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?

- Vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.

- Ar autortiesībām aizsargāto saturu nevar pareizi atskaņot ārējā displejā.

- Mainiet pievienotā televizora vai ārējā displeja ekrāna izšķirtspēju. Ekrānā var parādīties attēli. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

## Kā rīkoties, ja no skaļruņiem vai austiņām nav dzirdama skaņa?

- Pārbaudiet, vai skaļruņu vai austiņu skaļums nav noregulēts uz minimālo līmeni.

  - Spiediet taustiņu kombināciju Fn+F4, līdz skaļuma līmenis ir palielināts tiktāl, ka var dzirdēt skaņu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kombinācijas un funkcijas ar taustiņu Fn.

- Pārbaudiet, vai operētājsistēmā Windows nav izslēgta skaņa un vai skaļums nav noregulēts uz minimālo līmeni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaļuma regulēšana operētājsistēmā Windows.

  Kad skaļums ir izslēgts (), izvēlieties(Deaktivizēt skaņas izslēgšanu), lai ieslēgtu skaļumu (). Kad skaļums ir noregulēts uz minimālu, palieliniet skaļumu.

- Kad pievienojat ārējos skaļruņus vai austiņas, pārbaudiet tālāk minēto:

  - Pārbaudiet, vai ārējie skaļruņi vai austiņas ir pareizi pievienotas VAIO datoram. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana.

  - Ja ārējiem skaļruņiem nepieciešams ārējs elektropadeves avots, pārliecinieties, ka skaļruņu vada spraudnis ir līdz galam ievietots maiņstrāvas kontaktligzdā.

  - Pārbaudiet, vai ārējie skaļruņi ir ieslēgti.

  - Pārbaudiet, vai ārējo skaļruņu skaļums nav noregulēts uz minimālo līmeni.

- Pārliecinieties, ka ir pareizi izvēlēta skaņas izvades ierīce. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

- Pārbaudiet izmantotās atskaņošanas lietojumprogrammas skaļumu.

## Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?

- Pārbaudiet, vai mikrofons ir izvēlēts kā ierakstīšanas ierīce.

  Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Lai atvērtu vienumu Vadības panelis, skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana.)

  Izvēlieties vienumu Skaņa un pārbaudiet, vai cilnē Ierakstīšana ir ielikta atzīme pie vēlamā mikrofona ikonas.

  Ja tā nav, atlasiet ikonu un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

  Ja ikona nav redzama, pārbaudiet, vai mikrofons ir pareizi pievienots VAIO datoram.

- Ārējais mikrofons ar 3 polu minispraudni nedarbojas ar austiņu ligzdu, kas saderīga ar mikrofonaustiņām.

- Jūsu mikrofonaustiņu mikrofons var nedarboties ar VAIO datoru. Izmantojiet mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar Sony viedtālruni.

## Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?

- Mikrofona atbalss var parādīties, ja mikrofons saņem skaņu no skaņas izvades ierīces, piemēram, skaļruņiem.

  - Turiet mikrofonu atstatus no skaņas izvades ierīces.

  - Samaziniet skaļruņu un mikrofona skaļuma līmeni.

## Kā rīkoties, ja video vai audio atskaņošanas laikā rodas skaņas pārrāvumi?

- Skaņas pārrāvumi var notikt, ja ir augsta centrālā procesora noslodze. Šādā gadījumā samaziniet centrālā procesora noslodzi, izejot no visām aktīvajām lietojumprogrammām, izņemot atskaņošanas lietojumprogrammu, vai atspējojot nevajadzīgos audio efektus, kas tiek izmantoti atskaņošanā.

## Kā rīkoties, ja no digitālās izvades portam, piemēram, HDMI izvades portam, pievienotas digitālās audio ierīces nav dzirdama skaņa?

- Lai nodrošinātu skaņas izvadi no digitālās audio ierīces, kas pievienota VAIO datora digitālās izvades portam, skaņas izvades iestatījums jāmaina uz digitālo audio ierīci. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?

- Pārbaudiet, vai mikrofons ir izvēlēts kā ierakstīšanas ierīce.

  Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Lai atvērtu vienumu Vadības panelis, skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana.)

  Izvēlieties vienumu Skaņa un pārbaudiet, vai cilnē Ierakstīšana ir ielikta atzīme pie vēlamā mikrofona ikonas.

  Ja tā nav, atlasiet ikonu un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

  Ja ikona nav redzama, pārbaudiet, vai mikrofons ir pareizi pievienots VAIO datoram.

- Ārējais mikrofons ar 3 polu minispraudni nedarbojas ar austiņu ligzdu, kas saderīga ar mikrofonaustiņām.

- Jūsu mikrofonaustiņu mikrofons var nedarboties ar VAIO datoru. Izmantojiet mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar Sony viedtālruni.

## Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?

- Mikrofona atbalss var parādīties, ja mikrofons saņem skaņu no skaņas izvades ierīces, piemēram, skaļruņiem.

  - Turiet mikrofonu atstatus no skaņas izvades ierīces.

  - Samaziniet skaļruņu un mikrofona skaļuma līmeni.

## Kā rīkoties, ja kursors nekustas?

- Ja pirksts sasniedz skārienpaliktņa malu, kursors nekustēsies. Jums jāpaceļ pirksts un jānovieto tas atpakaļ skārienpaliktņa centrā.

- Atkarībā no VAIO datora stāvokļa kursors var īslaicīgi nedarboties, kā paredzēts.

  Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms atkārtotas kursora kustināšanas.

  Ja kursors vēl joprojām nekustas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt.

  Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt).

  Izslēdzot datoru ar taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete vai pogu(Izslēgt), var zaudēt nesaglabātos datus.

- Iespējams, ka skārienpaliktnis ir atspējots. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?

- Restartējiet savu VAIO datoru.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Restartēt.

  Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt).

## Kā rīkoties, ja, izmantojot tastatūru, nevar ievadīt noteiktas rakstzīmes?

- Pārbaudiet, vai burtslēga indikators uz taustiņa Caps Lock deg vai nedeg.

  Ja indikators deg, ievadītās rakstzīmes būs lielie burti (vai mazie burti, ja vienlaicīgi turat nospiestu taustiņu Shift).

  Nospiediet taustiņu Caps Lock, lai ieslēgtu vai izslēgtu burtslēga indikatoru.

## Kā rīkoties, ja tastatūras konfigurācija nav pareiza?

- Tastatūras valodas izkārtojums ir atzīmēts uz iepakojuma. Ja izvēlaties cita reģiona tastatūru, kad veicat Windows iestatīšanu, tastatūras konfigurācija nesaderēs. Lai mainītu tastatūras konfigurāciju, skatiet sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

## Kā atspējot skārienpaliktni?

- Lai atspējotu skārienpaliktni, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F1. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skārienpaliktņa iespējošana/atspējošana.

  Varat arī startēt VAIO Control Center un pēc tam atspējot skārienpaliktni. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?

- Skārienpaliktnis ir atspējots.

  - Lai iespējotu skārienpaliktni, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F1. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skārienpaliktņa iespējošana/atspējošana.

    Varat arī startēt VAIO Control Center un pēc tam iespējot skārienpaliktni. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

  - Ja VAIO datoram ir pievienota pele, atvienojiet to.

- Skatiet informāciju par skārienpaliktņa lietošanu nodaļā Skārienpaliktņa lietošana.

## Kā rīkoties, ja kursors nekustas?

- Ja pirksts sasniedz skārienpaliktņa malu, kursors nekustēsies. Jums jāpaceļ pirksts un jānovieto tas atpakaļ skārienpaliktņa centrā.

- Atkarībā no VAIO datora stāvokļa kursors var īslaicīgi nedarboties, kā paredzēts.

  Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms atkārtotas kursora kustināšanas.

  Ja kursors vēl joprojām nekustas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt.

  Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt).

  Izslēdzot datoru ar taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete vai pogu(Izslēgt), var zaudēt nesaglabātos datus.

- Iespējams, ka skārienpaliktnis ir atspējots. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?.

## Kā izvairīties no nejaušas noklikšķināšanas, ko izraisa viegla pieskaršanās skārienpaliktnim?

- Lai izvairītos no nejaušām darbībām, atspējojiet pieskaršanās funkciju. Skatiet tēmu Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?

- Restartējiet savu VAIO datoru.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Restartēt.

  Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt).

## Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?

- Dažas kameras lietojumprogrammas var nedarboties pareizi, ja vienlaikus darbojas vēl kāda cita kameras lietojumprogramma. Izejiet no aktīvās lietojumprogrammas, pirms startēt citu.

- Iespējams, ka nevarēsiet izmantot citu kameras lietojumprogrammu, kas izmanto iebūvēto kameru, kamēr lietojat žestu funkciju.

- Kad skatāties uz objektu, kas ir ātrā kustībā, skatu meklētājā var būt redzami trokšņi, piemēram, horizontālas svītras. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, restartējiet VAIO datoru.

## Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?

- Jūsu lietojumprogrammas efektu iestatījumi var izraisīt kadru izlaišanu. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

- Iespējams, ir atvērts vairāk lietojumprogrammu, nekā pieļauj VAIO datora resursi. Izejiet no lietojumprogrammām, kuras pašlaik neizmantojat.

- Šī problēma var rasties, ja VAIO dators darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, kas samazina centrālā procesora veiktspēju. Skatiet tēmu Enerģijas plāna izvēle, lai pārbaudītu, kāds ir aktīvais enerģijas plāns.

## Kādēļ uzņemtajiem attēliem ir zema kvalitāte?

- Attēliem, kas uzņemti dienasgaismas spuldžu apgaismojumā, var būt gaismas atstarojumi.

- Uzņemto attēlu tumšajās daļās var būt trokšņi.

- Virsma virs iebūvētās kameras un ap to ir netīra. Notīriet šo virsmu. Skatiet vairāk informācijas par kameras tīrīšanu tēmā Piezīmes par iebūvēto kameru.

## Kādēļ, saņemot signālu no iebūvētās kameras, rodas īslaicīgas aiztures?

- Video signāls var uz brīdi aizkavēties, ja:

  - tiek izmantots īsinājumtaustiņš, kas ietver taustiņu Fn.

  - pieaug centrālā procesora slodze.

## Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?

- Šī problēma rodas, izmantojot iebūvēto kameru dienasgaismas spuldžu apgaismojumā, un tās iemesls ir apgaismojuma izvades frekvences un aizvara ātrumu nesakritība.

  Lai samazinātu mirgošanu, novietojiet VAIO datoru citā virzienā, tādējādi mainot arī iebūvētās kameras virzienu. Dažas lietojumprogrammas piedāvā pielāgojamus parametrus, piemēram, spilgtumu vai frekvences, lai novērstu mirgošanu.

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punktam rodas traucējumi ar citiem piekļuves punktiem, mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne, ievadiet «ipconfig /all» un nospiediet taustiņu Enter. Jūs varat atrast fizisko adresi (MAC adresi) laukā Fiziskā adrese zem Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi.

  Lai atvērtu sadaļu Komandu uzvedne, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils.

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz «ANY» (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz «ANY».

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Atlasiet(tīkla ikona) un mainiet opcijas Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punktam rodas traucējumi ar citiem piekļuves punktiem, mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne, ievadiet «ipconfig /all» un nospiediet taustiņu Enter. Jūs varat atrast fizisko adresi (MAC adresi) laukā Fiziskā adrese zem Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi.

  Lai atvērtu sadaļu Komandu uzvedne, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils.

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz «ANY» (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz «ANY».

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Atlasiet(tīkla ikona) un mainiet opcijas Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?.

- Pārbaudiet, vai ir pienācīgi veikta autentifikācija (pārošana) starp ierīci un VAIO datoru.

  Dažās BLUETOOTH ierīcēs jāveic autentifikācija (pārošana), pirms izveidot savienojumu ar citu ierīci. Veiciet autentifikācijas procesu, pirms pieslēgties šādām ierīcēm.

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ļauj BLUETOOTH ierīcēm atrast datoru.

  Atlasiet darbvirsmas paziņojumu apgabalā(bultiņa), noklikšķiniet ar peles labo pogu uz(BLUETOOTH ikona) un atlasiet opciju Atvērt iestatījumus, lai atvērtu iestatījumu logu.

  Izvēlieties cilni Opcijas un pārliecinieties, ka ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atļaut Bluetooth ierīcēm atrast šo datoru.

  Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

## Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?

- Samaziniet attālumu starp savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci līdz 10 metriem.

  Ja dators atrodas vairāk nekā 10 metru attālumā no BLUETOOTH ierīces, saziņa nebūs iespējama.

  Datoru, iespējams, nevarēs savienot pat ar 10 metru rādiusā novietotu BLUETOOTH ierīci – tas ir atkarīgs no šķēršļiem starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes, apkārtējās vides, tostarp esošajām sienām vai to materiāla, un aktīvajām lietojumprogrammām. Šādos gadījumos pārvietojiet datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk ierīcei.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir ieslēgta BLUETOOTH funkcija un vai ierīce nedarbojas enerģijas taupīšanas režīmā.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, ir iespējota BLUETOOTH funkcija.

  Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, jau ir savienota ar citu BLUETOOTH ierīci, iespējams, to nevarēs atrast vai arī tā nevarēs sazināties ar VAIO datoru.

## Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?

- Datu pārsūtīšanas ātrums ir atkarīgs no šķēršļiem un/vai attāluma starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes un ierīču konfigurācijas vai aktīvajām lietojumprogrammām.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci tuvāk vienu otrai.

- Ja BLUETOOTH ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, tiek izmantota BLUETOOTH standarta versija, kas atšķiras no VAIO datorā izmantotās versijas, savienojums var būt lēnāks.

- Ja VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un ja ir ievēroti divi turpmākie nosacījumi, ir pieejama ātrdarbīga saziņa. Tomēr daži BLUETOOTH profili neatbalsta ātrdarbīgu saziņu.

  - BLUETOOTH ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atbalsta BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju.

  - Datorā ir iespējota gan Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), gan BLUETOOTH funkcija.

## Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- VAIO datora lietotājiem ar standarta lietotāja kontu BLUETOOTH funkcija var nebūt pieejama.

  Pierakstieties datorā kā lietotājs ar administratora tiesībām.

## Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?

- Ja pārslēdzat lietotāju kontus, neizrakstoties no sistēmas, BLUETOOTH ierīces nedarbosies.

  Pirms lietotāju kontu pārslēgšanas noteikti izrakstieties.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī opciju Datori un ierīces un Bluetooth.

  Mainiet Bluetooth iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī opciju Datori un ierīces un Bluetooth.

  Mainiet Bluetooth iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Pārbaudiet BLUETOOTH iestatījumus.

  Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa un Ierīces un printeri.

  Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz datora ikonas un atlasiet opciju Bluetooth iestatījumi un izvēles rūtiņu Rādīt Bluetooth ikonu paziņojumu apgabalā.

  Lai atvērtu sadaļu Vadības panelis, skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?

- Operētājsistēmas Windows parole ir reģistrjutīga. Pārbaudiet paroli un ievadiet vēlreiz.

- Lai atiestatītu paroli, pierakstieties, izmantojot lietotāja kontu ar administratora privilēģijām.

  - Ja esat aizmirsis visu administratoru kontu paroles, nevarēsiet atiestatīt nevienu operētājsistēmas Windows paroli. Jāveic sistēmas atkopšana. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par atkopšanu.

## Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?

- Turiet pogu(Izslēgt) nospiestu ilgāk par 4 vai 10 sekundēm. Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies. Pēc tam restartējiet datoru un ievadiet pareizo paroli.

  Parole ir reģistrjutīga, tādēļ pirms paroles ievadīšanas pārbaudiet, kāda reģistra burti tiks ievadīti.

- Ja esat aizmirsis ieslēgšanas paroli, nevarēsiet startēt savu VAIO datoru. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja, pievienojot ierīci USB portam, kas atbalsta USB lādēšanu, ierīci nevar uzlādēt?

- Pārbaudiet, vai ir iespējots iestatījums USB Charging. Skatiet vairāk informācijas tēmā USB ierīces uzlāde.

## Kādēļ atmiņas kartē nevar ierakstīt datus?

- Dažu tipu atmiņas kartes ir aprīkotas ar dzēšanas bloķēšanas slēdzi, lai aizsargātu datus no nejaušas izdzēšanas vai pārrakstīšanas. Pārliecinieties, ka dzēšanas bloķēšanas slēdzis ir izslēgts.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?

- Kad VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, enerģijas taupīšanas nolūkos centrālajam procesoram tiek samazināta takts frekvence, tādēļ dators darbojas lēnāk. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

## Kā rīkoties, ja skārienekrāns nedarbojas pareizi? (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

- Izslēdziet VAIO datoru un pēc tam atkal ieslēdziet.

- Elektromagnētiskie viļņi var izraisīt nepareizu skārienekrāna darbību. Izmēģiniet šos ieteikumus.

  - Pārvietojiet VAIO datoru atstatus no dienasgaismas apgaismojuma vai motora, kas izdala elektromagnētiskos viļņus.

  - Pievienojiet maiņstrāvas adapteri tieši maiņstrāvas kontaktligzdai vai izmantojiet citas kontaktligzdas, ja lietojat pagarinātāju.

  - Atvienojiet USB ierīci vai kabeli, kas pievienots VAIO dators, ja tādi ir.

- Ja jūsu maiņstrāvas adapterim ir 3 kontaktu spraudnis, pārliecinieties, vai tas ir pareizi sazemēts.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot NFC/Viena skāriena funkcijas?

- Novietojiet ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, pēc iespējas tuvāk savam VAIO datoram.

  Ja NFC/Viena skāriena funkcijas joprojām nedarbojas, pavirziet ierīci nedaudz uz augšu vai uz leju vai atdaliet to no datora uz apmēram 10 sekundēm un pēc tam vēlreiz pieskarieties datoram ar ierīci.

- Pārbaudiet, vai atbalstītajā ierīcē ir iespējotas NFC/Viena skāriena funkcijas.

  Atkarībā no ierīces, kādu izmantojat, var būt nepieciešams mainīt ierīces iestatījumus. Skatiet detalizētu informāciju ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Iespējojiet NFC/Viena skāriena funkcijas.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī opciju Tīkls un Lidmašīnas režīms. Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms un mainiet NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Nenovietojiet VAIO datora tuvumā metāla priekšmetus, izņemot ierīces, kuras atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas.

- Nepieskarieties VAIO datoram vienlaicīgi ar vairāk nekā vienu ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas.

- Ja NFC/Viena skāriena funkcijas vēl joprojām nedarbojas pēc augstākminēto darbību veikšanas, restartējiet savu VAIO datoru.

## Kādēļ iebūvētais digitālais kompass nerāda pareizu virzienu?

- Iebūvētais digitālais kompass darbojas, nosakot magnētisku virzienu. Nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, ko sniedz iebūvētais digitālais kompass.

  Digitālā kompasa precizitāti var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi, jo īpaši tālāk minētajās vietās, un tas var nedarboties pareizi.

  - Liftā vai telpā, kas satur dzelzs materiālus, piemēram, dzelzs rāmjus vai dzelzsbetonu

  - Dzelzsbetona konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta vai lidostas vai dzelzceļa stacijas vestibila, tuvumā

  - Vilciena vai automašīnas tuvumā vai iekšienē

  - Uz zemes esoša transformatora vai augstsprieguma pārvades elektrolīniju tuvumā

  - Metāla izstrādājuma, piemēram, metāla darbagalda vai citu metāla mēbeļu tuvumā

  - Tāda materiāla tuvumā, kam ir ļoti liels magnētisko traucējumu risks, piemēram, magnēta, magnētiska turētāja vai skaļruņu tuvumā

- Kalibrējot iebūvēto digitālo kompasu, var labot virziena rādījumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem.

## Kādēļ datora ekrāns netiek pagriezts?

- Iespējams, ka ekrāna rotācijas funkcija ir atspējota.

  Atveriet viedpogas un izvēlieties viedpoguIestatījumi, un pēc tam pārbaudiet displeja iestatījumus.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Ekrāna pagriešana ir atspējota, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam.

  Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat datoru portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēdzas ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Ja LCD ekrāns ir pacelts un tastatūra ir pieejama, ekrānu nevar pagriezt.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kā rīkoties, ja spēļu lietojumprogramma nedarbojas vai tajā regulāri notiek avārijas?

- Pārbaudiet spēles vietnē, vai lejupielādei nav pieejami ielāpi vai atjauninājumi.

- Pārliecinieties, ka esat instalējis jaunāko video draiveri.

- Dažos VAIO datora modeļos grafikas atmiņa tiek koplietota ar sistēmu. Šādos gadījumos nevar garantēt optimālu grafikas veiktspēju.

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punktam rodas traucējumi ar citiem piekļuves punktiem, mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne, ievadiet «ipconfig /all» un nospiediet taustiņu Enter. Jūs varat atrast fizisko adresi (MAC adresi) laukā Fiziskā adrese zem Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi.

  Lai atvērtu sadaļu Komandu uzvedne, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils.

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz «ANY» (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz «ANY».

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Atlasiet(tīkla ikona) un mainiet opcijas Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punktam rodas traucējumi ar citiem piekļuves punktiem, mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne, ievadiet «ipconfig /all» un nospiediet taustiņu Enter. Jūs varat atrast fizisko adresi (MAC adresi) laukā Fiziskā adrese zem Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi.

  Lai atvērtu sadaļu Komandu uzvedne, skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils.

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz «ANY» (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz «ANY».

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Atlasiet(tīkla ikona) un mainiet opcijas Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?.

- Pārbaudiet, vai ir pienācīgi veikta autentifikācija (pārošana) starp ierīci un VAIO datoru.

  Dažās BLUETOOTH ierīcēs jāveic autentifikācija (pārošana), pirms izveidot savienojumu ar citu ierīci. Veiciet autentifikācijas procesu, pirms pieslēgties šādām ierīcēm.

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ļauj BLUETOOTH ierīcēm atrast datoru.

  Atlasiet darbvirsmas paziņojumu apgabalā(bultiņa), noklikšķiniet ar peles labo pogu uz(BLUETOOTH ikona) un atlasiet opciju Atvērt iestatījumus, lai atvērtu iestatījumu logu.

  Izvēlieties cilni Opcijas un pārliecinieties, ka ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atļaut Bluetooth ierīcēm atrast šo datoru.

  Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Darbvirsma atvēršana.

## Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?

- Samaziniet attālumu starp savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci līdz 10 metriem.

  Ja dators atrodas vairāk nekā 10 metru attālumā no BLUETOOTH ierīces, saziņa nebūs iespējama.

  Datoru, iespējams, nevarēs savienot pat ar 10 metru rādiusā novietotu BLUETOOTH ierīci – tas ir atkarīgs no šķēršļiem starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes, apkārtējās vides, tostarp esošajām sienām vai to materiāla, un aktīvajām lietojumprogrammām. Šādos gadījumos pārvietojiet datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk ierīcei.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir ieslēgta BLUETOOTH funkcija un vai ierīce nedarbojas enerģijas taupīšanas režīmā.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, ir iespējota BLUETOOTH funkcija.

  Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, jau ir savienota ar citu BLUETOOTH ierīci, iespējams, to nevarēs atrast vai arī tā nevarēs sazināties ar VAIO datoru.

## Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?

- Datu pārsūtīšanas ātrums ir atkarīgs no šķēršļiem un/vai attāluma starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes un ierīču konfigurācijas vai aktīvajām lietojumprogrammām.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci tuvāk vienu otrai.

- Ja BLUETOOTH ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, tiek izmantota BLUETOOTH standarta versija, kas atšķiras no VAIO datorā izmantotās versijas, savienojums var būt lēnāks.

- Ja VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un ja ir ievēroti divi turpmākie nosacījumi, ir pieejama ātrdarbīga saziņa. Tomēr daži BLUETOOTH profili neatbalsta ātrdarbīgu saziņu.

  - BLUETOOTH ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atbalsta BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju.

  - Datorā ir iespējota gan Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), gan BLUETOOTH funkcija.

## Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- VAIO datora lietotājiem ar standarta lietotāja kontu BLUETOOTH funkcija var nebūt pieejama.

  Pierakstieties datorā kā lietotājs ar administratora tiesībām.

## Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?

- Ja pārslēdzat lietotāju kontus, neizrakstoties no sistēmas, BLUETOOTH ierīces nedarbosies.

  Pirms lietotāju kontu pārslēgšanas noteikti izrakstieties.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī opciju Datori un ierīces un Bluetooth.

  Mainiet Bluetooth iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī opciju Datori un ierīces un Bluetooth.

  Mainiet Bluetooth iestatījumu uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Pārbaudiet BLUETOOTH iestatījumus.

  Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa un Ierīces un printeri.

  Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz datora ikonas un atlasiet opciju Bluetooth iestatījumi un izvēles rūtiņu Rādīt Bluetooth ikonu paziņojumu apgabalā.

  Lai atvērtu sadaļu Vadības panelis, skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana.

## Kā pārinstalēt oriģinālās lietojumprogrammas un draiverus?

- Iepriekš instalētās lietojumprogrammas un draiverus iespējams atjaunot, izmantojot pakalpojumu VAIO Care. Lai tos atjauninātu, startējiet pakalpojumu VAIO Care (Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)) un pēc tam atlasiet vienumu Advanced Tools, opciju Restore and recovery un Reinstall Applications and Drivers.

  Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar atkopt no atkopšanas apgabala?

- Atkopiet VAIO datoru no atkopšanas datu nesēja, ja esat izmantojis lietojumprogrammas atkopšanas apgabala modificēšanai, instalējis operētājsistēmu, kas atšķiras no iepriekš instalētās vai formatējis iebūvēto atmiņas ierīci, neizmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni, lai saņemtu papildu palīdzību.

## Kā atjaunot VAIO datora sistēmu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem?

- Ir divi veidi, kā atkopt VAIO datora sistēmu: Atkopšana no atkopšanas datu nesēja un Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## Kā izveidot atkopšanas datu nesēju?

- Atkopšanas datu nesēju var izveidot, izmantojot pakalpojumu VAIO Care. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

## Kā rīkoties, ja nevar startēt vai pabeigt atkopšanas procesu?

- Atvienojiet no VAIO datora visas nevajadzīgās ārējās ierīces.

- Izmēģiniet šādus ieteikumus.

  - Pārbaudiet atkopšanas datu nesēja stāvokli. Ja izmantojat optiskos diskus, pārbaudiet, vai diski nav netīri vai bojāti. Ja diski ir netīri, notīriet tos un mēģiniet vēlreiz atkopt VAIO datoru.

  - Ja nevarat atkopt VAIO datoru no atkopšanas apgabala, restartējiet datoru un atkopiet no atkopšanas apgabala vēlreiz vai izmantojiet atkopšanas datu nesēju.

  - Ja nav iespējams atkopt VAIO datoru, izmantojot USB optisko dzini vai USB zibatmiņu, pieslēdziet dzini citam USB portam vai USB portam, kas ir saderīgs ar USB 2.0 standartu (ja tāds ir). Pēc tam izslēdziet datoru un mēģiniet to atkopt vēlreiz. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni, lai saņemtu papildu palīdzību.

## Kā rīkoties, ja nevar izveidot atkopšanas datu nesēju?

- Izmēģiniet šādus ieteikumus.

  - Lejupielādējiet un instalējiet jaunākos atjauninājumus, izmantojot pakalpojumu VAIO Update. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pakalpojuma VAIO Update izmantošana.

  - Restartējiet savu VAIO datoru. Pēc tam mēģiniet vēlreiz izveidot atkopšanas datu nesēju.

  - Ja ārējā optiskā diskdziņa komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet maiņstrāvas adapteri strāvas avotam.

- Izmēģiniet citu uzticamu datu nesēju.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni, lai saņemtu papildu palīdzību.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (tiek startēta operētājsistēma Windows)?

- Izmēģiniet šādus ieteikumus:

  - Startējiet pakalpojumu VAIO Care, lai meklētu risinājumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

  - Atjaunojiet datora sistēmas failus.

    Izmantojiet atjaunošanas punktu, kuru izveidojāt, pirms VAIO datora darbība kļuva nestabila. Skatiet vairāk informācijas tēmā Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows.

  - Ja VAIO datora darbība ir kļuvusi nestabila pēc lietojumprogrammas vai draivera instalēšanas, atinstalējiet šo lietojumprogrammu vai draiveri.

  - Ja sākotnēji instalētās lietojumprogrammas un draiveri nedarbojas pareizi, instalējiet tos VAIO datorā atkārtoti. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kā pārinstalēt oriģinālās lietojumprogrammas un draiverus?.

  - Ja esat izveidojis dublējumkopiju, atjaunojiet VAIO datoru, izmantojot šo sistēmas attēla dublējumkopiju. Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, izpildiet tēmas VAIO datora atsvaidzināšana (modeļos, kuros tiek atbalstīta atsvaidzināšanas funkcija) instrukcijas, lai atkārtoti instalētu operētājsistēmu.

  Ja problēma vēl pastāv pēc tam, kad esat atsvaidzinājis savu VAIO datoru, izpildiet tēmas Atkopšana no atkopšanas apgabala instrukcijas, lai atkoptu datoru.

  Atkarībā no iegādātā datora modeļa tas var neatbalstīt atsvaidzināšanas funkciju.

  - Ja vēl neesat izveidojis atkopšanas datu nesēju, izveidojiet to. Skatiet tēmu Atkopšanas datu nesēja izveide.

  - Pirms VAIO datora atkopšanas noteikti izveidojiet vērtīgo datu dublējumkopiju. Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

    #### Piezīme

    - Veicot VAIO datora atkopšanu, tiks dzēsti visi iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabātie dati.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (netiek startēta operētājsistēma Windows)?

- Izmēģiniet šādus ieteikumus:

  - Atjaunojiet datora sistēmas failus.

    Izmantojiet atjaunošanas punktu, kuru izveidojāt, pirms VAIO datora darbība kļuva nestabila. Skatiet vairāk informācijas tēmā Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows.

  - Ja esat izveidojis dublējumkopiju, atjaunojiet VAIO datoru, izmantojot šo sistēmas attēla dublējumkopiju. Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

    Faili, kas izveidoti vai mainīti pēc sistēmas attēla dublējumkopijas izveides, netiks atjaunoti.

    Šādi faili jādublē, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Lai noteiktu VAIO datora problēmas, izmantojiet pakalpojumu VAIO Hardware Diagnostics.

  - Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat pārbaudīt, vai ir nepieciešams mainīt datora aparatūru (centrālo procesoru, atmiņas moduli un iebūvēto atmiņas ierīci).

    Lai startētu VAIO Hardware Diagnostics, atlasiet vienumu Tools un VAIO Hardware Diagnostics pakalpojumā VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Izpildiet tēmas Atkopšana no atkopšanas apgabala instrukcijas, lai atkoptu savu VAIO datoru.

  - Ja dati nav dublēti, pirms VAIO datora atkopšanas noteikti izveidojiet vērtīgo datu dublējumkopiju, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows.

    Ja jums ir ar Windows dublēšanas funkciju iegūta dublējumkopija, kas izveidota, pirms VAIO datora darbība kļuva nestabila, taču pēc tam esat izveidojis vai mainījis failu, dublējiet šo failu, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Piezīme

  - Veicot VAIO datora atkopšanu, tiks dzēsti visi iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabātie dati.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?

- Operētājsistēmas Windows parole ir reģistrjutīga. Pārbaudiet paroli un ievadiet vēlreiz.

- Lai atiestatītu paroli, pierakstieties, izmantojot lietotāja kontu ar administratora privilēģijām.

  - Ja esat aizmirsis visu administratoru kontu paroles, nevarēsiet atiestatīt nevienu operētājsistēmas Windows paroli. Jāveic sistēmas atkopšana. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par atkopšanu.

## Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?

- Turiet pogu(Izslēgt) nospiestu ilgāk par 4 vai 10 sekundēm. Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies. Pēc tam restartējiet datoru un ievadiet pareizo paroli.

  Parole ir reģistrjutīga, tādēļ pirms paroles ievadīšanas pārbaudiet, kāda reģistra burti tiks ievadīti.

- Ja esat aizmirsis ieslēgšanas paroli, nevarēsiet startēt savu VAIO datoru. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?

- Pārbaudiet, vai jūsu printeris ir saderīgs ar VAIO datorā instalēto operētājsistēmu Windows.

- Pievienojot jaunu printeri, vispirms jāiestata printera draiveris.

  Apmeklējiet ražotāja vietni vai skatiet informāciju par printera draivera iestatīšanu printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Pārliecinieties, ka ir pareizi konfigurēti printera iestatījumi.

  Skatiet informāciju par printera iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka savienojumi starp printera elektropadeves vadu un maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas kontaktligzdu ir droši.

- Pārbaudiet printera statusu – vai tiek rādīts, ka tas ir tiešsaistē vai gatavs darbam.

  Pēc tam pārbaudiet, vai printera iestatījumi ir pareizi konfigurēti, kā tas norādīts printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Pārbaudiet, vai printerim ir iestatīta opcija Iestatīt kā noklusējuma printeri.

  Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Pārbaudiet, vai printeris ir pievienots tīklam (LAN).

  Ja printeris ir tiešā veidā pievienots tīklam (LAN), pārbaudiet, vai ir ieslēgts maršrutētājs vai centrmezgls.

  Ja printeris ir savienots ar printera serveri, pārbaudiet, vai printera serverī netiek rādīts kļūdas ziņojums.

- Pārbaudiet, vai jūsu lietojumprogramma darbojas pareizi.

  Lietojumprogramma var neatbalstīt jūsu dokumenta formātu. Šādā gadījumā jūsu dokuments netiks izdrukāts pareizi.

  Sazinieties ar lietojumprogrammas izdevēju vai printera ražotāju.

- Pārbaudiet, vai jūsu printerim ir izvēlēts pareizais printera ports.

  Skatiet vairāk informācijas par printera porta iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā, vai sazinieties ar ražotāju.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

- Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta un izmanto savu energopadevi.

  - Ja izmantojat digitālo kameru, pārbaudiet, vai ir uzlādēts akumulators.

  - Ja izmantojat printeri, pārbaudiet, vai strāvas kabeļa spraudnis ir pareizi pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai.

- Iespējams, ka jums būs nepieciešams USB ierīces draiveris, pirms pievienot ierīci. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Mēģiniet izmantot citu VAIO datora USB portu. USB draiveri var uzstādīt noteiktam portam, kuru izmantojāt pirmo reizi, kad pieslēdzāt ierīci.

- USB ierīces darbība var nebūt iespējama USB centrmezglu strāvas sadales kļūmes dēļ. Ieteicams pievienot ierīci VAIO datoram tiešā veidā, neizmantojot centrmezglu.

## Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?

- Pārbaudiet, vai jūsu printeris ir saderīgs ar VAIO datorā instalēto operētājsistēmu Windows.

- Pievienojot jaunu printeri, vispirms jāiestata printera draiveris.

  Apmeklējiet ražotāja vietni vai skatiet informāciju par printera draivera iestatīšanu printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Pārliecinieties, ka ir pareizi konfigurēti printera iestatījumi.

  Skatiet informāciju par printera iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka savienojumi starp printera elektropadeves vadu un maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas kontaktligzdu ir droši.

- Pārbaudiet printera statusu – vai tiek rādīts, ka tas ir tiešsaistē vai gatavs darbam.

  Pēc tam pārbaudiet, vai printera iestatījumi ir pareizi konfigurēti, kā tas norādīts printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Pārbaudiet, vai printerim ir iestatīta opcija Iestatīt kā noklusējuma printeri.

  Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Pārbaudiet, vai printeris ir pievienots tīklam (LAN).

  Ja printeris ir tiešā veidā pievienots tīklam (LAN), pārbaudiet, vai ir ieslēgts maršrutētājs vai centrmezgls.

  Ja printeris ir savienots ar printera serveri, pārbaudiet, vai printera serverī netiek rādīts kļūdas ziņojums.

- Pārbaudiet, vai jūsu lietojumprogramma darbojas pareizi.

  Lietojumprogramma var neatbalstīt jūsu dokumenta formātu. Šādā gadījumā jūsu dokuments netiks izdrukāts pareizi.

  Sazinieties ar lietojumprogrammas izdevēju vai printera ražotāju.

- Pārbaudiet, vai jūsu printerim ir izvēlēts pareizais printera ports.

  Skatiet vairāk informācijas par printera porta iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā, vai sazinieties ar ražotāju.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

- Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta un izmanto savu energopadevi.

  - Ja izmantojat digitālo kameru, pārbaudiet, vai ir uzlādēts akumulators.

  - Ja izmantojat printeri, pārbaudiet, vai strāvas kabeļa spraudnis ir pareizi pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai.

- Iespējams, ka jums būs nepieciešams USB ierīces draiveris, pirms pievienot ierīci. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Mēģiniet izmantot citu VAIO datora USB portu. USB draiveri var uzstādīt noteiktam portam, kuru izmantojāt pirmo reizi, kad pieslēdzāt ierīci.

- USB ierīces darbība var nebūt iespējama USB centrmezglu strāvas sadales kļūmes dēļ. Ieteicams pievienot ierīci VAIO datoram tiešā veidā, neizmantojot centrmezglu.