# Kişisel Bilgisayar VAIO Fit 11ASVF11N1

## Dahili Sensörlerle ile İlgili Notlar

Dahili sensörleri kullanmadan önce, doğru kullanım için aşağıdaki önlemleri okuyun.

### Dahili hızlanma ölçeri kullanmayla ile İlgili Notlar

- VAIO bilgisayarınız harici bir ekrana bağlıyken bilgisayar ekranının yönünü değiştiremezsiniz. Bilgisayarı dikey yönde kullanırken bilgisayarı bir harici ekrana bağlarsanız, bilgisayar ekranı otomatik olarak (yatay) konuma geçecektir.

- Ekran koruyucu etkinleştirildiğinde bilgisayarınızın yönünü değiştirirseniz bilgisayar ekranı bozulabilir.

- Bazı uygulamalar dikey yönü desteklemez ve doğru çalışmayabilir. Bu durumda, VAIO bilgisayarınızı yatay yönde kullanın.

### Dahili dijital pusulayı kullanmayla ile İlgili Notlar

- Dahili dijital pusula manyetik yönü algılayarak çalışır. Yalnızca dahili dijital pusulanın verdiği konum bilgilerine güvenmeyin.

  Dijital pusulanın doğruluğu, kolayca manyetik girişimden etkilenebilir ve özellikle aşağıdaki konumlarda düzgün çalışmayabilir:

  - Bir asansörde veya demir çerçeveler gibi demirli malzemelerle yapılmış veya betonarme bir odada

  - Yaya köprüsü veya bir havaalanı ya da tren istasyonundaki yaya yolu gibi betonarme bir yapının yakınında

  - Bir tren veya otomobilin yanında veya içinde

  - Zemindeki bir transformatörün veya yüksek voltajlı güç hatlarının yakınında

  - Metal çerçeveli masa veya metal mobilya gibi metal içeren bir ürünün yakınında

  - Mıknatıs, mıknatıs tutucu veya hoparlör gibi yüksek seviyede manyetik girişim içeren bir malzemenin yakınında

    Verilen veya isteğe bağlı alınan kalem (Dijitalleştirici Stylus) mıknatıs içerir. Kalemi VAIO bilgisayarınızın yakınındaki manyetometreye () yaklaştırırsanız veya manyetometrenin yakınındaki klavyeye koyarsanız, dijital pusula düzgün çalışmayabilir.

- VAIO bilgisayarınızın çevresindeki manyetik alan değişkense, dahili dijital pusulanın doğruluğu azalabilir; ancak bu normaldir ve arızaya işaret etmez. Böyle bir durumda, dijital pusulayı kalibre etmeniz gerekir.

  Metal ürünler ya da mıknatıslar gibi manyetik parazit oluşturan maddelerden uzak tutun ve dijital pusula kullanan bir uygulamayı çalıştırırken aşağıdaki işlemleri yapın.

  Birlikte verilen veya isteğe bağlı alınan kalemi kullanırsanız, işlemleri kalemi VAIO bilgisayarınızın uzağında tutarken gerçekleştirin.

  - VAIO bilgisayarınızı düz bir yüzeye yerleştirin, bilgisayarı her iki elinizle tutun, sonra LCD ekran yukarıdayken bir kez saat yönünde 360 derece döndürün.

  - VAIO bilgisayarınızı düz bir yüzeye koyun, bilgisayarınızı her iki elinizle tutun, ardından 360 derece boylamasına bir kez döndürün.

  - VAIO bilgisayarınızı düz bir yüzeye koyun, bilgisayarınızı her iki elinizle tutun, ardından 360 derece çaprazlamasına bir kez döndürün.

  - Yukarıdaki işlemleri bir kez gerçekleştirdikten sonra sorun devam ederse, aynı işlemleri birkaç kez tekrarlayın. Sorun halen devam ederse, VAIO bilgisayarınızı manyetik parazitin daha az olduğu bir yerde kullanın.

Sayfa Başına Git