Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > Prepoznavanje kadrov

## Prepoznavanje kador (Scene Recognition)

Zahtevnejši način
Fotoaparat samodejno zazna snemalne pogoje in nato posname sliko. Če zazna premikanje, se ISO občutljivost poveča v skladu s premikanjem in tako zmanjša motnost objekta (Motion Detection).
Fotoaparat prepozna naslednje tipe kadrov. Ko fotoaparat določi optimalni kader, prikaže ustrezni simbol in vodič.
(Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Portrait)

1. Izbirnik načina nastavite na (Intelligent Auto).

1. MENU (Scene Recognition) želeni način

| (Auto) | Ko fotoaparat prepozna kader, preklopi na optimalne nastavitve in posname sliko.
| (Advanced) | Ko fotoaparat prepozna kader, preklopi na optimalne nastavitve. Ko fotoaparat prepozna (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) ali (Backlight Portrait), samodejno posname drugo sliko. Če se posnameta dve sliki, se oznaka + na simbolu obarva zeleno. Če se posnameta 2 sliki, se takoj po snemanju prikažeta ena ob drugi. Če se prikaže [Anti Blink], se samodejno posnameta 2 sliki in fotoaparat samodejno izbere sliko z odprtimi očmi. [Podrobnosti]

Opombe

- Funkcija "Scene Recognition" ne deluje, če uporabljate digitalni zoom.

- Za bliskavico sta na voljo nastavitvi [Auto] in [Off].

- Fotoaparat v nekaterih primerih ne more prepoznati kadrov (Twilight using a tripod), če se, ko je fotoaparat nameščen na stojalo, nanj prenašajo tresljaji.

- Če fotoaparat prepozna kader (Twilight using a tripod), se lahko zgodi, da se bo hitrost zaklopa zmanjšala. Med snemanjem ne premikajte fotoaparata.

- Lahko se zgodi, da v določenih pogojih fotoaparat ne bo prepoznal kadrov.

- Odvisno od izbranega načina snemanja se lahko zgodi, da ne bo mogoče nastaviti nekaterih postavk menija. Več informacij najdete pod "Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja". [Podrobnosti]

### Zahtevnejši način

Če fotoaparat v načinu [Advanced] prepozna kader kot zahtevnejšega za snemanje, na primer (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) ali (Backlight Portrait), se bosta posneli dve sliki z različnimi učinki. Izberete lahko tisto, ki vam je bolj všeč.

| Prvi posnetek* | Drugi posnetek
| Posnet v načinu [Slow Synchro]. | Posnet s povečano občutljivostjo, kar zmanjša motnost slike.
| Posnet v načinu [Slow Synchro]. | Posnet še z manjšo hitrostjo zaklopa brez povečane občutljivosti.
| Posnet v načinu [Slow Synchro], pri čemer je za referenco uporabljen obraz, najbolj osvetljen z bliskavico. | Posnet s povečano občutljivostjo, pri čemer je za referenco uporabljen obraz, najbolj osvetljen z bliskavico, kar zmanjša motnost slike.
| Posnet z bliskavico. | Posnet z nastavljeno osvetlitvijo ozadja in kontrastom (DRO plus)
| Posnet z obrazom, najbolj osvetljenim z bliskavico, kot referenco. | Posnet z nastavljeno osvetlitvijo obraza in ozadja ter kontrastom (DRO plus)

* Če je bliskavica nastavljena na [Auto].
Kaj je funkcija "Anti Blink"?
Pri načinu [Advanced] fotoaparat, če prepozna kader (Portrait), samo zaporedoma* posname dve sliki. Fotoaparat bo samodejno izbral, prikazal in posnel sliko brez zapiranja oči. Če so oči na obeh slikah zaprte, se prikaže sporočilo "Blinked eye detected".
* razen v primeru, da se sproži bliskavica ali pri nizki hitrosti zaklopa
Nazaj na začetek