Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Uporaba funkcij snemanja > Nastavitev zaporednega snemanja

## Nastavitev zaporednega snemanja

Izberete lahko način snemanja ene slike ali zaporedno snemanje.

1. MENU (Cont. Shooting Settings) želeni način

| (Single Shooting) | Posname se ena slika.
| (Continuous Shooting) | Fotoaparat posname do 100 sličic in do 1 sličice na sekundo, ko držite sprožilec.

Opombe

- Bliskavica je nastavljena na [Off].

- Pri snemanju s samosprožilcem se posname serija do 5 slik.

- Snemalni interval se pri nekaterih nastavitvah velikosti slike podaljša.

- Postavke [Focus], [White Balance] in [Exposure Compensation] se nastavijo za prvo sliko in te nastavitve se uporabijo tudi za ostale slike.

- Ko je notranji pomnilnik ali spominska kartica polna, se zaporedno snemanja zaustavi.

Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek