Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Uporaba funkcij snemanja > Razmerje beline

## Razmerje beline

Barvni toni se nastavijo v skladu z osvetlitvijo okolja. Uporabite to funkcijo, če se vam barve na sliki zdijo nenaravne.

1. MENU (White Balance) želeni način

| (Auto) | Razmerje beline se samodejno nastavi, tako da barve izgledajo naravne.
| (Daylight) | Izvede nastavitve za snemanje na prostem ob jasnem dnevu, večernega razgleda, nočnih kadrov, neonskih napisov, ognjemeta, itd.
| (Cloudy) | Izvede nastavitve za oblačno nebo ali senčna področja.
| (Fluorescent White Balance 1) (Fluorescent White Balance 2) (Fluorescent White Balance 3) | [Fluorescent White Balance 1]: izvede nastavitve za belo fluorescentno osvetlitev. [Fluorescent White Balance 2]: izvede nastavitve za naravno fluorescentno osvetlitev. [Fluorescent White Balance 3]: izvede nastavitve za fluorescentno osvetlitev pri dnevni svetlobi.
| (Incandescent) | Izvede nastavitve za področja, osvetljena z žarnico ali pod močno lučjo, npr. v fotostudiu.
| (Flash) | Izvede nastavitve za snemanje z bliskavico.

Vpliv svetlobnih pogojev
Svetlobni pogoji vplivajo na barvo objekta.
Barvni toni se sicer samodejno nastavijo, vendar jih lahko nastavite tudi ročno, s pomočjo funkcije za nastavitev razmerja beline.
Bela (standard)
Modrikasta
Zelenkasta
Rdečkasta
Opombi

- Če snemate z bliskavico ne snemate v načinu [Flash], se bo možnost [White Balance] nastavila na [Auto].

- Če je bliskavica nastavljena na [On] ali [Slow Synchro], lahko razmerje beline nastavite samo na [Auto] ali [Flash].

Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek