Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Uporaba funkcij snemanja > Samosprožilec

## Samosprožilec

Samodejno snemanje s časovnikom za avtoportet

1. Pritisnite (Self-Timer) na nadzornem kolescu.

1. Z nadzornim kolescem izberite želeni način.

| (Off) | Samosprožilec ni vklopljen.
| (10sec) | Nastavitev samosprožilca na 10-sekundno zakasnitev. Ko pritisnete na sprožilec, lučka samosprožilca utripa in zvočni signal se oglaša vse dokler se sprožilec ne sproži. Za preklic ponovno pritisnite na .
| (2sec) | Nastavitev samosprožilca na 2-sekundno zakasnitev.
| (Self-portrait One Person) | Nastavitev samosprožilca za snemanje avtoportreta. Ko fotoaparat zazna določeno število obrazov, posreduje opozorilni signal in čez 2 sekundi se sproži sprožilec.
| (Self-portrait Two People)

Nasveti za zmanjševanje motnosti
Če med držanjem fotoaparata ali pritiskom sprožilca premikate roke ali telo, se prikaže sporočilo "Camera shake".
Do tresljajev fotoaparata pride pogosto pri slabši svetlobi ali nizkih hitrostih zaklopa, kot se to zgodi v načinu (Night Portrait) ali (Night Scene).
Za zmanjšanje tresljajev fotoaparata samosprožilec nastavite na 2-sekundni zamik in roki naslonite ob telo.

### Samodejno snemanje s časovnikom za avtoportret

Objektiv usmerite proti sebi, tako da se izbrano število obrazov prikaže na zaslonu. Zaklop deluje samodejno. Po opozorilnem signalu ne premikati fotoaparata.

- Fotografijo lahko posnamete tudi tako, da sami pritisnete na sprožilec.

Podobne teme
Funkcije, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja
Nazaj na začetek