Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Uporaba funkcija snemanja > Nastavitev zaporednega snemanja

## Nastavitev zaporednega snemanja

Izberete lahko način snemanja ene slike ali način ‘Burst’.

1. Pritisnite (Cont. Shooting Settings) na nadzornem kolescu.

1. Z nadzornim kolescem izberite želeni način.

| (Single Shooting) | Posname se ena slika.
| (Continuous Shooting) | Če pritisnete in držite sprožilec, se posname do 10 zaporednih slik.

Opombe

- Bliskavica je nastavljena na [Off].

- Pri snemanju s samosprožilcem se posname serija do 10 slik.

- Postavke [Focus], [White Balance] in [EV] se nastavijo za prvo sliko in te nastavitve se uporabijo tudi za ostale slike.

- Če je baterija skoraj izpraznjena ali če je notranji pomnilnik ali spominska ploščica polna, se snemanje v načinu "Burst" ustavi.

- Pri snemanju na notranji pomnilnik se nastavi velikost slike [VGA].

Podobne teme
Nastavitev intervala zaporednega snemanja
Funkcije, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja
Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja
Nazaj na začetek