Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Snemanje fotografij > Zoomiranje (fotografije)

## Zoomiranje (fotografije)

Razpoložljivi zoom
Nastavitev zooma
Med snemanjem lahko sliko povečate s tipko W/T (zoom). Optični zoom fotoaparata lahko sliko poveča za 5×.
Optični zoom omogoča povečanje slike brez vpliva na originalno kakovost slike.

1. Fotoaparat nastavite na način za snemanje.

1. Premaknite tipko W/T (zoom).

Za povečanje slike tipko premaknite proti T in za zmanjšanje slike tipko premaknite proti W.
Opomba

- Zoomiranje je zaklenjeno v smeri W v naslednjih primerih:

- v načinu iSweep Panorama,

- v načinu 3D Sweep Panorama in

- v načinu Sweep Multi Angle.

### Razpoložljivi zoom

Za večjo povečavo lahko združite določene nastavitve zooma. Simbol na zaslonu se spremeni glede na zoom, ki ga uporabljate.

1. Zoom z originalno kakovostjo slike

(Slike lahko tudi v primeru, da optični zoom presega povečavo 5×, posnamete brez spreminjanja originalne kakovosti slike.)

1. () [Clear Image Zoom]:

zoom s kakovostjo slike, ki je zelo podobna originalni kakovosti. [Podrobnosti]

1. () [Digital Zoom]:

zmanjšana kakovost glede na originalno kakovost slike. [Podrobnosti]

| Delovanje | Nastavitve | Zoom lestvica
A | Uporaba samo optičnega zooma | Still Image Size: [16M] [Clear Image Zoom]: [Off] [Digital Zoom]: [Off] |
B | Zoomiranje slik brez vpliva na kakovost | Still Image Size: vse razen [16M] [Clear Image Zoom]: [Off] [Digital Zoom]: [Off] |
C | Snemanje jasnih slik z uporabo načina [Clear Image Zoom] (kakovost, ki je podobna originalni kakovosti) | [Clear Image Zoom]: [On] [Digital Zoom]: [Off] |
D | Zoomiranje do največjega obsega | [Clear Image Zoom]: [On] [Digital Zoom]: [On]

- [Clear Image Zoom] ni na voljo pri nekaterih nastavitvah. [Podrobnosti]

Če ni na voljo način [Clear Image Zoom]

### Nastavitev zooma

Lestvice zoomiranja so odvisne od nastavitev ali velikosti slike. V spodnji tabeli so navedene lestvice zoomiranja, če sta načina [Clear Image Zoom] in [Digital Zoom] nastavljena na [On].

Velikost slike | Delovanje | D: Zoomiranje z največjo nastavitvijo zooma*1
A: Optični zoom | B: Zoom brez vpliva na originalno kakovost (vključno s 5× optičnim zoomom) | C: Zoom z načinom [Clear Image Zoom] nastavljenim na [On]
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6.3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8.9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

*1 Največja nastavitev zooma je skupna povečava, ki se lahko doseže pri zoomiranju brez vpliva na originalno kakovost (vključno s 5× optičnim zoomom). Uporabita se načina [Clear Image Zoom] in [Digital Zoom]. Največja nastavitev zooma je odvisna od nastavitev. Največji zoom pri začetni nastavitvi je enak kot, če je način Clear Image Zoom] nastavljen na [On]. [Podrobnosti]
*2 Ko je postavka [Still Image Size] nastavljena na [VGA], je način [Digital Zoom] omejen; največja povečava znaša 72×.
Opombe

- Po tovarniški nastavitvah je način [Clear Image Zoom] nastavljen na [On].

- Po tovarniški nastavitvah je način [Digital Zoom] nastavljen na [Off]. Za povečanje slik z vplivom na originalno kakovost način [Digital Zoom] nastavite na [On]. [Podrobnosti]

- Po tovarniški nastavitvah je postavka [Still Image Size] nastavljena na [16M]. Za nastavitev zooma spremenite postavko [Still Image Size]. [Podrobnosti]

- Funkcije zoomiranja razen optični zoom niso na voljo pri snemanju v naslednjih situacijah:

- v načinu iSweep Panorama,

- v načinu Picture Effect

- v načinu Background Defocus,

- če je aktivna funkcija "Smile Shuter",

- če je [Self-Timer] nastavljen na [Self-portrait One Person] ali [Self-portrait Two People] in

- če je izbran način (Backlight Correction HDR).

- Funkcija zaznavanja obrazov deluje samo pri uporabi optičnega zooma.

Nazaj na začetek