Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > ISO

## ISO

Nastavitev svetlobne občutljivosti, ko je fotoaparat nastavljen na način "Program Auto" ali "Underwater". V načinu filmov je postavka [ISO] nastvaljena na [Auto]. Nastavitve ne morete spremeniti.

1. MENU (ISO) želeni način

| (Auto) | ISO občutljivost se nastavi samodejno.
| /////// | Motnost slike v temnih prostorih ali pri premikajočih objektih lahko zmanjšate tako, da povečate ISO občutljivost (izberite višjo vrednost). Pri uporabi tehnologije [Clear Image Zoom] in pri snemanju z združevanjem slik je lahko nastavitev ISO tudi višja kot [ISO6400].

Opomba

- Če [ISO] nastavite na [ISO6400] ali [ISO12800], bo snemanje slike zaradi združevanja več slik, trajalo dlje časa. Pri teh nastavitvah ne deluje bliskavica.

Nastavitev ISO občutljivosti (priporočljiv indeks osvetlitve)
ISO je enota za merjenje občutljivosti, ki oceni, koliko svetlobe sprejme naprava za snemanje slik. Tudi pri enaki osvetlitvi se slike med seboj razlikujejo glede na občutljivost ISO.
Visoka občutljivost ISO
Tudi pri snemanju v temnem prostoru lahko posnamete svetlo sliko.
Slika pa je kljub temu lahko motna.
Nizka občutljivost ISO
Posname jasno sliko, ki pa je lahko temnejša.
Če osvetlitev ni zadostna, lahko slika postane temnejša.
Podobne teme
Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja
Nazaj na začetek