| Samodejna prilagoditev osvetlitve (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Samodejna prilagoditev osvetlitve (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

## Samodejna prilagoditev osvetlitve (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

Samodejna prilagoditev osvetlitve izbranega objekta. Ta funkcija je priročna v primeru močnega kontrasta med objektom in ozadjem, kot npr. na odru.

1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Meter].

1. Pritisnite na želeni objekt.

- Za vrnitev na samodejno osvetlitev izberite [Auto].

Opomba

- Postavka [Exposure] se samodejno nastavi na [Manual].

Nazaj na začetek