| Prikazi na zaslonu | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Pred uporabo > Posamezni deli/Prikazi na zaslonu > Prikazi na zaslonu

## Prikazi na zaslonu

Pri spremembi nastavitev se prikažejo naslednji prikazi.
Preverite tudi prikaze, ki se prikažejo med snemanjem ali predvajanjem.

###

Prikaz | Pomen
| Tipka MENU
| Snemanje s samosprožilcem
| Širokozaslonski način
| Počasno pojavljanje/izginevanje kadra
| Postavka [Face Detection] je nastavljena [Off].
| Postavka [Smile Shutter] je nastavljena [Off].
| Ročna ostritev
| Izbor kadra
| Razmerje beline
| Izklopljena funkcija SteadyShot
| Tele Macro
| x.v.Color
| Cilj
| Intelligent Auto (zaznavanje obrazov/zaznavanje kadrov/zaznavanje tresljajev/ zaznavanje zvoka)

###

Prikaz | Pomen
| Nastavitev diaprojekcije
| Opozorilo
| Način predvajanja

###

Prikaz | Pomen
60i 720 | Kakovost posnete slike (HD/MP4/STD), hitrost prenosa podatkov (60p/50p/60i/50i), način snemanja (PS/FX/FH/HQ/LP) in velikost filma.
60min | Preostala moč baterije
| Snemalne/predvajanje/medij za urejanje
0:00:00 | Števec (ure:minute:sekunde)
00min | Približen preostali čas snemanja
9999 8.9M | Približno število posnetih slik in velikost slike
| Predvajalna mapa spominske kartice
100/112 | Trenutno predvajan film ali fotografije/Skupno število posnetih filmo ali fotografij
| Povezava z zunanjim medijem

###

Prikaz | Pomen
| Postavka [Micref Level] je nastavljena na [Low].
| Postavka [Auto Wind NR] je nastavljena na [Off].
| Postavka je [Wind Noise Reduct.] je nastavljena na [On].
| Postavka [Closer Voice] je nastavljena [Off].
| Vgrajen mikrofon za zoomiranje
| Snemanje svetlih barv v mraku
| Spot Meter/Fcs/Spot Meter/Exposure
| Intelligent Auto
101-0005 | Ime podatkovne datoteke
| Zaščita

- Prikazi in položaj prikazov je približen in se lahko razlikuje od dejanskega prikaza.

- Lahko se zgodi, da nekateri prikazi ne bodo prikazani. To je predvsem odvisno od modela videokamere.

Nazaj na začetek