| Način snemanja | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Kakovost/velikost slike > Način snemanja

## Način snemanja

Pri snemanju z visoko ločljivostjo (HD) lahko spremenite način snemanja in izberete kakovost filma. Čas snemanja ali vrsta medija, na katerega lahko kopirate slike, se lahko spremeni glede na izbrani način snemanja. ([Standard ] je tovarniška nastavitev).

1. [Image Quality/Size] [REC Mode].

1. Izberite želeni način snemanja.

- Če filma, ki je bil posnet z izbranim načinom snemanja, ni mogoče kopirati na ta medij, se na simbolu medija prikaže znak .

### Kakovost slike

Kakovost slike in hitrost prenosa podatkov za posamezen način snemanja lahko nastavite na naslednji način. "M" npr. pri »24M« pomeni »Mb/s".
Modeli z barvnim sistemom NTSC:

- Visokoločljiva kakovost slike (HD):

[60p Quality ]: 1920 1080/60p, AVC HD 28M (PS)*1

[Highest Quality ]: 1920 1080/60i, AVC HD 24M (FX)

[High Quality ]: 1920 1080/60i, AVC HD 17M (FH)

[Standard ]: 1440 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)*2

[Long Time ]: 1440 1080/60i, AVC HD 5M (LP)

- MP4:

1280 720/30p

- Standardna kakovost slike (STD):

[Standard ]: standardna kakovost, STD 9M (HQ)*3

Modeli z barvnim sistemom PAL:

- Visokoločljiva kakovost slike (HD):

[50p Quality ]: 1920 1080/50p quality, AVC HD 28M (PS)*1

[Highest Quality ]: 1920 1080/50i, AVC HD 24M (FX)

[High Quality ]: 1920 1080/50i, AVC HD 17M (FH)

[Standard ]: 1440 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)*2

[Long Time ]: 1440 1080/50i, AVC HD 5M (LP)

- MP4:

1280 720/25p

- Standardna kakovost slike (STD):

[Standard ]: standardna kakovost, STD 9M (HQ)*3

*1 To nastavitev lahko izberete, če postavko [Frame Rate] nastavite na [60p] (modeli z barvnim sistemom NTSC) ali [50p] (modeli z barvnim sistemom PAL).
*2 Tovarniška nastavitev
*3 Standardna kakovost slike (STD) je nastavljena na to vrednost.

### Vrste medijev, na katere lahko shranite slike

Vrsta medija, na katerega lahko shranite slike, je odvisna od izbora načina snemanja.

Vrste medijev | Način snemanja
PS* | FX | FH/HQ/LP
Notranji pomnilnik na videokameri** |  |  |
Spominska kartica v videokameri |  |  |
Zunanji medij (USB pomnilnika naprava) |  |  |
Blu-ray diski |  |  |
AVCHD snemalni diski |  |  |

* [60p Quality ] (modeli z barvnim sistemom NTSC) ali [50p Quality ] (modeli z barvnim sistemom PAL) lahko nastavite samo, če postavko [Frame Rate] nastavite na [60p] (modeli z barvnim sistemom NTSC) ali [50p] (modeli z barvnim sistemom PAL).
** Modeli z notranjim pomnilnikom
Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
[Nastavitev frekvence slik]
Snemanje filmov standardne ločljivosti (STD): HD/MP4/STD nastavitev
Nazaj na začetek