| Snemanje filmov | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Snemanje > Snemanje filmov

## Snemanje filmov

Po tovarniških nastavitvah se filmi in fotografije posnamejo na naslednji medij. Filmi se posnamejo v visokoločljivi kakovosti (HD).
Modeli brez notranjega pomnilnika: spominska kartica
Modeli z notranjim pomnilnikom: notranji pomnilnik

1. Odprtite pokrov leče (modeli s stikalom LENS COVER).

1. Odprtite LCD zaslon.

1. Za začetek snemanja pritisnite tipko START/STOP.

- Za zaustavitev snemanja ponovno pritisnite tipko START/STOP.

### Prikaz postavk na LCD zaslonu

Če videokamere ne upravljate nekaj sekund po vklopu ali po preklopu med načini za snemanja filmov in fotografij, izginejo postavke na LCD zaslonu.
Za ponoven prikaz postavk izvedite naslednje.
Modeli z večnamenskim izbirnikom: premaknite večnamenski izbirnik.
Modeli z zaslonom na dotik: pritisnite kamorkoli na LCD zaslon, razen na tipke na LCD zaslonu.
Opombe

- Če med snemanjem zaprete LCD zaslon, se bo zaustavilo snemanje.

- Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov znaša 13 ur.

- Če filmska datoteka preseže velikost 2 GB, se samodejno ustvari naslednja filmska datoteka.

- Naslednji status prikazuje, ali se po končanem snemanju na snemalni medij še vedno zapisujejo podatki. V tem času bodite pozorni, da videokamere ne tresete ali odstranite baterije ali omrežnega napajalnika.

- Lučka delovanja je osvetljena ali utripa.

- Simbol medija v desnem zgornjem delu LCD zaslona utripa

- Odvisno od nastavitev [REC Mode] in [Frame Rate] se lahko zgodi, da ne bo mogoče snemati fotografij.

- Na LCD zaslonu vaše videokamere lahko čez cel zaslon prikažete posnete slike (prikaz v vsemi slikovnimi točkami). Pri predvajanju na televizorju, ki ne podpira prikaz z vsemi slikovnimi točkami lahko pride do rahlega utripanja na zgornjem, spodnjem, desnem ali levem delu slike. Priporočamo, da pri snemanju slik postavko [Grid Line] nastavite na [On] in kot vodič uporabite zunanji okvir funkcije [Grid Line].

Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Pričakovan čas snemanja filmov
[Izbor medija (HDR-CX230/ CX230E/ CX290/ CX290E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ230/ PJ230E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)]
Za prikaz postavk na LCD zaslonu: [Nastavitev prikaza]
Čas snemanja, preostala kapaciteta: [Informacije o mediju]
Zoomiranje
Prikazi na zaslonu
Nazaj na začetek