| Uporaba videokamere v tujini | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Uporaba videokamere v tujini > Uporaba videokamere v tujini

## Uporaba videokamere v tujini

#### Napajanje

Videokamero lahko uporabljate v državah/regijah, v katerih lahko videokamero z omrežnim napajalnikom (modeli z omrežnim napajalnikom) napajate v obsegu AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60Hz.

#### Predvajanje visokoločljivih (HD) filmov

V državah/regijah, ki podpirajo predvajanje visokoločljivih (HD) filmov, lahko posnete visokoločljive filme na televizorju predvajate z enako kakovostjo kot so bili posneti.
Za predvajanje visokoločljivih (HD) filmov, ki ste jih posneli z videokamero, potrebujete HDMI kabel in visokoločljiv televizor (ali zaslon), ki podpira format signala vaše videokamere in ima na voljo HDMI priključek.

#### Predvajanje standardnih (STD) filmov

Za predvajanje standardnih (STD) filmov, ki ste jih posneli z videokamero, videokamero z AV kablom priključite na televizor (ali zaslon), ki podpira format signala vaše videokamere in ima na voljo AUDIO/VIDEO priključke.

#### Barvni sistemi televizorja

Več informacij o formatih signala najdete pod "Informacije o modelu".
Za predvajanje slik videokamere na televizorju uporabite televizor (ali zaslon), ki podpira format signala vaše videokamere.

Sistem | Se uporablja v naslednjih državah
PAL | Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Češka, Danska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Hong Kong, Madžarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Singapur, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Združeno Kraljestvo itd.
PAL-M | Brazilija
PAL-N | Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC | Bahamski otoki, Bolivija, Kanada, Centralna Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japonska, Koreja, Mehika, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, ZDA, Venezuela itd.
SECAM | Bolgarija, Francija, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina itd.

#### Nastavitev lokalnega časa

Z nastavitvijo časovne razlike lahko preprosto nastavite lokalni čas pri uporabi videokamere v tujini. Izberite [Setup] [Clock Settings] [Date & Time Setting] [Summer Time] [Podrobnosti] in [Setup] [Clock Settings] [Area Setting] [Podrobnosti].

#### Časovna razlika

Razlike med časovnimi območji | Nastavitev področja (Area Setting)
GMT | Lisbon/London
+01:00 | Berlin/Paris
+02:00 | Helsinki/Cairo/Istanbul
+03:00 | Nairobi
+03:30 | Tehran
+04:00 | Moscow/Abu Dhabi/Baku
+04:30 | Kabul
+05:00 | Karachi/Islamabad
+05:30 | Kolkata/New Delhi
+06:00 | Almaty/Dhaka
+06:30 | Yangon
+07:00 | Bangkok/Jakarta
+08:00 | HongKong/Singapore/Beijing
+09:00 | Tokyo/Seoul
+09:30 | Adelaide/Darwin
+10:00 | Melbourne/Sydney
+11:00 | Solomon Is
+12:00 | Fiji/Wellington
–11:00 | Midway Island
–10:00 | Hawaii
–09:00 | Aljaska
–08:00 | LosAngeles/Tijuana
–07:00 | Denver/Arizona
–06:00 | Chicago/MexicoCity
–05:00 | New York/Bogota
–04:00 | Santiago
–03:30 | St. John’s
–03:00 | Brasilia/Montevideo
–02:00 | Fernando de Noronha
–01:00 | Azores/Cape Verde Is.

Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Nazaj na začetek