| Opombe o uporabi in vzdrževanju | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Nekaj o ravnanju z videokamero > Uporaba in vzdrževanje

## Uporaba in vzdrževanje

Opomba o snemanju
Opombe o uporabi
LCD panel
Opombe o teh navodilih za uporabo, slikah in prikazih na zaslonu
Uporaba in vzdrževanje
V primeru daljše neuporabe videokamere
Opomba o temperaturi videokamere/baterije
Opombe o polnjenju preko USB kabla
Povezava videokamere z računalnikom ali drugimi napravami
Opombe o dodatni opremi
Opomba o LCD zaslonu
LCD zaslon
Čiščenje ohišja in leče projektorja (modeli s projektorjem)
Leča Carl Zeiss (modeli z lečo Carl Zeiss)
Vzdrževanje in shranjevanje leče

### Opomba o snemanju

- Pred začetkom snemanja preverite delovanje snemanja in preverite, ali lahko brez težav posnamete sliko in zvok.

- Ne zagotavljamo kompenzacije za vsebino posnetkov tudi v primeru, ko zaradi okvare videokamere, snemalnega medija itd. ni mogoče snemanje ali predvajanje.

- Barvni sistemi so odvisni od države in regije. Pri predvajanju posnetkov na televizorju uporabite televizor, ki je združljiv s formatom signala vaše videokamere. Več informacij o formatu signala najdete pod "Informacije o modelu".

- Televizijski programi, filmi, videoposnetki in drugo gradivo je lahko avtorsko zaščiteno. Nepooblaščeno snemanje takšnega gradiva je lahko v nasprotju z zakoni o avtorskih pravicah.

### Opombe o uporabi

- Ne izvesti naslednjega, ker lahko pride do poškodb snemalnega medija, poškodb posnetih slik ali drugih težav.

- odstraniti spominske kartice, ko je osvetljena ali utripa lučka dostopa,

- odstraniti baterije ali omrežnega napajalnika (modeli z omrežnim napajalnikom) iz videokamere ali izpostavljati videokamere mehanskim šokom ali tresljajem, ko je zeleno osvetljena ali utripa lučka POWER/CHARGE ali ko je osvetljena ali utripa lučka delovanja.

- Ko je videokamera preko USB povezave povezana z drugo napravo in ko je videokamera vklopljena, ne zapreti LCD zaslona. Posneti podatki se lahko izbrišejo.

- Videokamero uporabljajte v skladu z lokalnimi predpisi.

### LCD panel

- LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je aktivnih več kot 99,99 odstotka slikovnih točk. Kljub temu se lahko na LCD zaslonu pojavijo majhne črne in/ali svetle točke (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te točke se pojavijo pri običajnem procesu izdelave zaslona in nimajo vpliva na posnetek.

A: bele, rdeče, modre ali zelene točke
B: črne točke

### Opombe o teh navodilih za uporabo, slikah in prikazih na zaslonu

- Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

- V tem priročniku se za notranji pomnilnik (modeli z notranjim pomnilnikom) videokamere in spominsko kartico uporablja izraz "snemalni medij".

- V teh navodilih se za DVD disk, ki je posnet v visokoločljivi (HD) kakovosti, uporablja izraz AVCHD disk.

### Uporaba in vzdrževanje

- Videokamera ni odporna proti prahu in vodi.

- Videokamere ne držite za naslednje dele in prav tako videokamere ne držite za pokrove priključkov.

LCD zaslon | Akumulatorska baterija | Vgrajeni USB kabel

- Videokamere ne usmerjati proti soncu, ker lahko pride do okvare. Sonce snemajte samo pri temnejši svetlobi, npr. v temi.

- Spominske kartice ne uporabljajte ali shranjujte pri naslednjih pogojih:

- Na zelo vročih, mrzlih ali vlažnih mestih. Spominske kartice ne izpostavljati temperaturam nad 60 ˚C, npr. neposredni sončni svetlobi, toplotnim virom ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu, ker se lahko pokvari ali spremeni obliko.

- V bližini magnetnih polj ali mehanskih tresljajev, ker lahko pride do okvare.

- V bližini močnih radijskih valov ali sevanja. Lahko se zgodi, da videokamera ne bo pravilno izvajala snemanje.

- V bližini naprav, kot so televizorji ali radijski sprejemniki, ker lahko pride do motenj.

- Na peščenih plažah ali na prašnih mestih. Če videokamera pride v stik s peskom ali prahom, lahko pride do okvare. V nekaterih primerih takšne okvare ni mogoče popraviti.

- V bližini okenj ali na prostem, kjer je lahko LCD zaslon ali leča izpostavljena neposredni sončni svetlobi, ker lahko poškodujete LCD zaslon.

- Za napajanje uporabljajte dodatno opremo, ki je navedena v navodilih za uporabo.

- Bodite pozorni, da se videokamera ne zmoči, ker lahko pride do okvare. V nekaterih primerih takšne okvare ni mogoče popraviti.

- Če v notranjost ohišja prodre kakšen predmet ali tekočina, prekinite napajanje videokamere in se o težavi posvetujte s prodajalcem opreme Sony.

- Z baterijami ne smete ravnati na silo, jih poskušati razstavljati ali jih izpostavljati fizičnim šokom. Posebej pozorni bodite pri uporabi leče.

- Če ne uporabljate videokamere, zaprite LCD zaslon.

- Okrog videokamere ne ovijati predmetov, kot je npr. brisača, ker se lahko prekomerno segreje.

- Pri odstranjevanju napajalnega kabla primite za vtič kabla in ne za kabel (modeli z omrežnim napajalnikom).

- Bodite pozorni, da ne poškodujete napajalnega kabla (modeli z napajalnim kablom).

- Ne uporabljajte preoblikovanih ali poškodovanih baterij.

- Kontaktni ne smejo priti v stik s kovinskimi predmeti.

- V primeru odtekanja baterijske tekočine:

- se o tem posvetujte z vašim lokalnim pooblaščenim serviserjem opreme Sony,

- izperite tekočino, ki je prišla v stik s kožo,

- in če tekočina pride v stik z očmi, oči izperite z veliko vode in se o tem posvetujte z vašim zdravnikom.

### V primeru daljše neuporabe videokamere

- Približno enkrat na mesec vklopite videokamero in izvedite snemanje ali predvajanje in tako zagotovite optimalno delovanje videokamere.

- Preden baterijo shranite, jo povsem izpraznite.

### Opomba o temperaturi videokamere/baterije

- V primeru, da se videokamera ali baterija zelo segreje ali ohladi, se lahko zgodi, da zaradi zaščitnih funkcij videokamere ne bo mogoče snemati ali predvajati. V tem primeru se na LCD zaslonu prikaže indikator.

### Opombe o polnjenju preko USB kabla

- Polnjenje ni na voljo pri vseh računalnikih.

- Pri povezavi videokamere s prenosnim računalnikom, ki ni povezan z napajalnim virom, se bo izpraznila baterija prenosnega računalnika. Videokamere ne pustite prikjučene na prenosni računalnik.

- Ne zagotavljamo polnjenja z računalnikom, ki ga je uporabnik spremenil sam, ali preko USB vmesnika. Lahko se zgodi, da zaradi USB naprave, ki jo uporabljate skupaj z računalnikom, videokamera ne bo delovala pravilno.

### Povezava videokamere z računalnikom ali drugimi napravami

- Snemalnega medija videokamere ne poskušajte formatirati z računalnikom, ker se lahko zgodi, da videokamera ne bo delovala pravilno.

- Pri povezavi videokamere s katero izmed naprav preko komunikacijskega kabla pravilno priključite vtič kabla. Vtiča v priključek ne potiskati na silo, ker lahko poškodujete videokamero.

- Ko je videokamera preko USB povezave povezana z drugo napravo in ko je videokamera vklopljena, ne zapreti LCD zaslona. Posneti podatki se lahko izbrišejo.

### Opombe o dodatni opremi

- Priporočamo uporabo originalne dodatne opreme znamke Sony.

- Sonyjevi originalna dodatna oprema ni na voljo v vseh državah/regijah.

### Opomba o LCD zaslonu

- Prstni odtisi in krema za roke lahko povzročijo odstopanje zgornjega sloja LCD zaslona. Čimprej očistite LCD zaslon.

- Če z robčkom močno obrišete LCD zaslon, ga lahko opraskate.

- Če s prstnimi odtisi ali prahom umažete LCD zaslon, priporočamo, da LCD zaslon obrišete z mehko krpo.

### LCD zaslon

- Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker ga lahko poškodujete.

- Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru, se lahko zgodi, da bo na LCD zaslonu prikazana nepopolna slika. To ni okvara.

- Med uporabo videokamere se lahko segreje zadnja stran LCD zaslona. To ni okvara.

### Čiščenje ohišja in leče projektorja (modeli s projektorjem)

- Lečo obrišite z mehko krpo, kot sta čistilna krpa ali krpa za čiščenje očal.

- Če sta ohišje in leča projektorja zelo umazana, očistite ohišje in lečo z mehko krpo, ki jo rahlo navlažite z vodo in potem ohišje in LCD zaslon obrišite s suho mehko krpo.

- Da ne bi poškodovali ohišja ali leče, se izognite naslednjemu:

- Ne uporabljajte kemikalij, kot so razredčila, alkohol, kemične krpe, insekticidi itd.

- Videokamere se ne dotikajte z rokami, če ste bili v stiku z zgoraj navedenimi snovmi.

- Ohišje ne sme biti dlje časa v stiku z gumo.

### Leča Carl Zeiss (modeli z lečo Carl Zeiss)

- Vaša videokamera je opremljena z lečo Carl Zeiss, ki je bila razvita v sodelovanju družbe Carl Zeiss iz Nemčije in družbe Sony Corporation, in zagotavlja izjemne slike. Prevzema MTF* sistem meritev za videokamere in ponuja kakovost kot leča Carl Zeiss.

MTF je okrajšava za Modulation Transfer Function. Vrednost, ki jo predstavlja številka, je količina svetlobe objekta, ki prodre v lečo.

### Vzdrževanje in shranjevanje leče

- Površino leče obrišite z mehko krpo v naslednjih primerih:

- če so na površini leče vidni prstni odtisi,

- če videokamero uporabljate na vročih in vlažnih mestih

- in če je leča izpostavljena slanemu zraku, na primer na morju.

- Leče shranjujte v dobro prezračenem prostoru, ki ni izpostavljen umazaniji in prahu.

- Da se ne bi pojavila plesen, občasno očistite lečo in jo shranite na primerno mesto.

Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Nazaj na začetek