| Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom (samo modeli z omrežnim napajalnikom) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Začetek > Polnjenje baterije > Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom (samo modeli z omrežnim napajalnikom)

## Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom (samo modeli z omrežnim napajalnikom)

1. Z zapiranjem LCD zaslona izklopite videokamero in priključite baterijo ().

- Poravnajte oznako na videokameri in oznako na akumulatorski bateriji in potem baterijo potisnite navzgor.

1. Priključite omrežni napajalnik () in napajalni kabel () v videokamero in električno vtičnico ().

A: Poravnajte oznako na DC vtiču () z oznako na DC IN priključku ().

- Lučka POWER/CHG (polnjenje) () se osvetli oranžno.

- Lučka POWER/CHG (polnjenje) se izklopi, ko je baterija popolnoma napolnjena. Odstranite omrežni napajalnik iz DC IN priključka na videokameri.

Opombe

- Na videokamero lahko priključite samo baterije InfoLITHIUM serije V.

- Baterije "InfoLITHIUM" NP-FV30 ne morete uporabljati skupaj z videokamero (modeli z baterijo NP-FV50).

- Po tovarniški nastavitvi se videokamera samodejno izklopi in varčuje z energijo, če je ne uporabljate najmanj 2 minut ([Power Save]).

### Čas polnjenja

Približen čas polnjenja (v minutah) pri popolnem polnjenju popolnoma izpraznjene baterije.
HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E

Akumulatorska baterija | Omrežni napajalnik
NP-FV30 (priložena) | 115
NP-FV50 | 155
NP-FV70 | 195
NP-FV100 | 390

HDR-PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E

Akumulatorska baterija | Omrežni napajalnik
NP-FV50 (priložena) | 155
NP-FV70 | 195
NP-FV100 | 390

- Čas polnjenja, ki je naveden v zgornji tabeli, je izmerjen pri polnjenju videokamere pri temperaturi 25 °C. Priporočamo, da baterijo polnite pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.

### Odstranitev baterije

Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT () in odstranite baterijo ().

### Neprekinjena uporaba videokamere dlje časa

Priključite omrežni napajalnik in napajalni kabel v videokamero in električno vtičnico. [Podrobnosti]
Pri uporabi omrežnega napajalnika vas ni treba skrbeti, da se bo pri uporabi izpraznila baterija videokamere.

### Opombe o omrežnem napajalniku

- Pazite, da ne pride do kratkega stika med DC vtičem na omrežnem napajalniku ali priključkom za baterijo in kovinskim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

- Ko omrežni napajalnik odstranite iz videokamere, primite za videokamero in DC vtič.

Podobne teme
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo
Prikaz moči baterije: Prikazi na zaslonu
Uporaba videokamere v tujini
[Power Save]
Nazaj na začetek