| Informacije o modelu | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Pred uporabo > Kako uporabiti za priročnik > Informacije o modelu

## Informacije o modelu

V tem priročniku so razlike v tehničnih podatkih za vsak model opisane skupaj.
Pri napisu "model s/z..." preverite, ali se ta napis nanaša na vašo videokamero.

- (modeli s projektorjem)

- (modeli z barvnim sistemom NTSC)

### Preverjanje imena modela vaše videokamere

Poglejte na spodnji del vaše videokamere.
A: Ime modela (HDR-xxx)

### Razlike v funkcijah

Ime modela | Snemalni medij | Format signala | USB povezava | SteadyShot
Notranji pomnilnik + spominska kartica | Spominska kartica
HDR-CX220/ PJ220 |  |  | NTSC | Vhod/izhod | Elektronski
HDR-CX220E/ PJ220E |  |  | PAL | Samo izhod | Elektronski
HDR-CX230/ PJ230 |  |  | NTSC | Vhod/izhod | Elektronski
HDR-CX230E/ PJ230E |  |  | PAL | Samo izhod | Elektronski
HDR-CX280/ CX320 |  |  | NTSC | Vhod/izhod | Optični
HDR-CX280E/ CX320E/ PJ320E |  |  | PAL | Samo izhod | Optični
HDR-CX290/ CX380/ PJ380 |  |  | NTSC | Vhod/izhod | Optični
HDR-CX290E/ CX380E/ CX390E/ PJ380E/ PJ390E |  |  | PAL | Samo izhod | Optični

### Razlike v opremi

Slike v tem priročniku se nanašajo na model HDR-PJ380E.

Ime modela | Projektor | Priključek IN za projektor | Izbor postavk na LCD zaslonu | Odpiranje pokrova leče | Tipka POWER | Priključek MIC
HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E/ CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E |  |  | Večnameski izbirnik | Ročno |  |
HDR-PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E |  |  | Večnameski izbirnik | Ročno |  |
HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E |  |  | Zaslon na dotik | Samodejno |  |
HDR-PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E |  |  | Zaslon na dotik | Samodejno |  |

### Razlike v zoomu

Ime modela | Optični zoom | Razširjen zoom | Digitalni zoom
HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E | 27-kratni | 32-kratni | 320-kratni
HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E | 27-kratni | 50-kratni | 320-kratni
HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E | 30-kratni | 55-kratni | 350-kratni

### Razlika v priloženi opremi

Ime modela | Akumulatorska baterija | Omrežni napajalnik | Napajalni kabel
HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E | NP-FV30 |  |
HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E | NP-FV30 |  |
HDR-PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E | NP-FV50 |  |

Opomba

- Naslednje postavke so opisane skupaj z imenom modela.

- Posamezni deli in tipke [Podrobnosti]

- Postavke menija

- Pričakovan čas snemanja filmov [Podrobnosti]

- Predvideno število posnetih fotografij [Podrobnosti]

Nazaj na začetek