HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Snemanje fotografij | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Snemanje > Snemanje fotografij

## Snemanje fotografij

Če se na fotografijah pojavijo okrogli beli madeži (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)
Po tovarniških nastavitvah se filmi in fotografije posnamejo na naslednji medij. Filmi se posnamejo v visokoločljivi kakovosti (HD).
HDR-CX250E/CX570E: spominska kartica
HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE: notranji snemalni medij

1. Odprite LCD zaslon in pritisnite tipko MODE za vklop lučke (fotografija).

1. Najprej za ostritev rahlo pritisnite tipko PHOTO in potem tipko pritisnite do konca.

- Če pravilno nastavite ostrino, se na LCD zaslonu prikaže indikator AE/AF zaklepanja.

### Če se na fotografijah pojavijo okrogli beli madeži (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Madeži se pojavijo zaradi delčkov v zraku (prah, ipd.), ki jih, kadar so v bližini objektiva, bliskavica videokamere poudari.
Da bi zmanjšali pojav okroglih belih madežev, osvetlite sobo in posnemite objektiv brez bliskavice.
Opombe

- Ko je osvetljena lučka (film), bliskavica ne deluje (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE).

Podobne teme
Prikazi na zaslonu med snemanjem
Zoomiranje
Nazaj na začetek