HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Samodejna prilagoditev ure (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve >Samodejna prilagoditev ure (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## Samodejna prilagoditev ure (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Videokamera lahko s pomočjo informacij GPS sistema samodejno prilagodi uro.

1. [Setup] [Clock Settings] [Auto Clock ADJ ].

1. Izberite želeno postavko.

| On Samodejna prilagoditev ure.
| Off Brez samodejne prilagoditve ure z uporabo GPS sistema.

Opombe

- Pred uporabo morate na videokameri nastaviti datum in uro. [Podrobnosti]

- Tudi pri uporabi funkcije samodejne prilagoditve ure (Auto Clock ADJ) lahko pride do nekaj sekundnega odstopanja.

- Ta funkcija samodejno prilagodi uro, ko vklopljena videokamera sprejme GPS signale in uspešno izvede trianguliranje. Po prilagoditvi ure se ura prilagodi ponovno ob naslednjem vklopu videokamere.

- Odvisno od izbrane države/regije se lahko zgodi, da se ura ne bo prilagodila samodejno z uporabo GPS sistema. V tem primeru postavko [Auto Clock ADJ] nastavite na [Off].

Nazaj na začetek