HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Tekoče in počasno snemanje | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Način snjemanja > Tekoče in počasno snemanje

## Tekoče in počasno snemanje

Spreminjanje časa začetka snemanja
Videokamera okrog 3 sekunde dolge hitre premike posname v 12 sekund dolg film.

1. [Shooting Mode] [Smth Slw REC].

1. Pritisnite tipko START/STOP.

Po končanem snemanju izgine [Recording...].

### Spreminjanje časa začetka snemanja

Za izvedbo nastavitve izberite []/[].

- [3sec After] (tovarniška nastavitev)

Videokamera začne s snemanje okrog 3 sekunde po pritisku tipke START/STOP.

- [3sec Before]

Videokamera začne s snemanje okrog 3 sekunde pred pritiskom tipke START/STOP.
Opombe

- Zvok se ne posname.

- Kakovost slike ni tako dobra kot pri normalnem snemanju.

- [Postavka REC Mode] se samodejno nastavi na [Standard ].

Nazaj na začetek