HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Pričakovan čas snemanja filmov | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Čas snemanja filmov/število posnetih slik > Pričakovan čas snemanja filmov

## Pričakovan čas snemanja filmov

Pričakovan čas snemanja filmov
Predvideno število posnetih fotografij
Hitrost prenosa podatkov in slikovne točke

### Pričakovan čas snemanja filmov

#### Notranji snemalni medij (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

HDR-CX260E/CX260VE
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah (h) in minutah (min.)

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-CX260E | HDR-CX260VE
[50p Quality ] | 1 ura 15 minut (1 ura 15 minut) | 1 ura (1 ura)
[Highest Quality ] | 1 ura 30 minut (1 ura 30 minut) | 1 ura 15 minut (1 ura 15 minut)
[High Quality ] | 2 uri 5 minut (2 uri 5 minut) | 1 ura 40 minut (1 ura 40 minut)
[Standard ] | 3 ure 45 minut (2 uri 50 minut) | 3 ure (2 uri 15 minut)
[Long Time ] | 6 ur 30 minut (5 ur 20 minut) | 5 ur 15 minut (4 ure 20 minut)

Standardna kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-CX260E | HDR-CX260VE
[Standard ] | 3 ure 55 minut (3 ure 35 minut) | 3 ure 10 minut (2 uri 55 minut)

HDR-CX270E
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
[50p Quality ] | 2 uri 35 minut (2 uri 35 minut)
[Highest Quality ] | 3 ure 5 minut (3 ure 5 minut)
[High Quality ] | 4 ure 15 minut (4 ure 15 minut)
[Standard ] | 7 ur 30 minut (5 ur 40 minut)
[Long Time ] | 13 ur 15 minut (10 ur 50 minut)

Standardna kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
[Standard ] | 7 ur 55 minut (7 ur 15 minut)

HDR-CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-CX580E/PJ580E | HDR-CX580VE/PJ580VE
[50p Quality ] | 2 uri 35 minut (2 uri 35 minut) | 2 uri 20 minut (2 uri 20 minut)
[Highest Quality ] | 3 ure 5 minut (3 ure 5 minut) | 2 uri 45 minut (2 uri 45 minut)
[High Quality ] | 4 ure 10 minut (4 ure 10 minut) | 3 ure 45 minut (3 ure 45 minut)
[Standard ] | 7 ur 25 minut (5 ur 35 minut) | 6 ur 40 minut (5 ur 5 minut)
[Long Time ] (5.1ch)* | 12 ur 45 minut (10 ur 30 minut) | 11 ur 35 minut (9 ur 30 minut)
[Long Time ] (2ch)* | 13 ur 15 minut (10 ur 50 minut) | 11 ur 55 minut (9 ur 45 minut)

Standardna kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-CX580E/PJ580E | HDR-CX580VE/PJ580VE
[Standard ] (5.1ch)* | 7 ur 40 minut (7 ur 5 minut) | 6 ur 55 minut (6 ur 20 minut)
[Standard ] (2ch)* | 7 ur 55 minut (7 ur 15 minut) | 7 ur 5 minut (6 ur 35 minut)

HDR-PJ260E/PJ260VE
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-PJ260E | HDR-PJ260VE
[50p Quality ] | 1 ura 15 minut (1 ura 15 minut) | 1 ura (1 ura)
[Highest Quality ] | 1 ura 30 minut (1 ura 30 minut) | 1 ura 10 minut (1 ura 10 minut)
[High Quality ] | 2 uri 5 minut (2 uri 5 minut) | 1 ura 40 minut (1 ura 40 minut)
[Standard ] | 3 ure 40 minut (2 uri 45 minut) | 2 uri 55 minut (2 uri 15 minut)
[Long Time ] (5.1ch)* | 6 ur 20 minut (5 ur 10 minut) | 5 ur 5 minut (4 ure 10 minut)
[Long Time ] (2ch)* | 6 ur 30 minut (5 ur 20 minut) | 5 ur 15 minut (4 ure 20 minut)

Standardna kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-PJ260E | HDR-PJ260VE
[Standard ] (5.1ch)* | 3 ure 45 minut (3 ure 30 minut) | 3 ure 5 minut (2 uri 50 minut)
[Standard ] (2ch)* | 3 ure 55 minut (3 ure 35 minut) | 3 ure 10 minut (2 uri 55 minut)

HDR-PJ600E/PJ600VE
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-PJ600E | HDR-PJ600VE
[50p Quality ] | 18 ur 10 minut (18 ur 10 minut) | 17 ur 50 minut (17 ur 50 minut)
[Highest Quality ] | 21 ur 30 minut (21 ur 30 minut) | 21 ur 10 minut (21 ur 10 minut)
[High Quality ] | 29 ur 10 minut (29 ur 10 minut) | 28 ur 50 minut (28 ur 50 minut)
[Standard ] | 51 ur 20 minut (39 ur) | 50 ur 40 minut (38 ur 30 minut)
[Long Time ] (5.1ch)* | 88 ur 40 minut (72 ur 50 minut) | 87 ur 30 minut (71 ur 50 minut)
[Long Time ] (2ch)* | 91 ur 50 minut (75 ur) | 90 ur 30 minut (74 ur)

Standardna kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-PJ600E | HDR-PJ600VE
[Standard ] (5.1ch)* | 53 ur 10 minut (49 ur) | 52 ur 30 minut (48 ur 20 minut)
[Standard ] (2ch)* | 54 ur 40 minut (50 ur 20 minut) | 54 ur (49 ur 40 minut)

HDR-XR260E/XR260VE
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-XR260E | HDR-XR260VE
[50p Quality ] | 13 ur 10 minut (13 ur 10 minut) | 13 ur (13 ur)
[Highest Quality ] | 15 ur 30 minut (15 ur 30 minut) | 15 ur 20 minut (15 ur 20 minut)
[High Quality ] | 21 ur 10 minut (21 ur 10 minut) | 20 ur 50 minut (20 ur 50 minut)
[Standard ] | 37 ur 20 minut (28 ur 20 minut) | 36 ur 40 minut (27 ur 50 minut)
[Long Time ] (5.1ch)* | 64 ur 30 minut (53 ur) | 63 ur 10 minut (52 ur)
[Long Time ] (2ch)* | 66 ur 40 minut (54 ur 30 minut) | 65 ur 30 minut (53 ur 30 minut)

Standardna kakovost slike (HD) v urah in minutah

Način snemanja | Čas snemanja
HDR-XR260E | HDR-XR260VE
[Standard ] (5.1ch)* | 38 ur 40 minut (35 ur 30 minut) | 37 ur 50 minut (34 ur 50 minut)
[Standard ] (2ch)* | 39 ur 50 minut (36 ur 30 minut) | 39 ur (35 ur 50 minut)

* Format posnetega zvoka lahko spremenite z načinom [Audio Mode] (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE). [Podrobnosti]

- Filme lahko snemate z največ 3.999 kadri v visoločljivi (HD) kakovosti in največ 9.999 kadri v standardni (STD) kakovosti.

- Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov je okrog 13 ur.

- Če želite snemati do najdaljšega časa, ki je naveden v tabeli, morate na videokameri izbrisati demonstracijski film.

- Videokamera uporablja format VBR (Variable Bit Rate) za samodejno nastavitev kakovosti slike, ki najbolj ustreza kadru. Ta tehnologija pa povzroča razlike v času snemanja medija. Filmi, ki vsebujejo hitra gibanja in kompleksne slike, se snemajo z višjo hitrostjo prenosa podatkov, kar zmanjša celotni čas snemanja.

Opombe

- V oklepaju je naveden najkrajši čas snemanja.

#### Spominska kartica

HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
Visokoločljiva kakovost slikeHD):
(enota: minute)

| 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
[50p Quality ] | 9 (9) | 15 (15) | 35 (35) | 75 (75) | 150 (150)
[Highest Quality ] | 10 (10) | 20 (20) | 40 (40) | 90 (90) | 180 (180)
[High Quality ] | 10 (10) | 25 (25) | 60 (60) | 120 (120) | 245 (245)
[Standard ] | 25 (15) | 50 (40) | 105 (80) | 215 (165) | 440 (330)
[Long Time ] | 45 (35) | 90 (75) | 185 (155) | 380 (310) | 770 (630)

Standardna kakovost slikeSTD):
(enota: minute)

| 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
[Standard ] | 25 (25) | 55 (50) | 110 (100) | 225 (210) | 460 (420)

HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE
Visokoločljiva kakovost slikeHD):
(enota: minute)

| 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
[50p Quality ] | 8 (8) | 15 (15) | 35 (35) | 75 (75) | 150 (150)
[Highest Quality ] | 10 (10) | 20 (20) | 40 (40) | 85 (85) | 180 (180)
[High Quality ] | 10 (10) | 25 (25) | 60 (60) | 120 (120) | 245 (245)
[Standard ] | 25 (15) | 50 (35) | 105 (80) | 210 (160) | 430 (325)
[Long Time ] (5.1ch)* | 40 (35) | 85 (70) | 180 (150) | 370 (300) | 740 (610)
[Long Time ] (2ch)* | 45 (35) | 90 (75) | 185 (155) | 380 (310) | 770 (630)

Standardna kakovost slikeSTD):
(enota: minute)

| 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
[Standard ] (5.1ch)* | 25 (20) | 50 (50) | 110 (100) | 220 (205) | 445 (410)
[Standard ] (2ch)* | 25 (25) | 55 (50) | 110 (100) | 225 (210) | 460 (420)

* Format posnetega zvoka lahko spremenite z načinom [Audio Mode] (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE). [Podrobnosti]

- Uporaba Sonyjeve spominske kartice.

Opombi

- Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in stanja objekta, od načina [REC Mode] in postavke [Frame Rate]. [Podrobnosti] [Podrobnosti]

- V oklepaju je naveden najkrajši čas snemanja.

### Predvideno število posnetih fotografij

#### Notranji snemalni medij (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Posnamete lahko največ 40.000 fotografij.

#### Spominska kartica

| 8,9 M*1 | 20,4 M*2
2 GB | 470 | 230
4 GB | 940 | 465
8 GB | 1900 | 940
16 GB | 3800 | 1850
32 GB | 7700 | 3800

*1 HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE
*2 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE

- Uporaba Sonyjeve spominske kartice.

- Navedeno število fotografij, ki jih lahko posnamete, velja za največjo velikost slike. Dejansko število fotografij, ki jih lahko posnamete, se med snemanjem prikaže na LCD zaslonu. [Podrobnosti]

- Število slik, ki jih lahko posnamete na spominsko kartico, je odvisno od pogojev snemanja.

Opomba

- Edinstven niz slikovnih točk Sonyjevega senzorja ClearVid in sistema slikovnega procesiranja (BIONZ) omogočata ločljivost fotografij, ki je enaka opisanim velikostim.

### Hitrost prenosa podatkov in slikovne točke

Hitrost prenosa podatkov in razmerje slike posameznega načina snemanja filmov (film + zvok itd.)

- Visokoločljiva kakovost slike (HD):

- PS: največ 28 Mb/s 1.920 1.080 slikovnih točk/16:9

- FX največ 24 Mb/s 1.920 1.080 slikovnih točk/16:9

- FH: okrog 17 Mb/s (povprečje) 1.920 1.080 slikovnih točk/16:9

- HQ: okrog 9 Mb/s (povprečje) 1.440 1.080 slikovnih točk/16:9

- LP: okrog 5 Mb/s (povprečje) 1.440 1.080 slikovnih točk/16:9

- Standardna kakovost slike (STD):

- HQ: okrog 9 Mb/s (povprečje) 720 576 slikovnih točk/16:9

Slikovne točke fotografij in razmerje slike.

- Način snemanja fotografij, dvojno snemanje:

HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE:

- 3,984 2.240 točk/16:9

- 3,008 2.256 točk/4:3

- 2,816 1.584 točk/16:9

- 2,112 1.584 točk/4:3

- 1,920 1.080 točk/16:9

- 640 480 točk/4:3

HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE:

- 6,016 3.384 točk/16:9

- 4,512 3.384 točk/4:3

- 4,224 2.376 točk/16:9

- 2,592 1.944 točk/4:3

- 1,920 1.080 točk/16:9

- 640 480 točk/4:3

- Snemanje fotografij iz filma:

- 1,920 1.080 točk/16:9

- 640 360 točk/16:9

- 640 480 točk/4:3

Nazaj na začetek