HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Formatiranje | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve > Formatiranje

## Formatiranje (Format)

Preklic izbrisa podatkov na snemalnem mediju (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)
S formatiranjem boste izbrisali vse filme in fotografije na snemalnem mediju.

1. [Setup] [Media Settings] [Format].

1. Izberite snemalni medij, ki ga želite formatirati, in izberite .

Opombe

- Videokamero z omrežnim napajalnikom priključite v električno vtičnico. [Podrobnosti]

- Da bi preprečili izgubo pomembnih slik, jih shranite pred formatiranjem snemalnega medija.

- Izbrisali se bodo prav tako zaščiteni filmi in fotografije.

- Ko je prikazano sporočilo [Executing...] ne smete izvesti naslednjega.

- Zapreti LCD zaslona.

- Pritiskati tipke na videokameri.

- Odstraniti spominske kartice iz videokamere.

- Odstraniti omrežnega napajalnika.

### Preklic izbrisa podatkov na snemalnem mediju (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Pri odstranitvi ali prenosu videokamere priporočamo, da izvedete funkcijo [Empty] in tako preprečite odtekanje vaših osebnih podatkov.
Ko je na zaslonu [Format] izbran notranji snemalni medij, izberite možnost [Empty].

- Funkcije [Empty] ne morete izvesti, če omrežni napajalnik ni priključen v električno vtičnico.

- Da bi preprečili izgubo pomembnih podatkov, pred izvedbo funkcije [Empty] podatke shranite na računalnik ali kateri drugo napravo.

- Odstranite vse kable razen omrežnega kabla. Med postopkom ne odstraniti omrežnega napajalnika.

- Med brisanjem podatkov videokamere ne smete tresti ali jo izpostavljati drugim šokom.

- Na LCD zaslonu lahko tudi prikažete čas, ki ga videokamera potrebuje za izbris podatkov.

- Če ko se prikaže sporočilo [Executing...] prekinete funkcijo [Empty], postopek ([Format] ali [Empty]) dokončajte pri naslednji uporabi videokamere.

Nazaj na začetek