HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Prikazi na zaslonu | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Pred uporabo > Posamezni deli/Prikazi na zaslonu > Prikazi na zaslonu

## Prikazi na zaslonu

Leva stran
Srednji del
Desna stran
Spodnji del
Pri spremembi nastavitev se prikažejo naslednji prikazi.
Preverite tudi prikaze, ki se prikažejo med snemanjem ali predvajanjem.

### Leva stran

Prikaz | Pomen
| Tipka MENU
| Snemanje s samosprožilcem
| Status GPS trianguliranja
| Video luč
| širokozaslonski način
| Počasno pojavljanje/izginevanje kadra.
| Postavka [Face Detection] je nastavljena [Off].
| Postavka [Smile Shutter] je nastavljena [Off].
| Ročna ostritev
| Izbor kadra
| Razmerje beline
| Izklopljena funkcija SteadyShot
| Telemakro
| x.v.Color
| Pretvorniška leča
| Destinacija
| Intelligent Auto (zaznavanje obrazov/zaznavanje kadrov/zaznavanje tresljajev/ zaznavanje zvoka)
| Izklop senzorja padca
| Vklop senzorja padca

### Srednji del

Prikaz | Pomen
| Nastavitev diaprojekcije
| Opozorilo
| Način predvajanja

### Desna stran

Prikaz | Pomen
50i | Kakovost posnete slike (HD/STD), hitrost prenosa podatkov (50p/50i/25p) in način snemanja (PS/FX/FH/HQ/LP)
60 min | Preostala moč baterije
| Snemalne/predvajanje/medij za urejanje
0:00:00 | Števec (ure:minute:sekunde)
00 min | Približen preostali čas snemanja
8.9M 20.4M | Velikost slike
9999 9999 9999 | Približno število posnetih slik in velikost slike
| Mapa za predvajanje
100/112 | Trenutno predvajan film ali fotografije/Skupno število posnetih filmo ali fotografij
| Povezava z zunanjim medijem

### Spodnji del

Prikaz | Pomen
| Nizek nivo mikrofona
| Postavka [Auto Wind NR] je nastavljena [Off].
| Postavka [Closer Voice] je nastavljena [Off].
| Vgrajen mikrofon za zoomiranje
| Avdio način
| Snemanje svetlih barv v mraku
| Spot Meter/Fcs/Spot Meter/Exposure
| Intelligent Auto
101-0005 | Ime podatkovne datoteke
| Zaščita
| Bliskavica/Zmanjšanje učinka rdečih oči

- Prikazi in položaj prikazov je približen in se lahko razlikuje od dejanskega prikaza.

- Lahko se zgodi, da nekateri prikazi ne bodo prikazani. To je predvsem odvisno od modela videokamere.

Nazaj na začetek