HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Digitalni zoom | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Digitalni zoom

## Digitalni zoom

Izberete lahko največji nivo zooma. Pri uporabi digitalnega zooma se zmanjša kakovost slike.

1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Digital Zoom].

1. Izberite želeno postavko.

Off

- HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE: izvede se do 55 zoom.

- HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE: izvede se do 20 zoom.

| 350(HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE) digitalno se izvede do 350 zoom. 160(HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE) digitalno se izvede do 160 zoom. A: Zoom območje se prikaže, ko izberete [350] ali [160].

Opomba

- Slike lahko povečate do naslednjih nivojev, razen v primeru, da je postavka [SteadyShot] nastavljena na [Active].

- HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE: izvede se do 30 zoom.

- HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE: izvede se do 12 zoom.

Nazaj na začetek