HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN OPTION | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Shranjevanje slik z zunanjo napravo > Ustvarjanje diska z DVD zapisovalnikom, zapisovalnikom DVDirect Express > Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN OPTION

## Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN OPTION

Z zapisovalnikom DVDirect Express (ni priložen) lahko prav tako ustvarite disk v standardni kakovosti (STD).

1. Z USB kablom zapisovalnika DVDirect Express povežite DVDirect Express in (USB) priključek na vaši videokameri.

1. Vstavite neuporabljen disk v zapisovalnik DVDirect Express in zaprite nosilec diska.

1. Izberite [DISC BURN OPTION].

1. Izberite snemalni medij, ki vsebuje filme, ki jih želite shraniti (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

1. Izberite kakovost slike diska, ki ga želite ustvariti.

1. Slike, ki jih želite kopirati, označite z oznako in izberite .

A: Preostala zmogljivost diska

- Po končanem postopku izberite .

Nazaj na začetek