HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Shranjevanje želenih slik na videokameri na zunanjo napravo | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Shranjevanje slik z zunanjo napravo > Shranjevanje slik na zunanji medij > Shranjevanje želenih slik na videokameri na zunanjo napravo

## Shranjevanje želenih slik na videokameri na zunanjo napravo

Želene slike na videokameri shranite na zunanji medij.
Opombe

- Pri tem postopku potrebujete USB vmesniški kabel VMC-UAM1 (ni priložen).

- Priključite omrežni napajalnik in napajalni kabel v priključek DC IN na videokameri in v električno vtičnico.

- Več informacij o tem najdete tudi v navodilih za uporabo zunanjega medija.

1. Videokamero in zunanji medij povežite z USB vmesniškim kablom (ni priložen).

A: USB vmesniški kabel VMC-UAM1 (ni priložen)

- Bodite pozorni, da ko je na LCD zaslonu prikazano sporočilo [Preparing image database file. Please wait.] ne odstranite USB kabla.

- Če se na zaslonu videokamere prikaže sporočilo [Repair Img. DB F.], izberite .

1. Izberite [Play without copying.].

1. Izberite [Edit/Copy] [Copy] in potem sledite navodilom, ki so za brisanje slik prikazana na LCD zaslonu.

- Če želite kopirati slike, ki še niso bile kopirane izberite [Edit/Copy] [Direct Copy], ko je videokamera povezana z zunanjo napravo.

Nazaj na začetek