HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Povezava s standardnim televizorjem | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Predvajanje > Predvajanje na televizorju > Povezava s standardnim televizorjem

## Povezava s standardnim televizorjem

Nastavitev razmerja slike glede na priključen televizor (16:9/4:3)
Če uporabljate mono televizor (če ima vaš televizor samo en avdio vhod)
Če filme posnamete v visokoločljivi kakovosti (HD), se na standardnem televizorju predvajajo v standardni kakovosti (STD). Če filme posnamete v standardni kakovosti (STD), se predvajajo v standardni kakovosti.
A: HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
B: HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

1. Vhod na televizorju nastavite na priključen priključek.

1. Priključite A/V priključni kabel (; priložen) v A/V priključek () na videokameri in v AUDIO in VIDEO priključke () na televizorju.

1. Na videokameri predvajajte film ali fotografijo.

### Nastavitev razmerja slike glede na priključen televizor (16:9/4:3)

Postavko [TV Type] glede na vaš televizor nastavite na [16:9] ali [4:3].

### Če uporabljate mono televizor (če ima vaš televizor samo en avdio vhod)

Priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla v video vhod in beli (levi kanal) ali rdeči (desni kanal) vtič v avdio vhod na televizorju ali videorekorderju.
Opombe

- Več informacij najdete tudi v navodilih za uporabo televizorja.

- Za napajanje uporabite priloženi omrežni napajalnik. [Podrobnosti]

- Pri predvajanju slike v standardni kakovosti (STD) na 4:3 televizorju, ki ni združljiv s signalom 16:9, postavko [Wide Mode] nastavite na [4:3] in filme posnamite v razmerju slike 4:3.

- Če videokamero povežete s televizorjem z več vrstami kablov, ima prednost HDMI povezava.

- Videokamera ne podpira S-Video izhoda.

Podobne teme
[Tip televizorja]
[Širokozaslonski način]
Nazaj na začetek