HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Opomba o sistemu GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Vzdrževanje in opozorila > Opomba o sistemu GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## Opomba o sistemu GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

GPS (Global Positioning System) je sistem, ki preko vesoljskih satelitov natančno izračuna geografsko lokacijo. Sistem omogoča natančno določitev vaše lokacije. GPS sateliti se nahajajo v 6 orbitah in okrog 20.000 km nad zemljo. GPS sistem vsebuje 24 ali več GPS satelitov. GPS sprejemnik od satelita sprejema radijske signale in izračuna trenutno lokacijo sprejemnika glede na informacije in čas potovanja signala itd.
Določanje lokacije se imenuje trianguliranje. GPS sprejemnik lahko s sprejemanje signala od 3 ali več satelitov določi zemljepisno širino in dolžino lokacije.

- Ker se položaj GPS satelitov nenehno spreminja, se lahko zgodi, da bo določitev lokacije trajala dlje časa ali da lokacije sploh ne bo mogoče določiti. To je predvsem odvisno od lokacije in ure uporabe videokamere.

- GPS je sistem za določitev geografske lokacije s trianguliranjem radijskih signalov preko GPS satelitov. Videokamere ne uporabljajte na mestih, ki blokirajo ali odbijajo radijske signale (senčna mesta, ki jih obdajajo stavbe ali drevesa). Videokamero uporabite na prostem.

- V primerih, ko videokamera ne sprejema signalov GPS satelitov ni mogoče določiti ali zapisati informacij o lokaciji. To se predvsem lahko zgodi na naslednjih lokacijah:

- v tunelih ali na mestih, ki jih senčijo zgradbe,

- med stavbami ali na ulicah, ki so obdane s stavbami,

- na lokacijah pod zemljo, na lokacijah, ki so obdane z drevesi, pod mostom ali na lokacijah, ki so izpostavljene močnim magnetnim poljem (v bližini kablom z visoko napetostjo),

- v bližini naprav, ki ustvarjajo radijske signale istega frekvenčnega pasu kot pri videokameri: v bližini 1,5 GHz pasovnih mobilnih telefonov itd.

#### Napake pri trianguliranju

- Pri premiku na drugo lokacijo nemudoma po vklopu videokamere se lahko zgodi, da videokamera ne bo nemudoma začela s trianguliranjem.

- Napake zaradi položaja GPS satelitov

Ko videokamera sprejema radijske signale 3 ali več GPS satelitov, samodejno triangulira vašo trenutno lokacijo.0 Napaka trianguliranja zaradi GPS satelitov lahko znaša okrog 10 m. Odvisno od okolice trenutne lokacije se lahko zgodi, da bo prišlo do večje napake trianguliranja. V tem primeru se lahko zgodi, da se vaša lokacija ne bo ujemala z lokacijo na zemljevidu.

- Napaka med trianguliranjem

Videokamera med trianguliranjem neprekinjeno sprejema informacije. Med sprejemom informacije o lokaciji in zapisom informacije o lokaciji na sliki je kratka časovna razlika. Zaradi tega se lahko zapisana informacija o lokaciji razlikuje od natančne lokacije na zemljevidu, ki je bila pridobljena z GPS informacijami.

#### Omejitve pri uporabi sistema GPS

- Sistem GPS uporabljajte v skladu s predpisi države/regije, v katerem ga uporabljate.

#### Zemljevidi

- Videokamera vsebuje zemljevide naslednjih držav/regij: Evropa, Japonska, Severna Amerika, Oceanija itd.

- Za prednameščene zemljevide so poskrbele naslednje družbe: zemljevid Japonske družba Zenrin Co., Ltd. in za ostala področja družba NAVTEQ.

- Zemljevidi so bili nazadnje posodobljeni na datum izdelave teh navodil za uporabo.

- GPS zemljevidi so prikazani v 2-dimenzionalnem prikazu razen zemljevidi za nekatere pokrajine na Japonskem, ki so prikazani v 3D.

- Na zemljevidu je sever vedno prikazan zgoraj.

- Na zemljevidu ne morete spremeniti jezika.

- Ni mogoče posodobiti podatkov zemljevida.

- Obseg zemljevida je 25 m do 6.000 km.

#### Geografski koordinatni sistem

- Uporablja se geografski koordinatni sistem "WGS-84".

#### Avtorske pravice

- Podatki zemljevida so avtorsko zaščiteni. Nepooblaščeno kopiranje ali druga uporaba podatkov zemljevida je podvržena zakonom o avtorskih pravicah.

#### Navigacijska funkcija

- Videokamera nima na voljo navigacijske funkcije, ki uporablja sistem GPS.

Nazaj na začetek