HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Predvajanje | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > Predvajanje

## Predvajanje

Slik ni mogoče predvajati.

- Izberite snemalni medij, ki ga želite predvajati. (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE) [Podrobnosti]

- Izberite kakovost slike filma, ki ga želite predvajati. [Podrobnosti]

- Lahko se zgodi, da slik, ki ste jih posneli z drugo napravo, ne bo mogoče predvajati. To ni motnja v delovanju videokamere.

Fotografij ni mogoče predvajati.

- Fotografij ni mogoče predvajati, če ste na računalniku ureejali datoteke, mape ali druge podatke. (V tem primeru utripa ime datoteke.) To ni motnja v delovanju videokamere.

Film zamrzne.

- Predvajajo se fotografije, ki ste jih posneli med snemanjem filma. Po tovarniških nastavitvah se filmi in fotografije predvajajo neprekinjeno.

Sličica je označena z znakom .

- Ta znak se prikaže pri slikah, ki so bile posnete na drugih napravah ali pa ste jih urejali na računalniku itd.

- Odstranili ste omrežni napajalnik ali baterijo, ko je v desnem zgornjem delu zaslona utripal simbol snemalnega medija ali ko je lučka dostopa po snemanju bila še osvetljena. Pri tem lahko pride do poškodb podatkov in prikaže se znak .

Sličica je označena z znakom .

- Poškodovana je podatkovna baza slik.

Preverite podatkovno bazo. Izberite [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] snemalni medij (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE). V primeru, da je znak še naprej prikazan, sliko izbrišite preko . [Podrobnosti]

Med predvajanjem ni zvoka ali pa se predvaja zelo tih zvok.

- Zvišajte glasnost. [Podrobnosti]

- Zvok je zelo tih, ko je LCD zaslon obrnjen navzven. Odprtite LCD zaslon.

- Pri snemanju zvoka tako, da je postavka [Micref Level] nastavljena na [Low], se lahko zgodi, da bo zvok zelo tih. [Podrobnosti]

- Zvok se ne snema pri snemanju v načinu [Smth Slw REC] ali [Golf Shot].

Pri predvajanju filmov na računalniku ali kateri drugi napravi sta levi in desni zvok neusklajena (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Pri predvajanju na 2-kanalnih stereo napravah spremenite način zvoka. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo predvajalne naprave.

- Pri ustvarjanju diska s priloženim programom "PlayMemories Home" zvok pretvorite v 2-kanalni zvok.

- To se zgodi, ko računalnik ali katera druga naprava 5.1-kanalni zvok pretvori v 2-kanalni zvok (normalni stereo zvok). To ni motnja v delovanju videokamere.

- Zvok posnemite tako, da postavko [Audio Mode] nastavite na [2ch Stereo]. [Podrobnosti]

Ni mogoče predvajati demonstracijskega filma (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Kot snemalni medij izberite notranji snemalni medij in visokoločljivo kakovost (HD).

- Demonstracijski film je izbrisan.

Samodejno se predvaja film (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Film se samodejno predvajajo kot demonstracijski film, ko posneti film na vaši videokameri izpolnjuje določene pogoje. To ni motnja v delovanju videokamere. [Podrobnosti]

Nazaj na začetek