HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Razmerje beline | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Razmerje beline

## Razmerje beline

Razmerje barv lahko nastavite glede na snemalno okolje.

1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [White Balance].

1. Izberite želeno nastavitev.

| (Auto) Razmerje beline se prilagodi samodejno. Če zamenjate baterijo, ko je izbrana možnost [Auto], ali če videokamero prenesete iz notranjosti na prosto (ali obratno), videokamero za okrog 10 sekund usmerite v bližnji beli predmet in s tem prilagodite razmerje barv.

(Outdoor)
Razmerje beline se prilagodi za naslednje snemalne pogoje:

- pri snemanju na prostem

- pri snemanju ponoči, neonski svetlobi, ognjemetu

- pri snemanju sončnega vzhoda ali zahoda

- pri snemanju pod fluoroscentno lučjo

(Indoor)
Razmerje beline se prilagodi za naslednje snemalne pogoje:

- pri snemanju v notranjih prostorih

- pri snemanju na zabavi ali v studiu, kjer se svetlobni pogoji hitro spreminjajo

- pri uporabi videoluči v studiu ali pri uporabi barvnih luči

(One Push)
Razmerje beline se prilagodi glede na svetlobo okolice.

1. Izberite [].

1. Okvirite beli predmet, kot je npr. kos papirja, in zaslon pripravite na enake svetlobne pogoje kot pri snemanju objekta.

1. Izberite [].

Če se pri prenosu iz notranjosti na prosto (ali obratno) spremenijo svetlobni pogoji, ponovno izvedite postopek [One Push] in na novo prilagodite razmerje beline.

Opombe

- Postavko [White Balance] nastavite na [Auto] ali prilagodite barvo v postavki [One Push] pri snemanju pri beli fluorescentni barvi.

- Pri snemanju filma ne morete nastaviti postavke (One Push).

- Če nastavite [White Balance], se postavka [Scene Selection] nastavi na [Auto].

Nazaj na začetek