HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Opozorila | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Prikaz samodiagnoze/Opozorila > Opozorila
Če se na zaslonu prikažejo naslednja sporočila, sledite navodilom.

## Opozorila

Cannot recognize the internal memory. Format and use again. (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE)
Cannot recognize the HDD. Format and use again. (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)

- Notranji snemalni medij videokamere je nastavljen drugače od tovarniško nastavljenega formata. Lahko, da boste po izvedbi postopka [Format] ponovno uporabljali videokamero. S tem boste izbrisali vse podatke na notranjem snemalnem mediju. [Podrobnosti]

Data error.

- Med branjem ali zapisovanjem na notranji pomnilnik je prišlo do napake (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Če se pred tem sporočilom prikaže GPS indikator, se lahko zgodi, da je prišlo do napake pri GPS sprejemu. Ponovno vklopite videokamero (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE).

- Do tega lahko pride, če je videokamera podvržena šokom.

- Lahko se zgodi, da filmov, ki ste jih posneli z drugo napravo, ne bo mogoče predvajati.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?
HD movie management information is damaged. Create new information?

- Poškodovana je upravljalna datoteka. Če izberete možnost [Yes], se ustvari nova upravljalna datoteka. Starih slik, ki so posnete na mediju, ni mogoče predvajati (slikovne datoteke niso poškodovane). Če potem, ko ste ustvarili nove informacije, izvedete [Repair Img. DB F.], boste lahko predvajali stare posnete slike. Če to ne bo delovalo, kopirajte sliko s priloženim programom "PlayMemories Home".

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

- Ne morete snemati ali predvajati filmov, ker ni na voljo upravljalnih informacij o filmih. Če izberete [Yes], se bodo ustvarile nove upravljalne informacije in ponovno boste lahko snemali in predvajali filme.

There is no HD movie management information. Create new information?

- Ne morete snemati ali predvajati filmov, ker ni na voljo upravljalnih informacij o visokoločljivih (HD) filmih. Če izberete [Yes], se bodo ustvarile nove upravljalne informacije in ponovno boste lahko snemali in predvajali visokoločljive (HD) filme.

- Filme in fotografije lahko posnamete v standardni (STD) kakovosti.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?
The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?
Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

- Ne morete snemati ali predvajati filmov, ker ni na voljo upravljalnih informacij o filmih. Če izberete , se bodo ustvarile nove upravljalne informacije in ponovno boste lahko snemali in predvajali filme.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.
Recover, then import using the included PC software.

- Ker je prišlo do poškodbe podatkovne baze visokoločljivih (HD) filmov, so se pojavila neskladja med informacijami podatkovne baze in informacijami datoteke. Za ustvarjanje varnostne kopije podatkovne baze visokoločljivih filmov in za obnovitev podatkovne baze izberite . Na videokameri ne morete videti varnostnih kopij filmov. Po obnovitvi podatkovne baze in priključitvi videokamere na računalnik lahko s priloženim programom "PlayMemories Home" na računalnik uvozite varnostne kopije visokoločljivih (HD) filmov. Ne zagotavljamo uvoz vseh filmov na računalnik.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

- Večkrat ste izvedli snemanje in brisanje ali pa ste spominsko kartico formatirali na kateri drugi napravi. Ustvarite varnostne kopije podatkov na drugi napravi (npr. na računalniku) in potem spominsko kartico formatirajte na videokameri. [Podrobnosti]

- Kapaciteta vstavljene spominske kartice ni zadostna za kopiranje filmov. Uporabite priporočeno spominsko kartico. [Podrobnosti]

Recovering data.

- Če zapisovanje podatkov ni bilo izvedeno pravilno, videokamera samodejno izvede obnovitev podatkov.

Cannot recover data.

- Zapisovanje podatkov na medij videokamere ni bilo uspešno. Poskusi obnovitve podatkov niso bili uspešni.

Reinsert the memory card.

- Ponovno poskusite vstaviti spominsko kartico. Če utripa indikator, obstaja možnost, da je spominska kartica poškodovana. Uporabite drugo spominsko kartico.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

- Formatirajte spominsko kartico. Pri formatiranju spominske kartice se bodo izbrisali vsi posneti filmi in fotografije. [Podrobnosti]

Still picture folder is full. Cannot record still pictures.

- Ne morete ustvarjati map nad 999MSDCF. Map ne morete ustvarjati ali brisati z videokamero.

- Formatirajte spominsko kartico ali mape izbrišite na računalniku. [Podrobnosti]

This memory card may not be able to record or play movies.

- Uporabite ustrezno spominsko kartico. [Podrobnosti]

This memory card may not be able to record or play images correctly.

- Uporabite ustrezno spominsko kartico. [Podrobnosti]

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

- Ponovno vstavite spominsko kartico.

Zunanji medij ne izvaja funkcij.

- Preverite podatkovno bazo. Izberite [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] snemalni medij (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE).

- Če utripa indikator, ponovno priključite zunanji medij in izvedite formatiranje. Pri formatiranju zunanjega medija se bodo izbrisali vsi posneti filmi in fotografije.

- Če ne morete izvesti formatiranja, obstaja možnost, da videokamera ne podpira zunanjega medija ali pa da je zunanji medij poškodovan. Uporabite drugo zunanjo napravo.

Unable to access external media.

- Zunanji medij uporabite pri stabilnih pogojih (brez tresljajev, pri sobni temperaturi itd.).

- Preverite, ali se zunanji medij napaja.

## Drugo

Maximum number of images already selected.

- 100 slik lahko hkrati izberete samo v naslednjih primerih:

- pri brisanju filmov/fotografij,

- pri zaščiti filmov/fotografij ali pri preklicu zaščite

- in pri kopiranju filmov/fotografij.

Data protected.

- Želeli ste izbrisati zaščitene podatke. Prekličite zaščito podatkov.

Nazaj na začetek