HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Ustvarjanje diska z zapisovalnikom DVDirect Express | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Shranjevanje slik z zunanjo napravo > Ustvarjanje diska z DVD zapisovalnikom, zapisovalnikom DVDirect Express > Ustvarjanje diska z zapisovalnikom DVDirect Express

## Ustvarjanje diska z zapisovalnikom DVDirect Express

Z USB kablom, ki je priložen zapisovalniku DVDirect Express, povežite videokamero in "DVDirect Express" DVD zapisovalnik (ni priložen).
Opombe

- Videokamero z omrežnim napajalnikom priključite v električno vtičnico.

- Več informacij o tem najdete tudi v navodilih za uporabo priključene naprave.

- Sonyjevi DVD zapisovalniki niso na voljo v nekaterih državah/regijah.

1. Z USB kablom zapisovalnika DVDirect Express povežite DVDirect Express in (USB) priključek na vaši videokameri.

1. Vstavite neuporabljen disk v zapisovalnik DVDirect Express in zaprite nosilec diska.

1. Pritisnite (DISC BURN) na zapisovalniku DVDirect Express.

Filme, ki še niso bili shranjeni na zunanji medij, lahko v tem času shranite na priključeni medij.

- Po končanem postopku izberite .

Opombe

- Na individualne diske lahko shranite visokoločljive (HD) in standardne (STD) filme.

- Če skupna velikost filma, ki ga želite ustvariti s funkcijo DISC BURN, presega velikost diska, se ustvarjanje diska konča, ko dosežete mejo Lahko se zgodi, da bo zadnji film na disku odrezan.

- Ko ustvarjate disk, ne storite naslednjega:

- ne izklopite videokamere,

- ne odstranite USB kabla ali omrežnega napajalnika,

- ne izpostavljajte kamere mehanskim udarcem ali tresenju,

- ne odstranjujte spominske ploščice iz videokamere.

- Čas kopiranja filmov do meje diska znaša okrog 20 do 60 minut. Kopiranje lahko odvisno do načina snemanja ali števila kadrov traja dlje časa.

Nazaj na začetek