HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Samosprožilec | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Samosprožilec

## Samosprožilec

Za začetek odštevanja pritisnite PHOTO. Po okrog 10 sekundah se posname fotografija.
Samosprožilec lahko prav tako vklopite s tipko PHOTO na brezžičnem daljinskem upravljalniku (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE).

1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Self-Timer].

1. Izberite želeno postavko.

| Off Izklop samosprožilca.
| On () Vklop samosprožilca. Za preklic snemanja izberite [Reset].

Nazaj na začetek