HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Pretvorniška leča | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Pretvorniška leča (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

## Pretvorniška leča (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Pri uporabi pretvorniške leče (ni priložena) uporabite to funkcijo za optimalno kompenzacijo tresljajev videokamere in ostrine.

1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Conversion Lens].

1. Izberite želeno postavko.

| Off To možnost izberite, če ne uporabljate pretvorniške leče.
| Wide Conversion () To možnost izberite, če uporabljate širokokotno pretvorniško lečo.
| Tele Conversion () To možnost izberite, če uporabljate tele-pretvorniško lečo.

Nazaj na začetek