HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | GPS nastavitve (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve >GPS nastavitve (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## GPS nastavitve (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Vklop ali izklop sprejema GPS signalov.

1. [Setup] [General Settings] [GPS Setting].

1. Izberite želeno postavko.

| On Sprejemanje GPS signalov. Informacije o lokaciji se ne bodo posnele, dokler se ne uspešno zaključi trianguliranje.
| Off Brez sprejema GPS signalov. Predhodno posnete informacije o lokaciji niso veljavne.

Nazaj na začetek