HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Opomba o AVCHD formatu | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Vzdrževanje in opozorila > Opomba o AVCHD formatu

## Opomba o AVCHD formatu

#### Kaj je AVCHD format?

AVCHD format je visokoločljivostni format za digitalno videokamero, s katerim lahko visokoločljivi (HD) signal posnamete z uporabo učinkovite tehnologije za stiskanje podatkov. Format MPEG-4 AVD/H.264 se uporablja za kompresiranje video podatkov. Dolby Digital ali Linear PCM sistem pa se uporablja za kompresiranje avdio podatkov.
Format MPEG-4 AVD/H.264 lahko kompresira slike z višjo učinkovitostjo kot običajni format za kompresiranje slik.

- Ker format AVCHD uporablja sistem kompresiranja podatkov, utegnejo biti slike v kadrih, kjer se slika, kot ali osvetlitev občutno spremenijo, popačena. To ni okvara.

#### Snemanje in predvajanje na videokameri

Na osnovi formata AVCHD videokamera posname sliko v visokoločljivi (HD) kakovosti.
Poleg visokoločljive (HD) kakovosti lahko videokamera posname tudi standardne (STD) signale v običajnem formatu MPEG2.
Video signal*: MPEG-4 AVC/H.264 1920 1080/50p, 1920 1080/50i, 1440 1080/50i, 1920 1080/25p (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)
Avdio signal:
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E: Dolby Digital 2ch
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Snemalni medij:
HDR-CX250E/CX570E: spominska kartica
HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE: notranji pomnilnik, spominska kartica
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE: notranji trdi disk, spominska kartica
* Podatkov, posnetih v formatu AVCHD, ki niso navedeni zgoraj, ni mogoče predvajati na tej videokameri.
Nazaj na začetek