HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Vodič za ustvarjanje diska | "Handycam" User Guide

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Shranjevanje slik z zunanjo napravo > Izbor metode za shranjevanje slik > Vodnik za ustvarjanje diska

## Vodnik za ustvarjanje diskov

Filmi, ki so posneti v standardni kakovosti (STD).
Visokoločljive filme (HD) lahko shranite z zunanjo napravo. Glede na napravo izberite metodo, ki jo želite uporabiti.

Zunanje naprave | Priključni kabel
DVDirect ExpressDVD zapisovalnik Shranjevanje slik na DVD disk v visokoločljivi kakovosti (HD). [Podrobnosti] | Vgrajeni USB kabel zapisovalnika DVDirect Express
DVD zapisovalnik razen zapisovalnik DVDirect Express Shranjevanje slik na DVD disk v visokoločljivi kakovosti (HD) ali v standardni kakovosti (STD). [Podrobnosti] | Vgrajeni USB kabel
Snemalnik na trdi disk itd. Shranjevanje slik na DVD disk v standardni kakovosti (STD). [Podrobnosti] | A/V priključni kabel (priložen)
Zunanji medij Shranjevanje slik na zunanjo napravo v visokoločljivi kakovosti (HD). [Podrobnosti] | USB vmesniški kabel VMC-UAM1 (ni priložen)

### Filmi, ki so posneti v standardni kakovosti (STD)

Videokamero z A/V kablom povežite z zunanjo napravo, na kateri so shranjene slike.
Opombi

- Pri kopiranju ali ustvarjanju diskov izbrišite demonstracijski film. Če ne izbrišete demonstracijskega filma, se lahko zgodi, da videokamera ne bo delovala pravilno. Ko enkrat izbrišete demonstracijski film, ga ne morete več obnoviti (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Na nekatere vrste diskov ali medijev ni mogoče shraniti filmov. To je odvisno od nastavitve [REC Mode] pri snemanju filmov. Filme, ki jih posnamete tako, da je postavka REC Mode] nastavljena na [50p Quality ] ali [Highest Quality ], lahko shranite na zunanji medij.

Podobne teme
Presnemavanje na računalnik: Zagon programa "PlayMemories Home"
Nazaj na začetek